Příloha Č. 2 

	3495
šíře 800mm 
Obložkové zárubně 
- tloušťka zdi 11 Omm 
. tloušťka zdi 150mm protipožárru 
	iře 900mm 	- tloušťka zdi 1 -Omm 
- tloušťka zdi ISOmm pronpožárni 
 	šíře 11 OOmm 	- tloušťka zdi lS0mm 
- tloušťka zdí 160mm 
. tloušťka zdi II Ornm protipožární 
Dveře
šíře 800mm pravé 
šíře 900mm pravé 
iře 900mm leve 
šíře 11 OOmm pravé 
Víře 1 IOOmm levé 
Protipožární dveře 
šíře 800mm pravé 
šíře 900mm pravé 
• íře I IOOmm pravé 
šiře I [OOm m levé 

- I ks 
- I k 
- 2ks 
- I ks 
- _ks 
- I ks 
- 3ks 
- lk 
- 5 s 
- 2ks 
- 2k5 
- I ks 
- I ks 
- I ks 
- 2ks 
- 1 s 
• 

3495
.............. ' 	. 
.... . u: ~'. ř •••••••••• 
J ';.31,_ 
i c: ' J~, / 
.......................... 
	... ~.~~.f i: 	. 
I:_Jr/1,/ 

? /Sr:, 
q 4.J( I 
	........... " 	. 
	.... ~.~~~!.~ 	. 
	... 4.?~x!.-: 	. 
OJ I/.. I, / 
)/ ,s(:.() _. 
••••••••••••• 1 •••••••••••••• 
j{} t.J-.) / 

Kování- v barvě zlatého kovu (korespondence - o tatním kováním) 
	16ks 	4576 

Dřevěné rohy- masiv ja ·an. v'ft ka IOOcm 
5ks 
Dřevěné rohy- masiv jasan. výška 140cm 
15ks 
Montáž a demontáž, likvidace odpadu 
I kpt 
Celkem bez DPH 
DPH 15% 
Celková cena' DPH 

21850
/, ':y.Jo, 
~72825. 

43082 __ 
'-, 
	........ , 	. 
330298 . 
.••••..•••..••• ( •..•.•• ':11 

..•. ~T n DOLEJ 1 
eH nic 16 
149 )' Mtlevlko 
<é~) 'I:jQ 3Q 9~9 
DTé - 7~1 "i,)ql ~8"'