Práce a materiál PN Brno 2025

Brno - Húskova 2

Budova A - levý vchod - vrátnice + sklep

Therm DUO 50T

Pravidelný servis xxxx

Baxi Luna DUO-TEC+ 1.28GA

Pravidelný servis xxxx

Výměna plynové armatury a těsnění pod hořákem xxxx

Materiál:

Plynová armatura xxxx

Těsnění pod hořák xxxx

Budova A - prostřední vchod

2x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x1800 | xxxx |
| 2x Výměna těsnění okének, těsnění pod hořákem | 2x100 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |

Budova A2 - lékárna

3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3x Pravidelný servis | 3x2000 | Xxxx |
| 3x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem a těsnění okének Materiál: | 3x300 | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 3x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda | 3x500 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 3x90 | xxxx |

Budova B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50 | 2x1800 | xxxx |
| 2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění okének | 2x300 | xxxx |
| Materiál:Zapalovací elektroda |  | 2x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda |  | 2x500 | xxxx |
| Těsnění pod hořák |  | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka |  | 2x90 | xxxx |

Budova C - 23

2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis2x Výměna zapalovací elektrody, těsnění pod hořákem, těsnění okének, | 2x1800 | Xxxx |
| v pravém kotli sestava pro odvod kondenzátu | 2x300 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 2x600 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Sestava pro odvod kondenzátu - pravý kotel |  |  |

Budova D - 46

2x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x1800 | Xxxx |
| 2x výměna těsnění pod hořákem a těsnění okénka | 2x100 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Budova E - 40 |
| 2x Baxi Luna Platinum 1.32GA |  |  |
| 2x Pravidelný servis | 2x1600 | xxxx |
| V levém kotli výměna primárního výměníku |  | xxxx |
| V levém kotli výměna ventilátoru |  | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Primární výměník |  | xxxx |
| Ventilátor |  | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Budova G-19 |
| 3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50 |  |  |
| 3x Pravidelný servis | 3x1800 | Xxxx |
| 3x Výměna těsnění pod hořákem, těsnění okénka a obou elektrod | 3x300 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 3x90 | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 3x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda | 3x500 | xxxx |
| Budova M -10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4x Pravidelný servis4x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, | 4x2000 | xxxx |
| a těsnění okének | 4x300 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 4x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda | 4x500 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 4x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 4x90 | xxxx |
| Budova R - 22 |  |  |
| 4x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.70 |
| 29.4.2024 v kotli 3 výměna ventilátoru |  | xxxx |
| 3x Pravidelný servis | 3x2000 | xxxx |
| V kotli 1 a 4 výměna těsnění příruby, v kotli 2 výměna zapalovací elektrody |
| Ve všech těsnění pod hořákem a těsnění okének |  | xxxx |
| Vyčištění filtru u regulátoru tlaku |  | xxxx |
| Materiál: |
| Ventilátor kotel 3 |  | xxxx |
| Těsnění příruby kotle 1 a 4 | 2x280 | xxxx |
| Zapalovací elektroda kotel 2 |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 3x90 | xxxx |
| DTS údržba |  |   |

2x Baxi Luna Platinum 1.32GA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x1600 | xxxx |
| 2x Výměna těsnění pod hořákem, těsnění okénka a v kotli 1 odvzd ventil Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Odvzdušňovací ventil za čerpadlo |  | xxxx |

Odpadové hospodářství

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pravidelný servis | Therm 28TCX | xxxx |
| Výměna manostatu |  | xxxx |
| Výměna havarijního termostatu |  | xxxx |
| Materiál: manostat |  | xxxx |
| Havarijní termostat |  | xxxx |
|   | Stavební sklad |   |
| 2x Pravidelný servis |  | 2x1600 | xxxx |
| Kotel 2 - Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění okénka a těsnění příruby, v kotli 1 výměna turbíny TUV a přeprogramování desky |  | xxxx |
| Materiál: |  |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda |  |  | xxxx |
| Ionizační elektroda |  |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák |  | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka |  | 2x90 | xxxx |
| Těsnění příruby výměníku |  |  | xxxx |
| Turbína TUV |  |  | xxxx |
| Zahradnictví |
|  | 3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.70 |  |  |
| 3x Pravidelný servis |  | 3x2000 | xxxx |
| Výměna zapalovací elektrody, těsnění pod hořákem, těsnění okének |  | xxxx |
| Výměna čerpadla v kotli 2 |  |  | xxxx |
| Materiál: |  |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda |  |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák |  | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka |  | 3x90 | xxxx |
| Čerpadlo - kotel 2 |  |  | xxxx |
| Jugoslávská 17 |
|  | Baxi Luna Platinum\* 1.24GA |  |  |
| Pravidelný servis |  |  | xxxx |
| Výměna obou elektrod Materiál: |  |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda |  |  | xxxx |
| Ionizační elektroda | Immergas Super Caesar 17 ErP |  | xxxx |
| Pravidelný servis |  |  | xxxx  |
| Štolcova 67a |
|  | Baxi Luna Platinum 1.32GA |  |  |
| Pravidelný servis |  |  | xxxx |
| Šámalova 96 |

2x Pravidelný servis 2x1600 xxxx

Výměna těsnění pod hořákem a těsnění okének 2x100 xxxx

Materiál:

Těsnění pod hořák 2x100 xxxx

Těsnění okénka 2x90 xxxx

Slavkov u Brna Polní 470

2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

2x Pravidelný servis 2x1800 xxxx

Výměna těsnění pod hořákem a těsnění okének + zapalovací elektrody xxxx

Materiál:

Zapalovací elektroda xxxx

Těsnění pod hořák 2x100 xxxx

Těsnění okénka 2x90 xxxx

Opravy 86 290

Celkem 158 090