Práce a materiál PN Brno 2025

Brno - Húskova 2

Budova A - levý vchod - vrátnice + sklep

Therm DUO 50T

Pravidelný servis xxxx

Baxi Luna DUO-TEC+ 1.28GA

Pravidelný servis xxxx

Výměna plynové armatury a těsnění pod hořákem xxxx

Materiál:

Plynová armatura xxxx

Těsnění pod hořák xxxx

Budova A - prostřední vchod

2x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x1800 | xxxx |
| 2x Výměna těsnění okének, těsnění pod hořákem | 2x100 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |

Budova A2 - lékárna

3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.60

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3x Pravidelný servis | 3x2000 | Xxxx |
| 3x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem a těsnění okének Materiál: | 3x300 | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 3x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda | 3x500 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 3x90 | xxxx |

Budova B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50 | 2x1800 | xxxx |
| 2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění okének | | 2x300 | xxxx |
| Materiál:  Zapalovací elektroda |  | 2x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda |  | 2x500 | xxxx |
| Těsnění pod hořák |  | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka |  | 2x90 | xxxx |

Budova C - 23

2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis  2x Výměna zapalovací elektrody, těsnění pod hořákem, těsnění okének, | 2x1800 | Xxxx |
| v pravém kotli sestava pro odvod kondenzátu | 2x300 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 2x600 | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Sestava pro odvod kondenzátu - pravý kotel |  |  |

Budova D - 46

2x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x1800 | Xxxx |
| 2x výměna těsnění pod hořákem a těsnění okénka | 2x100 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Budova E - 40 | | |
| 2x Baxi Luna Platinum 1.32GA |  |  |
| 2x Pravidelný servis | 2x1600 | xxxx |
| V levém kotli výměna primárního výměníku |  | xxxx |
| V levém kotli výměna ventilátoru |  | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Primární výměník |  | xxxx |
| Ventilátor |  | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Budova G-19 | | |
| 3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50 |  |  |
| 3x Pravidelný servis | 3x1800 | Xxxx |
| 3x Výměna těsnění pod hořákem, těsnění okénka a obou elektrod | 3x300 | xxxx |
| Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 3x90 | xxxx |
| Zapalovací elektroda | 3x600 | xxxx |
| Ionizační elektroda | 3x500 | xxxx |
| Budova M -10 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x Pravidelný servis  4x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, | 4x2000 | | xxxx | |
| a těsnění okének | 4x300 | | xxxx | |
| Materiál: |  | | xxxx | |
| Zapalovací elektroda | 4x600 | | xxxx | |
| Ionizační elektroda | 4x500 | | xxxx | |
| Těsnění pod hořák | 4x100 | | xxxx | |
| Těsnění okénka | 4x90 | | xxxx | |
| Budova R - 22 | |  | |  | |
| 4x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.70 | | | | | |
| 29.4.2024 v kotli 3 výměna ventilátoru | |  | | xxxx | |
| 3x Pravidelný servis | | 3x2000 | | xxxx | |
| V kotli 1 a 4 výměna těsnění příruby, v kotli 2 výměna zapalovací elektrody | | | | | |
| Ve všech těsnění pod hořákem a těsnění okének | |  | | xxxx | |
| Vyčištění filtru u regulátoru tlaku | |  | | xxxx | |
| Materiál: | | | | | |
| Ventilátor kotel 3 | |  | | xxxx | |
| Těsnění příruby kotle 1 a 4 | | 2x280 | | xxxx | |
| Zapalovací elektroda kotel 2 | |  | | xxxx | |
| Těsnění pod hořák | | 3x100 | | xxxx | |
| Těsnění okénka | | 3x90 | | xxxx | |
| DTS údržba | |  | |  | |

2x Baxi Luna Platinum 1.32GA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis | 2x1600 | xxxx |
| 2x Výměna těsnění pod hořákem, těsnění okénka a v kotli 1 odvzd ventil Materiál: |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka | 2x90 | xxxx |
| Odvzdušňovací ventil za čerpadlo |  | xxxx |

Odpadové hospodářství

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravidelný servis | | Therm 28TCX | xxxx | | | |
| Výměna manostatu | |  | xxxx | | | |
| Výměna havarijního termostatu | |  | xxxx | | | |
| Materiál: manostat | |  | xxxx | | | |
| Havarijní termostat | |  | xxxx | | | |
|  | | Stavební sklad |  | | | |
| 2x Pravidelný servis |  | | | 2x1600 | xxxx |
| Kotel 2 - Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění okénka a těsnění příruby, v kotli 1 výměna turbíny TUV a přeprogramování desky | | | |  | xxxx |
| Materiál: |  | | |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda |  | | |  | xxxx |
| Ionizační elektroda |  | | |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák |  | | | 2x100 | xxxx |
| Těsnění okénka |  | | | 2x90 | xxxx |
| Těsnění příruby výměníku |  | | |  | xxxx |
| Turbína TUV |  | | |  | xxxx |
| Zahradnictví | | | | | |
|  | 3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.70 | | |  |  |
| 3x Pravidelný servis |  | | | 3x2000 | xxxx |
| Výměna zapalovací elektrody, těsnění pod hořákem, těsnění okének | | | |  | xxxx |
| Výměna čerpadla v kotli 2 |  | | |  | xxxx |
| Materiál: |  | | |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda |  | | |  | xxxx |
| Těsnění pod hořák |  | | | 3x100 | xxxx |
| Těsnění okénka |  | | | 3x90 | xxxx |
| Čerpadlo - kotel 2 |  | | |  | xxxx |
| Jugoslávská 17 | | | | | |
|  | Baxi Luna Platinum\* 1.24GA | | |  |  |
| Pravidelný servis |  | | |  | xxxx |
| Výměna obou elektrod Materiál: |  | | |  | xxxx |
| Zapalovací elektroda |  | | |  | xxxx |
| Ionizační elektroda | Immergas Super Caesar 17 ErP | | |  | xxxx |
| Pravidelný servis |  | | |  | xxxx |
| Štolcova 67a | | | | | |
|  | Baxi Luna Platinum 1.32GA | | |  |  |
| Pravidelný servis |  | | |  | xxxx |
| Šámalova 96 | | | | | |

2x Pravidelný servis 2x1600 xxxx

Výměna těsnění pod hořákem a těsnění okének 2x100 xxxx

Materiál:

Těsnění pod hořák 2x100 xxxx

Těsnění okénka 2x90 xxxx

Slavkov u Brna Polní 470

2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

2x Pravidelný servis 2x1800 xxxx

Výměna těsnění pod hořákem a těsnění okének + zapalovací elektrody xxxx

Materiál:

Zapalovací elektroda xxxx

Těsnění pod hořák 2x100 xxxx

Těsnění okénka 2x90 xxxx

Opravy 86 290

Celkem 158 090