Objednávka 
ODBĚRATEL:

Okresní soud v Ústí nad Labem
Kramoly 641/37
401 24  Ústí nad Labem

Účet: 720411/0710

Adresa dodání:	IČ:  00024911
DIČ: 	Číslo objednávky: 
OBJ 58/2025
Spisová značka: 
Spr 407/2025

Kramoly 641/37
401 24 Ústí nad Labem	DODAVATEL:	IČ: 60487291
DIČ: CZ60487291	
Datum splatnosti:		GAPP System, spol. s r.o.
Petržílkova 2565/23
158 00 Praha 5 - Stodůlky	
Datum objednání:
Datum dodání:
Způsob úhrady: 	

převodem		

Dobrý den,

na základě cenové nabídky ze dne 30. 4. 2025 objednáváme u Vaší společnosti dodávku 1 ks Server PowerEdge R7615 dle zaslané technické specifikace s příslušenstvím a dopravou za cenu 372 596,51 Kč s DPH. 

Server PowerEdge R7615 dle technické specifikace v příloze č. 1 
Cena za kus 372 596,51 Kč s DPH

Cena celkem 372 596,51 Kč s DPH.

 Smluvní strany souhlasí:

1.	Se zveřejněním této objednávky v anonymizovaném znění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.	S termínem akceptace do 3 pracovních dnů od doruční objednávky.
3.	S termínem dodání do 60 kalendářních dnů od akceptace objednávky dodavatelem.
4.	Se smluvní pokutou ve výši 0,3 % z kupní ceny objednaného zboží, kterou zaplatí prodávající kupujícímu za každý, byť i započatý den prodlení dodání zboží.
5.	Že v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené zvláštním předpisem.
6.	Platba bude uskutečněna v korunách českých na základě vystavené faktury. Dodavatel je povinen doručit fakturu odběrateli na adresu sídla, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sprava@osoud.unl.justice.cz, nebo do datové schránky odběratele.
7.	Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8.	Odběratel je oprávněn vrátit dodavateli do data splatnosti fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, a (nebo) která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury odběrateli. Konkrétní důvody je odběratel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
9.	Na předmět koupě bude dodavatelem poskytnuta záruční doba dle přílohy č. 1. (60 měsíců ProSupport Next Business Day Onsite Service)
10.	Cena Kč 372 596,51 s DPH je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a nepřekročitelnou, zahrnuje veškeré náklady dodavatele a je platná po celou dobu realizace dodávky. Změna ceny je přípustná pouze v případě změny zákonem stanovené sazby DPH. Ke sjednané ceně bez DPH se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství	
1	Server PowerEdge R7615 dle technické specifikace v příloze č. 1	KS	1,00	

Počet příloh: 1
	Vyřizuje:
Telefon:
Email: 	XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX	Razítko a podpis:
XXXXXXXXXXXXX 	

Příloha 1 „Technická specifikace zboží“
Server typ A
Parametr	Minimální požadavky	Nabízené parametry	
Provedení	výška serveru max. 2U, verze pro rack
součástí dodávky musí být i ližiny do 19“ racku
server bude osazen 2ks reduntantních napájecích zdrojů	ANO, nabízíme 2U server Dell PowerEdge R7615 s redundantními zdroji, určený do 19“ racku.	
Počet procesorů na server	1, osazen bude jeden procesor	ANO, server je osazen jedním CPU.	
Procesor – specifikace	16 jader/32 vláken, min. základní frekvence 3 GHz, min. 64MB L3 cache	ANO,  AMD EPYC 9124 3.0GHz, 16C/32T, 64M Cache (200W) DDR5-4800.	
Typ paměti RAM	DIMM(DDR5)
Advanced ECC
Memory Scrubbing
SDDC
Rank sparing memory support
Memory Mirroring support	ANO.	
Velikost instalovatelné paměti RAM	min. 2TB 	ANO, až 3TB.	
Velikost RAM, dodávané se serverem	64GB	ANO, 2x 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	
SSD hot-plug disk v RAID1 pro běh OS	2 x 960GB SDD	ANO, 2x 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD	
Počet pozic pro HDD	Min 12 x 2.5“ Hotplug SAS	ANO, 16x 2,5“ hotplug SAS/SATA pozic.	
Velikost a typ HDD	2,4TB 10k SAS 2,5“ Hotplug	ANO	
Počet osazených HDD (dodávaných se serverem)	12	ANO, 12x 2.4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 10K 512e 2.5in Hot-Plug	
Řadič disků (server bude osazen řadičem disků)	min. 12 portový SAS
HW podpora RAID 0,1,5,6,10
cache min. 4GB
řadič musí obsahovat BBU unit	ANO, PERC H755 SAS	
Fiber Channel adaptér	min. 2x 2-portový LC 16Gbit/s multimode	ANO, 2x Dual Port 32GB Fibre Channel HBA, PCIe Full Height	
Počet Ethernet portů	min. 4 x Gigabit Ethernet	ANO, Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0	
Počet 10Gb Ethernet portů	min. 2 x 10Gb 10GBASE-T Ethernet porty	ANO, Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile	
Management Ethernet port	min. 1 x dedikovaný Ethernet port pro vzdálený management	ANO	
Rozšiřující porty	min. 2 x PCI-Express 5.0	ANO	
USB porty, VGA porty	min. 1 x USB 3.0 port
min. 1 x VGA port	ANO	
Redundantní porty	ventilátory i zdroje – oboje musí být vyměnitelné za provozu	ANO	
Dálková správa serveru	vzdálený přístup přes dedikovaný management Ethernet port
ochrana heslem
virtuální KVM konzole
vzdálený přístup umožňuje tyto operace se serverem: power on/off, restart, update BIOS
podpora virtuálních medií 	ANO, iDRAC9 Enterprise	
Veškerý dodávaný hardware je nový a nepoužitý, určený pro český trh	Ano	ANO	
Doba trvání záruky	60 měsíců, opravy On-Site, vadné disky se nevrací dodavateli, reakce 4 hodiny od nahlášení závady, 9x5	ANO, ProSupport Next Business Day Onsite Service	
Operační systém	Ne	ANO, server je konfigurovaný bez OS.	
Kompatibilita OS	MS Windows 2016 a vyšší
Linux
VMware vSphere 6.5 a vyšší	ANO