Příloha č. 1

Veřejné zakázky

„Pořízení přívěsných přepravníků pro potřeby PSMS“

**Technická specifikace – základní minimální požadavky přívěsných přepravníků techniky pro potřeby PSMS**

**Technický popis:**

- celková hmotnost 1 500 kg (provozní hmotnost cca 455 kg)

- konstrukční rychlost 140 km/h

- rozměry ložné plochy: délka 2 960 x 1 720 mm

- vnější rozměry: délka 4 620 x 2 390 mm

**Podvozek:**

- svařený žárově zinkovaný rám i s bednou (plechovou skříňkou)

- oje ve tvaru V svařené s rámem

- 1x bržděná náprava (1 500 kg) a = 1885

- tlumiče na nápravě

- nájezdová brzda, horní montáž

- kola 195/50 R13C vedle ložné plochy

- blatníky plastové se zástěrkami

- rezervní kolo s držákem, umístění po směru jízdy vpravo na boku před nápravou, držák standart

- opěrné kolo šroubované na bedně (dovolené zatížení 500 kg)

- bedna s hliníkovým víkem + přes pant černá plachta

- 2x plastový zakládací klín

- hydraulika s manuální hydraulickou pumpou - šroubovaná na bedně (spouštení ložné

plochy)

- mechanické zajišťování proti padání vleku.

- podlaha z voděodolné protiskluzové překližky 15 mm, podlaha vzadu zkosená

- 8x černé pogumované oko ve V-profilu (4x vlevo + 4x vpravo)

- 4x navařené oko z boku na rámu (2x ve přední části vlevo i vpravo a 2x v zadní části vlevo i vpravo)

- 1x kotvící oko uvnitř ložné plochy u předního čela uprostřed (na uchycení lana navijáku čtyřkolky)

- manuální naviják s navinutým ocelovým lanem pro naviják 901 s délkou 12,5m

- umístění navijáku na ojeti na vyrobeném adaptéru s trubkou 60 mm v držáku kolečka AL-KO pr.60

mm

**Nástavba:**

- pevná hliníková bočnice 100 mm elox (z důvodu konstrukce nelze jinak)

- odnímatelné bočnice 250 mm elox + přední a zadní čelo výsuvné

**Osvětlení:**

- osvětlení Jokon 12 V, zástrčka 13 pólová, 1x couvák

- zadní trojuhelníková skupinová světla v černě lakovaných krytech

- osvětlení SPZ na brance, přední poziční na gumě, 4x odrazka

**Ostatní:**

- VIN

- držák SPZ

- s polepem dodavatele

- kontrola dle globální homologace

- konstrukční rychlost + samolepka 140 km/h

- záruční lhůta 24 měsíců podmíněná garanční prohlídkou po ujetí 2 000 km, nebo nejpozději

každých 6 měsíců