Příloha č. 1A ZD:

Technická specifikace část A

|  |  |
| --- | --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** | **„Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nářadí a nástroje“** |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). | |
| **Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - Hoblice a skříňky pod hoblice** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | Habilis Steel spol. s r.o. |
| **IČO/DIČ:** | 24732061 / CZ24732061 |
| **SÍDLO:** | Kurčatovova 324, Praha, 10900 |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | Jiří Eichler |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku **hoblic a skříněk pod tyto hoblice** včetně dalšího příslušenství**,** která je předmětem plnění **části A** veřejné zakázky s názvem **„Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nářadí a nástroje“**. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1A ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

**Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.**

**Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název zboží** | **Požadovaný počet kusů** | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ** |
| 1 | **Hoblice** | **48 ks** | **Minimální požadované parametry:**  Truhlářská hoblice v profesionálním dílenském provedení z masivního bukového dřeva nebo bukové spárovky, pevná cinkovaná konstrukce pro vysoké zatížení, povrchová úprava olej.  Min. parametry a rozsah dodávky:   * celkové rozměry hoblice včetně svěráků cca 2120 x 760 x 860 (d x š x v) * tloušťka plátu min. 40 mm. * koryto (žlábek) na nářadí po celé délce desky * 1x zásuvka * 2x hranatý poděrák * 1x přední svěrák s běžným centrálním šroubem (cca 500 x 55/190 mm) * 1x zadní svěrák (vozík) s běžným centrálním šroubem a dvěma vodícími lištami pro přesné vedení vřetenem (cca 470-480x120/190 mm) * hoblice musí umožňovat uložení uzamykatelné skříňky na 2 oddělené sady nářadí pro dva žáky | ):  Výrobce a obchodní název zboží: Hoblice Ramia PRO-A1   * celkové rozměry hoblice včetně svěráků 2120 x 760 x 860 (d x š x v) * tloušťka plátu 40 mm. * koryto (žlábek) na nářadí po celé délce desky * 1x zásuvka * 2x hranatý poděrák * 1x přední svěrák s běžným centrálním šroubem (500 x 55/190 mm) * 1x zadní svěrák (vozík) s běžným centrálním šroubem a dvěma vodícími lištami pro přesné vedení vřetenem (470-480x120/190 mm)   hoblice umožňují uložení uzamykatelné skříňky na 2 oddělené sady nářadí pro dva žáky |
| 2 | **Skříňky pod hoblice** | **48 ks** | **Minimální požadované parametry:**   * Dvojskříňka je určena pro uložení 2 sad truhlářského nářadí (o cca 36 ks) pro dva žáky, * Každý oddíl musí být samostatně zamykatelný (2 x dvířka), * materiál LTD (odstín buk). * Přibližný rozměr dvojskříňky - 1195 x 475 x 460 mm. * Dvojskříňka se musí vejít pod pracovní desku hoblice | Výrobce a obchodní název zboží: Fersto Truhlářství – zakázkový výrobek   * Dvojskříňka je určena pro uložení 2 sad truhlářského nářadí (o cca 36 ks) pro dva žáky, * Každý oddíl je samostatně zamykatelný (2 x dvířka), * materiál LTD (odstín buk). * rozměr dvojskříňky - 110 x 450 x 450 mm. * Dvojskříňka pod pracovní desku hoblice |

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
* Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční servis:**

* Záruka minimálně 24 měsíců.
* Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
* Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických písemně jinak.
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

Ve Vlašimi dne 26.9.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

*Jiří Eichler, jednatel společnosti, Habilis Steel spol. s r.o.*