**Příloha č. 1 smlouvy o dílo č. 2018512 – Specifikace chladicího stolu + všeobecné technické parametry**

**Technické provedení chladicího stolu :**

Celonerezová konstrukce na otočných kolečkách 125 m z toho dvě s brzdou

Nerezová chladicí deska pro položení těla zemřelých 1960 x 700 mm.

Výška stolu bude ještě upřesněna objednatelem dle požadavku

Skladba desky od spodu : nerez plech, extrudovaný polystyren, Mobius pěna, chladicí Cu potrubí o průměru 8 mm a nerez plech

Kondenzační chladicí jednotka Cubigel CGL80 TB 1 napětí 230 V příkon 343 W

Elektronická řídící jednotka Eliwell

Chladivo R 134 a

**Provoz zařízení :**

Zesnulé tělo se položí na nerezovou chladicí desku. Z hygienických důvodů se přikryje prostěradlem a přes prostěradlo se přikryje přikrývkou pro udržení chladicí teploty.

Zařízení se připojí do elektrické zásuvky, na elektronické řídící jednotce se zapne vypínač a nastaví požadovaná teplota chladicí desky, která bude automaticky udržována.

Po odvozu těla se prostěradlo předá k vyprání, zařízení odpojí ze zásuvky a pojízdný stůl se přemístí do úložné místnosti.