



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř.** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Jedn. cena** | **Cena** | **Komentář** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **SO 01: Tribuna** |  |  |  | **- 9 708** |  |
|  |  |  | **712\_00: Živičné krytiny** |  |  |  | **6 607** |  |
| 1. | SP | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 17,908 | 48,32 | 865 |  |
|  |  |  | 10,62\*70,74 |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-733,35070 |  | - 733,351 |  |  |  |
| 2. | SP | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 17,908 | 38,17 | 684 |  |
|  |  |  | 10,62\*70,74 |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-733,35070 |  | - 733,351 |  |  |  |
| 3. | H | 69366050 | Textilie GEOFILTEX 63 63/15 150 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 15,994 | 12,30 | 197 |  |
|  |  |  | 751,25880\*1,15 |  | 863,948 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 863,948 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-847,95331 |  | - 847,953 |  |  |  |
| 4. | B | 71299101 | Vodotěsná izolace tl. 6 mm, slepená ve spojích | m2 | 19,699 | 246,80 | 4 862 |  |
|  |  |  | 751,25880\*1,1 |  | 826,385 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 826,385 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-806,68577 |  | - 806,686 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **762: Konstrukce tesařské** |  |  |  | **- 319 877** |  |
| 5. | B | 762085140R00 | Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné | m | - 504,525 | 81,00 | - 40 867 |  |
|  |  |  | ztužidlo 100/220;4\*70,127 |  | 280,508 |  |  |  |
|  |  |  | vaznice 80/180;9\*70,127 |  | 631,143 |  |  |  |
|  |  |  | vazník 140/360;21\*10,52 |  | 220,92 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy vnitřní 200/200;6\*5,63 |  | 33,78 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy krajní 200/400;2\*5,63 |  | 11,26 |  |  |  |
|  |  |  | příčník 120/480;2\*70,127 |  | 140,254 |  |  |  |
|  |  |  | pásek 160/200;14\*3 |  | 42,0 |  |  |  |
|  |  |  | vzpěry 140/160;21\*(2,404+3,646) |  | 127,05 |  |  |  |
|  |  |  | příložky 60/160;2\*21\*(0,8+0,45) |  | 52,5 |  |  |  |
|  |  |  | krycí prkénko z čela vazníku 20/360;21\*0,36 |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 1 546,975 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-2051,5 |  | - 2 051,5 |  |  |  |
| 6. | SP | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | - 40,44 | 126,00 | - 5 095 |  |
|  |  |  | příložky 60/160;2\*21\*(0,8+0,45) |  | 52,5 |  |  |  |
|  |  |  | krycí prkénko z čela vazníku 20/360;21\*0,36 |  | 7,56 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 60,06 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-100,5 |  | - 100,5 |  |  |  |
| 7. | SP | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | - 376,799 | 182,07 | - 68 604 |  |
|  |  |  | ztužidlo 100/220;4\*70,127 |  | 280,508 |  |  |  |
|  |  |  | vaznice 80/180;9\*70,127 |  | 631,143 |  |  |  |
|  |  |  | vzpěry 140/160;21\*(2,404+3,646) |  | 127,05 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 1 038,701 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-1415,5 |  | - 1 415,5 |  |  |  |
| 8. | SP | 762332133 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 | m | - 42,0 | 223,20 | - 9 374 |  |
|  |  |  | = |  | – |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-42 |  | - 42,0 |  |  |  |
| 9. | SP | 762332134 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | - 50,22 | 262,80 | - 13 198 |  |
|  |  |  | sloupy vnitřní 200/200;6\*5,63 |  | 33,78 |  |  |  |
|  |  |  | pásek 160/200;14\*3 |  | 42,0 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 75,78 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-126 |  | - 126,0 |  |  |  |
| 10. | SP | 762333535 | Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 4,934 | 416,70 | 2 056 |  |
|  |  |  | vazník 140/360;21\*10,52 |  | 220,92 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy krajní 200/400;2\*5,63 |  | 11,26 |  |  |  |
|  |  |  | příčník 120/480;2\*70,127 |  | 140,254 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 372,434 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-367,5 |  | - 367,5 |  |  |  |
| 11. | SP | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm | m2 | 16,704 | 39,42 | 658 |  |
|  |  |  | 10,62\*70,74\*1,05 |  | 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-772,1182 |  | - 772,118 |  |  |  |
| 12. | SP | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | m2 | 16,704 | 19,80 | 331 |  |
|  |  |  | 10,62\*70,74\*1,05 |  | 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-772,1182 |  | - 772,118 |  |  |  |
| 13. | SP | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | - 15,072 | 904,50 | - 13 632 |  |
|  |  |  | latě;2,0087+6,87221 |  | 8,881 |  |  |  |
|  |  |  | OSB;867,70391\*0,022 |  | 19,089 |  |  |  |
|  |  |  | lepené lamelové dřevo;28,22041 |  | 28,22 |  |  |  |
|  |  |  | řezivo;17,39987 |  | 17,4 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 73,591 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-88,66253 |  | - 88,663 |  |  |  |
| 14. | B | 762911121R00 | Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB | m3 | - 8,768 | 1 890,00 | - 16 571 |  |
|  |  |  | lepené lamelové dřevo;28,22041 |  | 28,22 |  |  |  |
|  |  |  | jehličnaté řezivo - hranoly;17,39987 |  | 17,4 |  |  |  |
|  |  |  | jehličnaté řezivo - latě;2,0087+6,87221 |  | 8,881 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 54,501 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-63,26914 |  | - 63,269 |  |  |  |
| 15. | B | 762991001 | Kotevní prvky pro montáž sloupů a stojek k betonové konstrukci tribuny , (vše žárově zinkováno,, - chemické kotvy) | ks | - 1,0 | 953,10 | - 953 |  |
|  |  |  | stojky / vzpěry: |  | – |  |  |  |
|  |  |  | skutečnost;29 |  | 29,0 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 29,0 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-30 |  | - 30,0 |  |  |  |
| 16. | SP | 762341270 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz | m2 | 16,704 | 111,60 | 1 864 |  |
|  |  |  | 10,62\*70,74\*1,05 |  | 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 788,822 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-772,1182 |  | - 772,118 |  |  |  |
| 17. | B | 765901311R00 | Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm | m | 998,971 | 9,00 | 8 991 |  |
|  |  |  | (2+((70,74-0,345)/0,625))\*10,62 |  | 1 217,392 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 1 217,392 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-218,421 |  | - 218,421 |  |  |  |
| 18. | B | 60517101R | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 100-175 cm | m3 | 0,329 | 5 500,00 | 1 809 |  |
|  |  |  | kontralatě - 30/50; (2\*10,62+((70,74-0,345)/0,625)\*10,62)\*0,03\*0,05\*1,1 |  | 2,009 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 2,009 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-1,67983 |  | - 1,68 |  |  |  |
| 19. | B | 60517102R | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0,146 | 5 500,00 | 800 |  |
|  |  |  | spotřeba 3,3 mb/m2;788,82174\*3,3\*0,04\*0,06\*1,1 |  | 6,872 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 6,872 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-6,72669 |  | - 6,727 |  |  |  |
| 20. | B | 60726122R | Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm | m2 | 18,374 | 235,31 | 4 324 |  |
|  |  |  | 788,82174\*1,1 |  | 867,704 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 867,704 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-849,33002 |  | - 849,33 |  |  |  |
| 21. | B | 76299101 | Lepené lamelové dřevo Si- dodávka | m3 | - 10,264 | 12 276,90 | - 126 010 |  |
|  |  |  | vazník 140/360;220,92\*0,14\*0,36 |  | 11,134 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy vnitřní 200/200;33,78\*0,2\*0,2 |  | 1,351 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy krajní 200/400;11,26\*0,2\*0,4 |  | 0,901 |  |  |  |
|  |  |  | příčník 120/480;140,254\*0,12\*0,48 |  | 8,079 |  |  |  |
|  |  |  | pásek 160/200;42\*0,16\*0,2 |  | 1,344 |  |  |  |
|  |  |  | vzpěry 140/160;127,05\*0,14\*0,16 |  | 2,846 |  |  |  |
|  |  |  | prořez 10%;25,65492\*0,1 |  | 2,565 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 28,22 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-38,48438 |  | - 38,484 |  |  |  |
| 22. | B | 76299102 | Jehličnaté řezivo - hranoly | m3 | - 7,385 | 6 283,80 | - 46 405 |  |
|  |  |  | ztužidlo 100/220;280,508\*0,1\*0,22 |  | 6,171 |  |  |  |
|  |  |  | vaznice 80/180;631,143\*0,08\*0,18 |  | 9,088 |  |  |  |
|  |  |  | příložky 60/160;52,5\*0,06\*0,16 |  | 0,504 |  |  |  |
|  |  |  | krycí prkénko z čela vazníku 20/360;7,56\*0,02\*0,36 |  | 0,054 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 15,818 |  |  |  |
|  |  |  | prořez 10%;15,81807\*0,1 |  | 1,582 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 1,582 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-24,78476 |  | - 24,785 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **762.1: Konstrukce tesařské - položky mimo vv** |  |  |  | **311 449** |  |
| 23. | SP | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | kus | 193,0 | 132,00 | 25 476 |  |
|  |  |  | pro táhla střechy;32 |  | 32,0 |  |  |  |
|  |  |  | pro táhla stěny;8 |  | 8,0 |  |  |  |
|  |  |  | L vzpěr zavětrování;14 |  | 14,0 |  |  |  |
|  |  |  | zavětrování dřevo-dřevo;14 |  | 14,0 |  |  |  |
|  |  |  | u vazníků;12 |  | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  | příložky; 84 |  | 84,0 |  |  |  |
|  |  |  | patky;29 |  | 29,0 |  |  |  |
| 24. | B | 762-001 | Kloubové kotvení pro vzpěry | kus | 21,0 | 1 184,00 | 24 864 |  |
| 25. | B | 762-002 | Kloubové kotvení pro zavětrování | kus | 40,0 | 388,00 | 15 520 |  |
|  |  |  | 32+8 |  | 40,0 |  |  |  |
| 26. | B | 762-003 | Vložení kotevního šroubu a vyplnění kotevních otvorů do D20 tmelem pro chemické kotvy | kus | 58,0 | 285,00 | 16 530 |  |
| 27. | B | 762-004 | Kotvení pro příložky | kus | 42,0 | 226,00 | 9 492 |  |
| 28. | B | 762-005 | Spojka pro utahování táhel | kus | 32,0 | 251,00 | 8 032 |  |
| 29. | SP | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 82,4 | 1 830,00 | 150 792 |  |
|  |  |  | kotvení sloupů a vzpěr chemickými kotvami do betonové konstrukce hl. 80cm - 4ks na 1sloup nebo vzpěru |  | – |  |  |  |
|  |  |  | 82,4 |  | 82,4 |  |  |  |
| 30. | B | 762-010 | Vložení kotevního šroubu a vyplnění kotevních otvorů do D20 tmelem pro chemické kotvy / materiál ve specifikaci | m | 23,2 | 677,00 | 15 706 |  |
|  |  |  | (21+8)\*0,8 |  | 23,2 |  |  |  |
| 31. | B | 5487908B | Tmel pro lepené kotvy do betonu HIT-HY pro těžká kotvení a dodatečné vlepování výztuže - bal. 1,4l | kus | 16,588 | 1 750,00 | 29 029 |  |
|  |  |  | (21+8)\*0,8\*0,65\*1,1 |  | 16,588 |  |  |  |
| 32. | B | 311971B | Tyč závitová pozinkovaná 8.8 M18 x 1000 mm | kus | 116,0 | 138,00 | 16 008 |  |
|  |  |  | (21+8)\*4 |  | 116,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **764: Konstrukce klempířské** |  |  |  | **9 545** |  |
| 33. | SP | 764311301 | Krytina Al tl 0,8 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30° | m2 | 15,908 | 555,00 | 8 829 | má být lepená ve spojích |
|  |  |  | 10,62\*70,74 |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-735,35070 |  | - 735,351 |  |  |  |
| 34. | B | 765901103R00 | Fólie podstřešní paropropustná | m2 | 15,908 | 45,00 | 716 |  |
|  |  |  | 10,62\*70,74 |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 751,259 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-735,35070 |  | - 735,351 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **767.1: Konstrukce zámečnické - položky mimo vv** |  |  |  | **30 883** |  |
| 35. | SP | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 249,056 | 76,70 | 19 103 |  |
|  |  |  | zavětrovací táhla z kruhové oceli D16 - 4 úseky, 1m= 1,72kg |  | – |  |  |  |
|  |  |  | vodorovné zavětrování;(4,3+4,8+4,8)\*2\*4\*1,72 |  | 191,264 |  |  |  |
|  |  |  | svislé zavětrování;4,2\*2\*4\*1,72 |  | 57,792 |  |  |  |
| 36. | H | 13010014 | Tyč ocelová kruhová, D 16 mm | t | 0,274 | 21 000,00 | 5 753 |  |
|  |  |  | 249,056\*1,1/1000 |  | 0,274 |  |  |  |
| 37. | B | 767-001 | Žárové zinkování oceli | kg | 273,962 | 22,00 | 6 027 |  |
|  |  |  | 249,056\*1,1 |  | 273,962 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **783: Nátěry** |  |  |  | **- 47 812** |  |
| 38. | SP | 783711101 | Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění | m2 | - 816,804 | 28,60 | - 23 361 |  |
|  |  |  | vazník 140/360;220,92\*((0,14+0,36)\*2) |  | 220,92 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy vnitřní 200/200;33,78\*0,2\*4 |  | 27,024 |  |  |  |
|  |  |  | sloupy krajní 200/400;11,26\*((0,2+0,4)\*2) |  | 13,512 |  |  |  |
|  |  |  | příčník 120/480;140,254\*((0,12+0,48)\*2) |  | 168,305 |  |  |  |
|  |  |  | pásek 160/200;42\*((0,16+0,2)\*2) |  | 30,24 |  |  |  |
|  |  |  | vzpěry 140/160;127,05\*((0,14+0,16)\*2) |  | 76,23 |  |  |  |
|  |  |  | ztužidlo 100/220;280,508\*((0,1+0,22)\*2) |  | 179,525 |  |  |  |
|  |  |  | vaznice 80/180;631,143\*((0,08+0,18)\*2) |  | 328,194 |  |  |  |
|  |  |  | příložky 60/160;52,5\*((0,06+0,16)\*2) |  | 23,1 |  |  |  |
|  |  |  | krycí prkénko z čela vazníku 20/360;7,56\*((0,02+0,36)\*2) |  | 5,746 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 1 072,796 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-1889,6 |  | - 1 889,6 |  |  |  |
| 39. | SP | 783721113 | Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování | m2 | 264,706 | 120,54 | 31 908 |  |
|  |  |  | lavičky z prken;(0,03\*2+0,165\*2)\*(20,4+26,68+20,4)\*2\*8 |  | 421,075 |  |  |  |
|  |  |  | (0,02\*2+0,12\*2)\*0,35\*540 |  | 52,92 |  |  |  |
|  |  |  | OSB bednění;867,70391\*2 |  | 1 735,408 |  |  |  |
|  |  |  | = |  | 2 209,403 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-1944,6966 |  | - 1 944,697 |  |  |  |
| 40. | SP | 783721112 | Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování | m2 | - 816,804 | 69,00 | - 56 359 |  |
|  |  |  | mezisoučet;1072,79588 |  | 1 072,796 |  |  |  |
|  |  |  | odpočet množství z nabídky;-1889,6 |  | - 1 889,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **- 504** |  |
| 41. | B | 005121 R | Zařízení staveniště | % | 1,97 | - 92,05 | - 181 |  |
| 42. | B | 1004T | Mimostaveništní doprava | % | 3,5 | - 92,05 | - 322 |  |