Příloha č. 1 ke kupní smlouvě
uzavřené mezi
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství jako kupujícím a 
BIOKYB s.r.o. jako prodávajícím
Technická specifikace předmětu plnění

Harmonogram plnění
Níže je uveden harmonogram činností v návaznosti na předpokládané schvalování jednotlivých projektů, ze kterých jsou různé části hrazeny:

Část A – CIIRC Testovací sady uživatelské jednotky osobního zdravotního systému pro diabetiky

POPIS: 
Testovací sady uživatelské jednotky osobního zdravotního systému pro diabetiky 
Počet: 100 ks

Předmětem zakázky je spotřební materiál v podobě modulů pro stavbu testovacích sad pro ověření technologie osobního zdravotního systému v podobě senzorů fyziologických veličin s komunikační schopností, komunikační jednotky, obslužný software včetně komunikačních protokolů a balíček komunikačních služeb.
Jednotlivé moduly umožní sestavit sady pro ověření konceptu telemedicínského systému pro diabetiky. Předmětem ověření je zejména začlenění vybraných senzorů, přístrojů a funkcionalit pro sledování stavu pacienta.
Součástí materiálu je rozhraní pro odesílání snímaných dat s pomocí zdokumentovaného přenosového protokolu. Testovací sada obsahuje různé typy modulů s možností vzájemného kompatibilního propojení.
Poptávaný materiál obsahuje hardwarové a softwarové složky potřebné pro zajištění požadovaných celkových funkcionalit: 
•	Bezdrátový přenos na bázi standardu Wifi / BlueTooth, s otevřeným a dokumentovaným komunikačním protokolem. 
•	Přenos dat s pomocí internetových a mobilních technologií do centrálního zařízení na bázi dokumentovaného protokolu se zabezpečeným a šifrovaným přenosem do cloudového serverového řešení.
•	Možnost automatického provázání s existujícími i budoucími systémy zadavatele. 
Technická specifikace

Materiál se skládá z komponent s následující specifikací:

•	Komunikační jednotka
•	Glukometr s rozhraním BT, spotřební materiál
•	SmartWatch a náramek měření fyzické aktivity s rozhraním BT, možnost uživatelského programování
•	CGM jednotka, vysílač, senzor, spotřební materiál.
•	Obslužný software a dokumentace přenosových protokolů pro přenos dat do informačního systému objednatele

Komunikační jednotka
Modul je vybaven komunikačními rozhraními GSM/CDMA, WiFi, BT a zajišťuje zobrazení a archivaci dat z dalších modulů. Rozhraní umožní zpracování a zobrazení měřených dat na display. Z rozhraní bude také možné ovládat a nastavovat senzory a moduly, jejich parametry a požadované funkcionality. Umožní instalaci obslužného software.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 100	100	
Výpočetní výkon řídicí jednotky	Počet procesorových jader 4	4	
Operační paměť řídicí jednotky	Velikost min. 2 GB	2	
Grafické rozlišení zobrazení	Rozlišení min. 1920x1080 (FullHD) pixelů	1920x1080	
Paměťová kapacita v GB	- Velikost min. 64 GB	64 GB	
Komunikační rozhraní 	GSM/CDMA Typ 4G, WiFi, BT	GSM/CDMA Typ 4G, WiFi, BT	
Další požadované funkcionality	Fotoaparát, GPS lokalizace	Fotoaparát, GPS lokalizace	

Glukometr s rozhraním BT, spotřební materiál
Modul obsahující glukometr s bezdrátovým přenosem a dokumentovaným protokolem.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet 	Kusů 90	90	
Objem krevního vzorku	max. 0,5 μL	0,5 μL	
Doba testu vzorku krve	max. 5 sekund	5 sekund	
Měřící rozsah cukru v krvi	min. 20~600mg/dL (1.1~33.3mmol/L)	20~600mg/dL	
Bateriové napájení	Vnitřní nabíjecí 	LiPol	
Přenosová vzdálenost bezdrátového přenosu	Typ BT, min. 30m venkovní, min. 10 m vnitřní	30/10	
Spotřební materiál, počet	Ks 100	100	

SmartWatch a náramek měření fyzické aktivity s rozhraním BT, možnost uživatelského programování
Modul obsahující chytrý náramek pro sledování parametrů.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet 	Kusů 100	100	
Snímací náramek	Kontinuální měření, snímáno zrychlení ve 3 osách kartézského souřadného systému. Včetně komunikačního protokolu. Kroky, vzdálenost, energetický výdej, tepová frekvence. BT/ANT	Xiaomi MI Band II a FitBit HR  s měřením ve 3 osách kartézského souřadného systému, včetně vývojových knihoven a rozhraní pro přímé vyčítání dat z náramku se zákaznickou úpravou pro uživatelské programování. Měření kroků, vzdálenosti, en. výdeje, tepové frekvence.	

Jednotka kontinuálního měření glykemie (CGM), vysílač, senzor, spotřební material
Modul obsahující glukometr pro kontinuální snímání glykémie a spotřební materiál.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 10	10	
CGM jednotka v konfiguraci vysílač, senzor
	Architektura glukometru	Vysílač, senzor	
Spotřební materiál	12 ks senzorů	12	

Obslužný software a dokumentace přenosových protokolů pro přenos dat do informačního systému objednatele
Modul obsahující softwarové a komunikační funckionality, které bude možné instalovat na každou komunikační jednotku.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Standard pro přenos dat	HL7 FHIR, zejména FHIR Client a Server, FHIR DSTU 2 model	HL7/ FHIR DSTU 2 	
Datová komunikace 	GSM/CDMA provoz volitelně na 12 měsíců, mobilní tarif FUP 50MB měsíčně	předplacený kredit 12měsíců/50MB	

Část B – FBMI Testovací sady uživatelské jednotky asistenčního dohledového systému

POPIS: 
Testovací sady uživatelské jednotky asistenčního dohledového systému
Počet: 190 ks

Předmětem zakázky je spotřební materiál v podobě modulů pro stavbu testovacích sad pro ověření technologie asistenčního systému v podobě uživatelských jednotek s komunikační schopností, obslužný software včetně komunikačních protokolů a balíček komunikačních služeb. 
Jednotlivé moduly umožní sestavit sady pro ověření konceptu dohledového asistenčního systému. Předmětem ověření je zejména začlenění vybraných senzorů, přístrojů a funkcionalit pro realizaci asistenčních a dohledových služeb.
Součástí materiálu je rozhraní pro odesílání snímaných dat s pomocí zdokumentovaného přenosového protokolu. Testovací sada obsahuje různé typy modulů s možností vzájemného kompatibilního propojení.
Poptávaný materiál obsahuje hardwarové a softwarové složky potřebné pro zajištění požadovaných celkových funkcionalit: 
•	Bezdrátový přenos na bázi standardu Wifi / BlueTooth, s otevřeným a dokumentovaným komunikačním protokolem. 
•	Přenos dat s pomocí internetových a mobilních technologií do centrálního zařízení na bázi dokumentovaného protokolu se zabezpečeným a šifrovaným přenosem do cloudového serverového řešení.
•	Možnost automatického provázání s existujícími i budoucími systémy zadavatele. 

Technická specifikace

Materiál se skládá z komponent s následující specifikací:
•	Komunikační jednotka s nouzovým tlačítkem
o	Detekce pohybu, s možností individuálního nastavení intervalu nepohybu
o	Lokalizace uživatelské jednotky
o	GSM/CDMA audio komunikace, hlasitý odposlech
o	Bateriový provoz 48 hodin (10 minutový interval komunikace), nabíjecí LiPol baterie
o	Generování alarmů stavu zařízení (nabíjení, pohyb), uživatelských alarmů (nouzové tlačítko)
•	Datová konektivita
o	uživatelsky nastavitelný interval komunikace
•	Interface pro napojení na asistenční pultu 
o	Nastavení pro režim 24/7 obsluhy alarmů

Komunikační jednotka s nouzovým tlačítkem
Modul obsahující komunikační jednotku s mikroprocesorovým jádrem typu ARM, komunikačními periferiemi, lokalizací, bateriové napájení a nabíjení, nouzovým tlačítkem a instalovaným obslužným firmware, který poskytuje další uživatelské vlastnosti.  

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 190	190	
Typ řídicí jednotky	Architektura procesoru	ARM7	
Napájení	LiPol, nabíjení	LiPol	
Komunikační rozhraní	BT, GSM/CDMA	BT, GSM/CDMA	
Lokalizace	GSM/CDMA triangulace, GPS	GSM/CDMA triangulace, GPS	
Další požadované funkcionality	GSM/CDMA hlasitý odposlech, whitelist pro min 5 telefonních čísel	GSM/CDMA hlasitý odposlech, whitelist pro min 5 telefonních čísel	
Komunikační protokol	Uživatelsky konfigurovatelný datový packet – stavové informace, interval	Uživatelsky konfigurovatelný datový packet  obsahující stavové informace, konfiguraci intervalu	
Alarmové informace	Nouzové tlačítko, stav baterie, nepohyb – uživatelsky definovaný interval	Nouzové tlačítko, stav baterie, nepohyb – možnost uživatelsky definovat interval	
Datová konektivita	GSM/CDMA mobilní síť, 12 měsíců provozu, FUP 50MB měsíčně	předplacený kredit 12měsíců/50MB	
Spolehlivost 	Dostupnost zařízení 99.9%, se zajištěním vnitřní kontroly, napojení na nepřetržitý provoz po správou dohledového centra typu 24/7	Asistenční dohledové centrum 24/7 s nepřetržitou dostupností (99.9%)	

Datová konektivita
Modul obsahující SIM kartu a datový tarif pro zajištění komunikačních vlastností hlavní komunikační jednotky.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 190	190	
Datová konektivita	GSM/CDMA mobilní síť, 12 měsíců provozu, FUP 50MB měsíčně	předplacený kredit 12měsíců/50MB	
Interface pro napojení na asistenční pultu
Firmware instalovaný v hlavní komunikační jednotce zajišťuje komunikační interface se zdokumentovaným protokolem. 

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 190	190	
Spolehlivost 	Dostupnost zařízení 99.9%, se zajištěním vnitřní kontroly, napojení na nepřetržitý provoz po správou dohledového centra typu 24/7	Asistenční dohledové centrum 24/7 s nepřetržitou dostupností (99.9%).	

Část C – CIIRC Pronájem testovacích sad pro ověření konceptu mobilní procesní podpory ve zdravotních a sociálních službách

POPIS: 
Testovací sady mobilní procesní podpory ve zdravotních a sociálních službách
Počet v roce 2019: 
8ks testovací sady 1 na 8 měsíců 
10ks testovací sady 2 na 8 měsíců  
5ks testovací sady 3 na 8 měsíců 

Počet v roce 2020: 
8ks testovací sady 1 na 8 měsíců 
10ks testovací sady 2 na 8 měsíců 
5ks testovací sady 3 na 8 měsíců 

Předmětem zakázky je pronájem testovacích sad pro ověření konceptu mobilní procesní podpory ve zdravotních a sociálních službách. Pro ověření technologie bude pronajat definovaný počet uživatelských jednotek ve třech různých provedeních. Samotné testování bude probíhat vždy po dobu 8 měsíců ve dvou fázích.

Technická specifikace
Testovací sady jsou provedeny ve 3 variantách.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Testovací sada 1	Kusů 8	8	
Splněné standardy 	MIL-STD-810G, IP54, Class I Division 2 certified	XPLORE F5m tablet PC	
Technické parametry	128SSD, 4GB RAM, GPS, integrovaná kamera	128SSD, 4GB RAM, GPS, integrovaná kamera	
Příslušenství	Dokovací stanice pro nabíjení, přídavná náhradní baterie 40WHr max. 300g, variabilní upínací popruh na ruku a přes rameno	Black F5-Series dokovací stanice 
Black F5-Series přídavná baterie
C5/F5-Series ClipCarry klip a popruh	
Testovací sada 2	Kusů 10	10	
Splněné standardy 	Mobilní ruční počítač typu handheld se čtečkou magnetických pásků typu Magnetic Stripe Reader (MSR), MIL-STD 810G standard pro odolnost na opakovaný pád z 1.2 m 	Mobilní ruční počítač Zebra MC40-HC
se čtečkou magnetických pásků typu Magnetic Stripe Reader (MSR), MIL-STD 810G standard pro odolnost na opakovaný pád z 1.2 m	
Technické parametry	CPU 2 jádra,1GB RAM,  8GB pSLC Flash, bezdrátové komunikační rozhraní,
Rozměry max. 150 mm x 75 mm x 35 mm, hmotnost max 270g	HC1GHz OMAP 4 dual core , ,1GB RAM,  8GB pSLC Flash, bezdrátové komunikační rozhraní,
Rozměry 150 mm x 75 mm x 35 mm, hmotnost 270g	
Příslušenství	Operační systém kompatibilní s OS Andriod	Android 5.1 Lollipop - 1GB	
Testovací sada 3	Kusů 5	5	
Splněné standardy 	Nositelná mobilní ruční počítač typu pager, nebo badge s displejem typu eInk a čtečkou čárových kodů, MIL-STD 810G standard pro odolnost na opakovaný pád z 1.2 m, IP 54	Zebra SB1 Smart Badge pager s displejem typu eInk a čtečkou čárových kodů, MIL-STD 810G standard pro odolnost na opakovaný pád z 1.2 m, IP 54	
Technické parametry	Display 3“ 320x240, 128 MB RAM/128 MB Flash
Rozměry max. 100 mm  x 85 mm x 15 mm, Hmotnost max 120g	Display 3“ 320x240, 128 MB RAM/128 MB Flash
Rozměry max. 100 mm  x 85 mm x 15 mm, Hmotnost max 120g	
Další funkcionality	Integrovaný mikrofon, PTT komunikace	Integrovaný mikrofon, PTT komunikace	
Část D – FBMI Testovací sady telemedicínského systému pro efektivní léčbu dětských pacientů s DM1
Testovací sady telemedicínského systému pro efektivní léčbu dětských pacientů s DM1 

Předmětem zakázky je spotřební materiál v podobě modulů pro stavbu testovacích sad pro ověření technologie osobního zdravotního systému v podobě senzorů fyziologických veličin s komunikační schopností, komunikační jednotky, obslužný software včetně komunikačních protokolů a balíček komunikačních služeb.
Jednotlivé moduly umožní sestavit sady pro ověření konceptu telemedicínského systému pro děti trpící DM1. Předmětem ověření je zejména začlenění vybraných senzorů, přístrojů a funkcionalit pro efektivní léčbu dětského pacienta s pomocí motivačních nástrojů.
Součástí materiálu je rozhraní pro odesílání snímaných dat s pomocí zdokumentovaného přenosového protokolu. Testovací sada obsahuje různé typy modulů s možností vzájemného kompatibilního propojení.
Poptávaný materiál obsahuje hardwarové a softwarové složky potřebné pro zajištění požadovaných celkových funkcionalit: 
•	Bezdrátový přenos na bázi standardu Wifi / BlueTooth, s otevřeným a dokumentovaným komunikačním protokolem. 
•	Přenos dat s pomocí internetových a mobilních technologií do centrálního zařízení na bázi dokumentovaného protokolu se zabezpečeným a šifrovaným přenosem do cloudového serverového řešení.
•	Možnost automatického provázání s existujícími i budoucími systémy zadavatele. 

Technická specifikace

Materiál se skládá z komponent s následující specifikací:

•	Mobilní komunikační jednotka							
•	Glukometr s testovacími proužky							
•	Smartwatch s vestavěnou uživatelskou aplikací a komunikačním protokolem
•	Náramek pro sledování aktivity s komunikačním protokolem
•	Kontinuální glukometr se senzorem a příslušenstvím, komunikační protokol 
•	Obslužný software a dokumentace přenosových protokolů pro přenos dat do informačního systému objednatele
•	Motivační interface, hračka s ovládáním přes bezdrátové rozhraní
Mobilní komunikační jednotka
Modul je vybaven komunikačními rozhraními GSM/CDMA, WiFi, BT a zajišťuje zobrazení a archivaci dat z dalších modulů. Rozhraní umožní zpracování a zobrazení měřených dat na display. Z rozhraní bude také možné ovládat a nastavovat senzory a moduly, jejich parametry a požadované funkcionality. Umožní instalaci obslužného software.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 25	25	
Výpočetní výkon řídicí jednotky	Počet procesorových jader 4	4	
Operační paměť řídicí jednotky	Velikost min. 2 GB	2
	
Grafické rozlišení zobrazení	Rozlišení min. 1920x1080 (FullHD) pixelů	1920x1080	
Paměťová kapacita v GB	- Velikost min. 64 GB	64 GB	
Komunikační rozhraní 	GSM/CDMA Typ 4G, WiFi, BT	GSM/CDMA Typ 4G, WiFi, BT	
Další požadované funkcionality	Fotoaparát, GPS lokalizace	Fotoaparát, GPS lokalizace	
Glukometr s testovacími proužky
Modul obsahující glukometr s bezdrátovým přenosem a dokumentovaným protokolem.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet 	Kusů 25	25	
Objem krevního vzorku	max. 0,5 μL	0,5 μL	
Doba testu vzorku krve	max. 5 sekund	5 sekund	
Měřící rozsah cukru v krvi	min. 20~600mg/dL (1.1~33.3mmol/L)	20~600mg/dL	
Bateriové napájení	Vnitřní nabíjecí 	LiPol	
Přenosová vzdálenost bezdrátového přenosu	Typ BT, min. 30m venkovní, min. 10 m vnitřní	30/10	
Spotřební materiál, počet	Ks 100	100	

SmartWatch a náramek pro sledování fyzické aktivity s rozhraním BT, možnost uživatelského programování
Modul obsahující chytrý náramek pro sledování parametrů.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet 	Kusů 25	25	
Snímací náramek	Kontinuální měření, snímáno zrychlení ve 3 osách kartézského souřadného systému. Včetně komunikačního protokolu. Kroky, vzdálenost, energetický výdej, tepová frekvence. BT/ANT	Xiaomi MI Band II a FitBit HR s měřením ve 3 osách kartézského souřadného systému, včetně vývojových knihoven a rozhraní pro přímé vyčítání dat z náramku s rozšířenou zákaznickou úpravou pro uživatelské programování a vazbou na další  periferie testovací sady zohledňující požadavky využití  zadavatelem. Měření kroků, vzdálenosti, en. výdeje, tepové frekvence. 	

Kontinuální glukometr se senzorem a příslušenstvím, komunikační protokol
Modul obsahující glukometr pro kontinuální snímání glykémie a spotřební materiál.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 25	25	
CGM jednotka v konfiguraci vysílač, senzor	Architektura glukometru	Vysílač/senzor	
Spotřební materiál	12 ks senzorů	12	

Obslužný software a dokumentace přenosových protokolů pro přenos dat do informačního systému objednatele
Modul obsahující softwarové a komunikační funckionality, které bude možné instalovat na každou komunikační jednotku.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Standard pro přenos dat	HL7 FHIR, zejména FHIR Client a Server, FHIR DSTU 2 model	HJL7/ FHIR DSTU 2 	
Datová komunikace 	GSM/CDMA provoz volitelně na 12 měsíců, mobilní tarif FUP 50MB měsíčně	předplacený kredit 12měsíců/50MB	

Motivační interface, hračka s ovládáním přes bezdrátové rozhraní
Modul obsahující motivační nástroj v podobě hračky s bezdrátovým ovládáním.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Standard pro přenos dat	BT, WiFi, ANT	BT, WiFi, ANT	
Datová komunikace 	Zdokumentovaný komunikační protkokol	Zdokumentovaný komunikační protkokol a vývojový kit .NET C#	
Motivační funkce	Programovatelný pohyb, zvuk, nebo hlasová komunikace	Programovatelný pohyb, zvuk, nebo hlasová komunikace	
Část E – FBMI Testovací sady pro rozšířenou péči o seniory v domácím prostředí

POPIS: 

Testovací sady uživatelské jednotky pro rozšířenou péči o seniory v domácím prostředí
Počet: 40 ks

Předmětem zakázky je spotřební materiál v podobě komunikačního zařízení, resp. uživatelských jednotek s komunikační schopností, obslužný software včetně komunikačních protokolů, balíček komunikačních služeb a bezdrátově připojitelná lékovka s komunikační schopností.
Předmětem ověření je zejména začlenění vybraných senzorů, přístrojů a funkcionalit pro realizaci rozšířené péče v domácím prostředí skrze připomínání užívání léků. 
Součástí materiálu je rozhraní pro odesílání snímaných dat s pomocí zdokumentovaného přenosového protokolu. Testovací sada obsahuje různé lékovky s možností vzájemného kompatibilního propojení.
Poptávaný materiál obsahuje hardwarové a softwarové složky potřebné pro zajištění požadovaných celkových funkcionalit: 
•	Bezdrátový přenos na bázi standardu Wifi / BlueTooth, s otevřeným a dokumentovaným komunikačním protokolem. 
•	Přenos dat s pomocí internetových a mobilních technologií do centrálního zařízení na bázi dokumentovaného protokolu se zabezpečeným a šifrovaným přenosem do cloudového serverového řešení.
Technická specifikace

Materiál se skládá z komponent s následující specifikací:
•	Komunikační jednotka s nouzovým tlačítkem
o	Detekce pohybu, s možností individuálního nastavení intervalu nepohybu
o	Lokalizace uživatelské jednotky
o	GSM/CDMA/CDMA audio komunikace, hlasitý odposlech
o	Bateriový provoz 48 hodin (10 minutový interval komunikace), nabíjecí LiPol baterie
o	Generování alarmů stavu zařízení (nabíjení, pohyb), uživatelských alarmů (nouzové tlačítko)
•	Datová konektivita
o	uživatelsky nastavitelný interval komunikace
•	Interface pro napojení na asistenční pultu 
o	Nastavení pro režim 24/7 obsluhy alarmů
•	Lékovka s komunikační schopností

Komunikační jednotka s nouzovým tlačítkem
Modul obsahující komunikační jednotku s mikroprocesorovým jádrem typu ARM, komunikačními periferiemi, lokalizací, bateriové napájení a nabíjení, nouzovým tlačítkem a instalovaným obslužným firmware, který poskytuje další uživatelské vlastnosti.  

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 40	40	
Typ řídicí jednotky	Architektura procesoru	ARM7	
Napájení	LiPol, nabíjení	LiPol	
Komunikační rozhraní	BT, GSM/CDMA	BT, GSM/CDMA	
Lokalizace	GSM/CDMA triangulace, GPS	GSM/CDMA triangulace, GPS	
Další požadované funkcionality	GSM/CDMA hlasitý odposlech, whitelist pro min 5 telefonních čísel	GSM/CDMA hlasitý odposlech, whitelist pro min 5 telefonních čísel	
Komunikační protokol	Uživatelsky konfigurovatelný datový packet – stavové informace, interval	Uživatelsky konfigurovatelný datový packet  obsahující stavové informace, konfiguraci intervalu	
Alarmové informace	Nouzové tlačítko, stav baterie, nepohyb – uživatelsky definovaný interval	Nouzové tlačítko, stav baterie, nepohyb – možnost uživatelsky definovat interval	
Datová konektivita	GSM/CDMA mobilní síť, 12 měsíců provozu, FUP 50MB měsíčně	předplacený kredit 12měsíců/50MB	
Spolehlivost 	Dostupnost zařízení 99.9%, se zajištěním vnitřní kontroly, napojení na nepřetržitý provoz po správou dohledového centra typu 24/7	Asistenční dohledové centrum 24/7 s nepřetržitou dostupností (99.9%).	

Datová konektivita
Modul obsahující SIM kartu a datový tarif pro zajištění komunikačních vlastností hlavní komunikační jednotky.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 40	40	
Datová konektivita	GSM/CDMA mobilní síť, 12 měsíců provozu, FUP 50MB měsíčně	předplacený kredit 12měsíců/50MB	

Interface pro napojení na asistenční pultu
Firmware instalovaný v hlavní komunikační jednotce zajišťuje komunikační interface se zdokumentovaným protokolem. 

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 40	40	
Spolehlivost 	Dostupnost zařízení 99.9%, se zajištěním vnitřní kontroly, napojení na nepřetržitý provoz po správou dohledového centra typu 24/7	Asistenční dohledové centrum 24/7 s nepřetržitou dostupností (99.9%).	

Lékovka s komunikační schopností
Krabička na léky, nebo jiný obal v podobě lékovky s bezdrátovou komunikační schopností s připojením k hlavní komunikační jednotce.

Parametry modulu - popis	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče	
Počet	Kusů 40	40	
Komunikační rozhraní 	BT, WiFi, Ant	BT, WiFi, Ant	
Indikace	Indikace otevření, zavření, užití léku skrze bezdrátové rozhraní, indikace stavu baterie	Indikace otevření, zavření, užití léku skrze bezdrátové rozhraní, indikace stavu baterie