2 - Zakládáni 48 228,29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | K | 211511111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů - z gabionové košové konstrukce lomovým kamenem | m3 | 9,792 | 1 400,00 | 13 708,80 |
| *198* | *M* | *313111000* | *síť Gabionová drát 3,8 mm okatost 100 x 50 mm* | *m2* | *121,669* | *198,00* | *24 090,46* |
| 201 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 69,732 | 14,00 | 976,25 |
| *202* | *M* | *693111460* | *textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 3/m2 do š 8,8*  *m* | *m2* | *83,679* | *20,00* | *1 673,58* |
| 203 | K | pc213111 | Příplatek za kotvení textilie ke gabionovému koši D+M kotev | m | 57,200 | 136,00 | 7 779,20 |

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 649,68

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 204 | K | 310219811 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 4 m2 - doplnění pouzdra žentouru | m3 | 1,332 | 2 740,00 | 3 649,68 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 65 413,70 | | | | | | | |
| 206 | K | 612125101 | Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel | m2 | 15,300 | 125,00 | 1 912,50 |
| *207* |  | *pc6121* | *Příplatek za použití románské malty* | *m2* | *15,300* | *650,00* | 9 *945,00* |
| 205 | K | 629995201 | Očištění vnějších ploch otryskáním sušeným křemičitým pískem | m2 | 15,300 | 154,00 | 2 356,20 |
| 208 | K | pc 3102 | Demontáž sosustrojí žentouru pro očištění , odvoz do dílny, odrezení, tanátování - 3 x nátěr, vyčištění stavebního pouzdra, opětovné osazení, | soub  or | 1,000 | 51 200,00 | 51 200,00 |

9 - Ostatní' konstrukce a práce, bouráni

3 908,94

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 4,767 | 820,00 | 3 908,94 |

PSV - Práce a dodávky PSV 11 832,00

762 - Konstrukce tesařské 11 832,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | K | 762082240 | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy plochy přes 320 cm2 | kus | 8,000 | 95,00 | 760,00 |
| 212 | K | 762192903R | Doplnění části kce stěny z hranolů průřezové plochy přes 288 cm2 | m | 13,600 | 105,00 | 1 428,00 |
| 213 | K | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 0,507 | 965,00 | 489,26 |
| *214* | *M* | *605121400 R1* | *řezivo stavební jedlové průřezu přes 200 x 200 mm délka přes 5,00 m* | *m3* | *0,921* | *8 150,00* | *7 506,15* |
| 215 | K | spc2 | Příplatek za ruční otesání hranolů roubení stěn | m3 | 0,921 | 1 790,00 | 1 648,59 |

ROZPOČET

Stavba: Kulturně dědičstvo Javorníkov a Beskýd-Stodola z Lidečka

**Objekt: 28112018 - VCP Stodola z Lidečka**

Místo: Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhošt Datum: 29.11.2018

Objednatel: VMP Rožnov pod Radhoštěm Projektant: Ing.arch.Taťána Tzoumasová

Zhotovitel: JURÁŇ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

**Náklady z rozpočtu 133 032,61**

HSV - Práce a dodávky HSV 121 200,61

Strana 3 z 3