**Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Název zboží** | **Požadovaný počet kusů** | **Cena za ks bez DPH** | **Cena celkem bez DPH** | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální)** | **PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Koše** | **6 ks** | 1920 Kč | 11.520 Kč | Koš (nádoba na tříděný odpad) v různých barvách  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.  **Minimální požadované parametry:**   * rozměry: výška cca 950 mm, šířka cca 335 mm, hloubka 380 mm * objem cca 100 litrů, provedení stěn plné * z ocelového plechu (nebo plastu), povrch je upraven práškovou barvou v odstínech RAL * nádoby jsou osazeny samouzavírací, vhazovací klapkou a odnímatelným horním víkem   **Min. rozsah dodávky (6 ks)**:  1 ks - RAL 1018 žlutá  1 ks - RAL 5012 modrá  4 ks - RAL 7035 šedá | Kwesto nádoba na odpadky 700x335x250 mm ocelový plech , práškový postřik |
| 2 | **Lékárnička** | **3 ks** | 1570 Kč | 4710 Kč | Nástěnná kovová lékárnička  **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.   * rozměry: výška cca 460 mm, šířka cca 300 mm, hloubka 140 – 160 mm * vyrobena z kvalitního ocelového plechu, povrchová úprava – komaxit, barva bílá * uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči * výplň dvířek z průhledného plexiskla, jednokřídlové * 2 police * bez náplně | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto: Kovová lékárnička- nástěnná  Číslo výrobku: 338196 E1  Rozměry: v × š × h 460 × 300 × 140 mm  uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči  počet polic- 2  materiál- ocelový plech |
| 3 | **Psací stůl** | **9 ks** | 8.700,- Kč | 78.300,- Kč | Psací stůl do dílny **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.   * rozměry: cca šířka 1400 mm, hloubka 800 mm, výška 740-760 mm * stabilní konstrukce, kombinace ocelových profilů, plechů a laminovaných dřevotřískových desek * 3 zásuvky, centrální zámek zásuvek * nastavitelná výška stolu pomocí rektifikačních šroubů * ocelová konstrukce je opatřena kvalitním práškovým nástřikem | Kwesto stůl pro učitele 1400 x 600 s uzamykatelnou 3 zásuvkou obj.č. 508552 E 1 |
| 4 | **Dílenská židle** | **9 ks** | 1930 Kč | 17370 Kč | Technická dílenská židle mechanikou permanent kontakt  **Minimální požadované parametry:** nosnost:  120 kgnízká židle, sedák a opěrák z měkčeného polyuretanuplynový píst, plastový křížkolečka tvrdá na kobercemechanika M zajišťující nezbytný stupeň ergonomie sezení, umožňující uživateli nastavení správného sklonu opěradla, nebo po odjištění permanentní kontakt zad s opěradlem  * možnost nastavit výšku sezení a výšku opěradla | Výrobce a obchodní název zboží:  Kancelářské židle: Dílenská židle – Antares  Číslo výrobku: kz 1000709  šířka opěradla- 41,5 cm výška opěradla - 41 cm výška područek od země - 68-86,5 cm  nosnost 120 kg  - polyuretanový sedák a opěradlo - židle je pouze výškově stavitelná - nastavitelná výška opěráku pomoci šroubu a lamy - nastavitelná hloubka sedáku pomoci šroubu - pevný úhel opěráku - v základu bez područek - plynový píst - plastový kříž - kolečka |
| 5 | **Skříňka na klíče** | **4 ks** | 1630 Kč | 6520 Kč | Skříňka na klíče závěsná s registrem klíčů **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.   * rozměry: výška cca 450 mm, šířka cca 300 mm, hloubka cca 80 mm * z ocelového plechu, odolná proti násilnému vniknutí, lakováno, šedá barva * vybavena registrem pro písemnou evidenci klíčů * počet háčků 64 * jednostěnný ocelový korpus se zapuštěnými dvířky s cylindrickým zámkem (2 klíče) * závěsné lišty s háčky jsou přestavitelné, různobarevné, očíslované postupně pro přehlednou orientaci * vybaveno klíčenkami s kroužky | Výrobce a obchodní název zboží:  Emporo: Skříňka na klíče – 64 háčků – šedá RAL 7035  Číslo výrobku: 107212  Rozměry: v x š x h : 450 x 300 x 80 mm  Hmotnost – 5,4 kg  Kapacita- počet klíčů - 64 |
| 6 | **Skříň na úklid** | **3 ks** | 6.450,-,- Kč | 19.350,- Kč | Skříň pro úklidové potřeby - kovová **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.   * rozměry: výška cca 1850 mm, šířka 800 mm, hloubka 500 mm * stabilní ocelová konstrukce, ocelový plech, kvalitní práškový lak * dvoukřídlé dveře, zavírání cylindrickým zámkem * svislá dělící stěna * police 4 ks | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto: Skříň pro úklidové potřeby  Číslo výrobku: 745153 E1- RAL 7032 šedá  Rozměry: v x š x h : 1850 x 800 x 500 mm  Konstrukční materiál- ocelový plech  Počet polic – 4  Provedení dveří – dvoukřídlé  Perforace ve dveřích. V pravé polovině jsou skříně vybaveny posuvnými háky. V levé polovině jsou čtyři odkládací boxy.  Druh zámku - cylindrický |
| 7 | **Počítačová skříň** | **5 ks** | 13400 Kč | 67000 Kč10 | Dílenská počítačová skříň umožňující bezpečné přechovávání a užívání počítačového vybavení ve výrobní hale.  **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.   * rozměry skříně výška cca 1700 mm, šířka cca 600 mm, hloubka cca 400 – 650 mm * jednoduchá a praktická konstrukce z ocelového plechu v povrchové úpravě práškovou barvou, třídílná * v horní části umístění LCD monitoru min. velikosti 22“, LCD musí být monitor chráněn bezpečnostním sklem vsazeném v uzamykatelných dvířkách * střední část teleskopický výsuv pro klávesnici PC a myš, samostatně uzamykatelné (skříň musí umožňovat sklizení a uzamčení klávesnice a myš) * spodní části skříňky pro umístění počítače, jedna police pro umístění tiskárny, prostor je pasivně větrán pomocí větracích otvorů * všechny části skříně musí být uzamykatelné (min. cylindrické zámky) * kabelové propojovací vedení musí být vedeno uvnitř skříně (ochrana před poškozením a zároveň nepřekáží) * elektrický rozvod s připravenou zásuvkou + 4 volné pozice pro zástrčky - max. proud/příkon = 10 A/2300 W, centrální vypínání elektrického rozvodu * všechny kovové části skříně musí být vodivě propojeny (ochrana před elektrostatickými výboji) * připojení skříně speciálním odrušeným prodlužovacím kabelem na 220 V (min. délka 8 m) | Výrobce a obchodní název zboží:  Rudeta: Dílenská PC skříň s výbavou-  Číslo výrobku: E 659 A  Rozměry: v x š x h : 1755 x 640 x 655 mm    Horní uzamykatelná prosklená část (polykarbonátová bezpečnostní výplň), rozměr okna v x š = 545 x 465 mm. Výškově stavitelná police v rastru 25 mm) pro uložení monitoru - nosnost 30 kg velikost monitoru až 26" (viz. fotografie)-světlost otvoru horních dveří v x š = 620 x 545 mm. Ve střední, samostatně uzamykatelné části je umístěn teleskopický výsuv pro klávesnici PC. Spodní část vybavena 1 ks výškově stavitelnou a výsuvnou policí pro umístění skříně PC, tiskárny (nosnost 30 kg).  Povrchová úprava práškový lak, barva šedá RAL 7035/modrá RAL 5015. |
| 8 | **Skříň na chemikálie** | **1 ks** | 10500 Kč | 10500 Kč | Skříň na uložení chemikálií vhodná pro skladování olejů a jiných tekutin či vodu ohrožujících látek  **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.   * vnější skříně rozměry: výška 1950 - 2000 mm, šířka 800 – 960, hloubka 400 - 450 mm * kvalitní robustní svařovaná konstrukce z ocelového plechu tl. 1 mm, práškově lakováno * dveře s vestavěným drátěným pletivem (50 × 50 mm) umožňující větrání skříně a omezují koncentraci škodlivých plynů * rozvorový zámek s cylindrickou vložkou a dvěma klíči * přestavitelné police 4 ks (rastr 70 mm) z perforovaného plechu pro odvod kapalin * nosnost police 60 kg, každá police funguje zároveň jako záchytná vanička o objemu cca 6 l a je opatřena otvory pro odvod kapalin do hlavní spodní záchytné vany, správný odvod kapalin je zajištěn svodovými plechy * spodní záchytná vana o objemu 40 l je výsuvná a vyjímatelná | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto: Skříň na chemikálie – dveře plné  Číslo výrobku: 604310 F  Rozměry: v x š x h : 1950 x 950 x 500 mm  Nosnost- 300 kg , nosnost police 60 kg  Konstrukční materiál – ocelový plech- práškový nástřik  Nosnost korpusu skříně je 300 kg, nosnost police 60 kg. Uzamykání dveří je řešeno dvoubodovým cylindrickým zámkem. Korpus skříně možno volit v barevném provedení šedá RAL 7035 nebo antracit RAL 7016. Dveře mohou být plné, perforované, drátěné nebo s bezpečnostním sklem a barevném provedení šedá RAL 7035, modrá RAL 5012, červená RAL 3000 nebo žlutá RAL 1023. Skříň výšky 1150 mm je standardně vybavena 2 přestavitelnými policemi (skříň výšky 1950 mm 4 přestavitelnými policemi) ve tvaru vaničky s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jednou hlubší vaničkou na dně skříně bez roštu. |
| 9 | **Ohnivzdorná skříň** | **1 ks** | 47200 Kč | 47200 Kč18 | Ohnivzdorná skříň na nebezpečné látky a pro skladování hořlavých látek v souladu s předpisy do lakovny.  **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak. rozměry: výška cca 1950 mm, šířka cca 560 mm, hloubka cca 620 mm  * požární odolnost 30 minut s typovou zkouškou, testovaná ochrana proti požáru, zkouška gs * korpus ze speciálních desek s povlakem melaminovou pryskyřicí zabraňujících šíření požáru * skříň je vybavena 1 spodní záchytnou vanou včetně krytu z děrovaného plechu a 3 vkládacími policemi, výškově přestavitelnými v rastru 32 mm a nosností 75 kg * přípojku odpadního vzduchu (js 75) pro připojení k technickému odvětrávání umístit ve stropu skříně * dveře z ocelového plechu se strukturovaným práškovým vypalovaným lakem, dveře lze aretovat v libovolném úhlu otevření - otevřené dveře se v případě požáru automaticky uzavřou * dveře uzamykatelné profilovou cylindrickou vložkou jednokřídlé * pevně integrovaný přepravní sokl pro snadnou přepravu   **Minimální rozsah dodávky:**   * 1x skříň * 1x nástavec filtru cirkulujícího vzduchu * 1x odvětrávací nástavec   Atestováno pro lakýrnické profesionální provozy | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto: Ohnivzdorná skříň na nebezpečné látky  Číslo výrobku: 105889 E1  Rozměry: v x š x h : 1947 x 564 x 620 mm  Korpus je vyroben ze speciálních desek s povlakem melaminovou pryskyřicí zabraňujících šíření požáru v antracitové barvě podobné RAL 7016. Skříň je vybavena 1 spodní záchytnou vanou včetně krytu z děrovaného plechu a 3 vkládacími policemi, výškově přestavitelnými v rastru 32 mm a nosností 75 kg. Přípojka odpadního vzduchu (JS 75) pro připojení k technickému odvětrávání je umístěna ve stropu skříně. Označení podle DIN EN 14470-1.  Provedení etáží- 3 police + 1 vana  Nosnost police- 75 kg  Hmotnost 180 kg- konstrukční materiál- ocelový plech  Povrchová úprava- melaminová pryskyřice |
| 10 | **Krakorcový regál** | **1ks** | 18700 Kč | 18700 Kč | Konzolový (krakorcový) regál jednostranný se stejnou délkou ramen  **Minimální požadované parametry**:   * celková šířka regálu 5400 mm * počet stojin 5 ks * počet ramen na jednu stojinu 5 ks (stejná délka ramen) * výška regálu 2000 mm, hloubka 630 mm, * nosnost ramene 200 kg. | Výrobce a obchodní název zboží:  Enprag: Stromečkový regál jednostranný typ 97845- barva modrá RAL 5010  Číslo výrobku: 97845  Rozměry: v x š x h : 2000 x 5400 x 590 mm  Nosnost sloupce- 1080 kg  Nosnost ramene- 200 kg  Hmotnost 11 kg  Počet ramen – 6  Počet stojin - 5 |
| 11 | **Al žebřík - sada** | **1 ks** | 5735 Kč | 5735 Kč | Mnohoúčelový 4 - dílný žebřík  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.  **Minimální požadované parametry a rozměry:**   * možnost použití jako opěrný a oboustranně schůdný stojací žebřík, opěrný žebřík s odstupem od zdi nebo jako praktická pracovní plošina * 2 příčné traverzy pro větší stabilitu * stupně a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů odolných proti zlomení * vyměnitelné plastové protiskluzové patky * příčle spojené s nosnými profily lemováním * pracovní výška 4, 45 m * délka jako opěrný žebřík 3,62 m * délka jako stojací žebřík 1,85 m * výška jako pracovní plošina 0,99 m * rozměry složeného žebříku 0,80x0,26x1,02 * počet přičlí 4 x 3 * hmotnost 12,5 kg   1x mnohoúčelový 4 - dílný žebřík  1x pošinka 1 - dílná, dřevěná | Výrobce a obchodní název zboží:  Zarges: Mnohoúčelový čtyřdílný žebřík  Číslo výrobku: 42383  Pracovní výška 4,45 m,  Délka jako opěrný žebřík 3,62 m  Délka jako stojací žebřík 1,85 m  Výška jako pracovní plošina 0,99 m  Rozměry složeného žebříku: 0,8 x 2,26 x 1,02 m  Počet příčlí 4 x 3 , váha 12,5 kg  Plošinka 1 dílná dřevěná- č. výrobku 40936 |
| 12 | **Kovový regál** | **2 ks** | 1550 Kč | 3100 Kč | Kovový policový regál montovaný  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.  **Minimální požadované parametry:**   * konstrukce z pozinkovaného plechu, jednoduchá montáž bez použití šroubů * výška 1.800 mm, hloubka 350 – 400 mm, šířka 750 – 800 mm rozměrová tolerance +/- 50 mm * počet polic 5, * nosnost police 250 kg, * police z dřevotřískové desky | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto: Kovový policový regál montovaný  Číslo výrobku: 272704  Rozměry: v x š x h : 1770 x 900 x 400 mm  Počet polic- 5 , nosnost police 265 kg, materiál dřevotříska  Celková nosnost – 1325 kg  Stojiny pozinkované |
| 13 | **Záchytná vana** | **1 ks** | 3960 Kč | 3960 Kč | Malá záchytná vana s roštem sloužící k zachycení látek nebezpečných pro životní prostředí při míchání barev čištění pomůcek atd.  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.  **Minimální požadované parametry:**   * rozměry 780 x 780 x 400 mm * záchytný objem 100 litrů  ***záchytná vana je opatřena kovovým pozinkovaným roštem***   * plechová vana na plechových nohách, povrchová úprava prášková barva nebo pozink * hmotnost cca 33 kg | Výrobce a obchodní název zboží:  Kovový nábytek: Záchytná vana s roštem  Číslo výrobku: 2026 Z  Rozměry: v x š x h : 410 x 780 x 780 mm  Objem 140 l  Hmotnost 65 kg  Žárově zinkovaná s roštem |
| 14 | **Regálová vana** | **2 ks** | 2300 Kč | 4600 Kč | Regálová vana na malé nádoby, vhodná pro předpisové skladování malých nádob i jako přídavná vanová police do skříně či regálu.  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak.  **Minimální požadované parametry:**   * min. rozměry vany: délka 980 mm, šířka 600 mm, výška 85 mm * záchytný objem min.30 l * provedení vany stacionární, * materiál polyetylen či plech * kovový rošt, pozinkovaný * provedení vany musí být odolné odolné vůči olejům, kyselinám a louhům * plošné zatížení max. 50 kg   **307.565,- Kč bez DPH**  **372.154,- Kč s DPH**  **Za část „B“** | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto: Regálová vana na malé nádoby  Číslo výrobku: 156078 E1  Rozměry: v x š x d : 85 x 600 x 980 mm  Objem- 30 litrů  Maximální zatížitelnost- 50 kg- s roštem |
| 21 | **Rudl** | **1 ks** | **2100** Kč | **2100** Kč | **Minimální požadované parametry:**  Ocelový rudl profesionální s pneumatikami pro náročná použití  **Min. parametry a rozsah dodávky:**   * nosnost min. 250 kg * konstrukce z ocelových trubek cca 32x2 * plastové rukojeti s ochranou zamezující poranění rukou * nafukovací bezdušová  kola cca 300 mm * kola uložená v ložiscích válečková, kuličková, jehlová), osa 20 mm * lopata: tloušťka cca 4 mm, šířka min. 400 mm, hloubka min. 200mm * povrchová úprava komaxit | ):  Výrobce a obchodní název zboží:  M.A.T. : Dvoukolový ruční vozík- rudl  Číslo výrobku: 533281  Dvoukolový ruční vozík, ideální pro manipulaci se zbožím v krabicích nebo bednách |
| 22 | **Valníkový vozík** | **1 ks** | 15180 Kč | 15180 Kč | Ruční valníkový vozík bez bočnic  **Minimální požadované parametry:**   * rozměr ložné plochy 1200 x 800, výška ložné plochy cca 480 mm * nosnost min. 500 kg * kola nafukovací, průměr 400 mm, uložení na ose válečková (jehlová) ložiska * konstrukce ze svařovaných ocelových profilů * ložná plocha s protiskluzové voděodolné překližky * přední dvoukolí má točnicové řízení s kuličkově uloženým věncem * tažná oj je opatřena měkkou gumovou rukojetí * oj se při zastavení automaticky zvedá a tím spouští brzdu předních kol | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto:Valníkový vozík  Číslo výrobku: 745105 E1  Rozměry: 1200 x 800 mm  Vzdušnicová kola, dvojkolí a řízená točnice, ložiska válečková  Povrchová úprava- práškový nástřik |
| 23 | **Vozík na deskový materiál** | **2 ks** | 12585 Kč | 25170 Kč | Vozík na deskový materiál sloužící pro převoz deskového materiálu různých rozměrů ve svislé poloze (téměř svislé) opřených svislé dělící přídavné ocelové opěrky  **Minimální požadované parametry:** rozměr nosného rámu 1200 x 800 mm (svařované ocelové profily a trubky) – rozměrová tolerance +/- 50 mmvýška ložné plochy od podlahy min. 300 mmnosnost min. 500 kg  * celkem 7 pozic pro vložení ocelových opěrek - vzdálenost mezi otvory 90 mm * ložná plocha – deska na bázi dřeva s povrchovou úpravou buk * ocelové díly - prášková barva - ochrana povrchu vůči nárazu a poškrábání * vysoce odolná termoplastická kolečka s kuličkovými ložisky (2 otočná s brzdou a 2 pevná) * Ø kol min. 200 mm   **Minimální rozsah dodávky:**  2x vozík  2x přídavná ocelová opěrka pro vozíky na deskový materiál, výška 300 mm, šířka 1200 mm  2x přídavná ocelová opěrka pro vozíky na deskový materiál, výška 600 mm, šířka 1200 mm  2x přídavná ocelová opěrka pro vozíky na deskový materiál, výška 900 mm, šířka 1200 mm  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak | Výrobce a obchodní název zboží:  Enprag: Vozík na deskový materiál  Číslo výrobku: 4463  Rozměry. 1200 x 800 mm  Rozměry konstrukce: d x š x v : 1320 x 800 x 295  Nosnost 500 kg  Hmotnost 54 kg  **4 speciální pneumatická kolečka Fetra TPE**, z toho 2 otočná s brzdou, 2 pevná. |
| 24 | **Rudl na deskový materiál** | **2 ks** | 4150 Kč | 8300 Kč | Vozík na deskový materiál pro přepravu velkoplošných dřevěných a plastových desek „tzv. na stojato“  **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak svařovaná ocelová trubková konstrukcenosný rám cca 500 x 200 mmvýška 1439 mm, šířka 1260 mm, hloubka 680 mmnosnost min. 250 kgprůměr kol cca 260 mmpneumatická kola + dvě opěrná kolečkapovrchová úprava práškovou barvou | Výrobce a obchodní název zboží:  Enprag: Vozík na deskový materiál  Číslo zboží: SK-710045  Rozměry: v x š x h : 1440 x 1260 x 680 mm  Nosný rám- š x h : 500 x 200 mm  Nosnost: 250 kg  Hmotnost: 21,5 kg  Průměr kol : 260 mm |
| 25 | **Plošinový vozík** | **4 ks** | 1900 Kč | 7600 Kč | Ocelový plošinový vozík s madlem případně odnímatelnými koncovými rámy  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak  **Minimální požadované parametry:**   * ložná plocha cca 1200 x 800 mm * nosnost min. 200 kg * celosvařovaný ocelový rám * podvozek s 2 pevnými a 2 otočnými koly, * dvě ze 4 kol opatřena brzdou * průměr kola min. 200 mm, gumová kola uložená ve valivých ložiscích | Výrobce a obchodní název zboží:  M.A.T. :Plošinový vozík  Číslo zboží: 791497  [**vozík plošinový 915x615x915mm, kola 200mm naf., nosn.300kg**](http://www.mat-online.cz/zbozi/-vozik-plosinovy-915x615x915mm-kola-200mm-naf-nosn-300kg) |
| 26 | **Nízkozdvižný vozík** | **1 ks** | 8400 Kč | 8400 Kč | Univerzální nízkozdvižný paletový vozík s s rychlozdvihem  **Minimální požadované parametry:**  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak   * nosnost min. 2000 kg * tandemová vidlicová kola z polyuretanu o rozměrech 80 × 68 mm * vodicí kola z černé gumy o rozměru 200 × 50 mm * rychlozdvih lze použít při zatížení do 250 kg * nad 250 kg automatické přepínání na normální výkon * povrchová úprava prášková barva | Výrobce a obchodní název zboží:  Rajapack: Nízkozdvižný paletový vozík  Číslo výrobku: **P201150P**  **Nosnost 2000 kg**  **Hmotnost: 74 kg**  **Šířka: 540 mm**  **Délka vidlice: 1150 mm**  **Šířka vidlice 160 mm**  Řídící kolečka o průměru 200 mm |
| 27 | **Etážový vozík** | **1 ks** | 4570 Kč | 4570 Kč | Etážový vozík pro uložení drobných lakovaných předmětů k zasychání.  Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak    **Minimální požadované parametry:**   * výška vozíku 1.900 mm, * ložná plocha min. 1000 × 500 mm, * ložná plocha z nelakované překližky * celková nosnost max. 250 kg * 5 polic o nosnosti min. 50 kg * 4 otočná kola o ø 100 mm, 2 s brzdou, plná guma * pevná ocelová konstrukce, práškový nástřik | Výrobce a obchodní název zboží:  Kwesto. Etážový vozík- RAL 5017 modrá  Číslo výrobku: 980365 E1  Rozměry: v x š x d : 1900 x 500 x 1000 mm  Počet etáží- 5 , počet stěn – 2  Nosnost – 250 kg  Průměr kol – 100 mm  Vybavení koly – 4 otočná- 2 s brzdou- materiál- plná guma  Materiál ložné plochy- překližka |
| **Celková cena bez DPH** | | | |  | **71.320,- Kč bez DPH za část D**  **86.297,- Kč s DPH „**  **298.565,- Kč bez DPH za část B**  **361.264,- Kč s DPH za část B** |  |

**Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:**

* Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)
* Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
* Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu
* Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
* Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
* Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení
* Případná likvidace vzniklého odpadu

**Požadavky na záruční servis:**

* Záruka minimálně 24 měsíců.
* Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
* Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
* Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
* Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
* Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), pokud se osoby oprávněné ve věcech technických nedohodnou jinak.
* Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
* Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

**Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.**

V Plzni dne 27. 12. 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis a razítko oprávněné osoby

Profi Schierer s.r.o.

00669415/ CZ00669415

Skladová 9, 32600 Plzeň

Martin Rehák, jednatel