Artemis, společnost s ručením omezeným Horská 3, 128 00 Praha 2

Specifikace k nadlimitní veřejné zakázce
Pořízení vybavení pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Zdravotní laborant oblast radiační ochrany

Část 1 : Laboratorní souprava pro RTG měření včetně doplňkových souprav

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

pol.	popis	obj. číslo	ks

celkem Kč bez DPH

I	RENTGEN 4.0, 35 kV, RENTGENKA W,
ZÁKLADNÍ SOUPRAV A	09110.88	1	417 214
obsahuje:
1	rentgen 4.0, 35 kV	09057.99	1
- přístroj řízený mikroprocesorem
-dva nezávislé obvody dvířek
-elektrický a mechanický zámek zamezující otevření při zapnuté rentgence
- konformita s evropskými pravidly radiační ochrany, povolení k používání ve školství
-	stěny z nerezi  1,5 mm, okénka z rázuvzdorného olovnatého akrylátu  12 mm
-	možnost použití rentgenek Fe, Cu, Mo, W bez potřeby justování
-okénko na pozorování rentgenek
- napětí 0…30 kV, emisní proud 0...1 mA, ochrana proti dotyku horkých částí
-konektor pro Geiger-Mullerův detektor, regulace 0…600 V
-vestavěný reproduktor pro akustickou indikaci měření Geiger-Mullerovou trubicí
- experimentální prostor o šířce 44, výšce 35 a hloubce 35 cm
- ze tří stran okénka do pracovn ího prostoru o úhlopříčkách 50, 30, 25 cm
- experimentální prostor teplotně řízený a ventilovaný, osvětlení LED
- vestavěná optická lavice pro přesné a reprod ukovatelné polohování přípravků
- možnost vložení goniometru
- přístup do exp. prostoru během měření přístupovým kanálem délky 75 mm
- průřez vnějšího otvoru kanálu 24 x 35 mm, průřez vnitřního otvoru 40 x 38 mm
- elektrické propojovací panely uvnitř a vně experimentálního prostoru
- konektor pro energetický detektor, pomocný konektor Aux 15-zdířkový
- konektor USB 2.0, dvě zdířky 4 mm maximální napětí 600 V
-konektor pro připojení motoru
-nátrubky pro napouštění ochranné atmosféry
-podsvícený TFT displej, 95 x 54 mm, 480 x 272 pixel, 16 Bit, 56536 barev
-konektor pro připojení externího displeje
-ovládací dotykový panel, řízení ruční nebo pomocí PC
-zamykací zásuvka na příslušenství v dolní části přístroje
- síťové napájecí napětí 110 I 240 V st, 50 I 60 Hz, příkon 200 VA

-vnější rozměry 682 x 620 x 450 mm, hmotnost 55 kg
2	rentgenka W, nový zásuvný blok 4.0	09057.81	1

- bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zásunu
- úhel anody 19°
- max. provozní proud 1 mA, max. provozní napětí 35 kV, zkušební napětí 50 kV
-vnější rozměry 267 x 188 x 203 mm, hmotnost 4,3 kg, držadlo na přenášení

3

4	software x-ray 4.0
-anglicky
optická lavice profilová, vnitřní, k rtg 4.0	14414.61

09057.18	1

1	
	-vyjímatelná optická lavice se šrouby a klíčem			
	-černě eloxovaná, délka 435 mm			
5	jezdec na optickou lavici profilovou
- černě eloxovaná slitina AIMgSi	08286.00	1	
-centrální otvor pro kulatinu o průměru maximálně 10 mm
- stavěcí šrouby v jezdci a pro centrální otvor
-rozměry 50 x 84 x 30 mm, hmotnost 167 g
6	jezdec na optickou lavici profilovou, h 30 mm	08286.01	2
- černě eloxovaná slitina AlMgSi
- dutý nerezový sloupek o výšce 30 mm, maximální průměr upnuté kulatiny 10 mm
- stavěcí šrouby v jezdci a sloupku
- rozměry bez sloupku 50 x 84 x 3O mm, hmotnost 191 g

7	stolek s tyčkou, d 46 mm, pro rtg 4.0	09824.01	1	
8	stínítko fluorescenční, k rtg 4.0	09057.26	1	
- stínítko v rámečku, s tyčkou do jezdce na optickou lavici pro přesnou polohu
- příslušenství deska z plexiskla s měřítkem

9	kabel USB, A/B	14608.00	1	
10	příručka, pokusy s rentgenem 4.0, anglicky	01200.02	1	

II	PEVNÉ LÁTKY,
DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0
obsahuje :

09120.88	1

69 955

11	Geigerova-Müllerova trubice, typ B	09005.00	1
- samozhášecí halogenidová trubice z chromové oceli, délka 76 mm, průměr 15 mm
-ochranná trubka průměr 22 mm, ochranná čepička slídového okénka
-detekované záření beta, gama, alfa se sníženou citlivostí
-plošná hustota pláště 250 mg/cm2, plošná hustota slídového okénka 2...3 mg/cm2
-axiální a centrální vodič spojen rezistorem 10 MOhm
-pracovní napětí 500 V, délka napěťového plata 200 V, sklon plata 0,04% I V
-mrtvá doba O, 1 ms, pozadí cca 15 imp I min, životnost minimálně  10exp10 imp
-délka kabelu 50 cm, připojení vidlice BNC, hmotnost 103 g

12	krystal LiF v držáku
- orientace ( l 00), mezirovinná vzdálenost 201,4 pm	09056.05	1	
	-tloušťka 0,5 mm, užitečná plocha 10 x 12 mm			
13	krystal KBr v držáku
-orientace (100), mezirovinná vzdálenost 329 pm	09056.01	1	
	-tloušťka 1 mm, užitečná plocha 10 x 12 mm			
14	goniometr k rentgenu 4.0	09057.10	1	

-automatická identifikace goniometru, pl ug and measure, autokalibrace
-ovládání pomocí PC nebo ručně
-dva nezávislé krokové motory pro otáčení vzorku a detektoru
-samostatné otáčení vzorku nebo detektoru, vázané otáčení v poměru 2 : 1
-možnost měnit úhlové rozlišení posunutím detektoru a clony
-ochrana proti  kolizi světelnými závorami
-přírůstek úhlu 0,1...10°, rychlost 0,5...100 s I přírůstek
- rozsah otáčení vzorku 0...360°, rozsah otáčení detektoru -10...+ 170°
- rozměry 35 x 30 x 20 cm, hmotnost 5 kg

15	sada absorbérů rentgenového záření
- fólie Al o tloušťce 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 mm	09056.02	1	
	- fólie Zn o tloušťce 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 mm			
	- fólie Ni, Cu, Sn o tloušťce 0,025 mm			
16	clona d 1 mm, k rtg 4.0	09057.01	1	
	-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm			
17	clona d 2 mm, k rtg 4.0
- tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.02	1	
18	clona d 5 mm, k rtg 4.0	09057.03	1	
	- tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm			

III	CHARAKTERISTICKÉ ZÁŘENÍ, DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0
obsahuje:

09130.88	1

284 050

19	Geigerova-Müllerova trubice, typ B	09005.00	1
- samozhášecí halogenidová trubice z chromové oceli, délka 76 mm, průměr 15 mm
- ochranná trubka průměr 22 mm, ochranná čepička slídového okénka
-detekované záření beta, gama, alfa se sníženou citlivostí
-plošná hustota pláště 250 mg/cm2, plošná hustota slídového okénka 2 ...3 mg/cm2
-axiální a centrální vodič spojen rezistorem  10 MOhm
- pracovní napětí 500 V, délka napěťového plata 200 V, sklon plata 0,04% I V
- mrtvá doba 0,1 ms, pozadí cca 15 imp I min, životnost minimálně 10exp10 imp
- délka kabelu 50 cm, připojení vidl ice BNC, hmotnost  I 03 g

20	krystal LiF v držáku
- orientace (100), mezirovinná vzdálenost 201,4 pm	09056.05	1	
	-tloušťka 0,5 mm, užitečná plocha  10 x 12 mm			
21	clona s fólií Ni, k rentgenu	09056.03	1	
	- trubka s fólií v podstavě			
	-tloušťka fólie 0,01 mm, průměr clony 2 mm			
	-délka trubky 30 mm , průměr 22 mm, hmotnost 4 dkg			
22	krystal KBr v držáku
-orientace (100), mezirovinná vzdálenost 329 pm	09056.01	1	
	- tloušťka l mm, užitečná plocha 10 x 12 mm			
23	clona s fólií Zr, k rentgenu	09058.03	1	
	-trubka s fólií v podstavě			
	-tloušťka fólie 0,05 mm, průměr clony 2 mm			
	- délka trubky 30 mm , průměr 22 mm, hmotnost 4 dkg			
24	goniometr k rentgen u 4.0	09057.10	1	

- automatická identifikace goniometru, plug and measure, autokalibrace
- ovládání pomocí PC nebo ručně
-dva nezávislé krokové motory pro otáčení vzorku a detektoru
- samostatné otáčení vzorku nebo detektoru, vázané otáčení v poměru 2 : 1
- možnost měnit úhlové rozlišení posunutím detektoru a clony
- ochrana proti kol izi světelnými závorami
- přírůstek úhlu O, 1 ...10°, rychlost 0,5...100 s I přírůstek
- rozsah otáčení vzorku 0...360°, rozsah otáčení detektoru -10...+170°
- rozměry 35 x 30 x 20 cm, hmotnost 5 kg

25	sada absorbérů rentgenového záření	09056.02	1	
	- fólie Al o tloušťce 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 mm			
	-fólie Zn o tloušťce 0,025; 0,05; 0,075; 0,1 mm			

26	- fólie Ni, Cu, Sn o tloušťce 0,025 mm
držák desek 0...10 mm	
02062.00	
1	
- upnutí v U-profilu pomocí upínacího šroubu s přítlačným kotoučem
- upnutí desek, tyčí, magnetů apod.
- U-profil na tyčce o průměru 10 mm a délce 60 mm

27	nástavec pro Comptonův jev, k rtg 4.0
-tělísko z plexiskla o rozměrech 40 x 30 x 1O mm	09057.04	1	
	- hliníkový absorbér tloušťky 1,5 mm			
28	clona d 1mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.01	1	
29	clona d 2 mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.02	1	
30	clona d 5 mm, k rtg 4.0
- tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.03	1	
31	rentgenka Cu, nový zásuvný blok 4.0	09057.51	1	
- rentgenka justovaná v bloku z ocelového plechu pro rychlou výměnu
-horké části nepřístupné dotyku
- bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zasunutí
- charakteristické čáry K-alfa 8,03 keV (154,2 pm), K-beta 8,90 keV (139,2 pm)
- úhel anody 19°
-max provozní proud 1 mA, max provozn í napětí 35 kV, zkušebn í napětí 50 kV
- vnější rozměry 267 x 188 x 203 mm, hmotnost 4,3 kg, držadlo na přenášení
32	rentgenka Mo, nový zásuvný blok 4.0	09057.61	1
- rentgenka justovaná v bloku z ocelového plechu pro rychlou výměnu
- horké části nepřístupné dotyku
-bezpečnostn í západka a kontakty dovolující provoz jen  při správném zasunutí
-charakteristické čáry K-alfa  I 7,4 keV, K-beta  19,6 keV
-úhel anody 19°
- max provozn í proud 1 mA, max provozní napětí 35 kV, zkušebn í napětí 50 kV
-vnější rozměry 267 x 188 x 203 mm, hmotnost 4,3 kg, držadlo na přenášení
33	rentgenka Fe, nový zásuvný blok 4.0	09057.71	I
- rentgenka justovaná v bloku z ocelového plechu pro rychlou výměnu
- horké části nepřístupné dotyku
- bezpečnostní západka a kontakty dovolující provozjen při správném zasunutí
-charakteristické čáry K-alfa 6,40 keV (194 pm), K-beta 7,06 keV ( 176 pm)
- úhel anody 19°
- max provozn í proud 1 mA, max provozní napětí 35 kV, zkušební napětí 50 kV
-vnější rozměry 267 x 188 x 203 mm, hmotnost 4,3 kg, držadlo na přenášení

IV	STRUKTURNÍ ANALÝZA, DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0
obsahuje:

09140.88	1

202 807

34	rentgenka Cu, nový zásuvný blok 4.0	09057.51	1
-rentgenka justovaná  v bloku z ocelového plechu pro rychlou výměnu
-horké části nepřístupné dotyku
- bezpečnostní západka a kontakty dovolující provoz jen při správném zasunutí
-charakteristické čáry K-alfa 8,03 keV (154,2 pm), K-beta 8,90 keV (139,2 pm)
- úhel anody 19°
- max provozní proud  1 mA, max provozní napětí 35 kV, zkušební napětí 50 kV
-vnější rozměry 267 x 188 x 203 mm, hmotnost 4,3 kg, držadlo na přenášení
35	goniometr k rentgenu 4.0	09057.10	1
-automatická  identifikace goniometru,  plug and measure, autokalibrace
-ovládání pomocí PC nebo ručně
-dva nezávislé krokové motory pro otáčení vzorku a detektoru
- samostatné otáčení vzorku nebo detektoru, vázané otáčení v poměru 2 : 1
- možnost měnit úhlové rozlišení posun utím detektoru a clony
- ochrana proti kolizi světelnými závorami
- přírůstek úhlu 0, 1 ...10°, rychlost 0,5...100 s I přírůstek
- rozsah otáčení vzorku 0...360°, rozsah otáčení detektoru -1O...+170°
- rozměry 35 x 30 x 20 cm, hmotnost 5 kg
36	Geigerova-Müllerova trubice, typ B	09005.00	1
- samozhášecí halogenidová trubice z chromové oceli, délka 76 mm, průměr 15 mm
- ochranná trubka průměr 22 mm, ochranná čepička slídového okénka
- detekované záření beta, gama, alfa se sníženou citlivostí
- plošná hustota pláště 250 mg/cm2, plošná hustota slídového okén ka 2...3 mg/cm2
- axiální a centrální vodič spojen rezistorem  10 MOhm
- pracovní napětí 500 V, délka napěťového plata 200 V, sklon plata 0,04% I V
- mrtvá doba 0,1 ms, pozadí cca 15 imp I min, životnost minimálně 10exp10 imp
-délka kabelu 50 cm, připojení vidlice BNC, hmotnost 103 g

37	krystal LiF v držáku
-orientace ( 100), mezirovinná  vzdálenost 20 l ,4 pm	09056.05	1	
	-tloušťka 0,5 mm, užitečná plocha 1O x 12 mm			
38	krystal KBr v držáku	09056.01	1	
	-orientace (I 00), mezirovinná  vzdálenost  329 pm			
	-tloušťka  I mm, užitečná plocha  I O x 12 mm			
39	clona s fólií Ni, k rentgenu	09056.03	1	
	-trubka s fólií v podstavě			
	-tloušťka fólie 0,01 mm, průměr clony 2 mm			
	-délka trubky 30 mm, průměr 22 mm, hmotnost 4 dkg			
40	clona s fólií Zr, k rentgenu	09058.03	1	
	- trubka s fólií v podstavě			
	-tloušťka fólie 0,05 mm, průměr clony 2 mm			
	-délka trubky 30 mm, průměr 22 mm, hmotnost 4 dkg			
41	clona d 1mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.01	1	
42	clona d 2 mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.02	1	
43	clona d 5 mm, k rtg 4.0
- tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.03	1	
44	držák vzorku pro lauegram	09058.11	1	

- magneticky uchycený váleček
- zdířky pro uchycení krystal ů LiF a KBr v samostatném držáku
- přípravek pro upnutí volných monokrystalů do tloušťky 5 mm
- délka a průměr 40 mm

45	monokrystal NaCl,3 řezy
- orientace (100), mezirovinná vzdálenost 282 pm	09058.01	1	
	- orientace ( 1 10), mezirovinná vzdálenost 398,8 pm			
	- orientace ( 111),mezirovinná vzdálenost 325,6 pm			

46	- rozměry 3 x 15 x I 5 mm
univenální držák krystalů k rentgenu	
09058.02	
1	
	-nasazení na goniometr			
-držák krystalů nebo plechů  do tloušťky  1O mm, popř. držáku vzorku pro debyegram
- rozměry 42 x 20 x 42 mm, hmotnost 40 g
47	držák vzorku pro debyegram	09058.09	1
- hliníková komůrka na směs vazelíny s práškovým vzorkem
-nasazen í na univerzální držák a goniometr
-rozměry komůrky pro vzorek 3 x 23 x 1O mm
-vnější rozměry držáku 3 x 25 x 35 mm, hmotnost 8 g

48	fólie měděná, 100 x 0,1mm,100 g
- l m	30117.10	1		
49	kleště na kelímky, 200 mm, nerez	33600.00	1		
50	miska třecí 75 ml, s tloučkem, porcelán	32603.00	1		
	- silnostěná miska s výlevkou				
	- drsný nepolévaný vnitřek, vněj ší strana glazovaná				
	-tlouček s nepolévanou třecí plochou				
	-průměr misky 91 mm, výška 46 mm				
51	mikrolžička se špachtlí, 150 mm, nerez	33393.00	1		
52	posuvka 160 mm, s vemierem, nerez	03010.00	1		
	- měření vnějších a vnitřních rozměrů, měření hloubek				
	-dělení v milimetrech a palcích				
53	držák rtg-filmu, k rtg 4.0	09057.08	1		
	-vněj ší rozměry 14 x 14 cm				
54	rtg-film, 100 x 100 mm, 100 ks	09058.23	1		
55	vývojka rtg-filmů, na 4,51 roztoku	06696.20	1		
	-nespecifikována				
56	ustalovač rtg-filmů, na 4,5 l roztoku	06696.30	1		
57	miska bílá 250 x 310 x 65 mm, pp	47481.00	3		
	- rozměry dna 180 x 240 mm				
	- zakulacené hrany, drážky ve dně				
	- mechanicky a chemicky stabiln í				
58	chlorid amonný, velmi čistý, 250 g	30024.25	1		
59	zinek, prášek, p.a., 100 g	31978.10	1		
v	
RADIOGRAFIE,				
	DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0	09150.88	1	80 373	
obsahuje:	
60	optická lavice, vnější, k rtg 4.0	09057.21	1	
	-délka 25 cm, našrou bování na bok rtg 4.0			
61	jezd ec na optickou lavici vnější, k rtg 4.0	09057.29	1	
62	držák digitálního fotoaparátu, pro rtg 4.0	09057.15	1	

- k upevnění na jezdec na optickou lavici vnější
63	zrcadlovka digitální	09057.17	1
- zaostřování automatické, nebo ruční
-expozice automatická, nebo ruční nastavení clony a expozice v rozsahu 20...1/4000 s
- 15,2 Mpix, cit!ivost nastavitelná do ISO 6400
- zoom 18...135 mm
- možnost ovládání softwarem, možnost snímání pomocí dálkového ovladače
-paměťová karta 16 GB
64	model cév pro kontrastní kapalinu, rtg	09058.06	1
-plastová deska s vnitřním potrubím, zvenčí neviditelným, plocha 11,5 x 14 cm
- stojan s příchytným magnetem, vanička na zachycení kapaliny
-hmotnost 0,3 kg, délka přívodů 70 cm

65	kádinka nízká 250 ml, du ran
-výška 95 mm, průměr 70 mm, se stupnicí a výlevkou	36013.00	1	
66	láhev reagenční 250 ml, čirá, šroubový uzávěr	46213.00	1	
67	tyčinka 200 I 6 mm, boro 3.3	40485.04	1	
68	model implantátu pro rtg fotografii	09058.07	1	
	- dřevěný kvádr s kovovým kolíkem, zvenčí neviditelným			
	- referenční destička d 30 mm na určení zvětšení			
	- rozměry 59 x 59 x 140 mm, hmotnost 0,4 kg			
69	posuvka 160 mm, s vernierem, nerez
-měření vnějších a vnitřních rozměrů, měření hloubek	03010.00	1	
	- dělení v milimetrech a palcích			
70	rtg-film, samovyvíjecí, 40 x 30 mm, 50 ks, k rtg 4.0	09057.20	1	
71	kryt, nepropouštějící světlo, k rtg 4.0	09057.46	1	
72	jodid draselný, velmi čistý, 50 g	30104.05	1	

VI	FLUORESCENČNÍ SPEKTROSKOPIE,
DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0	09160.88	1	284 050
obsahuje:
73	detektor rtg, energeticky citlivý	09058.30	1
- kalibrace ve 2 nebo 3 bodech, v software uloženy charakteristické čáry všech prvků
- součástí dodávky přípravek na upevnění na gon iometr a propojovací kabely
- napájení 66 V, napájení předzesilovače 5 V, -5 V, 30 mA maximálně
- možnost současného zobrazení signálu rtg na osciloskopu
- rozsah 2 ...58 keV, rozlišení 400 eV až do 2000 imp/s při 5,9 keV
- aktivní detekční plocha 0,5 mm2, rozměry 76 x 42 x 38 mm, hmotnost 91 g
74	goniometr k rentgenu 4.0	09057.10	1
- automatická identifikace goniometru, plug and measure, autokalibrace
- ovládání pomocí PC nebo ručně
- dva nezávislé krokové motory pro otáčení vzorku a detektoru
- samostatné otáčení vzorku nebo detektoru, vázané otáčení v poměru 2 : 1
- možnost měnit úhlové rozl išení posunutím detektoru a clony
-ochrana  proti  kolizi  světelnými  závorami
-přírůstek úhlu O, l...10°, rychlost 0,5...l 00 s I přírůstek
-rozsah  otáčení vzorku  0...360°, rozsah  otáčení detektoru -1O...+170°
- rozměry 35 x 30 x 20 cm, hmotnost 5 kg
75	analyzátor mnohakanálový, rozšířený k rtg	13727.99	1
73	

- analýza napěťových impulsů, proporcionálních energii záření alfa, gama nebo rtg
- vestavěný zdroj pro předzesilova č alfa, vestavěný zdroj pro detektor rtg
- rozlišení spektra 4096 kanálů,1 2 bit
-mrtvá doba 60 ms, koincidenční okno  1 ms
- analogový vstup BNC pro záporné impulsy, impedance 3,3 kOhm, 150 pF
- digitálně nastavitelné zesílen í 6, 12 a 24, maximální výška pulsů 4 V
- analogový výstup BNC, 0...4 V
- délka pulsu: 15 ms offset
- maximální offset: 4 V (rozpojený vstup I koincidenční vstup)
- logický vstup TTL pro koincidenční měření
- diodová zásuvka +/-12 V I 30 mA
- BNC zásuvka -33, -66, -99 V
-výstup USB, kabel součástí dodávky
- síťové napájecí napětí 115...230 V st I 50...60 Hz
- rázuvzdorná skříňka s výklopným držadlem

76	-rozměry 90 x 140 x 130 mm, hmotnost  1,55 kg
software multi channel analyzer	
14452.61	
1	
	- anglicky			
77	krystal LiF v držáku
- orientace ( l 00), mezirovinná vzdálenost 201,4 pm	09056.05	1	
	-tloušťka 0,5 mm, užitečná plocha 10 x 12 mm			
78	univerzální držák krystalů k rentgen u	09058.02	1	
	- nasazení na goniometr			
-držák krystalů nebo plechů do tloušťky  10 mm, popř. držáku vzorku pro debyegram
- rozměry 42 x 20 x 42 mm, hmotnost 40 g

79	clona s fólií Zr, k rentgenu
-trubka s fól ií v podstavě	09058.03	1	
	-tloušťka fólie 0,05 mm, průměr clony 2 mm			
	-délka trubky 30 mm, průměr 22 mm, hmotnost 4 dkg			
80	clona d 1 mm, k rtg 4.0
- tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.01	1	
81	clona d 2 mm, k rtg 4.0
- tubus o délce 30 m m a vnějším průměru 22 mm	09057.02	1	
82	clona d 5 mm, k rtg 4.0	09057.03	1	
	- tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm			
83	nástavec pro Comptonův jev, k rtg 4.0	09057.04	1	
	- tělísko z plexiskla o rozměrech 40 x 30 x 1O mm			
	- hliníkový absorbér tloušťky 1,5 mm			
84	držák vzorku pro debyegram	09058.09	1	
- h liníková komůrka na směs vazel íny s práškovým vzorkem
- nasazení na univerzální držák a goniometr
-rozměry komůrky pro vzorek 3 x 23 x I O mm
-vnější rozměry držáku 3 x 25 x 35 mm, hmotnost 8 g

85	váhy Sartorius ENTRIS 822-lS, 820 g / 10 mg	49295.99	1	
86	vzorky kovů pro rtg fluorescenční analýzu, sada 7ks	09058.31	1	
	-Ni, Zn, Pb, Fe, Cu, rozměry 76 x 40 x 1 mm			
	- fólie Ag, rozměry  150 x 150 x 0, 1 mm , hmotnost 25 g			
	-plátno smirkové, obsahující Zr, I 58 x 224 mm, 2 ks			
87	vzorky kovů pro rtg fluorescenční analýzu, sada 4ks	09058.34	1	
88	vzorky slitin pro rtg fluorescenční analýzu, sada 5ks	09058.33	1	
89	minerály, sada 40 ks	39782.00	1	

90	balonek pipetovací, 100 ml, 2 ventily	36592.00	3	
91	kyveta polystyrolová, 12 x 12 x 44 mm, 4 ml, 100 ks	35663.10	1	
	- 360...2500 nm, optická dráha l O mm			
92	nádobka na vzorky, d 28 mm, h 75 m m, sklo, 10 ks	33622.03	1	
93	kleště na kelímky, 200 mm, nerez	33600.00	1	
94	miska odpařovací 24 ml, d 51mm, porcelán	32514.00	1	
95	lžička na sypké materiály, 150 mm, ocel	47560.00	1	
96	lžička se špachtlí, 120 mm, nerez	46949.00	1	
97	pipeta dělená 10 I 0,1ml, AR-sklo	36600.00	1	
98	kádinka nízká 250 ml, horo 3.3
-se stupnicí a výlevkou	46054.00	3	
99	kádinka nízká 100 ml, pp	36011.01	1	
	- se stupnicí a výlevkou			
100	tyčinka 200 I 3 mm, horo 3.3	40485.01	2	
101	sada chemikálií s různou hranou absorpce	09056.04	1	
- 7 prvků nebo sloučenin pro měření K-hrany Zn, As, Br, Rb, Sr, Se, Ge
- 4 vzorky pro měření L-hrany Hg, W, Pb, Bi

vn	DOZIMETRIE,
DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0	09170.88	1	84 775
obsahuje:
102	stejnosměrný zesilovač	13620.93	1
-měřicí rozsah proud u 0,01 nA ...0,1 mA, maximální spád napětí l mV, BNC
-měřicí rozsah napětí 0, 1 mV ...10 V, vstupní odpor minimálně l 00 GOhm, BNC
-měřicí rozsah náboje 0, 1 nC... 1 000 nC, BNC, tlačítko vybíjení vstupu
-matice luminiscenčních diod indikujících fyzikální jednotku a měřicí rozsah
-tlačítka zmenšení a zvětšení měřicího rozsahu
-ochrana vstupů proti přetížení 250 V, zemnicí zdířka
-výstupní dvojice zdířek pro banánky k připojení zapisovače tY
-výstupní napětí 0...10 V, nastavení nuly, tlačítko inverze, přesnost 3%
- výstupní odpor cca IkOhm, ochrana proti zkratu
-síťové napájecí napětí 230 V st I 50...60 Hz
-rázuvzdorná skříňka s výklopným držadlem a výklopnou podpěrou
-rozměry 370 x 236 x 234 mm
103	napájecí zdroj 0…600 V ss	13672.93	1

- síťový zdroj, poskytující 5 galvanicky oddělených, malých a nízkých napětí
- možnost sériového nebo paralelního zapojení všech stejnosměrných napětí
-ochrana stejnosměrných výstupů  proti zkratu a chybné polaritě do  1 A
- výstu py opatřeny bezpečnostními zdířkami 4 mm, zemnicí zdířka
- výstup 1: 0...12 V ss, 0,5 A, zvlnění 5 mV
- stabilita při -10/+6% změně sítě O,1%,stabilita při 0... 100% změně zatěže 0, 1%
- proudové omezení 550 mA, zkratový proud 550 mA
-výstup 2: 0„.50 V ss, 50 mA, zvlnění 5 mV
- stabi l ita při -I 01+6% změně sítě 0,0 I %,stabilita při 0.. .100% změně zátěže 0,0 1%
- proudové omezení 55 mA, zkratový proud 55 mA
-výstup 3: 0.„300 V ss, 50 mA, zvlnění 20 mV
- stabilita při - I 01+6% změně sítě 0,01%,stabilita při O„. 100% změně zatěže 0,01%
- proudové omezení 55 mA, zkratový proud 55 mA
- výstup 4: 300 V ss, 50 mA, zvlnění 20 mV
- stabi lita při -10/+6% změně sítě 0,5%,stabilita při 0...100% změně zatěže 0,5%
-proudové omezení 55 mA, zkratový proud 55 mA
- výstup 5: 6,3 V st, 2 A
- síťové napájecí napětí 230 V st I 50„.60 Hz, příkon 100 VA
- rázuvzdorná skříňka s výklopným držadlem a výklopnou podpěrou
- rozměry 230 x 236 x 168 mm
104	Geigerova-Müllerova trubice, typ B	09005.00	1
- samozhášecí halogenidová trubice z chromové oceli, délka 76 mm, průměr 15 mm
- ochranná trubka průměr 22 mm, ochranná čepička slídového okénka
- detekované záření beta, gama, alfa se sníženou citlivostí
-plošná hustota pláště 250 mg/cm2, plošná hustota slídového okénka 2 ...3 mg/cm2
-axiální a centrální vodič spojen rezistorem  10 MOhm
- pracovní napětí 500 V, délka napěťového plata 200 V, sklon plata 0,04% I V
- mrtvá doba 0,1 ms, pozadí cca 15 imp I min, životnost minimálně 10exp10 imp
- délka kabelu 50 cm, připojení vidlice BNC, hmotnost 103 g

105	Kolbeho elektroskop	07120.00	1
- kovová skříňka s průhled nou přední a zadní stěnou a stupnicí, vhodná k promítání
-ukazatel v jehlovém ložisku, aretace v nulové poloze
- připojovací hlavice s podélnou a příčnou zdířkou pro banánky, zemnicí zdířka
-maximální  napětí  I 500 V
-rozměry  100 x 50 x 140 mm

106	desky kondenzátoru k rentgenu	09058.05	1	
	-desky 90 x 90 mm, vod ivé držáky zakončené banánky			
107	držák desek kondenzátoru, k rtg 4.0	09057.05	1	
108	rezistor 50 MOhm, s banánkem a zdířkou	07159.00	1	
	- izol ující pouzdro s banánkem a zdířkou			
- možnost přímého nasazení do zd ířky zdroje vysokého napětí
- k zamezení dotyku během pokusů se statickou elektři nou
109	multimetr číslicový 2005	07129.00	2

- měření střídavého a stejnosměrného proudu a napětí, odporu, kapacity, frekvence
- měření teploty, test d iod, prozvánění
- ochrana proti přetížení
- 3 1/2 místný displej, 28 mm, podsvícený
- ruční přepínání rozsahů
- indikace stavu baterie
- FE-test
- peak-hold
-automatické vypnutí
- bezpečnost: EN-61O I 0-l, CAT III 1000 V
- příslušenství : pouzdro, měřicí hroty, sonda pro měření teploty, baterie a manuál

110	clona d 1mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.01	1	
111	clona d 2 mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.02	1	
112	clona d 5 mm, k rtg 4.0
-tubus o délce 30 mm a vnějším průměru 22 mm	09057.03	1	
113	vodič kulový, d 40 mm, s banánkem
-dutá mosazná koule, poniklovaná	06237.00	1	
114	tyčinka jantarová, 100 x 10 mm	06260.00	1	
115	držák Geigerovy-Mullerovy trubice, k rtg 4.0
- držák k upevnění na vestavěnou optickou lavici	09057.07	1	
116	adaptér, zásuvka BNC I banánek	07542.20	1	
117	kabel koaxiální , 30 cm, BNC
- vlnový odpor 75 Ohm	07542.10	1	
118	plst, přírodní vlákna, 10 x 10 cm	06204.00	1	
119	drát měděný d 0,5 mm, 50 m	06106.03	1	
120	vodič propojovací, 10 cm, 32 A, modrý	07359.04	2	
	- měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci			
-4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové měd i, poniklované
- v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče
- průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A
121	vodič propojovací, 25 cm, 32 A, červený	07360.01	1
-měděné lanko ve velmi pružné plastové  izolaci
- 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované
- v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče
-průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A
122	vodič propojovací, 25 cm, 32 A, modrý	07360.04	1
- měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci
- 4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované
- v hlavě banánku axiální zd ířka na připojení dalšího vodiče
- průřez vod iče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A
123	vodič propojovací, 50 cm, 32 A, červený	07361.01	3
- měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci
-4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované
- v hlavč banánku axiální zd ířka na připojení dalšího vodiče
- průřez vodiče 2,5 mm2, maximáln í dlouhodobé zatížení 32 A
124	vodič propojovací, 50 cm, 32 A, mod rý	07361.04	2
- měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci
-4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryl iové mědi, poniklované
-v hlavě banánku axiální zd ířka na připojení dalšího vodiče
-průřez vod iče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížen í 32 A

125	vodič propojovací, 75 cm, 32 A, červený	07362.01	2
-měděné lanko ve velmi pružné plastové izolaci
-4 mm laminární banánky, kontaktní proužky z beryliové mědi, poniklované
-v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče
- průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A
126	stopky číslicové 24 hod I 0,01 s, alarm	24025.00	1
- zobrazení intervalu, běžného času, kalendáře

VIII	POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE ,
DOPLŇKOVÁ SOUPRAVA K RTG 4.0	09180.88	1
obsahuje:

127	kamera rentgenová digitální, k rtg 4.0
-přímý záznam pro radiografii a počítačovou tomografii	09057.40	1	
	-použití za běžného denního světla			
	-CMOS senzor s aktivní plochou 5 x 5 cm
- rozlišení 0,048 mm, hloubka 12 bit, 1024 x 1024 pixel			
	-součástí dodávky kabel USB 2.0			
128	stolek otáčecí motorový, k rtg 4.0	09057.42	1	
	-otáčení zkoumaných předmětů podle svislé osy			
	-jednoduchá  instalace na optické lavici			
	-úhlové rozlišení lepší než 1°			
	- krokový motor 4200 kroků I 360°			
	- plug and measure			
129	vzorky pro rentgenovou tomografii	09057.43	1	
	- stupňovitý model ze čtyř kvádrů			
- šroub v neprůhledném plastu a spirála v neprůhledném plastu
- stolek se stupnicí	
130

131	software x-ray 4.0, computer tomography
- anglicky
páska adhezivní, 100 cm	14421.61

12680.01	1

1	
132	příručka, počítačová tomografie, rtg 4.0, anglicky	01205.02	1	
	
celkem bez DPH			
DPH 21 %
celkem Kč včetně DPH

775 989

2 199 213,00
461 834,73
2 661 047,73

Praha 11.7.2018

Ing.Jaroslava Lešnerová, jednatelka

2.6 Modern Physics
2.6.6 X-ray Physics

I
,
1

I

091 10-88

XRE 4.0 X-ray expert set, with tungsten tube

Function and AppHcatfons
Basic set covering the fundamenta l principles and areas of applications of X-rays, e.g. fluoroscopy experiments and X-ray photogra phy. It can be extended by upgrade sets for specific applications and topics.

Equipment and Technical Data
The set incl udes the following components:
•XR 4.0 expert unit
•XR 4.0 X-ray plug-in u nit with a tungsten X-ray tube
•XR measure 4.0 X software
•TESS expert manu al "Experiment with X-radiation" (Eng!ish and German version) with more than 50 experiments
• USB cable
•Mains cabie with ada ptor
•Optical bech with
•Quick-start guide
•Operating instruction
• Fluorescent screen

What you can lenn about
•X-ray tube
•Absorption of X-rays
•Radtopaphy
• Fluorescence
•Atomlc number
•Fluorescence
• Lambert-Beer

Beneflts
•W1th the PHYWE X-ray XR 4.0 the physics of X-rays can be utilized in a broad range of fields of education at universíties, colleges a nd schools.
•	

Extension sets of the XR 4.0 product famfly permit custom applications 1n physics, chem1stry, biology, medicine, matena! sciences and geo sciences.
•The XR 4.0 is umque as it provid es an a bunda nce of uses with an excellent price/performance ratio.
•Apart from its modem a nd mnovative design the XR
4.0 excels at professiona l technology, a patent-pend ing safety system, innovative software solutions, intuitive gra phical user interface as well as extensive accessories packages
• Quality Made m Germany!

09120-88

XRP 4.0 X-ray solid state physics upgrade set

Function and Applications
Upgra de set as a n extension of the XRE 4.0 X-ray expert set (09110-88). Particularly suitable for fu ndamental experiments in solid-state physics with X-rays.

Thfs set covers the followf ng experiments and topics:
•	Fluoroscopy and X-ray imaging
•	Fundamental principles of X-ray spectroscopy
• Btagg teflection
• Bremsspectru m /characteristic lines
• Determination of Planck's quantum of action
•X-ray diffractometry

Equf pment and Techntcal Data
 		The set fncludes the followf ng components:

Whn JOU ain leun about
•Geiger-Mueller counter tube
•Quenching gas
•Ionis1ng rad1ation
•Character1stic X·ray  radtation
•Energy levels
•Brau equation
•Intensity of cha1actertsttc X•rays
•Bremsstrahlung
•Characteristic radtation
•Buascattertng
•Law of absorptton
•Mass absorption coefficient
•Absorption  edge
•Half value thfckness
•Photoelectiic effect
• Compton scattering
• Pair production
•X ray tube
• Crystal structures
• lattf ce constant
•Absorption
•Absorptlon edges
•Jnterfeience

•XR 4.0 X-ray goniometer, 09057-10

• Gefger-Mi.iller counter tu be, type B, 09005- 00
•XR 4.0 X-ray LiF monocrysta l in a  holder, 09056-05
•XR 4.0 X-ray potassium  bromide (KBr) monocrystal in a holder,    09056-01

Beneflts
•	Goniometer as an essential part of the set with two independent stepper motors for rotating the sa mple and counter tube holders either separately or cou pled in  a  2:1ratio.
•The counter tube holder of the goniometer with a slit diap hragm holder for absorption foils can be m oved in otder to change the angular resolution .
• Incl udes a llght barrier system for limiting the per­ missible sw1velling range as a fu nction of the block positlon
•	

Plug & measure:The goniometer can be connected during the operation and ít will be autom atically id entifted .
•	

09130-88	XRC 4.0 X-ray characteristics upgrade set

Function and Applfcatfons
Upgrade set as an extension of the XRE 4.0 _X-ray expert s_et . (09110-88}. It is used for the characterisat1on  of the rad1at1on spectra of various different anode materials. It is particularly suitable for studying the fundamenta l principles of X-ray physics.

The set covers the following experlments and topfcs:
• Fluoroscopy and X-ray imaging
• Debye-Scheuer a nalyses
• Fundamental principles of X-ray spectroscopy
• Bragg reflection
• Bremsspectrum
• K and L edges
• Characteristic lines of different anode materials
• Moseley's law

What you onleam about
•Ge1ger-Mueller counter	•Screening constant tuba	•Law of absorptton
•Quenching  gas	•Mi15s absorption
•Charactertst1cs	coefflclent
•lomS1ng radiat1on	•Compton effed
•Energy levels	•Compton wavelength
•Crystal structures	•Rest eneqy
•Lattice constant	•Absorption
•Absorptton	•Transmtsston
•Absorptton edges	•Conse:rvatfon of energy
•Interference	and momentum
• Order of difftactton	•X-rays
• Bremsstrahlung
• Charaderistic radiation
• Brag equation
• Intensity of characteristic X-rays
• Brag scatteling
8 Charactertstic X ray radf- ation
•Selernon rules
8 Energy term symbols
•the Brag equationenergy
•term symbols
•X-ray tube
•Bohr model
•	Binding energy
•	Moseley's law
•	Rydberg frequency

• Determination of the Ryd berg constant
•Duane-H unťs law
•Determination  of Planck 's quantu m of a ction
•X-ray diffractometry

Equtpment and Technical Data
The set fncludes the followf ng components:
•XR 4.0 X-ray goniometeI, 09057-10
• Geiger-MUiier counter tube, type B, 09005-00

•XR 4.0 X-ray LiF crystal in a holder, 09056- 05
•XR 4.0 X-ray diaphragm tu be with Ni foil, 09056-03
•XR 4.0 X-ray potasslum bromide monocrystal in a holder for the Bragg reflection,  09056-01
•XR 4.0 X-ray diaphragm tu be with Zr foil,09058-03
•XR 4.0 X-ray plug-in u nit with an iron X-ray tu be , 09057-70
•XR 4.0 X-ray plu g-in unit with a m olybd enum X-ray tube, 09057-60
•XR 4.0 X-ray plug-in u nit with a copper X-ray tu be, 09057-50
•And  additiona l  accessories

Benefits
•	Plug & measure
• Quick change of the X-ray tu bes in the set
•	Con nection  of the goniometer d uring operation
•Automatic identification of the anode m ateria l of the X-ray tube  - adjustment free.
The housings of the X-ray tu bes have two safety contact pins that enable the tu be operation only if the pl ug-in u nit has been insta lled correctly.

2.6 Modern Physics
2.6.6 X-ray Physics

09140-88

XRS 4.0 X-ray structural analysis upgrade set

Functton and Applications
Upgrade set as an extension of the XRE 4.0 X-ray expert set (09110-88).This set is particularly  suitable for the structural analysis of different types of samples in materials physics, chemical a na lysis, and mineralogy.

lllhat you un leun about

The set covers the following experiments and topics:
•Fluoroscopy and X-ray imaging
•Debye-Schener analyses and images
•	Laue diffraction patterns
•Fundamental principles of  X-ray spectroscopy

•Bragg reflection, Bragg-Brentano geometry
•Bremsspectrum
•Oetermination of Planck's quantu m of action

•Geiger-Huellet counter tube
•Ouenching gas
•Charactertstics
•lonising radiation
•Bremsstrahlung
•Characteristic rad1ation
•Crystal structures
•Lattice constant
•Absorptton
•Absorption edges
•Interference
•Order of diffraction
•Characteristic X ray
radiation
•Energy level
•Brag equation
•Intensity  of  characteristic X rays
•Diffiaction
•Brag scattering
•X-ray tube
•Bohr's atomic model
•Atomic energy level scheme
•Moseley's law
•Rydberg constant
•Screening constant
•Miller indices
•Atomic form  factor
•Structure factor
•Bragg scattering

•Crystal lattices
•(Iystal systems
•Reoprocal lattíce
•Structun ampHtude
•Ciystal dasses
•Honochromattzation  of
X rays
•Bravais-lattice
•Atom1c scattenng factor
•Lorentz-polarizltion factor
•HultfpHcity factor
•Debye-Wallu factm

•X-ray diffractometry
•Texture analyses of grown materials
•	Monochromatisation of X-rays
•Analysis of crystals with different crystal structures: cubic, hexagonal, tetragona l , diamond, BCC, and FCC

Equipment and Techntcal Data
The set f ncludes the following components:
•XR 4.0 X-ray plug-in unit copper tu be
•XR 4.0 X-ray goniometer, 09057·10
• Geiger-MUiier counter tu be, type B, 09005-00
•XR 4.0 X-ray LiF crystal in a holder, 09056-05
•XR 4.0 X-ray NaCl monocrystals, set of 3,09058-01
•XR 4.0 X-ray set of chemicals for edge absorption, 1set, 09056-04
•XR 4.0 X-ray diaphragm tube with Ni foil, 09056-03
•XR 4.0 X·ray potassium bromide monocrystal in a holder for the Bragg reflection , 09056-01
•XR 4.0 X-ray diaphragm tu be with ZI foil, 09058-03
•XR 4.0 X-ray crysta l hold er for Laue images, 09058-11
•XR 4.0 X-ray universa I crystal hold er for the X-ray unit,
09058-02
•XR 4.0 X-ray sample holder for powder sa mples, 09058-09
• accessories for the structura l analysis set: chemícals etc. Computer not inclu ded.
Beneflts
• Materia l analyses with dífferent techniqu es:diffracto­ metríc and photogra phic a nalyses
• Samples of different structures:monocrystalline a nd polycrystalline sam ples, powder crystallites

2.6 Modern·Physics	·	·
2.6.6 X-ray Physics

09150-88

Functton and Applfcatfons
Upgrade set as an extension of the XRE 4.0 X-ray expert set (09110-88). This set is particularly suitable for studying the fundamental prin ciples of X-ray imaging in m edical appli­ cations (radiogra phy) and material science (non-d estructive testing).

XRI 4.0 X-ray imaging upgrade set

The set covers the followtng exper1ments and topf cs:
•	Fluoroscopy experiments and X-ray photogra phy
•	Radiography experiments on various different models

Equf pment and Technfcal Data
The set f ncludes the followtng components:
•09057-21 XR 4.0 X-ray optical bench, external
•09058-06 XR 4.0 X-ray blood vessel model for contrast media experim ents

llbt you an IHm Hout
•X-ny rad1atton
•Bremsstnhlun1
•Chillilcteristic radiation
•LMof absorptton
•Mass absotption coefflc1ent
•ContRst medium
•Stereographic project1on

•09058-07 XR 4.0 X-ray implant model for X-ray images

Beneftts
•	

Fa m11iansation with the radiography technology in medlcal a pplications ln a technically particularly easy a n d rntuitive way
•	

2.6 Modern Physics
2.6.6 X-ray Physics

	XRM 4.0 Material Upgrade set

Function and Applications
Upgra de set as an extension of the XRE 4.0 X-ray expert set (09110-88). This set is particularly suitable for the qualitative and qua ntitative X-ray fluorescence spectroscopy of metal-
lic sam ples in physics and material science (non-destructive testing).

The set covers the following expertments and topics:
•Various diffe1ent types of sam pl es can be analysed: pow­ ders, solids, liquids, pu1e metals and multi-com ponent alloys
• Moseley's laws energy-dispe1sive Bragg structure a nalysis
• Dete1mination of the lattice constant of mon ocrysta ls
• Duane-Hunťs taw of displacement

 		•X-ray fluo1escence analysis for layer thickness determination
• Characteristics and the special 1esolvin g power of an X-ray

Wh.t you an leun •llollt

•Bremssuahlung
•Characteristic  X   ndiat1on
•Energy levels
•Fluorescence ndtatton
•Conduction processes m semtconductors
•Doping of semiconductors
•Pin-diodes
•Detectors
•Resolution and resolving power
•Semtconductor energy
•Hultichannel analysers
•Fluorescent yleld
•Interference of X rays
•úystal structures
•Bragg's law
•Compton scatterfng
•Escape peaks
•Absorptton of X-rays
•Bohr's atom model
• Hoseley's law
•Rydberg frequency
•Screening constant
• Solubility
• Solubility p1oduct
•Auger effect
• Coherent and incoherent photon scattering
•	Edge  absorption

• Matrix effects
• Scattering of X-nys
• Energy detedors
• law of absmptlon
• Hass attenuatton coeffident
• Saturation thickness
•Sem1conductor
• Energy detectors
• Photo eneIBY
• Semiconductor detectors

energy detector

Equtpment and Techn1cal Data
The set indudes the following components:
•XR 4.0 X-ray goniometer, 09057-10
•XR 4.0 X-ray enexgy detector, 09058-30
• Multichannel analyser, 13727-99
• Software for the multicha nnel analyser, 14452-61
•XR 4.0 X-ray set of chemicals for edge absorption, 1set, 09056-04
•XR 4.0 X-ray LíF monocrysta l in a hold er, 09056-05
•XR 4.0 X-ray universa! crystal holder, 09058-02
•XR 4.0 X-xay sample holder for powder sam ples, 09058-09
•XR 4.0 X-ray dia phragm tube with Zr foil, 09058-03
• Balance

Beneflts
•Immediate measurements  possible  because  energy detector does not req uire warm-u p
• Measurement data ca n be viewed in real-time as soon as x-ray tu be is switched on
•In combination with the XR 4.0 X-ray m ulticha nnel analyser (13727-99), th e entire X-ray en ergy spectrum (2-35 keV) of the a na lyse d materials can be deter­ mined .

•The set includes a sensitive XR 4.0 X-ray energy detec­ tor (09058-30) with a xeso lution of FWHM < 400 eV, rate independent u p to 20 kcps.

09170-88

... .-.. ...

XRD 4.0 X-ray dosimetry upgrade set
-0-

Functton and AppHcatfons
Upgrade set as an extension of the XRE 4.0 X-ray expert set (09110-88).

The set coven the followtng experiments and topics:
•	Dosimetry
•Ionisation of the air by X-rays

Equipment and Technical Data
The set includes the followtng components:
•XR 4.0 X-ray plate capacitor for the X-ray unit, 09057-05
• Power supply u nit, regulated, 0...600V-, 13672-93
•DC measuring amplifier, 13620-93

What JOU can IHm.._.
•G.tpr-MuaUn munt.r tuba
•Quenchl111 ps
•Charaderfstics
•lon1stn1ndtltton
•lonfzin1 effect
•1ener1tion of X-r1di1tton
•X-rays
•Absorption Inverse squue law
•loniZlna enugy
•Eneqy dose
•Equfvalent dose and Ion dose and thelr rates
•(> factor
•Local ion dose rate
•Dosimeter

• further accessories

Beneffts
• Ouahtat1ve measurem ent poss1ble with the electrocope accessory, idea Ifor demonstration of lonfsation of au by x-rays
• Qua nt1tative measurement using measurem ent eq u1p­ ment that can a lso be used for other experiments
• Experiment covers all topics releva nt for teaching radi­ ation exposure
• Idea I experiment for all stu dents in medicine, radio­ logy, biology, and students d ealing with x-ray radiation

09180-88	XRCT 4.0 X-ray

Function and Applications
Upgzade set as an extension of the XRE 4.0 expert set (09110-88). Show the fundamental principles of computed tomography (CT) with the aid of a state of the art system whose technology is cuuently applied in medical and industrial applications .The interfa ces of this method towards medicine, materials science and engineexing make the "Computed Tomogra phy Set" par­ ticulaxly suita bl e for laboxatory expeximents and lectures in physics , medicine, and materials science.The set covexs the following experiments and topics

Computed Tomogra phy upgrade set

•X-ray irnaging of biological and technical sarn ples
•	Non-destructive testing (NOT)
•	Digital image processing for the ge neration of three-dimen­ sional images of an object
•	Digital images of Laue patterns

• Equipment and Technical Data
The  set f ncludes the following components:
•XR 4.0 direct digital im age sensor, 09057-41
•Active area 5 x 5 cm2
•	Resolution 48 µm
•Image depth 12 bit
•	USB 2.0 interface
•	

Whn you can leam about
•(Iystal latttces
•(Iystal systems
•Crystal dasses
•Bravais lattice
• Rectprocal lattice
•Miiier indices
•Structure amplitude
•Atomic form factor
•The Bragg equation
• Beam hardening
•Artefads
•Algonthms
•Exposu1e time
•Detector
• Full well capacity
• Detector calibration
• Beam intensity
• Detector offset
• Pi><el specific gain
•Attenuation  and tra ns­ m1ssf on
•Image processing
• Resolution

•Detail detectabUtty
•Binntng
•Focal spot slze
•Magmficatlon
•Saturation
• CT acquisition
•CT reconstruction
• Detector Alignment
• Rotation axls
•Tilt
• Number of projectlons
•Stop angle
•Image statistics
• Cuppmg effect
• Cotrection
•Metal
• Photon starvation
•Attenuation coefficient
• Hounsfleld units

XR 4.0 CT object Z•rotation  unit, 09057-41
•Angle resolution < 1degree
•	Motorized, USB 2.0 interface
•Stepper motor with 4200 steps/360°

Benefits
• Direct acquisition of the X-ray i mages by a direct
X-ray digital image sensor: No extra fluorescent screen is n ecessary
•	Experimentation under daylight conditions
• High-performance 1mage sensors for the dlrect dlgftal
X ray radiography to create superior 1mage qu alíty, and high resolution based on CMOS technology
• Even pictures with low contrast like Laue patterns are
made in less than 1min
• Z-axis rotation of the sample to be analyzed: Movement of the sample is not influenced by gravitationa l effects, rigid bodies of flexible size can be analyzed on a
simple way.
•Acquisition of high resolution CT scan, 360° im age stack within 7 mi n utes (one fra me per secon d , one degree per frame)
•	

Protection of Utility Patent, registered by "Deutsches Patent- und Markenamt"
•