HCS spol. s r.o., Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě, tel./fax.. 566 618 077, E-mail:XXXX

Nemocnice

Nové Město na Moravě

XXXX

i/éc: *Nemocnice Nové Město na Moravě*

Oprava podlad centrální sterilizace 2 etapa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. | Popis položky, výkaz výměr | m.j. | množství | jed.cena | celkem |
|  | *Centrální sterilizace, celková plocha cca 60 m2* |  |  |  |  |
| 1 | přebroušení podlah plnoplošně, 2 x opakovaně | m2 | 60,30 | 128,00 | 7 718,40 Kč |
| 2 | vyčištění a vysátí podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 60,30 | 58,00 | 3 497,40 KČ |
| 3 | lokální oprava jednotlivých poruch a výtluků epoxidovou pryskyřicí s plnidlem, vč, vybourání | kpl | 1,00 | 7 900,00 | 7 900,00 KČ |
| 4 | vybourání defektů obvodového fabionu a jeho reprofilace, cca 20 % | m2 | 8,00 | 480,00 | 3 840,00 Kč |
| 5 | sanace obvodového fabionu, přetmelení flex.maltou, armovací sCtkou, vč. penetrace | m2 | 8,00 | 520,00 | 4 160,00 Kč |
| 6 | dvojnásobný epoxidový nátěr soklu kompatibilní s povrchovou úpravou polahy, Siakfloor 264 | m2 | 8,00 | 420,00 | 3 360,00 Kč |
| 7 | přebroušení lokálních oprav, vč. vyčištění a vysátí průmyslovým vysavačem | m2 | 60,30 | 112,00 | 6 753,60 Kč |
| 8 | dvojnásobný penetrační nátěr Sikafloor 156, vč. posypu pískem | m2 | 60,30 | 560,00 | 33 768,00 Kč |
| 9 | povrchová lítá epox.podlahová stěrka Sikafloor 2600, teor spotř. 2 kg/m2 vč. plniva | m2 | 60,30 | 710,00 | 42 813,00 Kč |
| 10 | vyčištění objektu po provedení prací | m2 | 60,30 | 44,00 | 2 653,20 Kč |
| 11 | zabezpečení a hygienické úpravy vzheledem k okolním provozům, drobné stavební práce, zazdívání | kpl | 1,00 | 33 500,00 | 33 500,00 Kč |
|  | otvorů, oprava obkladů apod. |  |  |  |  |
| 12 | ON, GZS, náklady ne dopravu, přesuny hmot, provoz investora apod. | kpl | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 KČ |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 169 963,60 Kč |
|  | DPH | % | 21 |  | 35 692,36 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 205 655,96 Kč |

Záruka : 60 měsíců

Termín: 01-02 / 2019 dle dohody

**XXXX**

**XXXX**

Doporučené sanační materiály : SIKA

Součinnost objednatele : vyklizení objektu, zajisštění přístupu pracovníků, zdroj el. Energie a vody.

Vypracoval: XXXX