Příloha č. 1 - Kupní smlouva na dodávku „FSv - Modernizace a dovybavení laboratoře - měřicí systém pro statické zkoušky“.
Specifikace požadavků na dodávku „FSv - Modernizace a dovybavení laboratoře - měřicí systém pro statické zkoušky“ skládající se z měřicí ústředny, ovládacího a vyhodnocovacího softwaru:
Měřicí ústředna nebo synchronizované měřicí ústředny včetně napájecích adaptérů ke každé ústředně - minimální požadavky:
-	8 vstupních kanálů podporujících TEDS a umožňujících připojení těchto typů snímačů:
tenzometrický snímač typu tenzometrický plný most,
tenzometrický snímač typu tenzometrický polomost,
indukčnostní snímač typu indukčnostní plný most,
indukčnostní snímač typu indukčnostní polomost,
LVDT snímač,
odporový teploměr Pt100,
potenciometr,
a měření těchto fyzikálních veličin:
elektrické napětí a 
elektrický odpor.
-	AD převodník minimálně 24 bitový, minimální vzorkovací frekvence 10 kS/s pro každý vstupní kanál.
-	24 ks konektorů pro připojení kabelu, který spojuje ústřednu se snímačem, do měřicí ústředny.

Ovládací a vyhodnocovací software - minimální požadavky:
-	Software umožňující záznam měřených signálů současně ze všech aktivovaných kanálů v časové oblasti a jejich uložení do jediného souboru.
-	Software umožňující uložení časového záznamu měřených signálů ze všech aktivovaných kanálů přímo do jediného textového souboru nebo umožňující hromadné převedení vybraných pořízených výstupních souborů do textových souborů (např. txt, csv, uff). To znamená umožnění označení více pořízených souborů a následně převedení těchto vybraných pořízených souborů jedním příkazem do textových souborů.

Pokud připojení některých výše uvedených typů snímačů nebo měření výše uvedených fyzikálních veličin vyžaduje použití odlišného typu vstupního modulu, přídavného adapteru nebo jiného doplňkového elektronického prvku, musí být zakázka nabídnuta a dodána kompletní včetně všech případných jiných typů vstupních modulů, přídavných adapterů, nebo doplňkových elektronických prvků v požadovaném počtu 8 kusů ke každému typu těchto snímačů nebo fyzikálních veličin.

Požadovaná minimální záruční lhůta je 1 rok.
Požadovaná maximální dodací lhůta je 60 dní.

Požaduje se možnost na vyžádání předvedení funkčnosti nabízeného měřicího systému pro statická měření před uzavřením veřejné zakázky.