REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům č. 65 Rymice 2.etapa

Objekt:

801341221 - Dům č. 65 Rymice

Miste: Rymice

Datum: 14.1.2019

Projektant: T.Tzoumasová

Zpracovatel:

Zadavatel: Muzeum Kroméřížska

Uchazeč:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 189 100,74

HSV - Práce a dodávky HSV 80 024,70

|  |  |
| --- | --- |
| 1 - Zemní práce | 12 387,63 |
| 2 - Zakládání | 67 637,07 |
| 5 - Komunikace pozemní | 0,00 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 109 076,04 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 5 449,54 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 103 626,50 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dům č. 65 Rymice 2.etapa

Objekt:

801341221 - Dům č. 65 Rymice

Místo: Rymice Datum: 14.1.2019

Zadavatel: Muzeum Kroméřížska

Projektant: T.Tzoumasová

Zpracovatel:

Uchazeč:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová  soustava |
| Náklady soupisu celkem | | | |  |  |  | 189 100,74 |  |
|  | D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 80 024,70 |  |
|  | D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 12 387,63 |  |
| 1 | K | 121112111 | Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm | m3 | 3,089 | 489,00 | 1 510,52 | CS ÚRS 2016 02 |
|  | w |  | (11,58+5,56+11,58+5,6)\*0,6\*0,15 |  | 3,089 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 3,089 |  |  |  |
| 2 | K | 130001101 | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkostí podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | m3 | 1,620 | 426,00 | 690,12 | CSÚRS 2016 02 |
|  | w |  | (1,8\*1,8)\*0,5 |  | 1,620 |  |  |  |
| 8 | K | 132101202 | Hloubení zapažených í nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 7,215 | 155,00 | 1 118,33 | CS ÚRS 2016 02 |

W (11,58+5,56+11,58+5,6)\*0,6\*0,7 — 14,414

W -7,199 -7,199

W Součet 7,215

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 7,215 | 25,90 | 186,87 | CSÚRS 2016 02 |
| 10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 7,215 | 83,40 | o>  o  ”\*>J  co | CS ÚRS 2016 02 |
| 12 | K | 162201201 | Vodorovné přemístěni výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7,215 | 210,00 | 1 515,15 | CS ÚRS 2016 02 |
| 13 | K | 162201209 | Vodorovné přemístěni výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 14,430 | 192,00 | 2 770,56 | CSÚRS 2016 02 |
| 14 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 7,215 | 67,10 | 484,13 | CSÚRS 2016 02 |
| 21 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 7,215 | 58,20 | 419,91 | CS ÚRS 2016 02 |
| 23 | K | 171201211 | Uložení sypaníny poplatek za uloženi sypaníny na skládce (skládkovné) | t | 23,062 | 134,00 | 3 090,31 | CS ÚRS 2016 02 |
|  | w |  | 12,8122222222222\*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,062 |  |  |  |
|  | D | 2 | Zakládání |  |  |  | 67 637,07 |  |
| 35 | K | 211511111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným | m3 | 7,199 | 2 995,00 | 21 561,01 | CSÚRS 2016 02 |
| 36 | M | 313111000 | síť ocelová drát 3,8mm okatost 100 x 50 mm pro kamenné opěrné zdí a stěny | m2 | 46,108 | 400,00 | 18 443,20 | CSÚRS 2016 02 |
| 28 | K | 211531111 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2,571 | 1 886,00 | 4 848,91 | CSÚRS 2016 02 |
| 30 | K | 211971122 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 mm | m2 | 43,193 | 91,00 | 3 930,56 | CSÚRS 2016 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová  soustava |
| 31 | M | 693110620 | geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm | m2 | 47,512 | 49,00 | 2 328,09 | CSÚRS 2016 02 |
| 33 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výstužné, neb protierozni v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3m | m2 | 20,592 | 32,00 | 658,94 | CS ÚRS 2016 02 |
| 34 | M | 693111460 | textilie 300 g/m2 do šíře 8,8 mm | m2 | 28,829 | 48,00 | 1 383,79 | CSÚRS 2016 02 |
| 37 | K | 985131111 | Očištěni ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 26,770 | 288,00 | 7 709,76 | CSÚRS 2016 02 |
| 38 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 26,770 | 253,00 | 6 772,81 | CSÚRS 2016 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0,00 |  |
| 52 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 26,426 | 0,00 | 0,00 |CS ÚRS 2016 02 | |
|  | w |  | (11,58+5,56+11,58+5,6)\*0,7 |  | 24,024 |  |  |  |
|  | w |  | Součet |  | 24,024 |  |  |  |
|  | w |  | 24,024\*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26,426 |  |  |  |
| 54 | K | 564952R1 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 26,426 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní |  |  |  | 0,00 |  |
| 63 | K | 619991011 | Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou | m2 | 61,600 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 61 | K | pc1 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 12 do 14 m | m2 | 137,480 | 0,00 | 0,00 |  |

W (11,56+4,54)\*2\*2,8

W (2,6+2,6+4,6+4,6+2,5)\*2,8

90,160

W Součet

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

47,320

137,480

0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 941111131 | Montáž lesem raaoveno truDKoveno lenKeno pracovního š podiánami s provozním zatizemm tr. 3 do zuu kg/mz sirky tr.  W19 nřť><i 1 ? Hn 1 m vx/ckv/ Hn m m \_\_\_\_\_ | m2 | 23,640 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 69 | K | 941111231 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 | m2 | 709,200 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 72 | K | 941112831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 23,640 | 0,00 | o  o  o | CSÚRS 2016 02 |
| 80 | K | 952902131 | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím | m2 | 63,800 | 0,00 | 0,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 89 | K | 975011251 | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdivá při výšce vyzdivky do 2 m, při tl. zdivá 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m | m | 6,000 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 84 | K | 978023251 | Vyškrabání cementové malty ze spár zdivá kamenného režného z lomového kamene | m2 | 8,304 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 85 | K | 997013152 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m | t | 0,116 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 86 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,116 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 87 | K 997013511 | | Odvoz suti a vybouraných hmot z mezlskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,116 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 88 | K 997013831 | | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného | t | 0,556 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |
| W 0,116+0,44 0,556 | | | | | | | | |
| 90 K | | 998017002 | Kresun nmot pro Duaovy oDcanske výstavný, Dyaiem, vyroDu a siuzDy s omezením mecnamzace vodorovná dopravní  \/7rlálf»nnQt Hn 1 nn m nrn hi iHnw q iakni iknlix/ nncnni i knnctri ikr.í x/x/£kx/ nřf»Q fi Hn 19 m | t | 2,809 | 0,00 | 0,00 | CSÚRS 2016 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC Typ | | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová  soustava |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 109 076,04 |  |
|  | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 5 449,54 |  |
| 93 | K | 71141105R | Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V trojnásobným nátěrem krystalickou hydrolzolacl | m | 12,696 | 429,00 | 5 446,58 |  |
| 97 | K | 998711192 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,012 | 247,00 | 2,96 | CSÚRS 2016 02 |

o 762 Konstrukce tesařské 103 626,50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | K | 762089003Pr | Klínek dubový nebo bukový kruhový d 35 mm nebo čtvercový 45x45 mm zkosený | ks | 45,000 | 29,90 | 1 345,50 |  |
| 169 | K | 76208900Pr | Vsazování sténky dl. do 3 m pl do 120 cm2 do vodorovné drážky včetně mechováni s klínky dřevěnými dub/buk | m | 137,000 | 250,00 | 34 250,00 |  |
| 170 | K | 76208901Pr | Plombování části roubené stěny hranoly předsušenými vlepováním dvousložkovým lepidlem, úprava otesáním, včetně impregnace | m | 18,000 | 886,00 | 15 948,00 |  |
| 171 | K | 76208902Pr | Vyvrtání otvorů pro klínky, klínování stěny ropubené bukovými nebo dubovými klíny, lepení průměr do 35mm | ks | 45,000 | 192,00 | 8 640,00 |  |
| 103 | K | 762192903 | Zabednění jednotlivých otvorů ve stěnách doplněni části konstrukce stěny z hraněného řeziva (materiál ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 98,000 | 148,00 | 14 504,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| 1C®\_ | M | 6051? 14Q0 \_\_ | rez/vo stavební hranolek oruřezu nřes~20Q x 200 mm délka do 5 00 m | m3 | 2.500 | 9 36540 | 73 4T.'T5řT | TI SI IR S 7016 07 |
| 118 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1,375 | 1 400,00 | 1 925,00 | CSÚRS 2016 02 |
| 119 | K | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t | 1,375 | 524,00 | 720,50 | CS ÚRS 2016 02 |
| 112 | K | spc2 | Příplatek za ruční otesání hranolů roubení stěn | m3 | 0,800 | 3 600,00 | 2 880,00 |  |

p 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

167 K 7832014F 50 : Příprava podkladu tesařských konstrukci před provedením nátěru oprášeni " m2 26,900 0,00 0,00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| w | -59,1 | -59,100 |
| w | (5,6+11,6)\*2\*2,5 | 86,000 |
| w | Součet | 26,900 |