|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ústí nad Orlicí 20.9.2016 |
| **Ošetření památných a významných stromů v CHKO Jeseníky - položkový rozpočet** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lípa u Machaly** | | |  |  |  |
| **č.** | **kód** | **název** | **lokalizace** (p.p.č., k.ú.) | **popis ošetření** | **Celkem** |
| 1 | 100011 | Lípa u Machaly | 3768, Domašov u Jeseníka | Navrženo je provedení bezpečnostního řezu v rozsahu celé koruny. 3 ks dynamických vazeb o nosnosti 2 t v horní úrovni jsou za hranicí životnosti a budou vyměněny. 1 ks dynamické vazby 4 t ve spodní úrovni je mladšího data a bude ponechán. Navíc se doplní ještě 1 ks dynamické vazby o nosnosti 4 t, která se založí na kmen bez vazby vedle jediné vazby v koruně, která zůstane. Vyřezaná dřevní hmota bude uložena na hromadu v blízkosti stromu. Strom roste v těsné blízkosti silnice II. třídy. | 9 400,0 |
|  |  | Dynamické vazby 2 t | 3 ks |  | 4 500,0 |
|  |  | Dynamické vazby 4 t | 1 ks |  | 2 000,0 |
|  |  | Zajištění provozu, bezpečnosti a úklid na hromady |  |  | 1 500,0 |
|  |  | Doprava osob a materiálu |  |  | 1 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  | **19 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Jasan naproti ZD v Bělé pod Pradědem** | | |  |  |  |
| **č.** | **kód** | **název** | **lokalizace** (p.p.č., k.ú.) | **popis ošetření** | **Celkem** |
| 7 |  | Jasan naproti ZD v Bělé pod Pradědem | 3606, Domašov u Jeseníka | Mohutný jasan s rozložitou korunou, bude proveden zdravotní řez a redukce dlouhých větví ve směru k sousední zahradě. Před začátkem prací bude nutné kontaktovat vlastníka pozemku. Vyřezaná dřevní hmota bude uložena na hromadu v blízkosti stromu v zahradě vlastníka. Pod korunou stromu je oplocení pozemku. | 9 000,0 |
|  |  | Zajištění bezpečnosti a úklid na hromady |  |  | 1 500,0 |
|  |  | Doprava osob a materiálu |  |  | 1 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  | **12 100,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Buk v Reymannově parku Jeseník** | | |  |  |  |
| **č.** | **kód** | **název** | **lokalizace** (p.p.č., k.ú.) | **popis ošetření** | **Celkem** |
| 2 | 105119 | Buk v Reymannově parku Jeseník | 870/1, Jeseník | Navrženo je provedení bezpečnostního řezu a výměna dynamické vazby s nosnosti 4 t v horní úrovni koruny buku. Vyřezaná dřevní hmota se uloží na hromadu poblíž stromu. | 5 500,0 |
|  |  | Dynamické vazby 4 t | 1 ks |  | 2 000,0 |
|  |  | Zajištění bezpečnosti a úklid na hromady |  |  | 1 200,0 |
|  |  | Doprava osob a materiálu |  |  | 1 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  | **10 300,0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lípa - Seč** | |  |  |  |  |
| **č.** | **kód** | **název** | **lokalizace** (p.p.č., k.ú.) | **popis ošetření** | **Celkem** |
| 3 | 100018 | Lípa - Seč | 1393, Bukovice u Jeseníka | Zde je navrženo pouze nahrazení stávajících vazeb v horní úrovni, které jsou za hranicí životnosti 3 ks nových dynamických vazeb o nosnosti 4 t. Strom je nyní v dobrém stavu a s řezem není počítáno. | 0,0 |
|  |  | Dynamické vazby 4 t | 3 ks | Z důvodu větší vzdálenosti mezi kmeny je potřeba delších lan vazeb. | 8 000,0 |
|  |  | Zajištění bezpečnosti a úklid na hromady |  |  | 0,0 |
|  |  | Doprava osob a materiálu |  | Počítáno je s tím, že se doprava spojí s prací na buku v Reymannově parku v Jeseníku, pokud by však byl tento strom z ošetření vyřazen, bude nutné dopravu (1 600,-) účtovat. | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |  | **8 000,0** |