**Příloha č. 1 – Technická specifikace vozidla**

**Podrobný popis požadovaných vozidel** – Technická specifikace vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dování 6 ks vozidel pro dopravu osob a nákladu kategorie M1, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg v rozsahu specifikovaném touto výzvou.

Zadavatel požaduje na vozidla prodlouženou záruku 5 let bez omezení najetými kilometry a 12 let na neprorezavění karoserie. Dodaná vozidla budou odpovídat všem požadavkům dle platných zákonů a vyhlášek ČR a budou vybavena příslušenstvím dle platných zákonů a vyhlášek ČR) lékárnička, tažné lano, klíč na kola, sada náhradních žárovek a pojistek, výstražný trojúhelník, rezerva, zvedák).

Součástí dodávek bude sada zimních a letních pneumatik s disky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované vybavení vozidel** | **Účastník potvrdí požadovaný parametr (ANO)** |
| Nové vozidlo, stejné tovární značky | ANO |
| Užitkový automobil – 1 místo řidiče + 8 míst k přepravě osob | ANO |
| V první řadě sedadel 1 nastavitelné místo řidiče + dvoumístné sedadlo spolujezdce | ANO |
| V druhé řadě sedadel 3 místa | ANO |
| V třetí řadě sedadel 3 místa | ANO |
| U třetí řady sedadel bude snadná montáž a demontáž | ANO |
| Motor vznětový, výkon minimálně 110 kW | ANO |
| Emisní norma Euro 6 | ANO |
| Převodovka manuální | ANO |
| Kombinovaná spotřeba, max. do 7,1 l/100 km dle Př. č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 Sb. | ANO |
| Podélně a výškově nastavitelný volant | ANO |
| Kotoučové brzdy na všech 4 kolech | ANO |
| Elektricky ovládané stahování okének u řidiče a spolujezdce | ANO |
| Boční posuvné dveře z obou stran, šířka vstupního otvoru od 900 mm | ANO |
| Zadní dveře | ANO |
| Elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení | ANO |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | ANO |
| Přední, zadní topení | ANO |
| Přední a zadní klimatizace | ANO |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka | ANO |
| Bluetooth (bezdrátové handsfree) | ANO |
| Barva nerozhoduje, jednotlivé vozy mohou mít odlišné barvy | ANO |
| Parkovací asistent vpředu i vzadu | ANO |
| Palubní počítač | ANO |
| Mlhovky a denní svícení | ANO |
| ASR | ANO |
| Asistent rozjezdu do vrchu | ANO |
| Nezávislé topení | ANO |
| Tažné zařízení | ANO |
| **Rozměry nákladového prostoru:** |  |
| Minimální rozvor náprav od 3350 mm | ANO |
| Minimální šířka nákladového prostoru 1 200 mm | ANO |
| Minimální délka nákladového prostoru za 2.řadou sedadel 1 950 mm | ANO |
| Minimální výška nákladového prostoru 1 619 mm | ANO |
| Účastníci ve svých nabídkách uvedou možnosti zajištění pick up servisu a poskytnutí náhradního vozu zdarma v Karlovarském kraji a zároveň specifikaci místa, kde bude prováděn záruční  a pozáruční servis. | ANO |