OKNA JUHA s.r.o.
                            Špálova 2198/25, Plzeň 323 00
                                  www.okna-juha.cz
      ***********************************************************************

                                     list č.: 1
      SOŠ Plasy                                 akce:Plasy                   
      info@gsplasy.cz
      Školní 280
      331 01 Plasy
      tel: xxxxxxxx

      CENOVÁ NABÍDKA č.: 190003PJ                             dne: 06.03.2019

      Specifikace nabízených oken:
      rám  :    špaletové okno, smrk napojovaný 46 mm
      nátěr:    lazura
      výplň:    4-8TGI-IP4 A / 4mm, izolační dvojsklo / standartní sklo

      Vážená paní Lorenzová,

      děkujeme Vám za Váš zájem o naše výrobky. Dovolujeme si Vám
      předložit následující cenovou nabídku podle Vaší poptávky.

      Naše výrobky jsou vyráběny v moderním vzhledu a výborné kvalitě.

      špaletová okna                                                      

      Vyrobíme Vám špaletová okna přesně podle Vašeho požadavku.
      V případě památkově chráněného objektu Vám díky našim bohatým
      zkušenostem dokážeme pomoci vyjednat s památkáři přijatelné podmínky
      pro všechny zúčastněné.Vlastníme technologii, která nám umožní
      vyrobit přesné repliky historických oken včetně přesných historických
      profilací.

      Skleněné výplně:                                                     

      s jednoduchými skly                                                 
      Je obdobou původních historických oken. Má štíhlou konstrukci. Toto
      špaletové okno je vhodné do přísně chráněných památkových zón.

      Vnější okno   - jednoduché zasklení 4mm
      Vnitřní okno  - jednoduché zasklení 4mm

      s vnitřním izolačním dvojsklem                                      
      Má stejný venkovní vzhled jako dřívější špaletová okna. Vnitřní
      okno je zesílené a osazené izolačním dvojsklem, které zlepšuje
      izolaci okna. Je vhodné do památkově chráněných historických budov.

      Vnější okno   - jednoduché zasklení
      Vnitřní okno  - izolační dvojsklo (4-8TGI-IP4 A)

      - s použitím teplého rámečku, tento rámeček zabraňuje rosení skel
      - součinitel prostupu tepla Ug=0,9 kW/m2

      s vnějším izolačním dvojsklem                                       

      Nabídka 190003PJ                list č.: 2              dne: 06.03.2019
      ***********************************************************************
      Má mírně zesílenou konstrukci vnějšího okna, aby bylo možné vložení
      dvojskla.
      U větších oken je tato úprava znatelná jen nepatrně, laik ji nepozná.
      Okno je vhodné do historických budov nebo stylových stavení.

      Vnější okno    - izolační dvojsklo (4-8TGI-IP4 A)
      Vnitřní okno   - jednoduché zasklení

      - s použitím teplého rámečku, tento rámeček zabraňuje rosení skel
      - součinitel prostupu tepla Ug=0,9 kW/m2

      Izolační skla jsou plněná plynem argon pro lepší tepelně-izolační
      vlastnosti, skla jsou dále měkce pokovena jemnými částečkami
      speciálního kovu, které zajišťují odraz unikající energie zpět do
      místnosti a tak Vám zaručí vynikající tepelně izolační vlastnosti.

      Povrchová úprava:                                                    
      Používáme čtyřstupňový systém nanášení povrchové úpravy, včetně
      speciálních plničů přiznaných spár a ošetření čelního dřeva.
      Používaný systém je od značkového německého výrobce ZOWOSAN

      Těsnění:                                                             
      Používáme kvalitní značkové celoobvodové těsnění Deventer, která Vám
      zajistí dokonalé utěsnění okna a zabrání tak únikům tepla.

      Certifikace:                                                         
      Naše výrobky byly přezkoušeny ve státní výrobkové zkušební laboratoři
      Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p., Na Florenci 7-9,
      Praha 1, 111 71, autorizovanou osobou číslo 222. Na základě
      provedených zkoušek bylo vydáno - Prohlášení o shodě - podle nařízení
      vlády.

      Připojovací spára:                                                   
      V případě požadavku na certifikované řešení připojovací spáry Vám
      můžeme provést certifikovaný systém provedení připojovací spáry
      v ceně 100-160 Kč/bm podle provedení ostění oken. Tento systém Vám
      zabrání průniku vlhkosti do připojovací spáry, zajistí dokonalou
      dlouholetou funkčnost a výrazně přispěje k úspoře tepla.

      Nabízíme Vám tyto stavební výplně:

      Nabídka 190003PJ                list č.: 3              dne: 06.03.2019
      ***********************************************************************

      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
      Pol.    množství           Popis                 cena/ks       celkově
                                                         Kč            Kč
      ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

   18        1.00   ks           1-křídlý prvek

2770

1170

1

                                 okenní křídlo
                                 dřevo  : smrk napoj 68
                                 nátěr  : 2x lazura
                                 výplň  : 4-16TGI-IP4 A
                                          pur deska 24
                                 kování : Otevíravé P balkon
                                 příčky :
                                 dřevěná příčka kontra     75mm
                                 rozměry :1170x2770
                                                     32.552,00     32.552,00

   19        1.00   ks           1-křídlý prvek

2770

1170

1

                                 balk. dveře dvojité
                                 dřevo  : smrk napoj 48
                                 nátěr  : barva RAL
                                 výplň  : 4-8TGI-IP4 A /4 mm/ Kůra
                                          pur deska 24
                                 kování : Otevíravé L balkon
                                 příčky :
                                 dřevěná příčka kontra     75mm
                                 rozměry :1170x2770
                                                     32.552,00     32.552,00

   20        16.00  m            MONTÁŽNÍ PRÁCE

      Nabídka 190003PJ                list č.: 4              dne: 06.03.2019
      ***********************************************************************

      celková cena pozic                                           65.104,00
      sleva                                  -2.00 %               -1.302,08
      barva RAL 1013                                                7.511,00
      mont+dem+lik. 16/240+80+80                                    6.400,00
      repase vnitřních dveří 15000/2                               30.000,00
      repase kování 4/1600                                          6.400,00
      zed. zač. špal. 16/220                                        3.520,00
      zalištování 12/250                                            3.000,00
      manipulace Plasy 1/25                                         1.750,00
                                                                ————————————
      suma bez DPH                                                122.382,92
      DPH 21%                                21.00 %               25.700,41
                                                                ————————————
      suma včetně DPH                                             148.083,33
                                                                ============

      ----------------------------------------------------------------------
      Provedení RAL montáže dle čSN (parotěsná a paropropustná uzávěra)
      cena: 16/160..........2.560,- Kč bez DPH.
      ----------------------------------------------------------------------
      a) RAL montáž požaduji
                                                          podpis:
      b) RAL montáž nepožaduji, zajistím si svépomocí
      ----------------------------------------------------------------------
      částka DPH bude účtována v zákonné výši DPH.
      Uvedená cenová nabídka platí při standartních obchodních podmínkách.
      Cena oken a dveří po slevě je vyčíslena u každého prvku zvlášť.

      barva :
      kliky :
      těsnění :
      barva parapetů :
      barva žaluzií :
      barva sítí proti hmyzu :

      Cenová nabídka je platná 2 měsíce.

      Tato nabídka obsahuje nacenění položek, prvků a prací v této nabídce
      výslovně uvedených, neobsahuje žádné prvky a práce zde neuvedené.
      Okna a dveře jsou vyobrazena v pohledu z interiéru.
      Rozměry jsou uvedeny jako vnější rozměr rámu.

      Doplňky (například parapety a žaluzie) montujeme současně s okny,   
      při požadavku na oddělenou montáž oken a doplňků budou účtovány     
      nové náklady spojené s manipulací.                                  

      Plastové a hliníkové vchodové dveře jsou osazeny montážní (stavební)
      zámkovou vložkou.
      Dveřní kliky dodáme dle vašeho výběru (není zahrnuta v ceně VD).
      Okenní kliky na špaletová okna a dveře dodáme dle vašeho výběru
      (nejsou zahrnuty v ceně).
      Platební podmínky budou upřesněny s vytvořením Smlouvy o dílo.
      Obvykle požadujeme zálohu ve výši 50% z ceny díla.

      V případě osazení prvků trojsklem je nutné, aby před zadáním
      do výroby zaměřovací technik ověřil v místě stavby,

      Nabídka 190003PJ                list č.: 5              dne: 06.03.2019
      ***********************************************************************
      zda je vhodné provést zakalení skel a dále posoudil,
      z pohledu statiky, veškeré výplně nad 2,5 m2.
      V návaznosti na výsledek místního šetření si vyhrazujeme právo
      na změnu ceny.

      Na okna a dveře poskytujeme záruku                                   
      5 let!                                                               

      Termín výroby standardních prvků obvykle 5-7 týdnů.

      Rádi Vás přivítáme v naší vzorkové obchodní kanceláři,
      kde Vám představíme široký sortiment našich výrobků:
      dřevěná okna (Euro IV 68 - IV 96), plastová okna, hliníková okna
      a širokou škálu doplňků: žaluzie, rolety, parapety, sítě proti hmyzu,
      větrací klapky a další doplňky, které Vám zvýší komfort bydlení.

      adresa vzorkovny:                                                    
      OKNA JUHA s.r.o.
      Špálova 25
      323 00   Plzeň

      Nabízíme služby spojené s těmito výrobky:                            
      -     demontáž
      -     likvidaci
      -     montáž
      -     zednické začištění
      -     dopravu
      -     záruční i pozáruční servis
      -     technické poradenství

      Nabízíme Vám ještě výhodnější ceny:                                  
      -     při platbě zakázky předem nebo v hotovosti
      -     zakázka bez nutnosti zaměření
      -     při objednávce do 14 dnů od první nabídky

      Naše výrobky jsou certifikovány a zařazeny do programu Zelená úsporám.

      Věřím, že s naší nabídkou budete spokojeni a těšíme se na případnou
      spolupráci.

      V případě jakéhokoliv dotazu nebo změny nabídky mě prosím neváhejte
      kontaktovat na můj email nebo mobilní telefon.

      S přátelským pozdravem                                               

      Petr Juha
      xxxxxxxxxxx