RESCUE SYSTEMS

Dekontaminační sprcha HF - S04P S příslušenstvím

1.	Dekontaminační sprcha
2.	Podlahové rošty do dekontaminační sprchy
3.	Přívodní čerpadlo
4.	Kalové čerpadlo
S.  Podkladová plachta pod dekontaminační sprchu
6. Dmychadlo

RESCUE SYSTEMS

1.  Dekontaminačnísprcha HF-S04P
Pro použití při dekontaminaci a očistě osob či materiálu Ijako mobilní sociálnízařízeni přizáchranných akcícha přilikvidaci havárií. Dlouhá životnost při nutnosti minimálníúdržby a oprav.
Snadná manipulace a obsluha.
Nízká hmotnost.
Samočinné postaveni během několika minut po napojenina přívodvzduchu. Možnost nafukování stlačeným vzduchem,elektrickou nebo ruční pumpou. Konstrukce je vybavena přetlakovým ochranným ventilem.
Jednokomorová nafukovací konstrukce, záchytná vana a sprchová kabina. Vyměnitelná kabina, vana Irozvody vody.
Instalované rozvody vody s 5 tryskami,ruční sprchou a kartáčem pro nanášení dekontaminačního roztoku nebo vody s minimální spotřebou. Uzavíratelná sprchová kabina.
Integrovaný rozvod vody v plastovém provedeni.
Zeleně označen #špinavý"vstup,červeně označen „čistý" výstup. Přívodvody přes spojku 025.
Sprcha je vybavena oknem smanlpulačníml rukavicemi.

Označení
Venkovní rozměry (mm)
Vnitřní rozměry sprchové kabiny (mm) Počet kabin
Rozměry ve sbaleném stavu (mm) Hmotnost (kg)
průměr váleli konstrukce (mm)
Počet nafukovacích I přetlakových ventilů Počet sprchových pású
Počet trysek na sprchovém pásu Okno s manipulačnfml rukavicemi
Počet ruční kartáč I sprcha
Integrované výpustě vany

HF-S04P
2110x 2 llOX 2 730
1650x 1650x 2 500
1
900 X 750 X 600
55
230
1/1
1
5
ANO
1/ 1
ANO

RESCUE SYSTEMS

Pohled od vstupu {zelený) a východu (červený) [můžete vidět sprchový pás s S tryskami, po 2 na boclch a 1stfeše kabiny)

Pohled z rohu od vstupu (vedle rukavic můžete vidět ruční ka..Uč a sprchu) a pohled z opai!Mho rohu

RESCUE SYSTEMS

2.	Podlahové rošty

Rozměr 1ks dlaždice Mnofstvl na 1m2 Materiál
Teplotní odolnost

330 x 330x 50mm
9
Polyethylene
- 30 až + 85 'C

3.	Přívodní čerpadlo
K čerpáni čisté vody bez mechanických pfíměsl.  S Instalovanou ochranou protichodu na sucho. Umístěna v plastovém boxu s víkem.
Funkce automatického zapínánia vypínáni.
Integrovaný filtr.
Výstup na hadice z boxu spojkami 025.
Sadhadice o délce 4 m osazena spojkami 025. Výtlačnoi hadice W (5 m) osazena spojkami 025. Nfzkél hlučnost.

Výkon Pflkon Napěti Frekvence Max. priltok Max.tlak Max. výtlak
Hmotnost (bez obalu kapalin) Rozměr boxu

1100W
750W
1-230AC SOHz
3750 l/h
6.6 bar 45 m 11kg
60 x 40x 42 cm

RESCUE SYSTEMS

4.	

Kalové čerpadlo

Pro odčerpáváni znečištěné vody z dekontaminačnlch van, sprch a stanů

Průměr nečistot Pojistka proti přehřáti Kabel
Výkon
Max. výtlačná výška Max.výtlačná kapacita Max.teplota kapaliny  Hmotnost (bez obalu a kapalin) Stupe/I kryti
Rozměr boxu

až 30 mm
ANO
10m
380W
6 m
8300l/h
35·c
4kg IP X8
60x 40x 42cm

S. Podkladová plachta pod dekontaminační sprchu HF-S04P

Používá sejako ochrana dekontaminačnísprchy před znečištěnlm a poškozením.

Rozměr podkladové plachty Mater ál

2400 x 2 400mm
PES s oboustranným nánosem PVC

6. Elektrické dmychadlo

K nafukováníkonstrukcí dekontaminačních sprch,stanil a bazénó. K odsávánivzduchu z nafukovaclch konstrukcí.
Výrazné zrychlenI stavěni ibalen! stanO, sprch a bazénQ.

Označení
Elektrické zapojeni Výstupní tlak Výkon I příkon Rozměry
Hmotnost
Délka nafukovacl hadice Délka el.kabelu
Stupe/I kryti

GTX-2
220V I 50 Hz
0,3 bar
1000W
260 x 280 x 340 mm 11kg
lm
7 m
IP 44

RESCUE SYSTEMS

Ochranný oblek SUNIT IV FK

RESCUE SYSTEMS

Ochranný oblek SUNIT IV FK

Oblek je ušitý z textilního materiálu znánosovaného speciálnf kaučukovou směsí. Je určený pro práce v provozech s chemikáliemi nebo kpoužiti při likvidaci haváriiskyselinami a zásadami.
K dokonalé ochraně celého těla je vybaven vlepenými pevnými manžetovými kroužky pro upevněniprotichemických rukavic k rukávům, vlepenými bllými pryžovými holínkaml,blůzou skapucia staženi v dolním okraji a kalhotami nad pas s regulaci upnutí. Pro pohodlně nošení jsou k dispozici různé vellkostl,délky a šlfky jednotlivých části obleku, takže padne jako ulitý. Jeho využitise neomezuje pouze na protichemické zásahy, ale ocení ho také pracovníciv prOmyslových firmách nebo rybáři a hasiči,kteří mohou jeho vysoké kalhoty se šlemipoužívat k broděni.

Použití
Ochranný protichemický oděv Typ SUNrT IV FK
Kategorie OOP Ill. Ve smyslu skupiny OOP při komisi 89 I 392 I EHS 2ákladní ochrana stanovena harmonizovanou normou   N EN 14605
Určený k likvidaci havárii kyselin a zásad
Protichemická ochrana těla uživatele protiúčinkům kapalných chemikálii,speciálně proti kyselinám a louhům Využiti Iv dalších oblastech lidské činnosti
Dvoudílný oblek neplynotěsný

Popis
Neprodyšný nános speciální kaučukové směsi na textilnímateriál Kalhoty nad pas se šlemis regulací upnuti
V nohavlclch vlepeny pryžové bUé holínky
Bhiza s kapuci na staženi v dolním okraji,převlečená přes kalhoty, stažená pruženkou a páskems pruženkou V rukávech vlepeny pevné manžetové kroužky pro upevněni protichemických rukavic
Protichemické ochranné rukavice pětiprsté
Součásti obleku nejsou ochranné prostředky obličeje a dýchadel Oblek nenl určen k použití v prostfedl s nebezpečím výbuchu Nenl určen proti pOsobeni organických látek
Výběr několika velikostí oděvu iholínek Provýšky postavy do 170 do 194 cm
Kombinace tělesných délek a šířek iholínek jsou možné

TABULKA VELIKOSTÍ

	Varianta číslo	Wška postavy (cm)	Obvod hrudníku (cm)	Obvod pasu (cm)			Velikost holínek	Vellkost rukavic	
	1	170 -176	104 -108	96-100			7,8, 9,10,11,12, 13	11	
	2	170-176	112 - 116	104-108			7,8, 9, 10,11, 12, 13	11	
	3	170-176	124 -128	124 -128			7, 8, 9,10, 11,12, 13	11	
	4	182-188	104- 108	96-100			
7, 8,9, 10,11,12, 13	11	
	s	182 -188	112-116	104-108			7,8, 9,10,11,12, 13	11	
	6	182 -188	124 -128	124-128			7,8, 9,10, 11, 12, 13	11	
	7	188-194	112-116	104-108			7, 8,9,10,11,12, 13	11	
	
8	
188-194	
124-128	
124-128			-------·
7, 8,9, 10, 11, 12, 13	
11	

RESCUE SYSTEMS

Ochranná obličejová maska včetně filtru

1)	Ochranná maska CM-65
2)	Parametry
3)	Skladování
4)	Záruční doba
S)  Popis a hlavní části

RESCUE SYSTE MS

1)	Ochranná maska CM-65
Je další vývojovou verzí masky CM-6Je vybavena vnitřnl maskou z hypoalergennfho silikonu,kterýje ještě měkčia tvárnějšl než měkká pryž vlastní lícnice.
Představuje nový typ celoobličejové masky.Maska CM-ó plně odpovídá po!adavkllm normy EN 136, třída 3. V kombinaci s vhodným filtrem nebo dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje,očí a dýchacích orgánll před účinky toxických plynll,par a aerosolů, biologických škodlivin,radioaktivního prachu atd. Maska je  určena pro použití v prumyslu,chemických a nukleárních oborech, zemědělství,hornictví, jednotkách civilní ochrany, záchranných hasičských sborech,u policejních jednotek apod.
Maska CM-65 zajišťuje spolehlivou ochrannou funkci v teplotním rozsahu -30 ·c až +70·c. Velkoplošný panoramatický polykarbonátový zorník zajišťuje velmi dobrou prostorovou orientaci s minimálním zkreslením při obvyklých činnostech.Konstrukční fešení lfcnlce masky CM- 6 a nízký dýchací odpor poskytují uživateli vysoký komfort a možnost dlouhodobého použití.Lícniceje vyrobena z bromo-butylové zdravotně
nezávadné pryže. Vdechovaný proud vzduchu je usměrňován pomocí vnitřní masky a tím zabraňuje zamlžování zorníku. Pro uživatele s dioptrickou vadou je možné použiti speciální brýlové vložky. Pětibodový pryfotextllnl upínací systém umožňuje snadnou manipulaci při nasazování a snímáni masky.Filtrje možné k lícnlcl připojit volitelně na pravou nebo levou stranu.

Z)	Parametry
Proměrná hmotnost:560 g Počet velikostí: 1
Všeobecné zorné pole:min. 70% Binokulární zorné pole: min. 80% Srozumitelnost řeči:95%
Materiál lícnice:bromobutyiová pryž Materiál zorníku:polykarbonát
Závit pro připojenifiltru:Rd 40 x 1/7"
Dýchací odpor při prutoku vzduchu 30I/min.: o	vdechovací odpor: max. 25 Pa
o	vydechovací odpor:max.60 Pa

3)	Skladování
Masky musí být skladovány v tmavé, chladné a bezprašné místnosti bez náhlých teplotních změn.Místnost má být větraná a teploty se musf pohybovat v rozmezí 1o c až +25"C. Relativní vlhkost nemá překročit 65%. Uskladněné výrobky nesmí být vystaveny sálavému teplu
a slunečnímu záření. V jejich přítomnosti se nesmí skladovat pohonné hmoty,rozpouštědla,mazadla a jiné hořlaviny a chemikálie.Dále nesmí být v blízkosti stroje a zařízení, při jejichž provozu vzniká jiskření nebo jiné elektrické výboje (vznik ozónu).Masky musí být uloženy tak, aby nedocházel o k nežádouclm deformacím pryžových částí.

4)	Záruční doba
Záruční doba je s let na masky v neporušeném originálním balení za předpokladu dodržení skladovacích podmínek. Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců na exploataci masek. Záruka na exploataci začíná běžet od prvního otevřeni sáčku a poskytuje se za předpokladu dodržováni podmínek uvedených v návodech na používáni ochranných masek.Životnost masek v originálním baleníje 20 let.

S)	Popis hlavní části
Pryžová llcnice je vyrobena ze zdravotně nezávadné pryže s vysokým stupněm odolnosti proti průnikutoxických látek.Vnitřnímaskaje vyrobena ze speciální směsi, která zabezpečuje výbornou těsnost, je hypoalergenní a zamezuje přlstupu vydechovaného vzduchu na zorník, čímž eliminuje riziko jeho  zamlžení. Snižuje rovněž obsah C02 ve vnitřním prostoru masky a spolu s příznivými hodnotami vdechovacího a vydechovacího odporu přispívá ke snížení fyzické zátěže uživatele.
lícnice ochranné masky je z vnitřní strany ukončena obličejovou manžetou, která tvoří těsnící linii masky, zajišťuje utěsněni masky na obličeji a prodlužuje fyziologickou snesitelnost.Lícnice je osazena prOzvučnou vložkou, která zabezpečuje minimálně 95% slovní srozumitelnost.
Maska se dodává s pětibodovým pryžotextilním upínacím systémem.

RESCUE SYSTEMS
Maska se vyrábí v jedné velikosti. Nutností pro zajištění dobré těsnosti lícnice je hladký obličej, bez vousu,kotlet a jiných překážek v místě průběhu těsnící linie masky. Maska umožňuje použití dioptrických skel v brýlové vložce, která se uchycuje v pryžovém výstupku v horní části lícnice nad zorníkem.
Filtr se k masce, podle aktuální potřeby uživatele, připojuje našroubováním do levé nebo pravé vdechovací komory. U komory bez filtru je nutno zkontrolovat zašroubování a dotažení zátky vdechovací komory. Závity vdechovacích komor masky majírozměr Rd 40 x 1/7" dle ČSN EN 148-1.

RESCUE SYSTEMS

Fi ltr kombinovaný CleanAir "A2B2E2K2-P3 "závit 40 x 1/7

1)	Protiplynový filtr CleanAir A282E2K2-P3 D R
2)	Parametry
3)	Životnost filtrů
4)	Omezenípoužití

1)	Protiplynový flitr CleanAir A2B2E2K2-P3 D R
Špičkový filtr CleanAir české výroby chrání proti organickým plynům a parám s bodem varu vyšším než 55•c, anorganickým plynt'Jm a parám, kyselým plynOm a parám, amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, aerosolúm a pevným částicím. (závit RD 40xl/7").
vrtko flltru

S(!PiJlátor

toftlcru

Illu ptoli t.islicfm                        scpatátot

·.-:	ivniuhll

2)	Parametry
Připojení:Závit RD40x1/7"
Barevné značení:hnědý, šedý,žlutý, zelený a bílý pruh Certifikace: EN 14387, EN 12941,EN 12942
Průměr I výška:110 mm/ 95 mm
Hmotnost: 400 g
Kód: 500168

Filtr A282E2K2-P3 chráníproti:
organickým plynťlm a parám s bodem varu vyšším než 65 •c, anorganickým plynům a parám,kyselým plynťlm a parám,amoniaku a organickým aminům,pevným částicím.
Uhlovodlky
např: toluen,benzen,xylen,styren, cyklohexan,trichlorethylen, tetrachlormetan Organická rozpouštědla a ředidla
např:benzín,petrolej, nafta, minerálníterpentýn,etylenglykol,metyllsobutyl keton, Isobutanol a další Anorganické plyny a páry
např:fluór, chlór, sirovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík nebo peroxid vodíku.
Kyselé plyny a páry
např:oxid siřičitý,kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravenčí,kyselina fluorovodíková Amoniak a organické aminy
např: metylamin, etylamin,dlmetylamln
Pevně částice ve formě kapalných ipevných aerosolů
např: prach,vlákna, toxické inetoxické dýmy, bakterie, viry, radioaktivní částice Oalší zachycované látky jsou dostupné v podrobné dokumentaci

3)	Životnost filtrů
Doba životnosti flitrů závisí především na koncentraci škodlivin na pracovišti,vlhkosti a prťltoku vzduchu,tedy fyzické náročnosti práce s maskou, nebo nastavení filtroventilačníjednotky . stlcové filtry Filtry se zanášej! částicemi a vzdušnou vlhkostí.Pokud se při dýcháni zvýší dýchací odpor, je třeba filtr ihned vyměnit.

4)	Omezení použití
Při použití proti radioaktivním látkám, bakteriím a virům se doporučuje pouze Jednorázové použití!
Filtr nelze použít v prostředí s nedostatkem kyslíku (<17%) nebo při haváriích (neznámá koncentrace škodliviny).

1)	Flitry CleanAir
2)	Princip filtrace částic
3)	Filtrace plynů - aktivní uhlí

RESCUE SYSTEMS

1)	Filtry CleanAir®
Tělo kombinovaného kanystrového filtru CleanAIR •je vyrobeno z vysoce odolného plastu a filtrační medium uvnitř se skládá ze dvou ruzných části:Aktivní uhlí odstraní ze znečištěného vzduchu plynné chemické látky a výpary Filtrační médium třídy P3 odstraní z kontaminovaného vzduchu pevné a kapalné částice.

Ucelený výrobní program kanystrovýc:h flltnlCleanAIR• nabízí užlvateh m široké možnosti výběru filtn pro většinu prOmyslovýc:h aplikací, farmaceutický  prumysl,laboratoře  izemědělství.

2)	Princip filtrace částic
Materiál použitý v protičásticových flitrech je složen z vrstev náhodně poskládaných skleněných mikrovláken různých prOměru 1- 10 µm. Schopnost protlčásticového flitru zachytit částice škodllvlnyv ovzduší je dána fyzlkálnfmi a mechanickými vlastnostmifiltračního média. Princip filtrace spočívá v následujících mechanismech: INTERCEPCE, INERCIÁLNÍ ZAKLÍNĚNI,DIFUZE A ELEKTROSTATICKÁ PŘITAŽLIVOST
INTERCEPCE   (ZACHYCEN[)
Malé a lehké částicejsou schopny s proudem vzduchu procházet podél vláken flitru. Pokud se částice dostane do blfzkosti vlákna (vzdálenost středu částice od vlákna je menší než prOměr částice), dotkne se ho a Je zachycena. Čimje částice větší,tim efektivněji zachyceni probíhá.
INERCIÁLNÍ ZAKLfNfN(
Je dáno setrvačností. Těžší částice mají moment setrvačnosti tak velký, že nemohou následovat proud vzduchu kolem vláken filtru a pokračují ve svém původním směru. Tím dojde k jejich nárazu a zaklínění na vlákně. Účinnost Inerciálního zaklínění vzrůstá se zvyšující se rychlostí proudění vzduchu, velikostí částic škodllvlny a zmenšujícím se průměrem vlákna flitru.
DIFUZE
Částice menší než 1µmtaké nepokračujíve směru proudění vzduchu kolem vláken. Podstatou difuze je,že přiuvedené velikostičástic škodliviny Již u nich dochází ktzv.Brownovu pohybu (toje náhodný kmitavý pohyb mikroskopických částic: v plynu nebo kapalině).Přitomto kmitání dojde k dotyku s vláknem,které částici zachytí. Pravděpodobnost,že částice bude zachycena na principu difuze, roste s klesající rychlostíproudění vzduchu, se snižující se velikostí částic a zmenšujícím se průměrem vláken flitru.
ELEKTROSTATICKÁ PAITAŽLIVOST
Při dotyku částice s vláknem dochází

3)	Filtrace plynů -aktivní uhlí
Uhlí se aktivuje nabouráváním struktury uhlíku horkou párou nebo chemlkálií.Tím se vytvoří mnoho drobných kanálků - mikropóry v uhlíkové struktuře.Tyto póryjsou uvnitř drsné, takže molekuly škodllvlnmohou vniknout dovnitř,kde se spojís povrchem. V závislosti na stupniaktivace, aktivní uhll má vnitřní aktivnípovrch v rozmezí od 750 m2/g do 1,600 m2/g.

Aktivní uhlímůže býtv základní surové podobě (profiltry typu A),nebo uhlí impregnované různými chemikáliemi,které mu dávají např.oxidační vlastnosti,kyselé nebozásaditévlastnosti.Čisté aktlvnf uhlíodstraňuje ze vzduchumnoho aromatických látek,včetně organických rozpouštědel
a jedl1-prostá adsorpce. Nicméně některé běžné plynné chemikálie Oako jsou kyanidy nebo čpavek) seadsorbují špatně, nebovůbec ne.Proto, aby bylo možné z ovzduší eliminovat tyto jedy,je nutné aktivní uhlí Impregnovat. za tímto účelem se celý vnltfoípovrch potahuje aktivnfml
látkami(reaktanty) pro tyto jedy,tzv.chemlsorpce.
Dalšískupinu chemických látek je třeba odstranit pomocí katalyzátorů (např.organofosfiny) .V tomto přfpadě je povrch aktivního uhll pokryt právě těmito katalyzátory. Katalyzátor podporuje chemickou reakci a přitom z nf vystupuje sám nezměněn.Jeho jedinou úlohou je usnadnit reakci.

Flitryjsou dodávány se standardnfm připojovacím závitem RD40xl/7" dle EN 148-1 nebo OZ 40x4

RESCUE SYSTEMS

Ochranný oblek

1)	Ochranný oblek Tychem• C (DuPont•)
2)	Podrobnosti
3)	Technické specifikace a normy

RESCUE SYSTEMS

1)	Ochranný oblek Tychem• C (DuPont)
Kombinéza Tychem• C (model CHAS} nabízí ochrannou bariéru typ 3b, 4, S a 6 proti široké šká le anorganických chemikálií a biologických rizik. pohodlná a lehká ochrana proti biologickým rizikům a chemlkállím
Kombinézy Tychem• c (model CHAS} nabízí ochrannou bariéru typu 3-B, 4, S a 6 protiširoké škále anorganických chemikáliía biologických rizik,
přesto jsou lehké a pohodlné.
Tyto Inovativní oděvy pomáhají zajistit ochranu proti chemickým rizikům (koncentrované anorganické chemlkálle a ultrajemné čAstlce) Ibiologickým nebezpečím (splňují požadavky normy EN 14126).Díky svému ergonomickému střihu pomáhají uživatelům zvládat iobtlf.né úkoly snáze a pohodlněji.

2)	Podrobnosti
Zip
Pružná úprava kapuce a samolepicí kryt brady Zesílené a přelepené švy
Pružná úprava na koncích rukávů a nohavic Pružná úprava v pase
Poutko na palec z pružného materiálu Ponožky připevněné ke kotníkům (volitelně)

3)	Technické specifikace a normy
Typ 3 - Ochrana protitlakovým kapalinám chemikálií (Norma: EN 14605) Typ 4 - Ochrana proti postřiku ve formě spreje (Norma:EN 14605)
Typ 48 - Biologická ochrana (Norma: EN 14126)
Typ S - Ochrana proti poletavým pevným čAsticím chemikállf (Norma:EN ISO 13982-1) Typ 6 - Omezená ochrana proti kapalným chemikálilm v aerosolu (Norma:EN 13034) Elektrostatický výboj při řádném uzemnění(Norma: EN 1149-5: 2008)
Ochrana protikontaminaci radioaktivními částicemi (Norma:EN 1073-2)

IESCUE SYSTEMS

české vysoké učeni technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrstvf Nám. Sitná 3105
272 01 Kladno

vvsvtrLENÍA DOPLNNÍ ÚDAJU K PODANt NABÍDCE

Zadavatel	české vysoké učenítechnické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství
Se sídlem Nám.Sitná 3105,272 01Kladno, česká republika
IČO: 684 07 700	
Veřejná zakázka	Pořízenípřístrojového vybavení pro
reakreditovaný magisterský studijníprogram Civilní nouzové plánován(:
Část 2: Ochranné prostředky	
Účastnlkzadávaciho řízení	GUMOTEX,akciová společenost Mládežnická  3062/3a
690 75 Bředav
IČO: 16355407
DIČ: CZ16355407	

Na základě Výzvy k písemnému objasněnia doplněníúdajů a dokladův nabídce a Žádosti o písemné zdůvodnění způsobustanovení mlmoládně nízké nabídkové ceny ze dne 30.7.2018 níže předkládáme požadované odpovědi.
1.	Příloha č. 1Zadávací dokumentace,bod 1písm.d):
K dekontaminačnísprše HF-S04P budou dodány dle zadáni 2 sady podlahových roštů,a to  v celkovém počtu 50 ks. Rozměr 1roštu je 330 x 330 mm.

2.	Příloha č. 1Zadávací dokumentace, bod 1písm. e):
S dekontaminační sprchou budou dle zadáni dodány 2 kusy podkladových plachet. Rozměr 1plachty je 2 400 x 2 400 mm.

3.	Příloha č.1Zadávací dokumentace, bod 1písm. m):
Potvrzujeme,že dekontaminačnl sprcha bude vybavena ponorným čerpadlem s mofoostr odčerpávání vody s výškou hladiny minimálně 5 mm a dále hadicí s kompatibilníspojkou pro přenos vody o délce minimálně 15 m.Čerpadlo bude uzpůsobeno pro napájeni
z elektrické sítě dle standardů v ČR.

4.	Přlloha č. 1Zadávací dokumentace,bod 2 písm.a):
Ochranný oblek je jednodí lný a umožňuje ochranu celého těla.

RESCUE SYSTEMS

S. Příloha č.1Zadávací dokumentace,bod 2 prsm.k):
Dle zadání bude dodáno 20ks ochranných obleků a 10 ks protichemických oděvů,a to v nrže uvedených velikostech a počtech.

IOchranný oblek (celkemI20 ks):
Velikost	l
Počet kusů	- 5

Ochranný protichemický oděv (celkem 10 ks):

Rozměry	Výška	Obvod	Obvod pasu	Velikost	Velikost	Poi!et	
		hrudnfku		holinek	rukavic	kusO	
	173 +- 3 cm	126 +- 2 cm	126+- 2 cm	10	11	2	
	173+- 3 cm	114 +- 2 cm	106 +- 2 cm	8	11	2	
	173+- 3 cm	114+- 2 cm	106 +- 2 cm	9	11	2	
	185 +- 3 cm	126+- 2 cm	126 +- 2 cm	10	11	2	
	191+- 3 cm	126+- 2 cm	126 +- 2 cm	11	11	2	

6.	Příloha č. 1zadávacf dokumentace, bod 5:
Doplňujlcltechnickou specifikaci transportního podtlakového boxu pro přepravuvysoce virulentníchosob přikládáme jako přílohu.

7.	Příloha č.1Zadávací dokumentace,část 2 v bodech 1-4:
Potvrzujeme,že součástí dodávky jednotlivých produktů a přrstrojů v bodech 1až 4 zadávad dokumentace,vč. poslušenstvív bodě 1(čerpadla a vzduchový kompresor) bude návod k použitf v českém jazyce.

8.	Zdůvodněnizpůsobu stanovenímimořádně nízké nabídkové ceny transportního podtlakového  boxu:

Potvrzujeme tfmto následujfd skutečnosti:
a)	Jedná se skutečně o transportní podtlakový box
b)	Nabídková cena reálně zohledňuje všechny podmínky plnění návrhu kupní smlouvy, který byl součástí Zadávacf dokumentace .Nabídková cena je nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky a žádné navýšenr cen y v rámci realizace dodání Zařízení není možné.
c)	Transportnr podtlakový box (nabídková cena 146.000 Kč bez DPH) jsme schopni dodat dle požadavků stanovených v Zadávací dokumentaci,a to včetně podtlakové jednotky.

RESCUE  SYSTEMS

Dle ust. § 113 odst.4 zákona č.134/2016 Sb.,o zadávání veřejných zakázek dále odsouhlasujeme následující skutečnosti:
a)	Při plnění veřejné zakázky zajistíme dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětuveřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance,kteříse budou podílet na plnění veřejné zakázky.
b)	Neobdrželi jsme neoprávněnou veřejnou podporu dle ust.§ 113 odst.4 U:VZ.

Potvrzujeme dále,že nabídková cenaje standardní cena doporučená dodavatelem transportního podtlakového boxu,tato cena byla vyčíslena na základě zaslané technické specifikace Zadavatele.

V Břeclavi dne 3. 8.2018

Pavel Polák, vedoucí obchodu GUMOTEX, akciová společnost

•
RESCUE SYSTEMS

Transportní podtlakový box
pro přepravu vysoce virulentních osob

Všeobecná charakteristika EBV-30/40:
Jedná se o transportní izolační prostředek pracujícíjak v režimu podtlaku,tak přetlaku. Mobilní podtlakový transportní prostředek určený pro transport osoby s podezřením na vysoko nebezpečnou nákazu z místa kontaminace do stacionárního zařízení určeného pro léčbu takto postižených osob.V přetlakovém režimuje možné jej využít ipro transport osoby se sníženou imunitou jako ochranu před „nečistým" okolním prostředím.

Technická specifikace:
a)	Technologickyje box určený k přepravě potencionálně vysoce virulentních nebo vysoce virulentních pacientu podtlakovou technologií.
b)	Box funguje v podtlakovém režimu.
c)	Nosnost boxu je minimálně 100 kg.
d)	Dnoje vyrobeno z tvrdšího materiálu než-li biobox.
e)	Po celé délce biovaku je uvnitř dekontaminovatelná vložka pro maximální pohodlí pacienta.
f)	Biobox obsahuje:
1.	filtry, jak na vstupu, tak ivýstupu (součástí dodávky je 1filtr)
2.	vnitřní hermeticky uzavíratelnou kapsu, která umožnuje vloženídrobných předmětů postiženému
3.	bezpečnostní pásy pro upoutání pacienta
4.	upínacísystém pomocí bezpečnostních pásu umožňujícl fixaci bioboxu k sanitním nosítkám.
g)	Provoznísystém mimo kontinuálního napájení (chod na baterie} - dodány budou minimálně 2 ks baterií.
h)	Integrované rukavice umožňující provádět základní zákroky během transportu; i)	vstupní port pro podporu dýchání je optimalizován pro napojení na standardní
zdravotnické konektory a vstupn í porty pro protažení kabelů infuzí,drénů nebo elektrod EKG.
j)	Do každého použitelného portu bude dodáno min.10 ks náhradních ucpávek.

k)	Filtračně-ventilační jednotka dodává dostatečné množstvífiltrovaného vzduchu; minimálnídoba provozu jednotek 4 hodiny.
I)	Možnost dekontaminace boxu a opětovného užití.
m)	Rozměry v rozloženém stavu:203 x 64 x 44,5 cm (d x š x v)
n)	Záruční doba musí být minimálně 24 měsícu.