REKAPITULACE ROZPOČTU po opravě Dodatkem č.3

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: | VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM |
| Objekt: | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ |
| Část:  JKSO: | CHALUPA Z PRLOVA  801 24 |
| Objednatel: | VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM |

Zhotovitel:

Datum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód | Popis | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |
| HSV | Práce a dodávky HSV | 382 889,34 |
| 1 | Zemní práce | 96 392,76 |
| 2 | Zakládání | 22 856,00 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 12 505,00 |
| 4 | Komunikace | 47 840,00 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 76 491,18 |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 126 804,40 |
| PSV | Práce a dodávky PSV | 545 794,31 |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 7 883,73 |
| 731 | Vytápění | 60 850,00 |
| 762 | Konstrukce tesařské | 175 270,37 |
| 765 | Krytiny tvrdé | 87 067,68 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | 53 879,50 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | 11 587,20 |
| 771 | Podlahy z dlaždic | 18 677,00 |
| 783 | Dokončovací práce - konstrukce z kamene | 14 019,00 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry | 90 233,51 |
| 784 | Dokončovací práce - malby | 26 326,32 |
| OST | Ostatní | 144 360,00 |
|  | Celkem | 1 073 043,65 |

Chalupa z Prlova D3.xlsx

15.3.2019

**ROZPOČET po opravě Dodatkem č.3**

**Stavba:** VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

**Objekt:** OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ

**Část:** CHALUPA Z PRLOVA

JKSO:

Objednatel: VMP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Zhotovitel:

Datum:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba  DPH |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **382 889,34** |  |
|  | **1** | **Zemní práce** |  |  |  | **96 392,76** |  |
| 1 | 121101102 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m | m3 | 9,30 | 125,0 | 1 162,50 | 21,0 |
| 2 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 9,30 | 450,0 | 4 185,00 | 21,0 |
| 3 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 6,00 | 850,0 | 5 100,00 | 21,0 |
| 4 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 6,00 | 25,0 | 150,00 | 21,0 |
| 5 | 132201101 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 ručně | m3 | 24,50 | 850,0 | 20 825,00 | 21,0 |
| 6 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 24,50 | 125,0 | 3 062,50 | 21,0 |
| 7 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 39,80 | 720,00 | 28 656,00 | 21,0 |
| 8 | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 39,80 | 150,00 | 5 970,00 | 21,0 |
| 9 | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 39,80 | 152,00 | 6 049,60 | 21,0 |
| 10 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 39,80 | 45,00 | 1 791,00 | 21,0 |
| 11 | 182001111 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 104,000 | 32,00 | 3 328,00 | 21,0 |
| 12 | 180402111 | Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 vč. úpravy pláně pod ním | m2 | 52,0 | 15,00 | 780,00 | 21,0 |
| 13 | 005724000 | osivo směs travní parková luční | kg | 5,20 | 120,00 | 624,00 | 21,0 |
| 14 | 181301102 | Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm | m2 | 52,00 | 35,00 | 1 820,00 | 21,0 |
| 16 | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 52,00 | 1,00 | 52,00 | 21,0 |
| 17 | 184802611 | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 52,00 | 4,00 | 208,00 | 21,0 |
| 18 | 184806112 | Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 4 m | kus | 25,000 | 142,00 | 3 550,00 | 21,0 |
| 19 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 52,00 | 3,00 | 156,00 | 21,0 |
| 20 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 39,80 | 142,00 | 5 651,60 | 21,0 |
| 21 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 39,80 | 12,0 | 477,60 | 21,0 |
| 22 | 171 20-9999 | Poplatek za uložení zeminy na skládku | t | 35,82 | 78,0 | 2 793,96 | 21,0 |
|  | **2** | **Zakládání** |  |  |  | **22 856,00** |  |
| 23 | 212531111 | Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 24,50 | 580,0 | 14 210,00 | 21,0 |
| 24 | 212752112 | Trativod z drenážních trubek perforovaných otevřený výkop DN 70 nebo 100 | m | 45,00 | 145,0 | 6 525,00 | 21,0 |
| 25 | 212971110 | Opláštění žeber geotextilií ve svahu do 1 : 2,5 | m2 | 27,00 | 15,0 | 405,00 | 21,0 |
| 26 | 216904212 | Očištění ploch stlačeným vzduchem - stěn a základů | m2 | 15,600 | 110,00 | 1 716,00 | 21,0 |
|  | **3** | **Svislé a kompletní konstrukce** |  |  |  | **12 505,00** |  |
| 27 | 31011 | Oprava komínové hlavy včetně krycí desky bez vlivu na vzhled | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500 | 21,0 |
| 28 | 311231114 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MVC 2,5 - doplnění zdiva topeniště a komína po vyvložkování | m3 | 0,890 | 4 500,00 | 4 005 | 21,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4** | **Komunikace** |  |  |  | **47 840,00** |  |
| 29 | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 150 mm | m2 | 52,000 | 80,00 | 4 160,00 | 21,0 |
| 30 | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP fr.16/32 tl 200 mm | m2 | 52,000 | 100,00 | 5 200,00 | 21,0 |
| 31 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.8-16 tl 100 mm | m2 | 52,000 | 60,00 | 3 120,00 | 21,0 |
| 32 | 564942111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva (minerální beton) MZK tl 120 mm | m2 | 52,000 | 150,00 | 7 800,00 | 21,0 |
| 33 | 5649991 | Položení geotextilie 350g/m2 D+M | m2 | 78,000 | 88,00 | 6 864,00 | 21,0 |
| 34 | 589116112 | Kryt ploch mlatových jedno a dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých tl do 200 mm | m2 | 52,000 | 210,00 | 10 920,00 | 21,0 |
| 35 | pc 589116112 | příplatek za přídavek volské krve, řezanky a dalších organických materiálů do mlatové krycí plochy | m2 | 52,000 | 188,00 | 9 776,00 | 21,0 |
|  | **6** | **Úpravy povrchu, podlahy, osazení** |  |  |  | **76 491,18** |  |
| 36 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a konstrukcí | m2 | 48,60 | 35,0 | 1 701,00 | 21,0 |
| 37 | 611473R1 | Vnitřní líčka 4 násobná stropů dřevěných trámových rovných vápenná tradiční technologie 100% | m2 | 27,80 | 88,0 | 2 446,40 | 21,0 |
| 38 | 611481R2 | Vytmelení stropů dřevěných trámových tmelem sádrovým před nátěrem líčkou | m2 | 27,80 | 28,0 | 778,40 | 21,0 |
| 39 | 622452 | Oprava vnější omítky stěny vápenohlinité - tradiční technologie - odstranění, doplnění | m2 | 6,00 | 1 050,0 | 6 300,00 | 21,0 |
| 40 | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenohlinitá tradiční technologie plněná řezanou slámou štuková oprava 50% | m2 | 48,76 | 120,0 | 5 851,20 | 21,0 |
| 41 | 612473R3 | Vnitřní líčka 4 násobná stěn dřevěných trámových roubených vápenná tradiční technologie 100% | m2 | 68,76 | 110,0 | 7 563,60 | 21,0 |
| 42 | 631315R4 | Podlaha mlatová tl. 200 mm s organickými přísadami vč. násypu podlahy pod mlat směs štěrk frakce 16-32 tl. do 200 mm dodávka a montáž | m2 | 27,800 | 800,00 | 22 240,00 | 21,0 |
| 43 | 612473186 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenné přes klínky | m2 | 48,76 | 58,0 | 2 828,08 | 21,0 |
| 44 | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů | m2 | 6,00 | 20,0 | 120,00 | 21,0 |
| 45 | 622 47-9002 | Spárování venkovního a vnitřního roubení stěn mechem 1,5 kg/m2 přes klínky | m2 | 106,65 | 250,0 | 26 662,50 | 21,0 |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce-bourání** |  |  |  | **126 804,40** |  |
| 46 | 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 122,65 | 70,0 | 8 585,50 | 21,0 |
| 47 | 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití | m2 | 490,06 | 60,0 | 29 403,60 | 21,0 |
| 48 | 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 122,65 | 42,0 | 5 151,30 | 21,0 |
| 49 | 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m | m2 | 26,52 | 80,0 | 2 121,60 | 21,0 |
| 50 | 941955102 | Lešení lehké pomocné v podlah do 3,5 m | m2 | 26,60 | 175,0 | 4 655,00 | 21,0 |
| 51 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 53,12 | 35,0 | 1 859,20 | 21,0 |
| 52 | 953921121 | Dvířka komínová plechová | kus | 1,00 | 350,0 | 350,00 | 21,0 |
| 53 | 965031131 | Bourání podlah z mazanin s podsypem tl. 400 mm pl přes 1 m2 | m2 | 27,80 | 470,0 | 13 066,00 | 21,0 |
| 54 | 965049112 | Příplatek k bourání minerálních mazanin za zkrápění | m3 | 27,80 | 75,0 | 2 085,00 | 21,0 |
| 55 | 978012191 | Odstranění násobných vápenných nátěrů vnitřních stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 68,76 | 125,0 | 8 595,00 | 21,0 |
| 56 | 978013191 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 50 % | m2 | 47,60 | 85,0 | 4 046,00 | 21,0 |
| 57 | 978023111A | Vysekání a vyčištění spár zdiva roubeného dřevěného mimo komínového | m2 | 122,65 | 59,0 | 7 236,35 | 21,0 |
| 58 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 23,95 | 158,0 | 3 784,10 | 21,0 |
| 59 | 979081111 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 23,95 | 258,0 | 6 179,10 | 21,0 |
| 60 | 979081121 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 239,50 | 12,0 | 2 874,00 | 21,0 |
| 61 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 23,95 | 185,0 | 4 430,75 | 21,0 |
| 62 | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 23,95 | 17,0 | 407,15 | 21,0 |
| 63 | 979 08-9999 | Poplatek za uložení suti a vybouraných na skládku | t | 23,95 | 350,0 | 8 382,50 | 21,0 |
| 64 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 25,890 | 525,00 | 13 592,25 | 21,0 |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **545 794,31** |  |
|  | **711** | **Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům** |  |  |  | **7 883,73** |  |
| 65 | pc 01 | Geotextílie 200 g/m2 pod mlatové podlahy | m2 | 30,58 | 35,0 | 1 070,30 | 21,0 |
| 66 | Pc02 | úprava vodorovné izolace pod spodní trámy tmelením mrazuvzdorným trvale pružným tmelem D+M | m | 38,80 | 125,0 | 4 850,00 | 21,0 |
| 67 | spc711 | Hydroizolační tmel mrazuvzdorný travale pružný í tl.3 mm | m2 | 3,800 | 500,00 | 1 900,00 | 21,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 19,76 | 2,6 | 63,43 | 21,0 |
|  | **731** | **Vytápění** |  |  |  | **60 850,00** |  |
| 69 | spc 731-1 | Rekonstrukce a zprovoznění topeniště v kuchyni pece, kontrola konstrukce topeniště včetně nové šamotové vymazávky, provedení zaústění do komína včetně napojení v komíně, oprava a nová povrchová úprava dvířek a popelníků | ks | 1,00 | 60 850,0 | 60 850,00 | 21,0 |
|  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **175 270,37** |  |
| 70 | 7625122R4 | Oprava podlahové kce chléva a stodůlky z latí a prken hoblovaných vysušených | m2 | 22,25 | 100,00 | 2 225,00 | 21,0 |
| 71 | 607262780 | prkno hoblované jedle nebo smrk tl. 25 mm pero-drážka | m2 | 22,25 | 350,00 | 7 787,50 | 21,0 |
| 72 | 762526110 | Položení štěrkové vrstvy mezi a polštářů pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm | m2 | 22,25 | 58,00 | 1 290,50 | 21,0 |
| 73 | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 6 m | m3 | 0,20 | 6 400,00 | 1 280,00 | 21,0 |
| 74 | pc 605 | Podklad ze štěrkopdrti 8-32 mm pod podlahu chléva a stodůlky tl. vrstvy 200 mm D+M | m2 | 22,250 | 250,00 | 5 562,50 | 21,0 |
| 75 | 762331921 | Vyřezání části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 3 m | m | 18,00 | 102,0 | 1 836,00 | 21,0 |
| 76 | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby přůřezové plochy do 224 cm2 délky do 5 m | m | 25,40 | 88,0 | 2 235,20 | 21,0 |
| 77 | 762332932 | Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 | m | 43,40 | 220,0 | 9 548,00 | 21,0 |
| 78 | 762341210 | Oprava bednění střech rovných z hoblovaných prken na sraz (štíty) a zdobení vyřezávaním podlepením | m2 | 4,00 | 215,0 | 860,00 | 21,0 |
| 79 | 762342216 | Zřízení laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm latě tesané - 40 | %mpl2oc | hy 118,50 | 68,00 | 8 058,00 | 21,0 |
| 80 | 762342111 | Demontáž laťování 40% plochy | m2 | 118,50 | 15,0 | 1 777,50 | 21,0 |
| 81 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, klíny | m3 | 4,50 | 560,0 | 2 520,00 | 21,0 |
| 82 | 762 08-901Pr | Plombování části roubené stěny zvenčí hranoly včetně impregnace bandážováním a povrchové úpravy o | tesmáním | lepením50,40 | 780,0 | 39 312,00 | 21,0 |
| 83 | 762 08-900Pr | Vsazování stěnky dl. do 3 m pl. do 120 cm2 do svislé drážky s mechováním s klíny dřevěnými | m | 16,00 | 185,0 | 2 960,00 | 21,0 |
| 84 | 762 08-9001 | Vyvrtání otvorů pro klíny, klínování bukovými nebo dubovými klíny., lepení d 35 mm | ks | 40,00 | 169,0 | 6 760,00 | 21,0 |
| 85 | 762 08-900KL | Klínek dubový nebo bukový, kruhový d 35 mm nebo čtvercový 45x45 mm | ks | 40,00 | 70,0 | 2 800,00 | 21,0 |
| 86 | pc 01 | Latě SM/JD impregnované tesané | m3 | 1,10 | 7 000,0 | 7 700,00 | 21,0 |
| 87 | pc 02 | Prkna SM/JD impregnované | m3 | 0,78 | 4 500,0 | 3 510,00 | 21,0 |
| 88 | pc 03 | Řezivo SM/JD impregnované | m3 | 1,72 | 6 150,0 | 10 578,00 | 21,0 |
| 89 | Pc 04 | Příplatek za ruční oparcování řeziva otesáváním | m3 | 3,60 | 1 500,0 | 5 400,00 | 21,0 |
| 90 | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 24 m | % | 7 324,31 | 7,0 | 51 270,17 | 21,0 |
|  | **765** | **Krytiny tvrdé** |  |  |  | **87 067,68** |  |
| 91 | 765321111 | Demontáž šindelové krytiny na laťování do suti 40% | m2 | 118,50 | 32,0 | 3 792,00 | 21,0 |
| 92 | 7653211112 | Příplatek k demontáži šindelové krytiny za sklon nad 45 st | m2 | 118,50 | 1,0 | 118,50 | 21,0 |
| 93 | 765 32-90RA1 | Krytina šindel ručně štípaný jedlový tlakově impregnovaný na laťování vč. doplňků (dřevěný okap, dřevěný okapový hák) a povrchové úpravy - doplnění 40% | m2 | 118,50 | 360,0 | 42 660,00 | 21,0 |
| 94 | 765 32-90RA2 | Montáž krytiny šindelové vč. osazení doplňků - 40% | m2 | 118,50 | 190,0 | 22 515,00 | 21,0 |
| 95 | 765 32-90RA3 | Příplatek k montáži krytiny šindelové na římsách - dvojité krytí | m2 | 18,90 | 325,0 | 6 142,50 | 21,0 |
| 96 | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m | % | 2 959,92 | 4,0 | 11 839,68 | 21,0 |
|  | **766** | **Konstrukce truhlářské** |  |  |  | **53 879,50** |  |
| 97 | 766411822 | Vyvěšení okenních a dveřních křídel | m2 | 1,30 | 15,0 | 19,50 | 21,0 |
| 98 | 766411RA1 | DMTZ a opětovná montáž obložek dveřních zárubní - otvor 700x1800 pro sanační a omítací práce a | ks | 2,00 | 2 500,0 | 5 000,00 | 21,0 |
| 99 | 766 62-RA1 | oRcehpr**a**snea tzruáhrulábřnsěk á5sktásvajících vstupních dveří 850x1560 truhlářská a zámečnická (kování) včetně | ks | 2,00 | 7 500,0 | 15 000,00 | 21,0 |
| 100 | 766 62-RA2 | pRoevpracsheo vtréuhúlpárřasvkyánaařpeuzsbtáěřnsíkmáfesrtmáveažj**í**csíechvčveralítmd ovosstokdeůmlkx zadních 1050x1700 truhlářská a zámečnická | ks | 1,00 | 8 500,0 | 8 500,00 | 21,0 |
| 101 | 766 62-RA3 | (Rkeopvaásneí) **v**nčietřt**n**íěc hp od**v**recřhí odvoéj iúzpbryapvoy nvýampuěsnt**ě**npírmahfeurvmče. žoíbsloežvkčoevléímz ávrousbkneěm, vvččeetntněěkpořveátmníelení, očištění a napuštění nátěru fermeží se včelím voskem | kus | 1,00 | 9 000,0 | 9 000,00 | 21,0 |
| 102 | 766 62-RA4 | Repase dřevěného okna 560x620 mm včetně přetmelení, očištění a napuštění nátěru fermeží se | kus | 3,00 | 5 200,0 | 15 600,00 | 21,0 |
| 103 | 998766103 | vPčř**e**lsíumnvhomskoet mpro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 1,900 | 400,00 | 760,00 | 21,0 |
|  | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **11 587,20** |  |
| 104 | 767995104 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg na zpevnění krovu vlepováním do dvousl | ožkkosvé | o epoxy2l4e,p0i0d0la | 250,00 | 6 000,00 | 21,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 998767103 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 6,984 | 800,00 | 5 587,20 | 21,0 |
|  | **771** | **Podlahy z dlaždic** |  |  |  | **18 677,00** |  |
| 106 | spc 771 | Ochrana kamenné dlažby před poškozením stavbou | m2 | 54,800 | 120,00 | 6 576,00 | 21,0 |
| 107 | spc 7711 | očištění kamenné dlažby stávající, vyspravení spar románskou maltou, napuštění fermeží | m2 | 54,800 | 220,00 | 12 056,00 | 21,0 |
| 108 | 998771103 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0,100 | 450,00 | 45,00 | 21,0 |
|  | **783** | **Dokončovací práce - konstrukce z kamene** |  |  |  | **14 019,00** |  |
| 109 | 78211 | kamenný schod podsíňky .-očistit, restaurovat, chránit před vlivy stavby | m | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | 21,0 |
| 110 | 78216 | Kamenné prvky chodníku - přespárovat, očistit, zpevnit - odhad | m2 | 14,850 | 540,00 | 8 019,00 | 21,0 |
|  | **783** | **Dokončovací práce - nátěry** |  |  |  | **90 233,51** |  |
| 111 | 78311 | Fungicidní, algicidní a insekticidní ošetření, očistění a sanace dřevěných konstrukcí - viz rozpis sanační | chsopurba.c | í 1,000 | 86 746,01 | 86 746,01 | 21,0 |
| 112 | 783783312 | Nátěry tesařských kcí fungicidním nátěrem-podl.rošt - nová podlaha | m2 | 46,500 | 75,00 | 3 487,50 | 21,0 |
|  | **784** | **Dokončovací práce - malby** |  |  |  | **26 326,32** | 21,0 |
| 113 | 784 45-9001 | Malby omítek stěn vápennou líčkou 4-násobné s tmelením spar sádrou s výztuží gázou - tradiční technol | ogime2 | 128,52 | 156,0 | 20 049,12 | 21,0 |
| 114 | spc 784 | příplatek za protiplísňovou přísadu oxid aktiv. Stříbra 2g/m2 | m2 | 209,240 | 30,00 | 6 277,20 | 21,0 |
|  | **OST** | **Ostatní** |  |  |  | **144 360,00** |  |
| 115 | 0001 | Termosanace | soub. | 1,00 | 137160,00 | 137 160,00 |  |
| 116 | 0001 | D+M hasící přístroj práškový 6 kg | ks | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,00 | 21,0 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **1 073 043,65** |  |

**halupa z Prlova - Soupis sanačních prací**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **označení úkonu** | **jednotka** | **počet** | **použitý prostředek** | **poznámka** |
|  | | **jedn.** |  |  |
| Vyčištění podlah za pomoci průmyslového vysavače | m 2 | 4 8 | pr ů m ysl o v ý vysavač | vč. podlahy půdy |
| Dezinfekce podlah před a v průběhu prací | m2 | 48 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | 15% roztok |
| Ošetření podlah fungicidním prostředkem typu F B,P , I P 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 24,6 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | 15% roztok |
| Mechanické očištění od vápenných líček a starých nátěrů, zbytků omítek a nečistot | m2 | 48 | kartáč |  |
| Omytí povrchu dřevěných konstrukcí | m2 | 478,59 | voda s detergentem |  |
| Neutralizace dřevěných prvků | m2 | 478,59 | kyselý či zásaditý roztok | nutno provést zkoušku kyselosti |
| Ošetření dřevěných prvků specielní metodou bandážování“ prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 90,5 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | bandážovat fungicidem 1 týden |
| Statické zabezpečení stěny klínováním vlepenými klíny z tvrdé | hoksdklínků | 40 | tvrdé dřevo | kruhový či čtvercový průřez |
| Po skončení všech sanačních prací provést finální nástřik prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | m2 | 478,59 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra |  |
| Přikotvení krokví pomocí vlepované závitové tyče f 6 mm dl | 450 mksm | 24 |  | konstrukční lepidlo, po zatuhnutí seříznout tyč na potřebnou délku |
| Algicidní ošetření střechy a stěn roubení | m2 | 152,25 |  |  |
| Výměna celého prvku roubené stěny za nový z předem ošetřeného dřeva fungicidním a insekticidním prostředkem typu F B,P , IP, 1,2,3 SP | m3 | 0,52 | F B,P , IP, 1,2,3 SP s obsahem biocidního stříbra | vyjmutí z konstrukce jejím přizvednutím při současném statickém zajištění stěny |

cena/jedn

10

24

90

210

7

7

360

50

25

45

60

18000

celkem

480

1152

2214

10080

3350,13

3350,13

32580

2000



11964,75

1080

9135

9360

**86746,01**

**KRYCÍ LIST ROZPOČTU**

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

DIČ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby | VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | JKSO | 801 24 |  |
| Název objektu | OPRAVA OBJEKTŮ VE VALAŠSKÉ DĚDINĚ | EČO |  |  |
| Název části | DŮM Z VALAŠSKÉ POLANKY | Místo | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | |

IČO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **M ě rné a ú č elové jednotky** | | | | | |
| Po čet | Náklady / 1 m.j. | Po č et | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | **Rozpočtové náklady v** | | **CZK** |  |  |
| **A Základní rozp. náklady** | | **B Doplňkové náklady** | | **C Náklady na umístění stavby** | |
| 1 **HSV** Dodávky | 614 236,59 | 8 Práce p ř esčas | 0,00 | 13 Zařízení staveniště | 21 % 30 466,76 |
| 2 Montáž |  | 9 Bez pevné podl. | 0,00 | 14 Územní vlivy | 21 % 0,00 |
| 3 **PSV** Dodávky | 710 405,26 | 10 Kulturní památka | 0,00 | 15 Mimostav. doprava | 21 % 0,00 |
| 4 Montáž |  | 11 | 0,00 | 16 Provozní vlivy | 21 % 0,00 |
| 5 **"M"** Dodávky |  |  |  | 17 Ostatní | 21 % 0,00 |
| 6 Montáž |  |  |  | 18 NUS z rozpočtu | 0,00 |
| 7 **ZRN ( ř. 1-6)** | 1 324 641,85 | 12 **DN (ř. 8-11)** | 0,00 | 19 **NUS (ř. 13-18)** | 30 466,76 |
| 20 HZS | 0,00 | 21 Kompl. činnost | 0,00 | 22 Ostatní náklady | 0,00 |
| **Projektant** |  |  |  | **D Celkové náklady** | |
|  |  |  |  | 23 Součet 7, 12, 19-22 | 1 324 641,85 |
| Datum a podpis |  | Razítko |  | 24 21 % 1 324 641,85 | DPH 278 174,80 |
| **Objednatel** |  |  |  | 25 15 % 0,00 | DPH 0,00 |
|  |  |  |  | 26 **Cena s DPH (ř. 23-25) 1 602 816,65** | |
| Datum a podpis |  | Razítko |  | **E Přípočty a odpočty** | |
| **Zhotovitel** |  |  |  | 27 Dodávky objednatele | 0,00 |
|  |  |  |  | 28 Klouzavá doložka | 0,00 |
| Datum a podpis |  | Razítko |  | 29 Zvýhodnění + - | 0,00 |