SMLOUVA O DÍLO
zhotovení a dodání modelů do přírodovědné expozice - část C
(dioráma lesa a rašeliniště, úprava živých stromů,
zhotovení dvou modelů stromů)
I. Smluvní strany:
Objednatel:
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Františkem Štanglem, ředitelem
Příspěvková organizace Jihočeského kraje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, odd. Pr, vložce č. 128
IČ: 00073539
DIČ: CZ00073539
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Zástupce objednatele ve věcech projektových a technických (autorský dozor):
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupci objednatele ve věcech odborných: Entomologie: xxxxxxxxxx Botanika:. xxxxxxxxxxx Mykologie: xxxxxxxxxx Zoologie:xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel")
Zhotovitel:
ACTPRO s.r.o.
IČ: 068 07 127
DIČ:CZ06807127
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontakt: xxxxxxxxxxxxxxxx
Smluvní strany
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva")
Článek II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení realistického dioráma lesa a rašeliniště, úprava živých stromů do diorámat a zhotovení dvou modelů stromů do přírodovědné expozice pro projekt ..Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v
1

Českých Budějovicích". Projekt je realizován v rámci I ROP a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001714.
Článek lil. Předmět plnění
1.	Předmětem plnění zakázky pro objednatele je zhotovení realistického dioráma lesa a rašeliniště,
úprava živých stromů do diorámat, zhotovení dvou modelů stromů  dle zadávací dokumentace
k veřejné zakázce malého rozsahu a dle předloh dodaných objednatelem. Nedílnou součást této
Smlouvy tvoří Příloha č. 3, část C a položkový rozpočet zhotovitele.
2.	Zhotovitel provede zhotovení dioráma lesa a rašeliniště, úpravu živých stromů a dvou kusů modelů
stromů, řádně, včas a v dohodnuté kvalitě. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a
zaplatit za jeho zhotovení cenu podle či. V. této smlouvy.
Článek IV. Povinnosti smluvních stran
1.	Zhotovitel se zavazuje zhotovit, upravit, dodat a instalovat ve stálé přírodovědné expozici modely
dle zadání objednatele:
1.1	Dioráma lesa a rašeliniště
1.2	Úprava živých stromů dodaných zadavatelem
1.3	Zhotovení dvou modelů stromů (dub a buk)
Výše uvedené modely budou    zhotoveny dle projektové dokumentace a dle požadavků zadavatele uvedených v přílohách této Smlouvy.
2.	Zhotovitel předmětu zakázky musí před zahájením a po dobu realizace zakázky veškeré postupy
a   práce   projednávat  s určenými   pracovníky  Přírodovědného  oddělení JčM.   Dále   musí
spolupracovat a koordinovat postup prací s ostatními dodavateli konstrukcí a stavebních částí
expozice, dodavatelem systémových vitrín a   osvětlení, AV techniky se   stavebním dozorem
zadavatele a projektantem stálé expozice.
3.	Plánovaný harmonogram realizace kompletního zhotovení Stálé přírodovědné, archeologické a
národopisné  expozice v historické  budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je od
19.1.2019 do 31.12. 2019.
4.	Termín zhotovení dioráma lesa a rašeliniště včetně úpravy živých stromů a zhotovení dvou kusů
modelů stromů bude v době od 15. 4. 2019 do 31.10. 2019.
5.	Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny podklady a obrazovou dokumentaci
k požadovaným modelům a živé stromy ke konečné úpravě zhotovitelem. Kromě nákresů a
orientačních fotografií budou dodavateli dodány modely a exponáty, které budou součástí
diorámat.
6.	Bezpečnostní zajištění při realizaci předmětu plnění a instalaci exponátů musí splňovat veškerá
bezpečnostní pravidla a vyloučit nebezpečí úrazů, jak návštěvníků, tak zaměstnanců JčAA.
Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování BOZP v prostorách Jihočeského muzea.
7.	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. Předání a převzetí diorámat a modelů
bude smluvními stranami písemně potvrzeno předávacím protokolem.
2.	
8.    Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
Článek V. Cena a finanční plnění dodávky
1.	Celková cena za zhotovení modelů podle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši:
697 000 Kč bez DPH (slovy: šest set devadesát sedm tisíc korun českých), 146 370 Kč DPH,
843 370 Kčvč. DPH.
2.	Objednatel uhradí finanční částky za jednotlivé dodávky předmětu plnění po dodání a předání
objednaných modelů do Jihočeského muzea ve třech splátkách na základě faktury vystavené
zhotovitelem do 10 dnů na účet zhotovitele č.ú. 2601380167 Fio banka takto:

a)	Úprava živých stromů dodaných zadavatelem ve výši 185 000 Kč bez DPH (slovy: sto osmdesát
pět tisíc korun českých), 38 850 Kč DPH, 223 850 Kčvč. DPH.
b)	Zhotovení dvou modelů stromů (dub a buk) 97 000 Kč bez DPH (slovy: devadesát sedm tisíc
korun českých), 20 370 Kč DPH, 117 370 Kčvč. DPH.
c)	Dioráma lesa a rašeliniště 415 000 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta patnáct tisíc korun českých),
87 150 Kč DPH, 502 150 vč. DPH.
3.	Zhotovitel na faktuře uvede tyto údaje:
Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001714, „Stálá expozice Jihočeského muzea"
Článek VI. Závěrečná ustanovení
1.	Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 10. 2019 a nabývá účinnosti dnem podpisu
smluvních stran.
2.	Zhotovitel bere na vědomí, že Jihočeské muzeum je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle
zákona č. 340/2015 Sb., a pokud tato smlouva splňuje podmínky pro uveřejnění dané zákonem,
Jihočeské muzeum tuto smlouvu uveřejniv registru smluv.
3.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Jde-li o smlouvu podléhající zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.
4.	Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související
s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

5.	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.
6.	Veřejná zakázka malého rozsahu je financována z fondů EU (IROP). Zhotovitel bere na vědomí
povinnosti vyplývající z této skutečnosti (zejména uchovávání dokumentace a poskytování
informací souvisejících s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
5.	
- CRR, AAAAR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších příslušných orgánů státní správy).
7.	Jakékoliv změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou po předchozím
souhlasu smluvních stran (objednatele a zhotovitele).
8.	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží
výtisky objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
9.	Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a
svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
VII. Údaje povinné publicity
Tento projekt Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích je realizován v rámci I ROP a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo projektu je CZ.06.3.33/0.0/0.0/16__026/0001714.
České Budějovice dne

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

 ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Příloha č. 3, část C
Předmět zakázky části C - Zhotovení realistického diorámatu lesa a rašeliniště, úprava živých stromů, zhotovení dvou modelů stromů dle architektonického řešení projektu. Modely budou umístěny ve výstavním sále č. 304, 305.
Požadavky zadavatele k předmětu zakázky na:
1.	Vytvoření realistického diorámatu lesa a rašeliniště (Sezónní aspekt pozdní léto začátek podzimu
konec srpna - září).
2.	Úpravu živých stromů (dodaných zadavatelem).
3.	Zhotovení dvou modelů stromů (dub, buk).
1. Dioráma lesa a rašeliniště
Les a rašeliniště znázorňuje dominantní dioráma, které navozuje charakteristickou atmosféru lesa a rašeliniště s ukázkami fauny a flory těchto prostředí.
Zhotovitel provede výtvarný návrh v součinnosti s odbornými pracovníky Jihočeského muzea (JčM) přírodovědného oddělní tj. s botanikem, entomologem, mykologem a zoologem. Veškeré postupy při výrobě a realizaci celého dioráma (výběr, umístění a vhodnost exponátů, přesné umístění jednotlivých druhů rostlin do prostoru dioráma, atd.), bude dodavatel vždy projednávat s odbornými pracovníky.
Dioráma musí být rozděleno dle výtvarného projektu zadavatele na tyto části: horský les - bučina, rašeliniště, Matkový bor, podmáčená smrčina. Celé dioráma musí být vymodelováno realisticky a věrně zobrazovat jehličnaté a listnaté stromy (živé stojící i odumřelé ležící kmeny), lesní porosty, vodní plochu, rašeliniště s porosty rašeliníku. Barevně musí veškeré plochy odpovídat přírodnímu biotopu v reálném přírodním prostředí.
Na vytvořený povrch modelu diorámatu zhotovitel umístí a upevní dermoplastické exponáty zvěře a ptactva, hmyzu, lyofilizované plodnice hub, modelů hub a sušené rostliny dodané zadavatelem. Některé rostliny bude nutné vymodelovat nebo vytvořit lyofilizáty z živých rostlin. Předlohy pro modely rostlin a živé rostliny pro lyofilizaci poskytne zadavatel. Zhotovitel zajistí jejich lyofilizaci.
Podloží diorámatu bude vymodelováno tak, aby stupně v podloží, které tvoří terasy, byly vyrovnány do podoby pozvolného svahu.
Povrch diorámatu v podmáčené smrčině, blatkovém boru a na rašeliništi bude pokrytý souvisle rašeliníkem a jinými mechorosty (zajistí dodavatel). Pokud bude povrch modelu osazen přírodninami, musí být vše konzultováno s botanikem JčM. V případě umělých modelů, taktéž botanik JčM posoudí jejich vhodnost pokryvu dané plochy diorámatu.
Všechny zelené části sušených rostlin (včetně stromů tj. i borovic a jedle) je nutné vhodnou barvou (různé druhy mají různé odstíny zelené) citlivě natónovat, tak aby vypadaly přirozeně a jako živé. Dále je nutné všechny zelené části nastříkat bezbarvým lakem s UV filtrem jako ochrana proti vyblednutí a zároveň jako mechanická fixace křehkých částí (jehličí, květenství rákosu atp.).
Zhotovitel vytvoří z dodaných přírodních kmenů pahýly, tak aby zlomy vypadaly jako přirozeně vzniklé a napojí báze stromů na nakašírovaný povrch diorámatu. Kde bude potřeba, vymodeluje kořenové náběhy, přidá mech atp., tj. tak, aby vše působilo přírodním dojmem.
Hladina vody v rašeliništi bude vytvořena jako věrná přírodní kopie.

Přírodní stromy a rostliny musí zhotovitel ošetřit insekticidem proti dřevokaznému hmyzu.
Součinnost zadavatele
Zadavatel dodá preparáty živočichů (tj. savců, ptáků, hmyzu), lyofilizované plodnice hub (popř. modely plodnic) a sušené rostliny, které budou do diorámatu rozmístěny a upevněny.
Zadavatelem připraví pro zhotovitele přírodní rostliny a stromy. Zadavatel dodá zhotoviteli stromy pokácené a připravené ke konečné úpravě zhotovitele.
Pozadí diorámatu pokrývá fototapeta prodlužující uvedený modelovaný biotop (zajistí zadavatel).
Požadavky zadavatele na výrobu a provedení modelů lesa a rašeliniště
Podnož diorámatu bude tvořena plošinami (pódiem), které výškově budou stoupat od středu na obě strany pódia, tak, aby byl umožněn volný průhled od vstupu na protilehlou stěnu. Dvěma projektory bude promítán statický obraz lesního úseku. Do bočních stran pódia budou integrovány osvětlené mělké zásuvky s entomologickými exponáty a pod nimi vitríny pro exponáty hub (modely, popř. lyofilizáty). Tyto zásuvky a vitríny budou naplněné zadavatelem.
V obou částech (les a rašeliniště) na připravené plošiny (vyrobené dodavatelem konstrukcí) zhotovitel vymodeluje podloží tak, aby stupně v podloží, které tvoří terasy, tvořily pozvolný svah. Na umělé podloží budou naaranžovány a upevněny modely stromů, přírodní upravené stromy a keře, suché listy, jehličí, traviny, modely rostlin, popř. lyofilizáty, polokeře, dermoplastické exponáty živočichů, hmyz a lyofilizované houby. Na stromy budou upevněny lyofilizované houby nebo modely dle požadavků zadavatele.
Dioráma lesa bude tvořit nakašírovaný povrch půdy odpovídající biotopu horského lesa i s kmeny
stromů stojícími i ležícími.
Plocha na výkresu označená +0,60, +0,85, +1,35 a +1,10 cca 20 m2.
Půdní kryt na vyvýšenině - umísit balvan v projektu plocha (+ 1,10) o půdorysu ca 0,4 m2, částečně pokrytý nízkým mechem (dodá zadavatel), jinak hlavně opad buku s jehličím, drobnější mechová pole (Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Polytrichum formosum, (dodá zadavatel), zejména ve sníženině směrem k bezlesému rašeliništi. Na okraji plochy +1,35, +1,10 a částečně +0,85 hlavně bukový porost. Na bukový porost navazují na ploše blíže rašeliništi +0,85 a +0,60 smrk a jedle. Na povrchu několik trsů třtiny rákosovité (Calamagrostis arundinacea) a několik malých porostů biky hajní {Luzula íuzuloides; obě traviny sušené, dodá zadavatel), 1 trs lyofilizované nebo umělé kapradiny rozložené {Dryopteris dilatata, živou kapradinu na lyofilizaci (dodá zadavatel), lyofilizaci zajistí zhotovitel) a několik přízemních růžic (bez kvetoucí lodyhy) jestřábníku zedního H/erac/um murorum a několik listů Ma/anfhemum bifolium (modely nebo lyofilizaty, živé rostliny na lyofilizaci dodá zadavatel).
Model umělého stojícího buku, délka kmenu cca 420 cm, u stropu se 2 olistěnými větvemi, průměr
kmenu 50 cm, uprostřed kmenu pahýl větve, na které bude posazen puštík bělavý.
Buk přírodní (stojící), délka kmenu cca 420 cm se 4 olistěnými větvemi (u stropu výstavního sálu),
průměr kmenu cca 25 cm.
Buk přírodní (stojící), délka kmenu 420 cm, se 4 olistěnými větvemi, průměr kmenu cca 35 cm.
Buk - pahýl se zbytky kořenů, délka kmenu 200 cm, průměr kmenu nad bází 80 cm, na něj navazuje:
Buk - kmen (ležící fragment), délka kmenu cca 200 cm, průměru kmenu 70 cm. Kmeny obou buků
částečně porostlé nízkým přírodním mechem (přírodní).
Bukový podrost (3) - cca 3 stromky, přírodní, délka cca 100 cm.
Na ploše + 0,85 a + 0,60 navazují:
Jedle - kmen (stojící), délka 420 cm, průměr kmenu cca 30 cm, dvě patra větví s jehličím, v dolní části
co nejvíce suchých větví, u paty kmenu kořenové náběhy (přírodní).
Jedle - pahýl, délka 150 cm, průměr kmenu nad bází 90 cm, na něj navazující:
Jedle - (ležící fragment), délka 200 cm, průměr kmenu 70 cm, částečně porostlý nízkým mechem
(přírod ní).

Smrk - pahýl, délka 60 cm, průměr kmenu nad bází 70 cm (přírodní).
Instalace celkem šesti (6) stromů včetně pahýlů, přírodních.
Jeden (1) strom vymodelovaný a tři (3) přírodní stromky v podrostu.
Plocha na výkresu označená +0,60, +0,85, +1,35 a +1,10 (cca 18 m2).
Plocha obsazená velkými zvířaty (průmět - půdorys), Qelen, rys, srnec, divoké prase) - cca 4 m2.
Celková plocha (půdorys) obsazená stromy (živé kmeny, pahýly, ležící kmeny), (není započten průmět olistěných větví) - cca 8 m2.
Pahýly a ležící kmeny 3 dřevin zastoupených v horském smíšeném lese jsou substráty pro dřevokazne houby (lyofilizáty nebo modely).
Celková plocha mechů na zemi, padlých kmenech a pahýlech činí cca 8 m2 (odhad, při ca 30-40 % pokryvnosti). Zhotovitel umístí mech na padlé kmeny.
Umístění hub:
Na pahýlu jedle a ležícím kmenu 4 ks hub.
Na pahýlu buku a ležícím kmenu buku 4 ks hub.
Na pahýlu smrku 2 ks hub.
Na zemi 8 ks hub.
Umístění obratlovci:
1x DP jezevec lesní
1x DP sluka lesní
1x DP jelen evropský - samec
1x DP prase divoké
1x DP srnec obecný
1x DPtetřev hlušec
1x DP puštík bělavý (sedící na větvi stromu)
2x DP pěvec
1x DP šplhavec (na kmeni stromu)
1xDP dravec (letící)
Umístěný hmyz:
Tesařík piluna na pahýlu buku
Kornatec velký na choroši
Foto - ukázka dioráma lesa

Rašeliniště:
Bezlesí  85 % plochy bezlesí, ve středu s jezírkem. Jedná se o plochu na výkresu označenou +0,35
celková plocha cca 6,5 m2. Ve snřženině malá tůňka cca 15% (na okraji řídké a nesouvislé porosty
ostřice zobankaté, sušené dodá zadavatel). Na většině plochy souvislý porost rašeliníku s vtroušenými
bylinami (trsy suchopýru pochvatého, drobné porosty ostřic, brusnice borůvky, brusnice vlochyně,
sušené dodá zadavatel). Porost rašeliníku vytvořit co nejrealističtěji a do něj vložit trsy a porosty
suchých rostlin. Při okraji volné plochy mladá borovice blatka s trsy trávy bezkolence modrého, sušené
dodá zadavatel). Tyto porosty tvoří okraj blatkového boru.
Bezlesé rašeliniště:
Do porostu rašeliníku max. 2 ks hub.
Umístění obratlovci:
1x DP jeřáb popelavý (na břehu rašelinného jezírka)
Foto - ukázka rašeliniště s jezírkem

Blatkový bor - půdní kryt: pohledově budou dominovat keříky brusnic, které budou vyrůstat
z rašeliníku. Nebo budou souvislé porosty keříků rozptýleny v otevřených prostorách s rašeliníkem.
Porost rašeliníku vytvořit co nejrealističtěji a do něj vložit trsy a porosty suchých rostlin (sušené rostliny,
suchopýr pochvatý, brusnice, rojovník, dodá zadavatel). Jedná se o plochu na výkresu označenou
+0,60, cca 10 m2.
Borovice lesní - pahýl nebo souška, průměr kmenu 20 cm, délka cca 400 cm.
Borovice lesní - mrtvý kmen, zakleslý ve vzduchu, průměr kmenu cca 20 cm, délka cca 400 cm.
Borovice lesní - ležící mrtvý kmen, průměr menu cca 20 cm, délka cca 200 cm.
Bříza - pahýl, průměr kmenu cca 20 cm, délka 60 - 80 cm, s kořenovými náběhy.
Stojící borovice blatka 2x + 1 nebo 1x +2, borovice lesní až do stropu (420 cm), nebo i nižší, těsně
pod stropem minimálně dvě řady zelených větví, (viz obrázek).
Borový podrost 3-5 stromků, přírodní, cca vysoké 1 m (dodá zadavatel).

Foto - ukázka blatkového boru
Blatkový bor - umístěný hmyz:
Tesařík zavalitý na pahýlu borovice. Blatkový bor - umístěné houby:
Na pahýlu nebo soušce borovice lesní max. 2 ks hub.
Na mrtvém zakleslém kmenu borovice lesní 2 ks hub.
Na ležícím mrtvém kmenu borovice blatky 1 ks houby.
Na pahýlu břízy 1 ks houby.
Mezi mechy a keříčky brusnic max. 3 ks hub.
Blatkový bor - umístění obratlovci:
1x DP losa evropského - samce (v = 215 cm, d = 240 cm, š = 110 cm)
1x DP jelena evropského - samice (odhad rozměrů: v = 160 cm, d = 190 cm, š = 70 cm)
Podmáčená smrčlna - půdní kryt:
Bohatě budou zastoupeny rašeliníky a jiné mechorosty.
Půdní kryt bude zřejmě součástí kašírovaní. Pokud bude vytvořen z přírodního rašeliníku a jiných
mechorostů, vhodnost umístění mechů (druhů) musí zhotovitel konzultovat s botanikem. V případě
kašírování umělých mechů botanik posoudí věrnost zobrazení modelování pokryvu diarámatu
mechorosty. Místy keříčky brusnice borůvky a travin (sušené přírodní, dodá zadavatel). Dále několik
přízemních růžic dřípatky horské (bez lodyh), trs papratky samicí, roztroušeně přeslička lesní (lyofilizáty
nebo modely), trs biky lesní, porosty třtiny chloupkaté, sušené, přírodní (dodá zadavatel). Na vyvýšené
části spadané jehličí, plavuň pučivá a brusnice borůvka (sušené přírodní).
Rašelinná smrčlna - stromy a exponáty hub:
Smrk - kmen (stojící), délka cca 350 cm, průměr kmene cca 20 -30 cm, dvě patra větví s umělým
jehličím, v dolní části co nejvíce suchých větví, u paty kmene kořenové náběhy (větve s umělým
jehličím dodá a upevní zhotovitel).
Smrk - pahýl (vývrat), délka 100 cm, průměr kmenu cca 30 cm.
Na kmen ležícího smrku a pahýl vývratu kmenu smrku umístit max. 3 ks hub.
Bříza - pahýlek, fragment ležícího kmenu, na kmen umístit 1 ks houby.
Do porostu rašeliníku nainstalovat max. 3 ks hub.
Plocha na výkresu označená +0,85 a +1,10, cca 5 m2.
Umístění obratlovci:
1x DP jelen evropský - mládě
1x DP liška obecná
1x DP tetřívek obecný
1x DP pěvec (na strome)

Foto - ukázka podmáčené smrčiny

2. Úprava živých stromů dodaných zadavatelem
Požadavky zadavatele na úpravu živých stromů
Zadavatel zjistí pro zhotovitele výběr, pokácení a uskladnění stromů, které budou součástí diorámat ve stále přírodovědné expozici JčAA. Zadavatel předá zhotoviteli neupravené stromy k dalším úpravám potřebným k instalaci do diorámat (viz tabulka).
Zhotovitel zajistí úpravy budoucích exponátů živých stromů, tak, aby mohly být dlouhodobě umístěny v expozici. Zhotovitel musí dbát na důsledné, bezpečné ošetření kmenů, jejich náležité ukotvení do diorámat, tak, aby nedošlo k jejich zhroucení a škodě na majetku zadavatele. Bezpečnostní zajištění musí splňovat veškerá bezpečnostní pravidla a vyloučit nebezpečí úrazů, jak návštěvníků, tak zaměstnanců JčM. Zhotovitel modelů bude spolupracovat s dodavatelem konstrukcí a stavební části expozice.
Z důvodů dlouhodobého uchování stromů v expozici požaduje zadavatel kmeny stromů podélně rozříznout, středovou část dřevní hmoty vydlabat. Po obvodu jednotlivých částí ponechat dřevo v takové síle, aby byla zachována potřebná soudržnost kmenu po jeho opětovném spojení pomocí čepů a pevném sešroubování. Každý spojený upravený kmen musí být stažen páskou a tím zajištěn při procesu sesychání dřeva. Veškeré zásahy a úpravy na kmenech stromů musí být zaretušovány tak, aby nebyly znatelné. Každý jednotlivý strom, jeho větve, pahýly i ostatní kmeny nainstalované v expozici musí dodavatel ošetřit nástřikem proti dřevokaznému hmyzu a plísním.

Počet kusů	Přehled stromů, u nichž zadavatel požaduje úpravu dle bodu 2 části C	CástC
(umístění stromů)	
1	Buk - kmen (stojící) se A olistěnými větvemi, průměr kmenu cca 25 cm, výška 350 cm (+85 cm podesta)	les	
1	Buk - kmen (stojící) se 4 olistěnými větvemi, průměr kmenu cca -35 cm, výška 350 cm (+85 cm podesta)	les	
1	Buk - pahýl se zbytky kořenů, průměr kmenu nad bází 80 cm, výška 200 cm (+110 cm podesta)	les	
1	Buk - kmen (ležící fragment), průměr kmenu 70 cm, délka cca 200 cm (může být holý kmen, nebo se silnější větví)	les	

1	Jedle - kmen (stojící), průměr kmenu cca 20 - 30 cm, dvě patra větví s jehličím, v dolní části, co nejvíce suchých větví, u paty stromu kořenové náběhy, výška 370 cm (+60 cm podesta)	les	
1	Jedle - pahýl, s náznakem kořenových náběhů a kořenů, průměr kmenu cca 90 cm, výška 150 cm (+60 cm podesta)	les	
1	Jedle - kmen, silnější, ležící fragment, průměr kmenu cca 70 cm, délka 200 cm, částečně porostlýriízkým mechem	les	
1	Smrk - pahýl nebo i vývrat s kořeny, průměr kmenu nad bází 70 cm, výška 60 cm (+60 cm podesta)	les	
1	Borovice lesní, průměr kmenu 20 cm, výška cca 200 -300 cm, kmen se suchými větvemi, (může být zelené jehličí, které uschne a opadá do instalace) (v budoucnu pahýl nebo souška) (+85 cm podesta)	blatkový bor	
1	Borovice lesní - mrtvý kmen, zakleslý ve vzduchu průměr kmenu cca 20 -30 cm, výška cca 360 cm, uschlé jehličí (hnědé, ne úplně opadané) (+60 cm podesta)	blatkový bor	
1	Borovice lesní nebo blatka - ležící mrtvý kmen, průměr kmenu cca 30 cm, délka cca 200 cm, kmen vyvrácený s kořeny, může být i válec se suchými větvemi	blatkový bor	
1	Pahýl břízy - průměr kmenu cca 20 -30 cm, výška 60 - 80 cm, s kořenovými náběhy (+60 cm podesta)	blatkový bor	
1	Smrk - kmen (stojící), průměr kmenu cca 20 - 30 cm, dvě patra větví s umělým jehličím, v dolní části, co nejvíce suchých větví, u paty stromu kořenové náběhy, cca od 200 cm až do cca 350 cm suché větve (nebo i zelené větve, z kterých, než se budou instalovat, opadá jehličí), výška 320 cm (+110 cm podesta)	rašelinná smrčina	
2	Smrk - ležící fragment tenčího kmínku, průměr kmenu cca 30 cm, délka 200 m. Smrk - pahýl (vývrat), průměr cca 30 cm, výška cca 100 m (+110 cm podesta)	rašelinná smrčina	
2	Bříza - pahýlek cca 20 cm průměr a do 60 cm vysoký +110 cm podesta Bříza - fragment ležícího kmenu cca 20 cm průměr a do 150 cm délky	rašelinná smrčina	
Stromy a keře, které se budou kácet a řezat až při instalaci do diorámatu	
3	Bukový podrost 3 stromky, přírodní malé stromky do 100 cm, jakýkoliv malý podrost, až při instalaci usušit i s listím	les	
3	Borový podrost 3 -5 stromků, přírodní cca do 100 cm, jeden exponát musí být blatka. Stromky se budou kácet při stavbě expozice a umisťovat do diorámatu za syrová, aby zelené jehličí neopadalo	blatkový bor	
3	Borovice blatka - stojící, 2x + Inebo 1x 2 borovice lesní Všechny stromy jsou přírodní, cca 15 cm v průměru podle možností. U stojících stromů by byl ideální kořenový náběh, od 200 cm větvení koruny, dole suché větve, pod stropem jedno až dvě kola zelených větví. Jedna blatka a 2 borovice, nebo 2 blatky a jedna borovice. Kácet při stavbě expozice a umisťovat do expozice syrové, aby zelené jehličí neopadalo - přírodní, výška cca 450 cm minimálně (250 cm)	blatkový bor	
Stromy, které budou umístěny v části B, ale jsou součástí poptávky v části C - Úprava živých stromů dodaných zadavatelem	
1	Dub - pahýl, průměr kmenu cca 60 cm, výskal 50 cm (+120 cm na dno rybníka)	ČástB
(hráz s duby)	

2	Olše - stojící, průměr kmenu cca 30 cm, tradiční uspořádání s kořenovými náběhy výška do 150 cm, kmen čistý válec, od 150 cm rozvětvení do koruny ve 250 m zakončený zkrácenými větvemi většinou již bez listů, výška 250 cm (+ 120 cm na dno rybníka) Olše - pahýl průměr kmenu cca 40 cm, ideální s kořenovými náběhy (kořeny), výška cca 70 cm (+ 120 cm na dno rybníka)	ČástB
(olšina- rybník)	
1	Vrba - živý olistěný keř vrby popelavé nebo vrby ušaté (bochánkovitého tvaru), 100-200 cm vysoký, nasušit listy a složit z větví	ČástB
(olšina - rybník) bude nařezán až při instalaci	
3. Zhotovení dvou modelů stromů dub a buk
Požadavky na výrobu a dodávku dvou kusů modelů stromů
a)	Dub - stojící, průměr kmenu 80 cm, výška cca 400 cm, od 100 cm výšky rozvětvený se 2
olistěnými větvemi u stropu.
b)	Buk - stojící, průměr kmenu 50 cm, výška 370 cm, uprostřed kmenu pahýl větve (na které bude
posazen puštík bělavý), u stropu se 3 olistěnými větvemi. Strom bude ukotven v podestě 85 cm
vysoké.
U modelů požadujeme vysoce reálný vzhled s otiskem reálných odlitků stromové kůry. Konečná dekorace - umělé mechy, listí, (květy), upevnění preparátů.
Před zahájením výroby modelů musí dodavatel seznámit zadavatele s postupem prací a konzultovat navržené řešení s odbornými pracovníky Přírodovědného oddělení JčAA.
Foto - ukázky úpravy stromů

1-2 řady zelených větví

-3,5 m strop 1-2 řady suchých větví — 2 m začíná větvenf
0 m

Položkový rozpočet

Dioráma lesa		
Návrh diorámatu	13 650 Kč	
Odborné konzultace	15 600 Kč	
Výroba diorámatu	66 300 Kč	
Výroba modelů	29 250 Kč	
Kašírování a barevnost	25 350 Kč	
Tónování a fixace	9 750 Kč	
Instalace	35 100 Kč	
	195 000 Kč	
Dioráma rašeliniště		
Návrh diorámatu	15 400 Kč	
Odborné konzultace	17 600 Kč	
Výroba diorámatu	74 800 Kč	
Výroba modelů	33 000 Kč	
Kašírování a barevnost	28 600 Kč	
Tónování a fixace	11 000 Kč	
Instalace	39 600 Kč	
	220 000 Kč	
Úprava živých stromů		
ošetření kmenů	9 250 Kč	
kotvení dodiorámat	46 250 Kč	
dlabání dřevnihmoty	46 250 Kč	
kompletace	55 500 Kč	
retuše	27 750 Kč	
	185 000 Kč	
Modely		
dub	48 500 Kč	
buk	48 500 Kč	
	,-■ 97 000 Kč