**INTRACO MICRO, spol. s r.o.**

Karlštejnská 97

252 17 Tachlovice

Tel./fax: + 420 311 670 781

Mobilní tel.: + 420 602 288 456

E-mail: [kontakt@intracomicro.cz](mailto:kontakt@intracomicro.cz)

http: [www.intracomicro.cz](http://www.intracomicro.cz/)

[www.dinolite.cz](http://www.dinolite.cz)

**DIGITÁLNÍ KAMERA AM7023CT**

USB kamera, která se připojuje na trinovýstup mikroskopu pomocí standardizovaného systému C-mount (opticko-mechanický adaptér – je součástí). Tlačítko microtouch na těle kamery umožňuje rychlé pořízení snímku bez nutnosti klikat myší.

Dodáváno se software DinoCapture (PC) a DinoXcope (MAC), který je nedílnou součástí každé kamery, je v CZ lokalizaci (návod i menu aplikace v českém jazyce, a také v mnoha dalších jazycích).

* **Typ snímače:**CMOS
* **Rozlišení:** 5 megapixel (2592 x 1944 pix)
* **Vestavěné zvětšení:** Ne
* **Objektiv:** Sklo s antireflexní vrstvou
* **Násuvný průměr kamery:** n/a (C-mount)
* **Výstupy:** Obrázky, video, časosběrné video
* **Počet snímků:**Až 30/s
* **Rozhraní:** USB 2.0
* **Kompatibilita:** Windows XP,Vista,7,8 & 10, MacOS 10.4 a vyšší
* **Software:** Windows - DinoCapture 2.0, MacOS - DinoXcope
* **Podporované formáty obrázků (Windows):**BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
* **Podporované formáty videa (Windows):**WMV, FLV, SWF
* **Podporované formáty obrázků (MacOS):**JPEG, PNG
* **Podporované formáty videa (MacOS):**MOV
* **Standardní zobrazení:** DirectShow, UVC
* **Měření:** Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí tří bodů, atd.
* **Kalibrace:**Ano
* **Mikrospínač spouště:** Ano
* **Příslušenství: Objektivový mikrometr**
* **Materiál:** Kov
* **Rozměry:** 48 cm (délka) x 32 cm (průměr)
* **Hmotnost:**100 g
* **Délka přívodního kabelu:**1,8 m



