**Název veřejné zakázky**

**„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. - II“**

**- Technická specifikace -**

Obsah:

[1. Audiometrický přístroj](#_Toc451257359)

[2. Stomatologická mobilní souprava](#_Toc451257360)

[3. Čistící a mazací přístroj pro násadce](#_Toc451257361)

[4. Soubor nástrojů pro stomatologii](#_Toc451257362)

[5. Chirurgický set pro stomatologii](#_Toc451257363)

[6. Přístroj na měření transkutánního bilirubinu](#_Toc451257364)

[7. Osmometr 2](#_Toc451257365)

[8. Přístroj na měření otoakustických emisí](#_Toc451257366)

[9. Přístroj pro pilokarpinovou iontoforézu](#_Toc451257367)

[10. Urodynamická sestava](#_Toc451257368)

[11. Přenosná štěrbinová lampa](#_Toc451257369)

[12. Optotypy pro zrakově postižené děti](#_Toc451257370)

[13. Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části: 2](#_Toc451257371)

1. Osmometr

Medicinský účel:

Přístroj k měření osmolality krve u patologických novorozenců. Předpokládaná životnost přístroje min. 5 let.

Minimální technické požadavky:

* Podavač pro minimálně 20 vzorků
* Průchodnost minimálně 35 vzorků za hodinu
* Malý objem vzorku – maximálně 50 µl
* Rozsah měření 0 – 2000 mOsm/kg
* Přesnost minimálně 1 mOsm/kg
* Displej pro zobrazování stavových informací
* Tisk výsledků z přístroje
* Připojení k PC

1. Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:

* Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.
* V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.
* Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.; V případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií musí dodavatel zajistit dodávku UPS (záložní zdroj energie); dodávku a instalaci klimatizačních jednotek a další podobná opatření.
* KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.
* KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.
* KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.