**Specifikace díla**

***pro veřejnou zakázku***

**„Dodávka a montáž vestavných skříní**

**pro uložení pomůcek biologie a chemie“**

**Tři vestavné skříně podle přiloženého schématu (příl. 1a, 1b)**

* konstrukce z masivních dřevěných hranolů 6x4 cm (pro zajištění maximální nosnosti)
* spoje jsou tzv. čepované
* do konstrukce budou vloženy police z bílé laminace tak, aby police byly zleva doprava zcela průběžné, tedy bez boků, aby bylo možné umístit i dlouhé nebo rozměrnější předměty. Tloušťka polic – pravá strana 25 mm, levá strana 18 mm.
* celá sestava bude zakryta dveřmi z laminace, dekor buk, horizontálně dělenými po cca 2000mm (spodní dveře) a 1300mm (vrchní dveře). Vertikální členění dveří a způsob otvírání je uveden v přílohách č. 1a, 1b)
* boky sestav budou zakryté stejným materiálem