[www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

KOLÉBAČKY

Označení: **Pružinová houpačka AUTO**

Art. Nr.: 23 3700 3230

 Popis

Kolébačky od renomovaného italského výrobce. Vynikají vysokou odolností proti opotřebení.

Nadstavba houpačky je vyrobena z 19 mm silných, oboustranně strukturovaných polyetylénových desek. PE odolává UV záření a zachovává si syté a jasné barvy (barvená surovina). Nadstavba je uchycena k pružině prostřednictvím plastového dílu, do kterého se nadstavba vloží a připevní šrouby.

Pružina byla vyvinuta výhradně k tomuto použití. Ocel o průměru 20 mm, povrchová úprava práškovým lakem.

Podstavec slouží ke kotvení houpačky do betonového základu. Místo spojení podstavce s pružinou zůstává po zabudování dostupné pro případnou demontáž. Povrchová úprava žárovým zinkem.

 Detaily

Výška prvku 1,2 m

Max. výška pádu 0,6 m

Povrch tlumící pád trávník vyhovuje

Min. potřebná plocha kruh D=3 m Doporučená věková hranice od 2 let

200

400

ŠTĚRK

povrch hřiště

BETON B15

100

400

M 1:25

CERTIFIKOVÁNO PODLE ČSN EN 1176

®



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ S.R.O.** |  | 3,00 m |  |
| HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6+420 596 810 813prodej@hristehras.cz, [www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/) |  |  | M 1:100 |