[www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

HOUPAČKY

Označení: **Houpačka jednomístná PICOLO**

Art. Nr.: 22 0000 0131

 Popis

Sloupy ze SM hranolů 95 x 95 mm s čtyřhrannými kotevními botkami z žárově pozinkované oceli. Dřevo je ošetřeno tlakovou impregnací. Ocelový překlad houpačky z profilu 100 x 100 mm. Žárově pozinkováno, barevná úprava práškovým lakováním.

Sedák pro malé děti (“baby sedák”) s hliníkovým skeletem, povrch z PU. Vyžaduje asistenci druhé osoby.

Závěsy z lité nerez oceli, nerezové řetězy s vnitřní velikostí oka max. 6 mm.

 Detaily

Výška prvku 2,1 m

Max. výška pádu 1,2 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Min. potřebná plocha 7,3 x 1,8 m Doporučená věková hranice od 18 měsíců

CERTIFIKOVÁNO PODLE ČSN EN 1176

®

7,30 m

**ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ S.R.O.**

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6

+420 596 810 813

prodej@hristehras.cz, [www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

M 1:200

1,75 m