[www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

HOUPAČKY

Označení: **Šestiboká houpačka**

Art. Nr.: 22 0000 0661

 Popis

Sloupy z trubek průměru 102 mm a ploché úhelníky spojující sousední překlady. Žárově pozinkováno.

Překlad ze 4-hranné ocelové trubky 100 x 100 mm, ochrana žárovým pozinkováním.

Standardní gumový sedák s hliníkovým skeletem a náraz tlumící obvodovou zónou. Přední zábrana proti vypadnutí podle ČSN EN 1176-2.

Závěsy z lité nerez oceli, nerezové řetězy s vnitřní velikostí oka max. 6 mm.

 Detaily

Výška prvku 2,5 m

Max. výška pádu 1,5 m

Povrch tlumící pád lepší než trávník

Min. potřebná plocha 11,5 x 11 m Doporučená věková hranice od 5 let

 

CERTIFIKOVÁNO PODLE ČSN EN 1176

 

®

**ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ S.R.O.**

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6

+420 596 810 813

prodej@hristehras.cz, [www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

M 1:200