SYSTÉM 110

[www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

Označení: **Havířov**

Art. Nr.: 31 5900 8003



Systémové části sestavy 1x věž (HPL střecha valbová + pultová) ze

4-bokých podest (7x) PH 40, 80, 120, 200,

290, 370 a 450

1x 5-boká věž PH 140 pro závěsnou dráhu se střechou z HPL

1x 4-boká věž PH 140 pro závěsnou dráhu se stanovou střechou z HPL



1x přístavba 4-boké podesty PH 200 1x nerezová točitá skluzavka T450 1x ručkovací výstup

1x oblouková plocha

13x bariéra z desek

2x mezipodestová síť

2x mezipodestový žebřík

1x šikmý síťový výstup

1x šikmý žebříkový výstup 2x lezecká stěna

1x přístavba pavučina

1x VLP příčková stěna

1x VLP terasa

1x VLP trychtýř

1x VLP vlnobití

1x síťový tunel

1x závěsná dráha

Detaily Výška prvku 6,6 m

Max. výška pádu 3 m

Povrch tlumící pád dle ČSN EN 1176

Min. potřebná plocha 22,5 x 18 m

Doporučená věková hranice od 5 let

CERTIFIKOVÁNO PODLE ČSN EN 1176

 

®

**ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ S.R.O.**

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6

+420 596 810 813

[prodej@hristehras.cz,](mailto:prodej@hristehras.cz) [www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)

 

M 1:200