Označení: **Trampolína„Pí“**

CHŮZE A BALANC

Art. Nr.: 7221001

Popis

Tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu. Skákací plochu ( D= 120 cm) představují výrobcem patentované plastové spojky na ocelových lankách. K rámu je plocha uchycena pružinami. Okraj z pryžových desek.

Dodanými háky lze jednoduše plochu odpojit od pružin a prostor vyčistit.

Detaily

Výška prvku 0,0 m

Max. výška pádu 0,55 m

Povrch tlumící pád trávník vyhovuje

Min. potřebná plocha D= 4,2 m Doporučená věková hranice od 4 let

[www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)







1,75 m

0,45 m

CERTIFIKOVÁNO PODLE EN 1176



1,75 m

1,23 m

®

**ZAŘÍZENÍ HŘIŠŤ S.R.O.**

4,20 m

M 1:100

HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.

736 01 Havířov - Dolní Datyně, Zemědělská 145/6

+420 596 810 813

[prodej@hristehras.cz,](mailto:prodej@hristehras.cz) [www.hristehras.cz](http://www.hristehras.cz/)