
KUPNÍ SMLOUVA
12-6-15
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Stargen EU s.r.o.
IČO: 28487150
DIČ: CZ28487150
se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 145163
zastoupena: Ing. Martinem Kalošem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha
číslo bankovního účtu: 5275652/0800

jako prodávající, dále jen „Prodávající“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno 
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena:  MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno
číslo bankovního účtu: 71234621/0100
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako kupující, dále jen „Kupující“, na straně druhé,

v následujícím znění:

I.
Předmět smlouvy

I.1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále sjednání závazku Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.
Zboží

II.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zdravotnický prostředek, typ: ERBE VIO300D, jehož přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy, dále jen „Zboží“.

II.2. Prodávající prohlašuje, že v době dodání Zboží bude oprávněn jako výlučný vlastník volně disponovat se Zbožím, zejména je zcizovat, a zavazuje se, že v době dodání Zboží převede na Kupujícího své vlastnické právo ke Zboží.

II.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží:
· návod k ovládání Zboží v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf);
· prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.

III.
Dodání zboží

III.1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu nejpozději do 6 týdnů ode dne uzavření této smlouvy a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.

III.2. Místem dodání Zboží je Chirurgická klinika – Operační sály I, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

III.3. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží tři pracovní dny před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení FN Brno paní Soukupové tel: 532 233 640, a písemně na e-mail: lenka.soukupova@fnbrno.cz. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.

III.4. Součástí plnění dle čl. II.1. této smlouvy je i provedení instalace Zboží vč. konfigurace modalit (nastavení workflow), uvedení Zboží do provozu, předvedení jeho funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax (pouze u Zboží, u nějž je vyžadováno) a odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního oddělení a Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího a provedení instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

III.5. Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepíší a podepíší při dodání předávací protokol. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v předávacím protokolu uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do předávacího protokolu neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby. 

III.6. Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě předávacího protokolu nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

III.7. Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu, náhradních dílů a vystavení protokolu o provedení servisní prohlídky (kalibrací, validací),  a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.


IV.
Kupní cena a platební podmínky

IV.1. Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:

	
Cena Zboží bez DPH
	698.401,00 Kč
(slovy: šestsetdevadesátosmtisícčtyřistajednakorun českých)

	
DPH 21 % k ceně Zboží
	
146.664,21 Kč

	
Celková cena vč. DPH
	
845.065,21Kč
(slovy: osmsetčtyřicetpěttisícšedesátpětkorun českýchdvacetjednaheléřů)




IV.2. Sjednaná celková cena plnění zahrnuje kromě Zboží, zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci vč. konfigurace modalit, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována), ověření přenosu dat z přístroje na pracovní stanici (pokud je u přístroje samostatná pracovní stanice, ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax  a odzkoušení bezproblémového provozu, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.

IV.3. Instruktáž obsluhujícího personálu Kupujícího dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec sjednané ceny Zboží.

IV.4. Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího předložené v zadávacím řízení, ve kterém byla jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou Prodávajícího uhradí Kupující kupní cenu pro Kupujícího výhodnější. 

IV.5. Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy.

IV.6. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu. Úhrada kupní ceny bude rozložena do 3 rovnoměrných splátek se splatností první splátky 60 dnů od vystavení faktury, každá další splátka bude uhrazena se splatností 30 dní od data splátky předchozí. Splátkový kalendář bude nedílnou součástí faktury, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den protokolárního převzetí předmětu plnění kupujícím od Prodávajícího. 

IV.7. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu.

IV.8. Na plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti bude vystavena zvláštní faktura. Kupní cena za takové plnění bude účtována bez DPH, pouze s uvedením příslušející sazby DPH.

IV.9. Částka přeúčtovaného poplatku na recyklaci elektroodpadu dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bude na faktuře uvedena zvlášť.

IV.10. Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího.

IV.11. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV.12. Pokud Kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího.

IV.13. Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné. Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.

V.
Kvalita zboží a odpovědnost za vady

V.1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti a technickém provedení odpovídajícímu platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů, v platném znění.

V.2. Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídá podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci uplatněné v zadávacím řízení, ve kterém byla nabídka Prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.

V.3. Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo právo nájmu.

V.4. Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude po dobu uvedenou v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce uvedené v předaném Záručním listu, nejméně však po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.

V.5. Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.

V.6. Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu škody).




VI.
Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání

VI.1. Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Kupující. Ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o obchodním tajemství, se nepoužije. 

VI.2. Prodávající/Dodavatel se zavazuje předložit Kupujícímu/Objednateli dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 60 dnů od splnění této smlouvy seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny plnění.

VII.
Sankce a odstoupení od smlouvy

VII.1. Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

VII.2. Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

VII.3. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn. částka smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

VII.4. Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

VII.5. Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo povinnosti Prodávajícího uvést vadné Zboží opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.


VIII.
Závěrečná ujednání

VIII.1. Osoba podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašuje, že podle stanov společnosti, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu je oprávněna smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

VIII.2. Prodávající prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení.

VIII.3. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.

VIII.5. Ve věcech touto smlouvou neupravených se tato smlouva řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

VIII.6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, po jednom pro každou ze smluvních stran.

VIII.7. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

	PRODÁVAJÍCÍ:

V Praze dne 14. 11. 2016




__________________________
                  Stargen EU s.r.o.
Ing. Martin Kaloš
jednatel
	KUPUJÍCÍ:

[bookmark: _GoBack]V Brně dne 1. 12. 2016




__________________________
Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel


Příloha č. 1 – technická specifikace 
Elektrokoagulační vysokofrekvenční přístroj 

[image: VIO 300D schwebend]
TECHNICKÝ LIST

ERBE VIO 300 D

Charakteristika
Nejvyšší v řadě VIO je ERBE VIO 300 D, který pokrývá požadavky všech operačních oborů. Elektrochirurgické generátory typu VIO poskytující nejlepší řešení pro veškeré chirurgické zákroky. Na operačním sálu nabízí maximum bezpečí, vysoký stupeň komfortu při použití a dokonalou funkčnost.

Technický popis
Elektrochirurgická jednotka ERBE VIO 300 D má výstupní vysokofrekvenční výkon (VF) v monopolárním režimu minimálně 400 Wattů a v bipolárním režimu minimálně 370 Wattů s frekvencí 350 kHz. Veškerý výkon má možnost plynulé regulace po kroku 1Watt.
Generátor nejnovější generace řízený procesorem, programovatelný, v paměti přístroje lze nastavit až 198 s rozdělením programů na podprogramy. 
Vzdálené ovládání ReMode function - přepínání programů tlačítkem na ručce ze sterilního operačního pole nebo tlačítkem na nožním pedálu umožňuje operatérovi přepínat mezi dvěmi přednastavenými programy generátoru bez obslužného personálu.
Modularita a kombinace zdířek pro elektrody umožňuje volbu od ERBE standard až po kombinovanou  monopolární zásuvku pro zapojení internetional  3 kolíkové nebo ERBE 1 kolíkové koncovky kabelu o průměru 5 mm a kombinovanou bipolární zásuvku pro zapojení  internetional  2 kolíkové koncovky kabelu se vzdáleností kolíků 22 mm a 28,5 mm a ERBE standard.

Programovatelný nožní pedál, možnost připojení současně dvou aktivních monopolárních elektrod, bipolární elektrody, dvou nožních pedálů (dvoupedálového a jednopedálového pro koagulaci).

Aktivace monopolárního nástroje ručním spínačem anebo nožním pedálem. Aktivace bipolárního nástroje ručním spínačem anebo nožním pedálem a pro koagulaci možnost nastavení autostartu a autostopu. 
Zobrazení nastavených údajů nastavení prostřednictvím digitálního TFT displeje (VGA rozlišení 640x480) 17cm diagonálně, pokrytý skleněnou deskou, zobrazující číselné a grafické informace o nastavení generátoru – vysoce informativní, lokalizován do českého jazyka. Ovládání generátoru pomocí 8 dotykových kláves, 2 nahoru/dolu kláves a 1 Enter klávesa (Enter/Potvrdit/Uložit).
Vnitřní aktivní uzavřený chladicí systém s optimalizovaným a řízeným průtokem chladícího média, který nenaruší sterilitu prostředí.
Automatická regulace výstupního výkonu pro reprodukovatelný monopolární a bipolární řez a koagulaci, regulace elektrického oblouku, PowerPeakSystem (PPS) pro inteligentní podporu počátku řezu s okamžitým navýšením výkonu až o 33%.
Maximální čas aktivace (Time Limit monitor) je softwarová kontrola doby aktivace s možností manuálního nastavení intervalu v rozmezí 1-99 sec nebo vypnout.
Rozpoznání připojeného nástroje systémem Plug & Play (identifikace čipem).
Multifunkční zásuvka pro monopolár i bipolár se systémem pro identifikaci nástroje Plug & Play (identifikace čipem).
Generátor je řízen softwarem v českém jazyce (možnost i jiných světových jazyků) s nápovědou ohledně nastavení a módů řezu a koagulace.
Indikace chybových stavů – softwarový kontrolní autotest při zapnutí generátoru, kontrola doby aktivace a chyby na výstupu, zobrazení chyb akustické i optické s popisem chyby a záznam chybových hlášení uložený v paměti. Regulace hlasitosti indikačních signálů. Softwarová aktualizace přístroje, která snižuje morální zastarávání přístroje.
Připojení a permanentní sledování nedělené i dělené neutrální elektrody - NESSY bezpečnostní systém pro dělenou elektrodu, který trvale kontroluje správný kontakt mezi neutrální elektrodou a pokožkou pacienta (eliminuje poškození pacienta). 
Dynamické nastavení - bezpečnostní systémem neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu nižším než 120 ohmů.
Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody k operačnímu poli na pacientovi a měření hustoty proudu na neutrální elektrodě. Neonatální funkce, sledování neonatální neutrální elektrody s mezní hodnotou proudu 300 mA.
Generátor lze připojit k jednotce argon-plasma koagulace APC 2, poplachové pumpě EIP 2 nebo odsávačce kouře IES 2. Modul VEM 2 rozšíří VIO 300 D o další dvě aktivní zásuvky pro bipolární nebo monopolární nástroje.


PRACOVNÍ REŽIMY:

	
ŘEZ

	Řezný účinek neovlivněný  
- typem a rychlostí řezaných
- vlastností tkáně
- druhem elektrody
méně kouře a tvoření bublání díky nižší regulované hladině výkonu


	Efekty řezu
	možnost nastavení hemostazických efektu módu řezu v rozsahu 1 - 8 


	Nastavení výkonu pro řez
	- v monopolárním režimu max. 300 Wattů, po kroku 1 Watt, v PPS až 480 Wattů
- v bipolárním režimu max. 370 Wattů, po kroku 1 Watt, v PPS až 400; Wattů




	
KOAGULACE

	

	Nastaveni autostartu pro bipolární kougulaci
	Standard


	Efekty koagulace
	možnost nastavení hemostazických efektu módu koagulace v rozsahu 1 - 8 


	Nastavení výkonu pro koagulaci
	- v monopolárním režimu max. 200 Wattů, po kroku 1 Watt, v PPS až 240 Wattů
- v bipolárním režimu max. 300 Wattů, po kroku 1 Watt, v PPS až   360 Wattů

	Práce se dvěma nástroji současně
	Ano v módu TWIN COAG, přesné dávkování výkonu pro oba aktivované nástroje




	
Speciální módy řezu a koagulace
	Mód BIPOLAR CUT+   (bipolární řez pro resekci ve fyziologickém roztoku)
Mód BIPOLAR SOFT COAG+  (bipolární koagulace pro resekci ve fyziologickém roztoku)
1. bipolární mód řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu značek Storz, Wolf, Olympus

Mód BiClamp s AUTO STOP (bipolární koagulace velkých cév až do 7 mm)
1. bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu ( ověřeno FDA certifikátem)


	
Bipolární módy řezu
	Mód BIPOLAR CUT (bipolární řez běžný, hladký)
Mód BIPOLAR PRECISE CUT (bipolární řez mikro)
Mód BIPOLAR CUT+   (bipolární řez pro resekci ve fyziologickém roztoku)




	
Bipolární módy koagulace

	Mód BIPOLAR SOFT COAG (bipolární koagulace povrchová )
Mód BIPOLAR SOFT COAG s AUTO STOP (bipolární koagulace povrchová s autostopem)
Mód BIPOLAR FORCED COAG (bipolární koagulace hloubková)
Mód BIPOLAR PRECISE COAG (bipolární koagulace mikro)
Mód BiClamp s AUTO STOP (bipolární koagulace velkých cév až do 7 mm)
Mód BIPOLAR SOFT COAG+  (bipolární koagulace pro resekci ve fyziologickém roztoku)




	
Monopolární módy řezu
	Mód AUTO CUT (řez běžný, hladký) 
Mód HIGH CUT (řez vhodný pro tukové tkáně či pro řezání ve vodním prostředí)
Mód DRY CUT (řez s unikátní kvalitou hemostáze)
Mód ENDO CUT (řez střídající se s koagulací)
Mód ENDO CUT Q (řez střídající se s koagulací)
Mód ENDO CUT I (řez střídající se s koagulací)
Mód PRECISE CUT (řez mikro)




	
Monopolární módy koagulace
	Mód SOFT COAG (koagulace povrchová)
Mód SWIFT COAG (koagulace smíšená s řezem pro preparaci)
Mód FORCED COAG (koagulace hloubková)
Mód SPRAY COAG (koagulace sprejová)
Mód TWIN COAG (koagulace dvěma nástroji současně s možností preparace)
Mód PRECISE COAG (koagulace mikro)




	Montáž jednotky
	Stolek, vozík, závěsné rameno

	Servis
	Jednoduchý díky Data BUS

	
Základní technické údaje 

Jmenovité napájecí napětí     Jmenovitý napájecí kmitočet   
Proud vedení 
Příkon v klidovém modu 
Příkon při max. VF výstupu    Svorka pro vyrovnání potenciálu 
Pojistky 

Rozměry a hmotnost   
Šířka x výška x hloubka 
Hmotnost 

Teplota  
Relativní vlhkost  

	


100 V . 120 V / 220 V . 240 V ± 10%
50 / 60 Hz
8 A / 4 A
40 W
500 W / 920 VA

Ano
T 8 A / T 4 A


410 x 165 x 380 mm
9,5 kg

-40°C a. +70°C
10% - 95%


	Třída klasifikace
		IIb



Oblast použití - ERBE VIO 300 D
	
	VIO 300 D
	Argonplasma koagulace APC 2

	Obecná chirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]

	Endoskopie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Cévní chirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Gynekologie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Kardiochirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]

	Hrudní chirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	ORL
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Dětská chirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]

	Minimální invazní chirurgie (MIS)
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Neurochirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreishalb.gif]

	Plastická chirurgie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Ortopedie
	[image: http://www.erbe-med.de/buttons/kreis.gif]
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	Urologie
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ERBE VIO 300 D:
	Název
	Katalogové číslo

	VIO 300 D, Standard design, 230 V
	10140-100



Specifikace příslušenství

Nožní pedál s ReMode k VIO pro monopolár i bipolár
20189-303
[image: ReMode® two-pedal foot switch for VIO® D]



ERBE NESSY Omega Elektroda, (85+23) cm², bez kabelu, baleno po 50 kusech
20193-082
[image: ]


Kabel k neutrální elektrodě VIO, ICC, ACC, standard, pro neutral. elektrody  s dělenou kontaktní plochou, připojovací klip, délka  4 m
20194-077
[image: ]
Kabel bipolární
20196-045
[image: ]

BiClamp

Charakteristika

BicLamp -  koagulační mód pro bipolární koagulaci velkých cév

Technický popis

Systém VIO umožňuje modulární rozšíření funkčnosti generátoru VIO 300 D o další módy řezu a koagulace včetně BiClamp - bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm  prostřednictvím modulovaného bipolárního výkonu. Funkčnost módu BiClamp je  ověřen FDA certifikátem.

Softwarový modul:

VIO Upgrade BiClamp
29140-200
[image: ]

BiClamp - resterilizovatelné nástroje

BiClamp E LAP, Maryland, NL 340mm,  pr 5mm, vroubkovaný    
20195-246
[image: http://www.erbe-med.com/erbe/media/Produktbilder/Gefaessversiegelung/P_20195-246__BiClamp_E_LAP_Zange_Maryland_zoom.jpg]


[image: http://www.erbe-med.com/erbe/media/Produktbilder/Gefaessversiegelung/P_20195-146__Einsatz_BiClamp_LAP_Zange_zoom.jpg]




BiClamp E LAP , Kelly, NL 340mm,  pr 5mm, vroubkovaný   
20195-229  
[image: http://www.erbe-med.com/erbe/media/Produktbilder/Gefaessversiegelung/P_20195-229__BiClamp_E_LAP_Zange_Kelly_zoom.jpg]
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