|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednávka dodávky školního nábytku | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č. A116 - SPŠ, 28. října 1598 F-M | |  |  |  |  |  |  |
| Název | Popis | ks | cena/ks bez DPH | cena/ks vč. DPH | DPH % |  |  |
| Lavice dvojmístná, pevná, vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 7 | 1 845 Kč | 2 232 Kč | 21 | 12 915 Kč | 15 627 Kč |
| Lavice dvojmístná, nastavitelná,  vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm  dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 2 | 2 070 Kč | 2 505 Kč | 21 | 4 140 Kč | 5 009 Kč |
| Židle pevná,  vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 14 | 997 Kč | 1 206 Kč | 21 | 13 958 Kč | 16 889 Kč |
| Židle nastavitelná, vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 4 | 1 181 Kč | 1 429 Kč | 21 | 4 724 Kč | 5 716 Kč |
| Židle pro učitele nečalouněná | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, jäkl 35x15 (pod sedákem), nosný kříž kovový 5-tiramenný, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, piastra kruhová s pákou, píst plynový židlový, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky - **kluzáky** | 1 | 2 701 Kč | 3 268 Kč | 21 | 2 701 Kč | 3 268 Kč |
| Katedra, zásuvka se zámkem | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x600 mm, 1x zásuvka se zámkem, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, Plastové návleky | 1 | 3 678 Kč | 4 450 Kč | 21 | 3 678 Kč | 4 450 Kč |
|  | Doprava | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | Montáž - **zajistíme sami** | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  | **42 116 Kč** | **50 960 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č. A204 - SPŠ, 28. října 1598 F-M | |  |  |  |  |  |  |
| Název | Popis | ks | cena/ks bez DPH | cena/ks vč. DPH | DPH % |  |  |
| Lavice dvojmístná, pevná, vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 10 | 1 845 Kč | 2 232 Kč | 21 | 18 450 Kč | 22 325 Kč |
| Lavice dvojmístná, nastavitelná,  vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm  dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 3 | 2 070 Kč | 2 505 Kč | 21 | 6 210 Kč | 7 514 Kč |
| Židle pevná,  vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 20 | 997 Kč | 1 206 Kč | 21 | 19 940 Kč | 24 127 Kč |
| Židle nastavitelná, vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 6 | 1 181 Kč | 1 429 Kč | 21 | 7 086 Kč | 8 574 Kč |
| Židle pro učitele nečalouněná | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, jäkl 35x15 (pod sedákem), nosný kříž kovový 5-tiramenný, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, piastra kruhová s pákou, píst plynový židlový, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky - **kluzáky** | 1 | 2 701 Kč | 3 268 Kč | 21 | 2 701 Kč | 3 268 Kč |
| Katedra, zásuvka se zámkem | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x600 mm, 1x zásuvka se zámkem, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, Plastové návleky | 1 | 3 678 Kč | 4 450 Kč | 21 | 3 678 Kč | 4 450 Kč |
|  | Doprava | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | Montáž - **zajistíme sami** | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  | **58 065 Kč** | **70 259 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č. A212 - SPŠ, 28. října 1598 F-M | |  |  |  |  |  |  |
| Název | Popis | ks | cena/ks bez DPH | cena/ks vč. DPH | DPH % |  |  |
| Lavice dvojmístná, pevná, vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 13 | 1 845 Kč | 2 232 Kč | 21 | 23 985 Kč | 29 022 Kč |
| Lavice dvojmístná, nastavitelná,  vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm  dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 3 | 2 070 Kč | 2 505 Kč | 21 | 6 210 Kč | 7 514 Kč |
| Židle pevná,  vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 26 | 997 Kč | 1 206 Kč | 21 | 25 922 Kč | 31 366 Kč |
| Židle nastavitelná, vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 6 | 1 181 Kč | 1 429 Kč | 21 | 7 086 Kč | 8 574 Kč |
| Židle pro učitele nečalouněná | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, jäkl 35x15 (pod sedákem), nosný kříž kovový 5-tiramenný, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, piastra kruhová s pákou, píst plynový židlový, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky - **kluzáky** | 1 | 2 701 Kč | 3 268 Kč | 21 | 2 701 Kč | 3 268 Kč |
| Katedra, zásuvka se zámkem | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x600 mm, 1x zásuvka se zámkem, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, Plastové návleky | 1 | 3 678 Kč | 4 450 Kč | 21 | 3 678 Kč | 4 450 Kč |
|  | Doprava | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | Montáž - **zajistíme sami** | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  | **69 582 Kč** | **84 194 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č. C205 - SPŠ, 28. října 1598 F-M | |  |  |  |  |  |  |
| Název | Popis | ks | cena/ks bez DPH | cena/ks vč. DPH | DPH % |  |  |
| Židle pro učitele nečalouněná | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, jäkl 35x15 (pod sedákem), nosný kříž kovový 5-tiramenný, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, piastra kruhová s pákou, píst plynový židlový, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky - **kluzáky** | 21 | 2 701 Kč | 3 268 Kč | 21 | 56 721 Kč | 68 632 Kč |
|  | Doprava | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | Montáž | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  | **56 721 Kč** | **68 632 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č. G105 - Obchodní akademie, Palackého 123 F-M | |  |  |  |  |  |  |
| Název | Popis | ks | cena/ks bez DPH | cena/ks vč. DPH | DPH % |  |  |
| Lavice dvojmístná, pevná, vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 14 | 1 845 Kč | 2 232 Kč | 21 | 25 830 Kč | 31 254 Kč |
| Lavice dvojmístná, nastavitelná,  vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm  dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 3 | 2 070 Kč | 2 505 Kč | 21 | 6 210 Kč | 7 514 Kč |
| Židle pevná,  vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 28 | 997 Kč | 1 206 Kč | 21 | 27 916 Kč | 33 778 Kč |
| Židle nastavitelná, vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 6 | 1 181 Kč | 1 429 Kč | 21 | 7 086 Kč | 8 574 Kč |
| Židle pro učitele nečalouněná | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, jäkl 35x15 (pod sedákem), nosný kříž kovový 5-tiramenný, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, piastra kruhová s pákou, píst plynový židlový, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky - **kluzáky** | 1 | 2 701 Kč | 3 268 Kč | 21 | 2 701 Kč | 3 268 Kč |
| Katedra, zásuvka se zámkem | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x600 mm, 1x zásuvka se zámkem, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, Plastové návleky | 1 | 3 678 Kč | 4 450 Kč | 21 | 3 678 Kč | 4 450 Kč |
|  | Doprava | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | Montáž - **zajistíme sami** | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  | **73 421 Kč** | **88 839 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č. H302 - Obchodní akademie, Palackého 123 F-M | |  |  |  |  |  |  |
| Název | Popis | ks | cena/ks bez DPH | cena/ks vč. DPH | DPH % |  |  |
| Lavice dvojmístná, pevná, vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 14 | 1 845 Kč | 2 232 Kč | 21 | 25 830 Kč | 31 254 Kč |
| Lavice dvojmístná, nastavitelná,  vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, 2x háček na tašky, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x500 mm, hrany - plastová ABS tl. 2 mm  dezén desky buk H1796, odkládací prostor - koše, plastové návleky | 3 | 2 070 Kč | 2 505 Kč | 21 | 6 210 Kč | 7 514 Kč |
| Židle pevná,  vel. 6 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 28 | 997 Kč | 1 206 Kč | 21 | 27 916 Kč | 33 778 Kč |
| Židle nastavitelná, vel. 5 - 7 | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, trubka průměr 25 mm v základně, tloušťka stěny 1,5 mm povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, nastavení výšky - pomocí distančních mezičlánků, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky | 6 | 1 181 Kč | 1 429 Kč | 21 | 7 086 Kč | 8 574 Kč |
| Židle pro učitele nečalouněná | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, jäkl 35x15 (pod sedákem), nosný kříž kovový 5-tiramenný, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, piastra kruhová s pákou, píst plynový židlový, sedák a opěrka 7-mi vrstvá buková překližka 2x lakovaná, plastové návleky a ucpávky - **kluzáky** | 1 | 2 701 Kč | 3 268 Kč | 21 | 2 701 Kč | 3 268 Kč |
| Katedra, zásuvka se zámkem | konstrukce - plochoovál 38x20 mm, tloušťka stěny 1,5 mm, povrchová úprava - vypalovaná prášková barva KOMAXIT, rozměr horní desky - tl. 18 mm, 1300x600 mm, 1x zásuvka se zámkem, hrany - plastová ABS tl. 2 mm, dezén desky buk H1796, Plastové návleky | 1 | 3 678 Kč | 4 450 Kč | 21 | 3 678 Kč | 4 450 Kč |
|  | Doprava | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | Montáž - **zajistíme sami** | 1 | 0 Kč | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč |
|  | **CELKEM** |  |  |  |  | **73 421 Kč** | **88 839 Kč** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **CENA CELKEM** |  |  |  |  | **373 326 Kč** | **451 724 Kč** |
|  |  |  | Ve Frýdku-Místku dne 7. 5. 2019 |  |  |  |  |