Příloha č.1 ke kupní smlouvě :

Nabídka č. 2602090331

Specifikace přístroje:

Termostat z nerezové oceli ovládaný uživatelsky přívětivým regulátorem teploty MX, třemi tlačítky a prostřednictvím pokynů zobrazovaných na displeji. Termostat je rovněž možné použít pro vnější cirkulaci v uzavřeném okruhu. Regulátor teploty je umístěn na podložce vyrobené z chemicky odolného polymeru DuraTop™, který se nezahřeje ani při vysokých provozních teplotách, jednotka je navíc vybavena systémem LidDock™pro usazení víka. Technologie Cool Command™ reguluje výkon chlazení, tím šetří energii a zároveň zajišťuje rychlé chlazení a přesnou regulaci při zvýšených teplotách.

Teplotní rozsah -20 - +135°C, ±0,07 °C, objem chladícího média 7 L