Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2

Technická specifikace a výpis požadovaných prací k výběrovému řízení **zhotovení malého nákladního výtahu v objektu MŠ Přerov, Kouřílkova 2, odloučené pracoviště Jasínkova 4.**

Výtahová šachta: 900 x 600 mm (š. x hl.)

Nyní instalován: výtah s ručním pohonem

Počet stanic ú nákladišť: 2 / 2

Zdvih: 3280 mm

**Nový výtah: kompletní dodávka výtahu včetně montáže**

**Typ výtahu: malý nákladní 100 kg**

**Pohon: bubnový**

**Počet stanic / nákladišť: 2 / 3 (prokládací v horní stanici)**

**Strojovna: v horní části šachty, přístup dvířky (nerez) a žebříkem**

**Zdvih: 3280 mm**

**Horní část šachty: 3060 mm – od podlahy podlaží**

**Kabina: 600 x 550 x 800 mm (š. x hl. x v.)**

**Provedení kabiny: nerez brus**

**Šachetní dvířka: 3 x 600 x 800 mm – jednokřídlové provedení nerez**

**Dvířka usazeny: 890 mm od podlahy**

**Výtahový rozvaděč: umístění v horní stanici vedle vstupu do strojovny (nad**

**nábytkem)**

**Požadované stavební práce:**

* **Kompletní demontáž ručního výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu**
* **Úprava stavebních otvorů – 3 x (rozšíření, montáž překladu – 2 pro šachetní dveře, 1 x pro dvířka do strojovny)**
* **Vytvoření nového stavebního otvoru – 1 x na chodbě (nyní není nákladiště)**
* **Zapravení okolo nově usazených dveří**
* **Provedení přívodu elektrického proudu do HV výtahu (upřesní revizní technik elektro, který provádí revize ve školní budově)**
* **Vystavení revizní zprávy přívodu**
* **Zapravení omítky v šachtě, vybílení šachty**
* **Zakrytování cca 3 m potrubí hydrantu v šachtě**