***Příloha č. 1***

**Technická specifikace**

Zařízení: Svislá zdvihací plošina E07

**Přívodní napětí:** 230V (50Hz)

Rychlost: 0,12m/s - 0,15m/s

Pohon: hydraulický

**Nosnost:** 400kg

**Příkon:** l,8kW

Provozní napětí: 230V trakční, 24V ovládací a pomocné obvody

Verze: samonosná

**Provedení:** externí

Rozměry: 1400xl050mm

**Obsah dodávky:**

Plošina E07 (lks)

Instalace

Vodící kolejnice (10,80m)

195.400,-Kč 102.000,-Kč 31.900,-Kč

**Příslušenství:**

1. -Kč
2. -Kč
3. -Kč 31.500,-Kč

součást Plošiny E07 součást Plošiny E07 součást Plošiny E07 součást Plošiny E07

1. -Kč 16.700,-Kč
2. -Kč

součást Plošiny E07 součást Plošiny EC7

16.400,-Kč

1. -Kč

součást Plošiny E07

1. -Kč 25.300,-Kč
2. -KČ

1.020.000,-Kč 214.200,-Kč 1.234.200,-KČ

Demontáž a odvoz starého zařízeni, vybourání 4ks dveří a zapravení Klíč l-button (20ks)

Dveře: Hliníkové panoramatické, čiré sklo, rozměry 800, 860, 900; h2000, RAL 7040 (5ks)

Dveřní uzávěra (5ks)

Kabina: Podlaha gumová, barva šedá, rozměry alternativní (lks)

Kabina: Stěna plechová, barva béžová (lks)

Kabina: Strop, LED osvětlení (lks)

Kabina: Světelná závora (lks)

Klíč l-button (5ks)

Mezizastávka (2ks)

Ohřívač oleje pro hydraulický okruh (pro externí použití) (lks)

Ovladače: Kabinové, tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo (lks)

Ovladače: Patrové, tlačítka 50x50mm, Braillovo písmo (5ks)

Příplatek za dvojitý píst pro zdvih nad 9,25m (lks)

Samonosná ocelová konstrukce: externí, 3 strany čiré sklo, 4. strana plech RAL 7040, velká plošina (>lm2), (13,10m)

Stupeň krytí IP54 (lks)

Telefon: kabinový, GSM brána (lks)

Samonosná ocelová konstrukce: 4. strana výplň čiré sklo (13,10m) Zastřešení: samonosné konstrukce externí (lks)

Cena díla bez DPH DPH (sazba 21%)

Cena celkem za dílo vč. DPH

V Lipůvce, dne 29. 4. 2019

Petr Sedlák rozpočtář