Příloha č. 1

**Technická specifikace**

**Průběžný mycí košový automat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Přesný typ výrobku, jeho označení** | **MEIKO UPSter200 K** |
| **Parametry požadované** | **Parametry dodávané**(dodavatel uvede přesnou hodnotu parametru,kde nelze, tak uvede "splňuje") |
| výkon 95-150 koš/hod. | 95-150 |
| min. 3 rychlosti mytí | 3 rychlosti |
| výkon min. 95 košů za 60 minut provozu, při dodržení 2 minut kontaktního času v aktivní zóně (dle DIN 10534) | 95 |
| přehledný ovládací panel s informacemi o aktuálním procesu a teplotě | splňuje |
| jednoduché provozní pokyny na panelu pro obsluhu v českém jazyce | splňuje |
| ohřev elektro 400 V | splňuje |
| celkový instalovaný příkon max. 32,0 kW | 31,4 |
| min. 2 aktivní tanky s mycími a oplachovými rameny v blocích (provedení CNS) | 2 mycí tanky |
| dvojitý oplach (2 tlakově nezávislé okruhy) | splňuje |
| dveře tanků křídlové otočné o 180o (pro dokonalé čištění) | splňuje |
| teplota v bojleru min. 85 oC (garance termické dezinfekce) | splňuje |
| průjezdná šířka 560 mm (+/- 10%) | 550 |
| průjezdná výška 560 mm (+/- 10%) - (mytí podnosů) | 508 |
| sušící zóna je součástí - min. délka 870 mm - rohové provedení - dostatečný výkon sušení - omezený prostor umývárny nádobí | splňuje |
| vestavěná rekuperace pro minimální emisi par a předehřev vstupní studené vody | splňuje |
| teplota výstupního vzduchu max. +23 oC (+/- 10%) | 25o C |
| množství výstupního vzduchu max. 140 m3 za hodinu provozu  | splňuje |
| připojení pouze na upravenou studenou vodu - změkčená v rozmezí 0-3o dH | splňuje |
| celonerezové provedení  | splňuje |
| dvouplášťová konstrukce včetně zvukové a tepelné izolace | splňuje |
| délka sestavy (myčka + sušení s výjezdem do 90o vpravo) max. 2670 mm (limitováno rozměry umývárny + doměření vstupního předmycího stolu) | splňuje |
| vícestupňová filtrace mycího roztoku | splňuje |
| mycí tanky - bezešvé provedení - oblé hrany , provední se šikmým dnem | splňuje |
| dávkovače mycího a oplachového detergentu jsou součástí dodávky | splňuje |
| servisní přístup k diagnostice přes bluetooth | splňuje |
|   |   |
| Dodávka dále zahrnuje: |   |
|  - vstupní předmycí stůl s lisovaným dřezem (600x450x300 mm s výstuhou pro tlakovou mycí sprchu a připojení k myčce vlevo) a se zadní ostřikovou stěnou min. 300 mm,  | splňuje |
|  - stolní tlakovou mycí sprchu s raménkem a baterií  | splňuje |
|  - výstupní oblouk 90o s rohovým sušícím modulem zleva-doprava s posuvem na koše | splňuje |
|  - výstupní stůl s válečkovou dráhou min. 1100 mm s koncovým vypínačem | splňuje |
|  - mycí koše 500x500 mm pro košové automaty - 10 ks | splňuje |
|   |   |
| Dodávka zařízení zahrnuje dopravu, montáž, úpravu stávajících rozvodů ZTI pro napojení zařízení na stávající rozvody, nový el. přívod pro myčku dle platných norem (cca 15 m, nové jištění ve stávající rozvodné skříni), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. | splňuje |
| záruka min. 24 měsíců | 24 |
| **Cena bez DPH** | **918 125 Kč** |
| **DPH %** | **192 806 Kč** |
| **Cene včetně DPH** | **1 110 931 Kč** |