|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | | | | | | |
| **Stavba: Nemocnice Cheb - záchranka - oplechování štítů** | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt:** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: xxx | | |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: KLEMPEX Vacek s.r.o. | | |  |  |  | Zpracoval: xxx | |
| Místo: Cheb | |  |  |  |  | Datum: 18. 3. 2019 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **24 667,20** | **0,000** |
|  | **9** | **Ostatní konstrukce a práce, bourání** |  |  |  | **24 667,20** | **0,000** |
| 1 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  |  |  | 0,000 |
| 2 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití |  |  |  |  | 0,000 |
| 3 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m |  |  |  |  | 0,000 |
|  | **PSV** | **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **37 971,04** | **2,347** |
|  | **762** | **Konstrukce tesařské** |  |  |  | **10 109,07** | **0,117** |
| 4 | 762332931 | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů nehoblovaných průřezové plochy do 120 cm2 |  |  |  |  | 0,002 |
| *5* | *60512125* | *hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m* |  |  |  |  | *0,110* |
| 6 | 762795000 | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí |  |  |  |  | 0,005 |
| 7 | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m |  |  |  |  | 0,000 |
|  | **764** | **Konstrukce klempířské** |  |  |  | **11 127,76** | **2,048** |
| 8 | 764001901 | Izolace prasklého letování anténních prostupů tekutou lepenkou |  |  |  |  | 0,000 |
| *9* | *13814183* | *ENKE tekutá izolace šedá* |  |  |  |  | *2,000* |
|  |  | *Hmotnost: 4,4 kg/m2* |  |  |  |  |  |
| ### | 764212662 | Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm |  |  |  |  | 0,048 |
| ### | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  |  |  |  | 0,000 |
|  | **767** | **Konstrukce zámečnické** |  |  |  | **16 734,21** | **0,182** |
| ### | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním |  |  |  |  | 0,007 |
| *##* | *15485100* | *profil trapézový Lindab LVP 20 Classic tl.plechu 0,5 mm barva hnědá* |  |  |  |  | *0,170* |
| *##* | *30909053* | *spojovací materiál* |  |  |  |  | *0,005* |
| ### | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  |  |  | 0,000 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **62 638,24** | **2,347** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |