Předmět
Vytvoření standardizované výkresové dokumentace zakreslením nové výkresové dokumentace ve formátu *.dwg. Při vytváření standardizované výkresové dokumentace bude respektován detail původní dokumentace.
V průběhu plnění díla je předpokládána spolupráce mezi Zhotovitelem a Objednatelem, zejména v oblasti posuzování konkrétních výkresů a dohod o detailu zpracování jednotlivých výkresů.
Standardizace elektronické výkresové dokumentace dwg
A) Vytvoření struktur pro propojení informačního systému s výkresovou dokumentací
Ve výkresové dokumentaci dwg půdorysů stavebních objektů bude provedeno:
•	vytvoření uzavřené křivky (polyline) na vnitřní hranici každé místnosti
•	vytvoření uzavřené křivky (polyline) okolo hranice každého ostrova uvnitř místnosti (například sloup, vestavek)
•	uzavřené křivky budou v hladině Mist_obrys, hladina Mist_obrys bude mít tmavě šedou barvu, barva křivky bude řízena barvou hladiny. Styl čáry bude normální plná čára tenká. Uzavřená křivka nebude přetažena, bude mít tolik vertexů, kolik rohů je třeba pro vytvoření obrysu vnitřní hrany místnosti. Z křivky bude následně pro informační systém využit obvod a plocha.
•	uzavřená křivka bude respektovat všechny výklenky a ústupky v místnosti
•	hladina Mist_obrys bude nastavena na visible = falše, nebude uzamčena ani zamražena
•	vytvoření textu s označením místnosti, který bude vložen do každé místnosti a bude v hladině Mist_kod. Barva čísla místnosti bude řízena barvou hladiny, pro barvu hladiny Mist_popis možno použít černou, případně jinou vhodnou barvu.
•	text s označením místnosti bude mít souvztažný bod uvnitř odpovídající křivky obrysu místnosti
•	hladina Mist_kod bude nastavena na visible = true, nebude uzamčena ani

zamražena

B) Standardizace vizuálních vlastností a vnitřní struktury výkresů
Pro uživatele výkresové dokumentace je třeba provést standardizaci rozčlenění struktur ve výkresu do standardizovaných hladin. Dle úrovně údajů ve výkresu bude provedeno převedení výkresových entit do následující struktury hladin:

5..	Name	0,,	Fre...	L...	Color	Linetype	Llneweight	
¿7	0	V	py
v	of ■ wh...	CONTIN...		 Defa...	
¿7	DEFPOINTS	V	··.-··
•Cř	□f	■	wh...	C0N7TN...		 Defa...	
Z7	Elektro	v	jsAf
V-sT	of	□	82	CONTIN...		 Defa...	
/~7	ExcelTab	V	\-y
~s--~	□f	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
Z7	Koty	v	Cr	of	□	blue	CONTIN...		 Defa...	
¿7	Koty Popis	v	Á	□f	□	blue	CONTIN...		 Defa...	
	LabMedi_plyn	v	pvř
~7-\	□f	□	23	CONTIN...		 Defa...	
Z7	Mist_cislo	v	s-/
VTs	of	□	m...	CONTIN...		 Defa...	
¿7	Mist_kod	v	\-7 -I 1-
y-\	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
717	Mist_obrys	v	\-y
~s-s	of	□	253	CONTIN...		 Defa...	
Z7	NadRezoveKce	v	\-y	of	■	wh...	DĚLICÍ		 Defa...	
	Obklady	v	\-.·	of	□	30	CONTIN...		 Defa...	
	PohledoveKce	v	%-/
V;\	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
	Rámeček	v	\-y
~y-\~	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
	Razitko_popis|R	v	-řr.
jk-S	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
717	Razitko_vzor|A~	v	-1 I-
s-\	of	□	ye...	CONTIN...		 Defa...	
¿y	Razitko_vzor|R	v	s-/
■jCb	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
¿y	RezoveKce	v	-ÍŽÍ-	of	■	wh...	CONTIN...	— 0.35...	
yy	RUZ	v	/7%	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
	Srafy_zdi		x-y
"x7Š"	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	
	Technika	v		of	□	30	CONTIN...		 Defa...	
¿y	Technologie_TZB	v	\-y
’/■a"	of	□	red	CONTIN...		 Defa...	
.£7	Topení_radiator	v	\-y
/-v	of	■	36	CONTIN...		 Defa...	
yy	VyplneDvere	v	&	of	□	cyan	CONTIN...		 Defa...	
	VyplneOkna	v	\-y	of	□	cyan	CONTIN...		 Defa...	
	ZarizovaciPredmety	v	\-y	of	■	wh...	CONTIN...		 Defa...	

0 a defpoints - povinné hladiny bez obsažených entit Elektro - elektroinstalace
ExcelTab - tabulka místností vložená do výkresu z MS Excel Koty - kóty délkové
Koty Popis - označení rozměrů dveří, oken, obkladů
LabMedi_plyn - vyústění laboratorních a medicinálních plynů
Mist_cislo - označení místnosti pro daný výkres (například 3.01) a optimalizované pro
tisk
Mist_kod - označení místnosti jednoznačným kódem v rámci UK, souvztažný bod umístěn uvnitř polyline místnosti
NadRezoveKce - konstrukce nad úrovní řezu (typicky se jedná například o nadpraží, průvlaky, části schodiště)
Obklady - obklady
PohledoveKce - konstrukce pod úrovní řezu (typicky se jedná například o části schodiště, parapety)
Rámeček - rámeček okolo výkresu
Razitko_xxxxx - hladina pro razítko a jeho struktury. Razítko může být vloženo jako X- ref.
RezoveKce - konstrukce v úrovni řezu (typicky se jedná o nosné a nenosné zdi)
RUZ - směrová růžice orientace výkresu
Srafy_zdi - volitelně možno využít pro vyšrafování zdí jako uzavřených křivek Technika - technické vybaveni (typicky se jedná například o laboratorní stoly, velké přístroje)

Technologie_TZB – technologické zařízení budovy (typicky se jedná například o vzduchotechniku, uzávěry, hydranty, hasicí přístorje
Topení_radiator - radiátory VyplneDvere - dveře VyplneOkna - okna ZarizovaciPredmety - sanita
Hladiny, které nebudou obsahovat žádné entity, budou ve výkresu zachovány jako prázdné. Všechny hladiny vyjma Mist_obrys budou nastaveny na visible = true.

Složení projektového týmu:
HIP

Příloha č.3

Stavebně architektonická část

Stavební část

Statika

Elektro, hromosvod

PBŘS

Ing.arch.Jiří Linhart Autorizovaný architekt ČKA 02 851
Ing.arch.Eva Linhartová Autorizovaný architekt ČKA 02 852
Ing. Antonín Fara
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0003747 Ing.Jiří Fara
Ing Jan Kuchař
projektová činnost, 40 let praxe konzultant
Doc.Ing.František Draxler, CSc.
Autorizovaný inž.v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT0001036
Ing.Miroslav Beran
Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení ČKAIT 0008630
Ing.Marcela Hepnarová Ing.Erika Malá
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0003296

Digitální zaměření fasád a střech

Stavebně technický a historický průzkum

Restaurátorský záměr
IČ

INDESS, s.r.o.
Ing.Tomáš Pelčík
Mgr Jiří Fiala, akademický sochař a restaurátor Licence č.j.:MK: 8122/1998
Mgr Jiří Fiala, akademický sochař a restaurátor Licence č.j.:MK: 8122/1998
Ing.Antonín Fara
Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 0003747

Ing.Antonín Fara jednatel společnosti FARA, spol. s r.o. K Matěji 2162/33 160 00 Praha 6

V Praze 12.5.2016

160 00 Praha 6, K Matěji 2162/33 DIČ: CZ44848765

Jednotlivé části předmětu smlouvy	Stručný popis	termíny předávání jednotlivých částí předmětu smlouvy	Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy	finanční objem - fakturace Kč bez DPH	DPH	finanční objem - fakturace Kčvč. DPH	
					
čl. 2 odst. 2 písm. a.	dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby	15.9.2016	60 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. a. smlouvy	84.000,-	17.640,-	101.640,-	
		po získání stavebního povolení nebo ohlášení stavby	40 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. a. smlouvy	56.000,-	11.760,-	67.760,-	
čl. 2 odst. 2 písm. b.	dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele	30.11.2016	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. b. smlouvy	170.000,-	35.700,-	205.700,-	
čl. 2 odst. 4 písm. a.	přípravné práce	31.8.2016	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. c. smlouvy	465.000,-	97.650,-	562.650,-	
čl. 2 odst. 4 písm. b.	inženýrská činnost	30.11.2016	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. d. smlouvy	30.000,-	6.300,-	36.300,-	
čl. 2 odst. 4 písm. c.	výběr zhotovitele	31.3.2017	100 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. e. smlouvy	10.000,-	2.100,-	12.100,-	
čl. 2 odst. 4 písm. d.	autorský dozor	30.9.2017	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16.000,-	3.360,-	19.360,-	
		31.10.2017	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16.000,-	3.360,-	19.360,-	

		30.9.2018	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16.000,-	3.360,-	19.360,-	
		31.10.2018	20 % z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16.000,-	3.360,-	19.360,-	
		30.9.2019	20% z částky dle čl. 8 odst. 1 písm. f. smlouvy	16.000,-	3.360,-	19.360,-	
Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

finanční objem - fakturace v roce celkem			Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH	
2016				0	0	0	
2017				0	0	0	
2018				0	0	0	
2019				0	0	0