Specifikace služby IP komplet

Služba IP komplet nabízí optimální řešení pro poskytování hlasových, internetových a datových služeb prostřednictvím jednotné technologické platformy. Detailní popis služby najdete v dokumentu Popis služby, kterým se tato služba řídí.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součástí smlouvy č.: **40009650258** (dále jen „smlouva“) | | Revize: **6**, verze: **1** | | Zákazník č.: **60218621** |
| Specifikace služby č.: **40010984149** | Revize: **3**, verze: **1** | Exist. služba č. 1: **815000000244898** | Požadavek na: | |

Poskytovatel

One Contract - GREEN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **T-Mobile Czech Republic a.s.** se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ 649 49 681, spisová značka B 3787 vedená Městským soudem v Praze | | |
| Prodejce: **Jan Franc** | Obchodní požadavek ID: **O335358** | Partnerská smlouva: |

Účastník 2

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/jméno: **Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace** | IČ: **41324641** |
| Oprávněný zástupce: **Mgr. Jan Mareš, MBA** | Funkce: **ředitel** |
| Telefon: | E-mail: |

Webcare, administrátoři

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Webcare: Zřídit, dosud není aktivován  Není požadován Již existuje | | |
| Admin 1: | E-mail: | Mobil: |

Termíny

|  |
| --- |
| Plánovaný termín zřízení nebo změny Služby je stanoven do **56** dnů od podpisu této Specifikace služby oprávněnými zástupci účastníka a poskytovatele a dodání souvisejících dokumentů, které jsou nezbytné pro zřízení či provedení změny Služby (např. vyplněný a podepsaný formulář CAF, souhlas vlastníka objektu atd.), není-li dále u konkrétní Služby sjednán termín odlišný. |
| Minimální doba užívání služby je stanovena na měsíců. |

**Kontakt pro správu aktivní služby (ADSR – administrátor systémových řešení)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administrátor systémových řešení (ADSR) 3: | | Heslo: |
| Telefon 1 (mobil): | Telefon 2: | |
| E-mail 1: | E-mail 2: | |
| Kontakt pro plánovaný výpadek 4: | Telefon: | E-mail: |

Lokality / Služby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokalita: ulice: **DC Nagano, U nákladového nádraží 3156** | Město: **Praha** | PSČ: **130 00** |
| Kontaktní osoba v lokalitě 5: **Josef Veselý** | Telefon: **777649862** | E-mail: **josef.vesely@esoz.cz** |

Parametry služby

|  |  |
| --- | --- |
| Rychlost přístupové linky 6: **4 Mbit/s** | Garantovaná úroveň služby – SLA: |

Metalické vedení pro realizaci služby v rámci objektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontaktní osoba 5: | Telefon: | E-mail: |

Přílohy ke specifikaci služby

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet, datová IP VPN | Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN | Telefonní seznam | Koncové lokality telefonních služeb 7 | Ceník služby |

1. Nepovinný údaj. V případě změn na existující službě uveďte číslo služby (SID). Číslo služby je uvedené na faktuře TMCZ.
2. Podrobné identifikační údaje – viz výše uvedená smlouva
3. V případě, že je ADSR kontakt stejný pro všechny lokality, vyplňte pouze u první lokality hromadné specifikace služby
4. Pokud je ADSR zároveň kontaktem pro plánovaný výpadek, doplňte ANO, pokud je to jiná osoba, vyplňte údaje nebo ponechte prázdné, nepožadujete-li žádný kontakt
5. Vyplňte pouze v případě, pokud se kontakt liší od ADSR.
6. Celková kapacita včetně hlasového, datového a internetového provozu.
7. V případě terminace provozu z více lokalit v centrále nutno vyplnit specifikaci „Koncové lokality telefonních služeb“ pro všechny lokality účastníka a podepsat dokument „Centrální prostup do telefonní sítě“.

®certified; AbbrentA; 10.6.2019 10:05:55;

.

Cenová ujednání (v Kč bez DPH)

®certified; AbbrentA; 10.6.2019 10:05:55;

.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cenová ujednání – Jednorázové ceny (bez DPH)** | **Cenová ujednání – Pravidelné měsíční ceny (bez DPH)** |
| Jednorázová cena za základní aktivaci: | Pravidelná měsíční cena za přístupový okruh a koncové zařízení: **4614** |
| Jednorázová cena za přenesení samostatného tel. čísla (CLI): | Pravidelná měsíční cena za Internet: |
| Jednorázová cena za přenesení bloku tel. čísel (DDI): | Pravidelná měsíční cena za IP VPN: |
| Jednorázová cena za provolbu - čísel: | Pravidelná měsíční cena za hlasovou službu: |
| Jednorázová cena za QoS: | Pravidelná měsíční cena za QoS: |
| Jednorázová cena za Back-up: | Pravidelná měsíční cena za Back-up: |
| Jednorázová cena za Provozní statistiky: | Pravidelná měsíční cena za Provozní statistiky: |
| Jednorázová cena za Proaktivní dohled: | Pravidelná měsíční cena za Proaktivní dohled: |
| Jednorázová cena za Garantovanou úroveň služby - SLA: | Pravidelná měsíční cena za Garantovanou úroveň služby - SLA: |
| Jednorázová cena za připojení do OSS SAP: | Pravidelná měsíční cena za připojení do OSS SAP: |
| Jednorázová cena za Trunk business uživatele: | Pravidelná měsíční cena za Trunk business uživatele: |
| Jednorázová cena za Trunk premium uživatele: | Pravidelná měsíční cena za Trunk premium uživatele: |
| Jednorázová cena za Skupiny pro příjem a vyzv. hovoru: | Pravidelná měsíční cena za Skupiny pro příjem a vyzv. hovoru: |
| Jednorázová cena za Automatickou spojovatelku basic: | Pravidelná měsíční cena za Automatickou spojovatelku basic: |
| Jednorázová cena za Automatickou spojovatelku standard: | Pravidelná měsíční cena za Automatickou spojovatelku standard: |
| Jednorázová cena za Aplikaci pro recepce: | Pravidelná měsíční cena za Aplikaci pro recepce: |
| Jednorázová cena za Call centrum agent Basic: | Pravidelná měsíční cena za Call centrum agent Basic: |
| Jednorázová cena za Call centrum agent Standard: | Pravidelná měsíční cena za Call centrum agent Standard: |
| Jednorázová cena za Call centrum agent Premium: | Pravidelná měsíční cena za Call centrum agent Premium: |
| Jednorázová cena za Call centrum supervisor Standard: | Pravidelná měsíční cena za Call centrum supervisor Standard: |
| Jednorázová cena za Call centrum supervisor Premium: | Pravidelná měsíční cena za Call centrum supervisor Premium: |
| Jednorázová cena za Virtuální Fax: | Pravidelná měsíční cena za Virtuální Fax: |
| Jednorázová cena za Linku bez připojení: | Pravidelná měsíční cena za Linku bez připojení: |

\*) Zahrnuto v pravidelné měsíční ceně

Cenový program, zlevněné mezinárodní destinace

|  |  |
| --- | --- |
| Cenový program (pro IP komplet): |  |

|  |
| --- |
| Poznámka: **Změna řešení Manažované PBX dle přílohy č. 1, změna lokality, změna pravidelné měsíční ceny, změna cenového programu s účinností dle cenové dohody č. 1, změna minimální doby užívání služby, ostatní ujedenání beze změny.**  **Ke dni změny služby bude ukončena služba Datové centra č. 815000000244880.** |

**Všechny ceny uvedené v této specifikaci služby jsou ceny bez DPH v zákonem stanovené výši.**

**Pro technickou podporu využijte prosím telefonní číslo: 800 737 311**

Účastník podpisem této Specifikace služby potvrzuje, že se seznámil/a a porozuměl/a podmínkám zřízení a poskytování této Služby, zejména že se seznámil/a s cenami zde uvedené Služby včetně doplňkových Služeb, resp. s Ceníky vztahujícími se ke zřízení a poskytování této Služby či s Dohodou o cenových podmínkách, že s nimi souhlasí, že jsou mu/jí srozumitelné a že je bude dodržovat, zejména pak že bude hradit sjednané ceny zde uvedené Služby. Další podrobnosti a podmínky zřízení a poskytování zde uvedené Služby jsou stanoveny v Popisu služby, jejichž platné znění je k dispozici na www.t-mobile.cz nebo na Zákaznickém portálu, přičemž Účastník prohlašuje, že se s těmito dokumenty seznámil a dále se zavazuje podmínky v těchto dokumentech stanovených dodržovat.

Specifikace služby byla vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení Specifikace a Účastník obdrží 1 vyhotovení Specifikace.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Datum: | Datum: |
| Ing. Tomáš Hájek - Manažer prodeje korporátním zákazníkům | Mgr. Jan Mareš, MBA / ředitel |
| Jméno a funkce zástupce/ů poskytovatele | Jméno a funkce zástupce účastníka |
|  |  |
| Podpis/y zástupce/ů poskytovatele | Podpis zástupce účastníka |

Internet a data

®certified; AbbrentA; 10.6.2019 10:05:55;

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zástupce odpovědný za provoz a správu místní počítačové sítě - LAN** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktní osoba 5: | | | Telefon: | | | | | E-mail: | | | | | | | |
| **Profesionální internet – parametry služby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapacita 8 dedikované přípojky (symetrické):  nebo (asymetrické): | | | | | | | | | | | Garantovaná úroveň služby: | | | | |
| Alternativní přípojka 8: | | | | | | | Souhlasím s dočasným zřízením alternativní přípojky 9: | | | | | | | | |
| Požadovaný počet veřejných IPv4 10 adres: a IPv6adres: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koncové zařízení je součástí služby 11: | | | | | | | Varianta 12: | | | | | | | | |
| Routing protokol 12: | | | | | | | Typ koncového zařízení 12: | | | | | | | | |
| Typ rozhraní: | | | | | | | Konektor: | | | | | | | | |
| Maximální rychlost přípojky pro 95% percentil: **Nevyužito** 13 | | | | | | | Připojení do OSS SAP: | | | | | | | | |
| **Profesionální internet - doplňkové služby (přípojky)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Back-up dedikovaná přípojka (symetrická): **Ne** nebo (asymetrická): **Ne** | | | | | | | | | | | Back-up alternativní přípojka 14: | | | | |
| Back-up sdílená přípojka: **Ne** | | | | | | | Účastnické číslo pro back-up sdílenou přípojku: | | | | | | | | |
| Ref. Číslo o2: | | | | | | | Typ telefonní linky: | | | | | | | | |
| Provozní statistiky 15: | | | | | Typ vizualizace: | | | | | | | | Proaktivní dohled: | | |
| Poznámka: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IP VPN – parametry služby** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kapacita 8 dedikované přípojky (symetrické): **2 Mbit/s** nebo (asymetrické): | | | | | | | | | | | | Garantovaná úroveň služby: | | | |
| Kapacita sdílené přípojky 8: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alternativní přípojka 8: | | | | | | Souhlasím s dočasným zřízením alternativní přípojky 9: | | | | | | | | | |
| Účastnické číslo sdílené přípojky: | | | | | | Referenční číslo O2: | | | | | | | | Typ: | |
| Koncové zařízení je součástí služby11: | | | | | | Varianta 12: | | | | | | | | | |
| Routing protokol 12: | | | | | | Typ koncového zařízení 12: | | | | | | | | | |
| Typ rozhraní: | | | | | | Konektor: | | | | | | | | | |
| Název zákaznické IP VPN: Síť 1: ; Síť 2: | | | | | | Multiple IP VPN: síť 1: **%** kapacity; síť 2: **%** kapacity | | | | | | | | | |
| **IP VPN - doplňkové služby (přípojky)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Back-up dedikovaná přípojka (symetrická): **Ne**  nebo (asymetrická): **Ne** | | | | | | | | | | Back-up alternativní přípojka14: | | | | | |
| Back-up sdílená přípojka: **Ne** | | | | | | Účastnické číslo back-up sdílené přípojky: | | | | | | | | | |
| Ref. Číslo O2: | | | | | | Typ telefonní linky: | | | | | | | | | |
| QoS 16: | Provozní statistiky 16: | | | | | | | | Typ vizualizace: | | | | | | Proaktivní dohled: |
| Remote access 16: | | Centrální internet 16: | | Multi IP VPN 16: | | | | | | | Multicast IP VPN 16: | | | | IPV6 VPN: |
| Poznámka: | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Požadovaná kapacita linky je garantována pouze pro rámce o velikosti >=512 bajtů.
2. Dle platného Popisu služby Profesionální internet (viz článek Zřízení služby Profesionální internet) a dle platného Ceníku služby Profesionální internet.
3. V případě požadavku na 32 a více IP adres verze 4, nutný RIPE formulář
4. Pokud není koncové zařízení součástí Služby (účastník vyžaduje vlastní CPE), Poskytovatel může v závislosti na použité přístupové technologii vyžadovat, aby provoz z tohoto CPE byl tagován ve formě 802.1q (tj. s nastavenou VLAN-ID).
5. Takto označená pole se vyplňují pouze v případě, že se jedná o variantu Unmanaged CPE (koncové zařízení není součástí Služby).
6. Portová rychlost. Poměr portové rychlosti ve vztahu ke kapacitě přípojky je dána poměrem 2:1
7. Pokud vyberete volbu „Ano-Mobilní přípojka“, je kapacita této záložní přípojky nakonfigurována tak, aby dosahovala maximálně kapacity primární přípojky (dedikovaná, sdílená nebo alternativní). V případě asymetrické primární linky se rozumí konfigurace na kapacitu v jejím downloadu.
8. Je-li na IP VPN přípojce objednána služba QoS, služba Provozní statistiky zahrnuje i Advance měření (tj. měření QoS nebo IP SLA, více viz Provozní statistiky – uživatelský manuál).
9. Pro objednání této volitelné doplňkové služby je nutné vyplnit detailní Specifikaci konkrétní doplňkové služby, která pak tvoří přílohu této Specifikace služby IP VPN.

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace zajistí technika zodpovědného za vnitřní rozvody (platí v případě, že dodavatel okruhu využívá stávající rozvody) a že v den realizace bude zajištěna konektivita LAN do koncového zařízení poskytovatele. Účastník byl informován, že v případě využívání vlastního CPE, nenese poskytovatel zodpovědnost za případné technické problémy zařízení a za problémy služby této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

Hlasová služba, připojení PBX, hlasová VPN

®certified; AbbrentA; 10.6.2019 10:05:55;

.

**Zástupce odpovědný za provoz a správu pobočkové ústředny (PBX) zákazníka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontaktní osoba 5: | Telefon: | E-mail: |

**Hlasové rozhraní**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FXS 17 rozhraní:** | | **BRI 17 rozhraní:** | | **PRI 17rozhraní: 0** | | **SIP trunk pro IP PBX** | | **Virtuální Ústředna** | |
| Souběžných hovorů: **0** | | Souběžných hovorů: **0** | | Souběžných hovorů: **0** | | Souběžných hovorů: **20** | | Souběžných hovorů: **0** | |
| Odchod | **0** | Odchod | **0** | Odchod | **0** | Odchod | **0** | Odchod | **0** |
| Příchod | **0** | Příchod | **0** | Příchod | **0** | Příchod | **0** | Příchod | **0** |

**Definice připojení pro IP PBX (hlasový SIP trunk)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ signalizace |  | Typ kodeku |  |

**Konfigurace hlasové služby**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo přípojky | Typ přípojky | Přidělené číslo nebo číselná řada 18 | Původ čísla 19 | Přesměrování / přepočet  na cílové číslo 20 | Poznámka |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Konfigurace pro Virtuální fax**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Přidělené číslo 18 | Původ čísla 19 | Faxová schránka / + připojení fax. přístr.21 | E-mail + uživatelské jméno 22 + poznámka |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Počet jednoduchých objednávek přenesení 23: | Počet komplexních objednávek přenesení 23: |

**Back-up hlasové služby**

|  |
| --- |
| Back-up hlasové služby 24: |
| Poznámka: |

**Doplňkové služby 25**

|  |  |
| --- | --- |
| Zveřejnění v telefonním seznamu 26:  Ano  Ne | Omezení odchozích volání řízené sítí (OCB NC) 27: |
| (varianty: povolena všechna volání bez omezení; povolena všechna volání mimo služby se speciálním tarifem; pouze tísňová, místní a národní volání; pouze tísňová volání) | |
| VoWiFi – požadovaný maximální počet současných hovorů s QoS podporou volání přes Wi-Fi 28: | |

1. FXS (Foreign eXchange Station) odpovídá pojmu HTS (Hlavní Telefonní Stanice), BRI/PRI (Basi/Primary Rate Interface) odpovídá pojmu ISDN2/ISDN30
2. Konkrétní čísla řad, pouze pokud je známo – nepovinný údaj, číselné řady musí náležet do jednoho telefonního obvodu.
3. Přidělení nového telefonního čísla (série) z rozsahu T-Mobile nebo přenesení čísla (série) od jiného operátora dle přiloženého formuláře CAF
4. Uveďte cílové číslo a vyberte, zda se jedná o přesměrování či přepočet telefonních čísel přidělených k existující přípojce. Veškerý příchozí telefonní provoz na přidělené číslo bude trvale zakončen prostřednictvím doplňkové funkce přesměrování nebo přepočet čísla na uvedeném cílovém čísle. Cílové číslo musí být číslo typu DIR nebo číslo stejného rozsahu jako číslo přidělené. Přesměrování je možné na telefonní číslo v jakékoliv veřejné telefonní síti, přesměrovaný provoz je zpoplatněn jako odchozí provoz do příslušného směru dle zvoleného cenového programu a Ceníku služby telefonní připojení, pokud není dohodnuto jinak. Přepočet čísla lze realizovat pouze v rámci sítě T-Mobile a cílové číslo musí náležet do stejného telefonního obvodu jako číslo přepočítávané, přepočítaný provoz není zpoplatněn cenou za provoz.
5. FaxScan – koncové zařízení pro připojení standardního faxového přístroje. Přístroj nelze používat pro hlasovou komunikaci.
6. Uživatelské jméno smí obsahovat pouze písmena a číslice.
7. Jednoduchá objednávka = přenesení jednoho čísla z analogové linky. Komplexní objednávka = přenesení sady (hlavní + MSN) nebo provolbové série čísel. 1 objednávka = 1 CAF.
8. Back-up hlasové služby lze realizovat pouze v případě, že se do kapacity zvolené přípojky s dostatečnou rezervou vejdou všechny kanály hlasové služby.
9. Ostatní doplňkové služby hlasové služby dle standardního nastavení, viz popis služby. Možno změnit příslušnou přílohou specifikace služby.
10. Zveřejnění údajů dle formuláře "Informace pro uveřejnění v telefonním seznamu" (bude vyplněn v průběhu procesu zřízení služby)
11. Omezení odchozích volání platné pro všechna telefonní čísla v příslušné lokalitě. Pro změnu nastavení ostatních doplňkových služeb vyplňte přílohu Specifikace služby Nastavení doplňkových telefonních služeb. Přehled všech doplňkových služeb a základní nastavení viz platný Popis služby IP komplet.
12. V současné době podporuje QoS pouze výrobce Apple a to pouze s telefony iPhone, které podporují volání přes Wi-Fi.

Účastník se zavazuje, že v termínu realizace této služby IP komplet zajistí na své náklady součinnost odpovědného zástupce za provoz a správu pobočkové ústředny, pokud požaduje její připojení k této službě IP komplet. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel nenese zodpovědnost za případné technické problémy pobočkové ústředny a za problémy této služby IP komplet s tím spojené (v takovém případě zejména účastníkovi nenáleží příslušné slevy nebo sjednané smluvní sankce SLA).

|  |
| --- |
| Poznámka: |