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	Nedílnou součástí soupisu prací je samostatná příloha "Vznik výkazu výměr" rozepisující výpočty množství jednotlivých položek.
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63 936 200,75
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	63 936 200,75
	
	
	
	
	
	13 426 602,16
	
	 

	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77 362 802,91
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	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63 936 200,75
	77 362 802,91
	

	
	SO 01
	
	PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM
	59 398 341,40
	71 871 993,09
	STA

	
	
	1.1
	
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST
	44 377 924,58
	53 697 288,74
	Soupis

	
	
	1.1a
	
	BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE
	2 513 191,92
	3 040 962,22
	Soupis

	
	
	1.2
	
	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
	767 870,36
	929 123,14
	Soupis

	
	
	1.3
	
	VZDUCHOTECHNIKA
	1 868 581,78
	2 260 983,95
	Soupis

	
	
	1.4
	
	VYTÁPĚNÍ
	2 898 773,52
	3 507 515,96
	Soupis

	
	
	1.5
	
	ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD
	4 595 134,69
	5 560 112,97
	Soupis

	
	
	1.6
	
	ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD
	1 894 757,47
	2 292 656,54
	Soupis

	
	
	1.7
	
	ELEKTROINSTALACE - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
	80 560,00
	97 477,60
	Soupis

	
	
	1.8
	
	MĚŘENÍ A REGULACE
	401 547,08
	485 871,97
	Soupis

	
	SO 101
	
	ZPEVNĚNÉ PLOCHY A TERÉNNÍ ÚPRAVY
	1 593 980,77
	1 928 716,73
	STA

	
	SO 103a
	
	PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
	195 864,80
	236 996,41
	STA

	
	SO 103b
	
	PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
	836 213,78
	1 011 818,67
	STA

	
	VRN
	
	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	1 911 800,00
	2 313 278,00
	STA
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	44 377 924,58
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	44 377 924,58
	
	
	21,00%
	9 319 364,16
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	53 697 288,74
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE
	
	
	 

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM
	
	
	 

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Místo:
	
	VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Datum:
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Projektant:
	ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK
	 

	Uchazeč:
	 
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	44 377 924,58
	 

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	17 764 292,20
	 

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	1 236 410,42
	 

	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	2 928 751,97
	 

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	5 091 936,61
	 

	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 148 756,76
	 

	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	2 911 527,71
	 

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	810 376,73
	 

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	636 532,00
	 

	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	26 613 632,38
	 

	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	1 350 937,36
	 

	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	921 385,97
	 

	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	2 013 084,08
	 

	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	1 448 108,48
	 

	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	1 278 107,16
	 

	
	    764 - Klempířské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	 
	1 575 999,40
	 

	
	    766 - Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	 
	2 565 142,60
	 

	
	    7661 - Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	 
	8 606 063,26
	 

	
	    7662 - Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot)
	 
	522 145,40
	 

	
	    767 - Zámečnické výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot, povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD)
	 
	916 237,50
	 

	
	    768.1 - Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	 
	 
	 
	88 213,20
	 

	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	87 693,94
	 

	
	    773 - Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot
	 
	 
	 
	553 063,27
	 

	
	    775 - Podlahy skládané
	 
	 
	 
	1 703 564,87
	 

	
	    776 - Podlahy povlakové vč. přesunu hmot
	 
	 
	 
	38 841,69
	 

	
	    777 - Podlahy lité
	 
	 
	 
	 
	1 016 922,48
	 

	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	126 773,21
	 

	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	593 484,18
	 

	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	106 524,33
	 

	
	    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy vč. přesunu hmot
	 
	 
	 
	47 700,00
	 

	
	    790 - Dopravní zařízení
	 
	 
	 
	1 053 640,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 


















	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Projektant:
	ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK

	Uchazeč:
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	44 377 924,58
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	17 764 292,20
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 236 410,42
	

	1
	K
	115101201.1
	Systém odvodnění stavební jámy vč. příp. zřízení odvodňovacích rýh, vyspádování jámy, provizorních šachet, odvodňovacího systému se záložním pohotovostním čerpadlem
	kpl
	1,000
	52 747,71
	52 747,71
	 

	2
	K
	115101201.2
	Čerpání vody ze stavební jámy (účtováno bude dle potvrzené evidence ve stavebním deníku)
	hod
	350,000
	64,91
	22 718,50
	 

	3
	K
	131301103.1
	Hloubení jam částečně zapažených (záporové pažení) a stupňovitých sešikmených rýh kolem objektů, popř. jiných výkopových prací v hornině tř. 1-6 dle geologického průzkumu vč. svislého přesunu výkopku a naložení na dopravní prostředek
	m3
	1 851,000
	238,41
	441 296,91
	 

	4
	K
	132201401.1
	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3-4 z uzavřeného nebo otevřeného prostoru vč. vyvezení před objekt a naložení přebytečné zeminy na dopravní prostředek
	m3
	115,383
	497,06
	57 352,27
	 

	5
	K
	139711101.1
	Vykopávky v uzavřených (polouzavřených) prostorách v hornině tř. 1 až 4 vč. vyvezení před objekt a naložení na dopravní prostředek
	m3
	528,122
	546,77
	288 761,27
	 

	6
	K
	162401102.1
	Vodorovné přemístění (předpoklad do 2000 m) výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 6 (mezideponie pro potřeby SO 101 a zásypy)
	m3
	2 525,768
	80,68
	203 778,96
	 

	7
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	31,263
	52,55
	1 642,87
	 

	8
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	1 234,755
	117,07
	144 552,77
	 

	9
	K
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	31,263
	503,53
	15 741,86
	 

	10
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	6,840
	634,38
	4 339,16
	 

	11
	M
	5833120.1
	vhodná dovezená zemina pro zásypy a obsypy kanalizace vč.naložení
	t
	12,312
	282,50
	3 478,14
	 

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	2 928 751,97
	

	12
	K
	212752213.1
	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu 50x90cm z kameniva fr.16-32, otevřený výkop
	m
	111,700
	584,70
	65 310,99
	 

	13
	K
	2127523.4
	Montáž a dodávka odvětrávacího potrubí radonu DN 80 mm se zaústěním na svislé odvětrání (do chrániček)
	m
	16,850
	1 033,40
	17 412,79
	 

	14
	K
	2127600.1
	Obalení drenáže geotextilií 300 g/m2
	m2
	312,760
	48,06
	15 031,25
	 

	15
	K
	273321511
	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	97,550
	2 753,35
	268 589,29
	 

	16
	K
	273351215
	Zřízení bednění stěn základových desek
	m2
	37,964
	743,86
	28 239,90
	 

	17
	K
	273351216
	Odstranění bednění stěn základových desek
	m2
	37,964
	201,76
	7 659,62
	 

	18
	K
	273361821
	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	13,811
	28 724,41
	396 712,83
	 

	19
	K
	274321511
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30
	m3
	126,820
	2 753,35
	349 179,85
	 

	20
	K
	274321611
	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	m3
	11,440
	2 878,24
	32 927,07
	 

	21
	K
	274351215
	Zřízení bednění stěn základových pasů
	m2
	371,640
	636,87
	236 686,37
	 

	22
	K
	274351216
	Odstranění bednění stěn základových pasů
	m2
	371,640
	195,65
	72 711,37
	 

	23
	K
	274361821
	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)
	t
	1,512
	28 724,41
	43 431,31
	 

	24
	K
	279311115.1
	Postupné podbetonování základového zdiva částečně vyztuženým betonem tř. C 25/30
	m3
	117,300
	4 379,22
	513 682,51
	 

	25
	K
	2744020.2
	Zřízení bednění stěn základových pasů pod původním objektem
	m2
	149,140
	646,25
	96 381,73
	 

	26
	K
	2744020.3
	Odstranění bednění stěn základových pasů pod původním objektem
	m2
	149,140
	178,34
	26 597,63
	 

	27
	K
	2744020.4
	Výztuž základových pasů pod původním objektem ze svařovaných sítí kari ohýbaných
	t
	8,978
	29 365,19
	263 640,68
	 

	28
	K
	2793214.2
	Příplatek na těsnící plechy (mezi ŽB pasem a základovou zdí)
	m
	169,500
	301,49
	51 102,56
	 

	29
	K
	2793214.3
	Příplatek na aplikaci bobtnavého pásku ve svislých sparách základových zdí
	m
	169,500
	351,26
	59 538,57
	 

	30
	K
	279321347
	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	6,290
	2 773,97
	17 448,27
	 

	31
	K
	2793213.1
	Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže - v pohledové kvalitě viditelných ploch PB2
	m3
	11,528
	3 076,51
	35 466,01
	 

	32
	K
	279351105
	Zřízení bednění základových zdí oboustranné
	m2
	192,900
	737,06
	142 178,87
	 

	33
	K
	279351106
	Odstranění bednění základových zdí oboustranné
	m2
	192,900
	185,38
	35 759,80
	 

	34
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	4,786
	28 878,73
	138 213,60
	 

	35
	K
	2794010.1
	Montáž a dodávka chrániček prostupů základů z PVC DN 100 mm
	m
	13,600
	472,47
	6 425,59
	 

	36
	K
	2794010.2
	Montáž a dodávka chrániček prostupů základů z PVC 200x200 - 250x250 mm
	m
	7,100
	1 186,41
	8 423,51
	 

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 091 936,61
	

	37
	K
	310237241.1
	Zazdívka otvorů vel. do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými různé tloušťky zdiva
	kus
	37,000
	381,76
	14 125,12
	 

	38
	K
	310237241.2
	Zazdívka malých otvorů, kapes, nik vel. do 0,1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými různé tloušťky zdiva
	m3
	3,000
	381,76
	1 145,28
	 

	39
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	4,017
	5 188,94
	20 843,97
	 

	40
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	14,460
	4 952,34
	71 610,84
	 

	41
	K
	311231116
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10
	m3
	18,912
	4 048,51
	76 565,42
	 

	42
	K
	311273223
	Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3
	m3
	2,303
	1 550,72
	3 571,31
	 

	43
	K
	311321411
	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže
	m3
	265,430
	2 811,75
	746 322,80
	 

	44
	K
	311351105
	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných
	m2
	2 130,560
	774,84
	1 650 843,11
	 

	45
	K
	311351106
	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných
	m2
	2 130,560
	180,90
	385 418,30
	 

	46
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	39,732
	28 907,17
	1 148 539,68
	 

	47
	K
	3413512.1
	Příplatek na zvýšenou kvalitu PB3 interiérového pohledového betonu stěn 
	m2
	275,724
	266,56
	73 496,99
	 

	48
	K
	314231129
	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 15
	m3
	12,659
	5 163,58
	65 365,76
	 

	49
	K
	3192023.1
	Vyrovnání nerovného povrchu smíšeného zdiva tl do 80 mm přizděním
	m2
	70,000
	238,00
	16 660,00
	 

	50
	K
	342241161
	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC
	m2
	62,663
	409,25
	25 644,83
	 

	51
	K
	342241162
	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC vč.systémových překladů
	m2
	136,424
	785,10
	107 106,48
	 

	52
	K
	342272148
	Příčky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	3,992
	460,67
	1 838,99
	 

	53
	K
	342273323
	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3
	m2
	52,368
	693,86
	36 336,06
	 

	54
	K
	342273523
	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč.systémových překladů
	m2
	3,380
	1 461,19
	4 938,82
	 

	55
	K
	346481112
	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem
	m2
	13,000
	458,17
	5 956,21
	 

	56
	K
	350000.2
	Montáž a dodávka OK  spojovacího krčku (výměra bez prořezu, bez pororoštů ), vč.povrchové úpravy
	kg
	1 529,100
	82,68
	126 425,99
	 

	57
	K
	350000.3
	Montáž a dodávka OK  zesílení zděného pilíře ocelovou bandáží (výměra bez prořezu), vč. povrchové úpravy
	kg
	83,990
	159,00
	13 354,41
	 

	58
	K
	350000.5
	Montáž a dodávka OK točitého schodiště mezi 1.PP a 1.NP ve stávajícím objektu (výměra bez prořezu ), vč. povrchové úpravy,pororoštů a zábradlí
	kg
	2 078,120
	190,80
	396 505,30
	 

	59
	K
	350000.10
	Montáž a dodávka statických táhel pro sepnutí objektu DN 20mm, vč. kotev, otvorů, zazdívek, povrchové úpravy
	m
	64,620
	1 537,00
	99 320,94
	 

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 148 756,76
	

	60
	K
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	178,130
	2 919,82
	520 107,54
	 

	61
	K
	41132242.4
	Stropy trámové na trapézovém plechu - spřahovací deska vč. systém. doplňků - ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	17,169
	2 968,35
	50 963,60
	 

	62
	K
	411351101
	Zřízení bednění stropů deskových
	m2
	906,122
	683,23
	619 089,73
	 

	63
	K
	411351102
	Odstranění bednění stropů deskových
	m2
	906,122
	181,10
	164 098,69
	 

	64
	K
	411354173
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
	m2
	778,400
	147,55
	114 852,92
	 

	65
	K
	411354174
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa
	m2
	778,400
	35,67
	27 765,53
	 

	66
	K
	411354239
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm
	m2
	216,610
	635,24
	137 599,34
	 

	67
	K
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	30,199
	28 840,88
	870 965,74
	 

	68
	K
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	2,318
	28 456,39
	65 961,91
	 

	69
	K
	413321414
	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	24,190
	2 912,50
	70 453,38
	 

	70
	K
	413351107
	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
	m2
	221,090
	633,82
	140 131,26
	 

	71
	K
	413351108
	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce
	m2
	221,090
	181,00
	40 017,29
	 

	72
	K
	413351213
	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa
	m2
	10,784
	556,72
	6 003,67
	 

	73
	K
	413351214
	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa
	m2
	10,784
	60,31
	650,38
	 

	74
	K
	413361821
	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505
	t
	3,630
	29 037,81
	105 407,25
	 

	75
	K
	4113512.1
	Příplatek na zvýšenou kvalitu PB3 interiérového pohledového betonu stropů a nosníků
	m2
	120,218
	266,56
	32 045,31
	 

	76
	K
	4113512.2
	Příplatek na obloukové bednění stropů 3.NP
	m2
	68,000
	707,07
	48 080,76
	 

	77
	K
	413941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12
	t
	0,286
	6 699,25
	1 915,99
	 

	78
	M
	130109700
	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=100 mm
	t
	0,315
	27 073,67
	8 528,21
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 20,90 kg/m
	
	
	
	
	

	79
	K
	413941125
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší
	t
	16,062
	5 758,33
	92 490,30
	 

	80
	M
	130109840
	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=240 mm
	t
	1,340
	29 265,87
	39 216,27
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 85,00 kg/m
	
	
	
	
	

	81
	M
	130109880
	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=280 mm
	t
	7,776
	26 744,84
	207 967,88
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 106,00 kg/m
	
	
	
	
	

	82
	M
	130107300
	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm
	t
	0,411
	30 361,97
	12 478,77
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 48,00 kg/m
	
	
	
	
	

	83
	M
	130107260
	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm
	t
	4,979
	29 156,26
	145 169,02
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 36,20 kg/m
	
	
	
	
	

	84
	M
	130107540
	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=220 mm
	t
	2,960
	27 950,55
	82 733,63
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Hmotnost: 26,90 kg/m
	
	
	
	
	

	85
	M
	13010936
	ocel profilová UPE 180 jakost 11 375
	t
	0,187
	28 717,82
	5 370,23
	 

	86
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	7,040
	2 901,26
	20 424,87
	 

	87
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	36,230
	667,32
	24 177,00
	 

	88
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	36,230
	176,04
	6 377,93
	 

	89
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,845
	28 806,08
	24 341,14
	 

	90
	K
	430321414
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	20,893
	3 841,72
	80 265,06
	 

	91
	K
	430361821
	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505
	t
	3,531
	41 308,84
	145 861,51
	 

	92
	K
	431351121
	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	137,884
	953,76
	131 508,24
	 

	93
	K
	431351122
	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m
	m2
	137,884
	176,04
	24 273,10
	 

	94
	K
	431351190.1
	Montáž a dodávka smykových trnů dilatací
	ks
	11,000
	2 772,34
	30 495,74
	 

	95
	K
	4351010.1
	Osazení a dodávka venkovních žulových pemrlovaných schodišťových bloků na připravený podklad (skladba 3C)
	m
	7,200
	2 804,16
	20 189,95
	 

	96
	K
	4351010.2
	Osazení a dodávka žulové podesty venkovního schodišťě tl.15cm
	m2
	2,400
	6 434,69
	15 443,26
	 

	97
	K
	4351010.3
	Osazení a dodávka žulové schodnice venkovního schodišťě vel. cca dl. 200cm, šíře 30cm, výška 20 - 30cm
	kus
	2,000
	7 667,18
	15 334,36
	 

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 911 527,71
	

	98
	K
	6116310.1
	Přespárování kleneb z vysoce porézní vápenné hydrofilní omítkové směsi s tepelněizolačním účinkem + tepelněizolační nátěr (nástřik) se zachováním struktury podkladu - režné zdivo bílou směsí
	m2
	81,167
	1 205,55
	97 850,88
	 

	99
	K
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy
	m2
	13,000
	327,61
	4 258,93
	 

	100
	K
	6121800.1
	Bioklimatická omítka na stěnách (stěrka 5 mm) - skladba S5, S10, S15, S20, S21
	m2
	122,937
	489,78
	60 212,08
	 

	101
	K
	6121800.2
	Sanační hydroizolace stěn na bázi práškové silikátové hmoty
	m2
	98,572
	706,36
	69 627,32
	 

	102
	K
	6121800.3
	Hydrofilní sanační omítka tepelně izolační + síťovina + minerální sulfátostálá silikátová stěrka - skladba S5, S10, S20, S21
	m2
	110,047
	967,44
	106 463,87
	 

	103
	K
	6121800.4
	Přespárování smíšeného zdiva stěn z vysoce porézní vápenné hydrofilní omítkové směsi s tepelněizolačním účinkem - skladba S5, S6, S8, S10, S20, S11, S12
	m2
	376,386
	488,83
	183 988,77
	 

	104
	K
	6121800.5
	Potažení stěn síťovinou (vč.dodávky) - skladba S15
	m2
	12,890
	199,42
	2 570,52
	 

	105
	K
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	157,320
	184,43
	29 014,53
	 

	106
	K
	6123411.1
	Sádrová gletovaná probarvená omítka dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	970,365
	384,25
	372 862,75
	 

	107
	K
	6126310.1
	Tepelněizolační nátěr (nástřik) se zachováním struktury podkladu - režné zdivo bílou směsí
	m2
	250,049
	679,12
	169 813,28
	 

	108
	K
	6127020.1
	Betonepoxidová stěrka na zdiivu vč. podkladu - cementové omítky a perlinky
	m2
	258,459
	536,44
	138 647,75
	 

	109
	K
	6127010.1
	Betonepoxidová stěrka na porobetonu vč.vyhlazeného podkladu (perlinka + tmel)
	m2
	89,964
	537,61
	48 365,55
	 

	110
	K
	61270630.1
	Betonepoxidová stěrka na přípraveném podkladu-na hladké omítce
	m2
	20,735
	294,57
	6 107,91
	 

	111
	K
	6221430.4
	Montáž a dodávka systémových lišt KZS (APU lišty, zakládací, rohové, nadokenní, dilatační atd.)
	m2
	361,452
	197,14
	71 256,65
	 

	112
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm
	m2
	401,676
	551,88
	221 676,95
	 

	113
	M
	283759520
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm
	m2
	350,073
	218,12
	76 357,92
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
	
	
	
	
	

	114
	M
	283764250
	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 160 mm
	m2
	59,636
	1 080,75
	64 451,61
	 

	115
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm
	bm
	176,348
	139,38
	24 579,38
	 

	116
	M
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	35,826
	27,29
	977,69
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,039 [W / m K]
	
	
	
	
	

	117
	K
	6223211.2
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně (lokální vyrovnání 0-20 mm, výměra = 100 % fasádní plochy
	m2
	394,748
	266,62
	105 247,71
	 

	118
	K
	6223220.1
	Sanační systémová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně vč.sanační hydroizolace na bázi systému vnitřního utěsnění, práškové silikátové i hydroizolační hmoty a prohozu cementovou maltou - pod jádrovou omítku dle skladby S 20, S 21 
	m2
	40,940
	694,55
	28 434,88
	 

	119
	K
	6223220.2
	Prohoz MC  svislé izolace + omítka venkovní hladká ze síranovzdorného cementu + sanační přísady  - skladba S 6, S 8, S 10 
	m2
	147,839
	406,68
	60 123,16
	 

	120
	K
	6225410.1
	Tenkovrstvá silikonsilikátová fasádní úprava v daných hrubostech a barevnosti  (viz PD) 
	m2
	362,448
	340,16
	123 290,31
	 

	121
	K
	6228000.1
	Cementová soklová stěrka fasády na KZS XPS 
	m2
	50,911
	531,76
	27 072,43
	 

	122
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná
	m3
	85,551
	3 261,01
	278 982,67
	 

	123
	K
	631311123
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
	m3
	8,500
	2 844,11
	24 174,94
	 

	124
	K
	631311125
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná
	m3
	1,886
	3 093,88
	5 835,06
	 

	125
	K
	631311127
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
	m3
	11,301
	3 281,20
	37 080,84
	 

	126
	K
	631311135
	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 - dilatovaná
	m3
	11,331
	3 020,16
	34 221,43
	 

	127
	K
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	84,714
	203,79
	17 263,87
	 

	128
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	30,795
	101,90
	3 138,01
	 

	129
	K
	631319175
	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	11,331
	50,95
	577,31
	 

	130
	K
	6313192.1
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm na bílý probarvený beton, protismykovou úpravu, spád a napojovací trny se systémovými prostupy
	m3
	11,301
	1 085,64
	12 268,82
	 

	131
	K
	631341134
	Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního liaporového LC 20/22
	m3
	10,979
	3 989,46
	43 800,28
	 

	132
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	11,015
	28 456,39
	313 447,14
	 

	133
	K
	635111241
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním
	m3
	22,010
	1 362,08
	29 979,38
	 

	134
	K
	635111242
	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním
	m3
	7,000
	1 310,27
	9 171,89
	 

	135
	K
	63520000
	Podkladní geotextilie separační 300g/m2 - pod podlahovým násypem
	m2
	161,403
	51,63
	8 333,24
	 

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	810 376,73
	

	136
	K
	941111112
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	1 043,478
	56,35
	58 799,99
	 

	137
	K
	941111212.1
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za pronájem po dobu potřebnou pro provedení prací
	m2
	1 043,478
	1,24
	1 293,91
	 

	138
	K
	941111812
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
	m2
	1 043,478
	43,21
	45 088,68
	 

	139
	K
	943211112.1
	Montáž, pronájem, demontáž pomocného lešení prostorového lehkého s podlahami v do 25 m
	m3
	787,381
	27,95
	22 007,30
	 

	140
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	899,260
	44,10
	39 657,37
	 

	141
	K
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	93,590
	60,40
	5 652,84
	 

	142
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	1 504,650
	78,01
	117 377,75
	 

	143
	K
	952901114
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
	m2
	148,000
	89,44
	13 237,12
	 

	144
	K
	953312122
	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm
	m2
	51,680
	190,75
	9 857,96
	 

	145
	K
	9533130.1
	Vyrovnání pracovních spar pomocí plechů (přechod hydroizolace mezi novým základem a původním objektem)
	m2
	4,080
	1 594,13
	6 504,05
	 

	146
	K
	9533150.1
	Soklová lišta z L profilu 30/20/2 mm (betonepoxidové a betonové povrchy) vč. povrchové úpravy
	m
	341,900
	696,44
	238 112,84
	 

	147
	K
	9533150.2
	Zafrézovaná lišta tl.2 mm výšky 30 mm (akustické a překližkové obklady) vč. povrchové úpravy
	m
	45,100
	339,20
	15 297,92
	 

	148
	K
	9800100.0
	Osazení a dodávka kotev ztužujícího věnce vč.závitových tyčí dl.0,7 m
	ks
	61,000
	689,00
	42 029,00
	 

	149
	K
	9800100.1
	Zednické výpomoci specialistům PSV - jinde neuvedené (účtováno dle pokynů investora)
	hod
	200,000
	314,80
	62 960,00
	 

	150
	K
	9800100.2
	Přenosný hasicí přístroj PHP práškových P6 s hasící schopností 21 A vč.instalace - viz PBŘ
	kus
	12,000
	2 650,00
	31 800,00
	 

	151
	K
	9800100.3
	Bezpečnostní a informační tabulky - viz PBŘ
	kus
	15,000
	1 060,00
	15 900,00
	 

	152
	K
	9800100.4
	Systém protipožárních těsnění prostupů vedení instalací konstrukcemi (u specialistů TZB samostatně neuvedené) a ostatních doplňků vyplývajících z pd PBŘ
	kus
	1,000
	84 800,00
	84 800,00
	 

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	636 532,00
	

	153
	K
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	3 008,754
	211,56
	636 532,00
	 

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	26 613 632,38
	

	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	1 350 937,36
	

	154
	K
	711111001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním
	m2
	596,045
	7,56
	4 506,10
	 

	155
	K
	711112001
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním
	m2
	647,379
	15,94
	10 319,22
	 

	156
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg
	t
	0,406
	62 150,00
	25 232,90
	 

	157
	K
	711112002
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým
	m2
	170,825
	17,51
	2 991,15
	 

	158
	M
	111631520.1
	lak asfaltový
	t
	0,077
	60 229,00
	4 637,63
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2. Pro vytvoření hydroizolační vrstvy, na napenetrovaný podklad jsou nutné nejméně 3 nátěry. Není vhodný na šikmé střechy a tam, kde je předpoklad vysokých teplot.
	
	
	
	
	

	159
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	1 192,090
	79,11
	94 306,24
	 

	160
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP vč.řádného utěsnění styků s vodorovnými izolacemi spodní stavby, popř.střechy
	m2
	1 294,758
	139,12
	180 126,73
	 

	161
	M
	628361100
	pás těžký asfaltovaný Al S 40 tl.5mm
	m2
	1 462,307
	109,61
	160 283,47
	 

	162
	M
	62852674
	pás modifikovaný SBS tl.5 mm
	m2
	1 462,307
	167,24
	244 556,22
	 

	163
	K
	7111430.1
	Vyztužení rohů a koutů izolačními pásy SBS v přechodech (vč.dodávky)
	m2
	64,738
	330,95
	21 425,04
	 

	164
	K
	7111614.1
	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu foliemi nopovými podlah, výška nopů 13 cm
	m2
	146,730
	196,60
	28 847,12
	 

	165
	K
	7111620.1
	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m - výška nopu 40 mm
	m2
	572,474
	477,14
	273 150,24
	 

	166
	K
	711491171
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní
	m2
	191,480
	28,33
	5 424,63
	 

	167
	K
	711491272
	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná
	m2
	657,887
	60,64
	39 894,27
	 

	168
	M
	693110620
	geotextilie netkaná 300 g/m2
	m2
	916,745
	25,99
	23 826,20
	 

	169
	M
	693110640
	geotextilie netkaná 500 g/m2
	m2
	102,496
	42,75
	4 381,70
	 

	170
	K
	7114920.1
	Těsnění a zaizolování prostupů instalací vně objektu
	kus
	5,000
	6 901,09
	34 505,45
	 

	171
	K
	7115000.1
	Montáž a dodávka svislé provětrávané izolace (fólie - iglů) výška nopů 7 cm
	m2
	70,833
	455,70
	32 278,60
	 

	172
	K
	7115000.2
	Montáž a dodávka vodorovné provětrávané izolace (fólie - iglů) výška nopů 13 cm
	m2
	255,952
	585,05
	149 744,72
	 

	173
	K
	998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	16,309
	643,80
	10 499,73
	 

	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	921 385,97
	

	174
	K
	712411101
	Provedení povlakové krytiny střech za studena nátěrem penetračním (ve sklonu od 0° do 90°)
	m2
	759,671
	19,08
	14 494,52
	 

	175
	M
	111631500
	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg
	t
	0,227
	58 300,00
	13 234,10
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín
	
	
	
	
	

	176
	K
	712441559
	Provedení povlakové krytiny střech pásy přitavením NAIP v plné ploše (od 0° do 90°)
	m2
	759,671
	148,40
	112 735,18
	 

	177
	M
	6283600.1
	pás těžký asfaltovaný s Al vložku tl.5 mm
	m2
	290,059
	143,10
	41 507,44
	 

	178
	M
	628526740
	pás modifikovaný SBS - parotěsná kontaktní zábrana tl.5 mm
	m2
	583,563
	156,88
	91 549,36
	 

	179
	K
	7124620.1
	Montáž a dodávka hydroizolační střešní krytiny z fóie PVC-PE tl.2 mm vč.systémových prvků a detailů
	m2
	323,330
	731,40
	236 483,56
	 

	180
	K
	7124620.3
	Montáž a dodávka kontaktní střešní (fasádní) fólie 
	m2
	846,834
	243,80
	206 458,13
	 

	181
	K
	7124620.5
	Montáž a dodávka kontaktní střešní parozábranové fólie
	m2
	396,493
	190,80
	75 650,86
	 

	182
	K
	712491171
	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní textilní vrstvy
	m2
	232,725
	26,50
	6 167,21
	 

	183
	K
	712491172
	Provedení povlakové krytiny střech do 30° ochranné textilní vrstvy
	m2
	252,225
	26,50
	6 683,96
	 

	184
	M
	693111990
	geotextilie 300 g/m2
	m2
	557,693
	24,38
	13 596,56
	 

	185
	K
	7124920.1
	Montáž a dodávka strukturované vodoakumulační a drenážní rohože vč.zádržného a protiusmykového systému - střecha
	m2
	107,160
	318,00
	34 076,88
	 

	186
	K
	7124920.3
	Rozprostření a dodávka extenzivního substrátu tl.110 mm pro byliny a trávy 
	m3
	11,788
	901,00
	10 620,99
	 

	187
	K
	7124920.4
	Montáž a dodávka ochranné vodoakumulační textilie
	m2
	107,160
	159,00
	17 038,44
	 

	188
	K
	7124930.4
	Montáž a dodávka nopové fólie výšky 40 mm
	m2
	19,500
	477,00
	9 301,50
	 

	189
	K
	998712103
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m
	t
	19,992
	1 590,00
	31 787,28
	 

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	2 013 084,08
	

	190
	K
	713121111
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
	m2
	1 276,706
	18,89
	24 116,98
	 

	191
	M
	2837610.1
	deska podlahová z extrudovaného polystyrénu XPS tl.100 mm
	m2
	272,358
	548,05
	149 265,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,036 [W / m K]
	
	
	
	
	

	192
	M
	2830020.1
	deska podlahová z extrudovaného polystyrénu XPS  tl.140 mm
	m2
	277,848
	854,96
	237 548,93
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,036 [W / m K]
	
	
	
	
	

	193
	M
	2837567.1
	deska pro kročejový útlum z elastifikovaného pěnového polystyrénu tl.40 mm
	m2
	471,077
	28,83
	13 581,15
	 

	194
	M
	2837567.5
	deska pro kročejový útlum z elastifikovaného pěnového polystyrénu tl.60 mm
	m2
	280,957
	57,44
	16 138,17
	 

	195
	K
	7131311
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	383,930
	167,27
	64 219,97
	 

	196
	M
	631481410
	deska minerální izolační tl. 200 mm
	m2
	391,609
	305,10
	119 479,91
	 

	197
	K
	713131145
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek ( popř.s kotvením )
	m2
	485,691
	112,37
	54 577,10
	 

	198
	M
	2837635.1
	deska  polystyrénová izolační  XPS 100 mm - pod úroveň ÚT
	m2
	95,875
	177,57
	17 024,52
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]
	
	
	
	
	

	199
	M
	2837635.2
	deska  polystyrénová izolační  XPS 150 mm - pod úroveň ÚT
	m2
	61,920
	222,51
	13 777,82
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]
	
	
	
	
	

	200
	M
	2837635.3
	deska  polystyrénová izolační  XPS 200 mm - pod úroveň ÚT
	m2
	337,610
	383,64
	129 520,70
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]
	
	
	
	
	

	201
	K
	713141135
	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	1 474,383
	116,60
	171 913,06
	 

	202
	M
	283764220
	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 100 mm
	m2
	378,756
	328,60
	124 459,22
	 

	203
	M
	283764240
	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 140 mm
	m2
	51,597
	417,64
	21 548,97
	 

	204
	M
	283764230
	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 120 mm
	m2
	109,303
	365,70
	39 972,11
	 

	205
	M
	2837643.1
	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 150 mm
	m2
	19,890
	498,20
	9 909,20
	 

	206
	M
	631481560
	deska minerální izolační tl. 140 mm
	m2
	169,059
	222,60
	37 632,53
	 

	207
	M
	631481540
	deska minerální izolační tl. 100 mm
	m2
	135,478
	185,50
	25 131,17
	 

	208
	M
	6314816.1
	deska minerální izolační tl. 150 mm
	m2
	319,893
	243,80
	77 989,91
	 

	209
	M
	631481410
	deska minerální izolační tl. 200 mm
	m2
	319,893
	286,20
	91 553,38
	 

	210
	K
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	1 372,574
	7,87
	10 802,16
	 

	211
	M
	283231500
	fólie separační PE bal. 100 m2
	m2
	1 498,325
	27,40
	41 054,11
	 

	212
	K
	7135115.1
	Protipožární obklad SDK + protipožární nátěr, odolnost 60 R vč.dodávky
	m2
	327,956
	1 113,00
	365 015,03
	 

	213
	K
	7135115.2
	Protipožární nátěr dřevěné konstrukce viditelných prvků, odolnost 60 R vč.dodávky
	m2
	282,080
	477,00
	134 552,16
	 

	214
	K
	998713103
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	t
	22,145
	1 007,00
	22 300,02
	 

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	1 448 108,48
	

	215
	K
	762131124
	Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz
	m2
	383,930
	190,80
	73 253,84
	 

	216
	M
	6051511.1
	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované
	m3
	9,951
	6 890,00
	68 562,39
	 

	217
	K
	762195000
	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn
	m3
	9,264
	901,00
	8 346,86
	 

	218
	K
	762332131
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	m
	283,200
	265,00
	75 048,00
	 

	219
	K
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
	m
	184,050
	307,40
	56 576,97
	 

	220
	K
	762332133
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2
	m
	437,260
	339,20
	148 318,59
	 

	221
	K
	762332134
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	93,140
	413,40
	38 504,08
	 

	222
	M
	605111660
	řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I.
	m3
	20,612
	9 010,00
	185 714,12
	 

	223
	M
	6051120.1
	řezivo listnaté (dub) hranol délka 4 - 6 m jakost I.
	m3
	1,536
	40 280,00
	61 870,08
	 

	224
	K
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz
	m2
	520,009
	159,00
	82 681,43
	 

	225
	M
	6051511.1
	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm impregnované
	m3
	13,728
	6 890,00
	94 585,92
	 

	226
	K
	7623422.1
	Montáž laťování na střechách jednoduchých ve sklonu od 0° do 90° v osové vzdálenosti do 50 cm vč.Al distančních příponek (předpoklad 7 ks/m2)
	m2
	123,516
	201,40
	24 876,12
	 

	227
	K
	7623422.2
	Montáž laťování na fasádě v osové vzdálenosti do 50 cm vč.Al distančních příponek (předpoklad 7 ks/m2)
	m2
	383,930
	243,80
	93 602,13
	 

	228
	K
	762342441
	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60°
	m
	475,792
	33,92
	16 138,86
	 

	229
	M
	605141140
	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m
	m3
	3,935
	7 950,00
	31 283,25
	 

	230
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	39,845
	1 007,00
	40 123,92
	 

	231
	K
	7624010.1
	Příplatek na kotvení pozednic
	m
	17,400
	212,00
	3 688,80
	 

	232
	K
	7624020.1
	Příplatek na šetrnou demontáž prvků krovu (bez rozdílu profilu)
	m
	242,770
	318,00
	77 200,86
	 

	233
	K
	762511266
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných
	m2
	53,320
	371,00
	19 781,72
	 

	234
	K
	7629560.1
	Montáž a dodávka konstrukce pódia jeviště z impregnovaných hranolů 100/100 - 120mm - viz rozpis statika bez prořezu - půdorys 36m2, výška 70cm
	m3
	4,540
	41 340,00
	187 683,60
	 

	235
	K
	7629570.1
	Montáž a dodávka roštu ze smrkových latí 60/40 mm impregnovaných s protipožárním nátěrem
	m2
	53,320
	371,00
	19 781,72
	 

	236
	K
	998762103
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	t
	31,828
	1 272,00
	40 485,22
	 

	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	1 278 107,16
	

	237
	K
	7631214.1
	Stěna předsazená z cementotřískových desek tl.18 mm na systémových profilech tl.50 mm 
	m2
	7,736
	795,00
	6 150,12
	 

	238
	K
	763121435
	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI EI 15
	m2
	28,000
	577,70
	16 175,60
	 

	239
	K
	763121453
	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45
	m2
	26,120
	731,40
	19 104,17
	 

	240
	K
	7631314.1
	Podhled desky cementotřískové tl.18 mm bez TI spodní kce profil CD+UD
	m2
	7,500
	1 219,00
	9 142,50
	 

	241
	K
	7631314.21
	Podhled desky cementotřískové tl.16 mm bez TI spodní kce profil CD+UD
	m2
	95,090
	1 166,00
	110 874,94
	 

	242
	K
	7631314.3
	Podhled dřevěný z překližky vč.olejové finální povrchové úpravy a systémové nosné konstrukce a doplňků
	m2
	71,120
	901,00
	64 079,12
	 

	243
	K
	7631314.4
	Podhled dřevěný akustický perforovaný vč.finální povrchové úpravy a systémové nosné konstrukce a doplňků
	m2
	269,607
	1 219,00
	328 650,93
	 

	244
	K
	7631314.5
	Podhled z dřevotřískových desek OSB 3 tl.min.20 mm vč.podkladu
	m2
	66,430
	1 007,00
	66 895,01
	 

	245
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	89,133
	625,40
	55 743,78
	 

	246
	K
	7631315.1
	Příplatek na ohýbané impregnované desky SDK podhledů
	m2
	52,213
	47,70
	2 490,56
	 

	247
	K
	763131431
	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	583,690
	641,30
	374 320,40
	 

	248
	K
	763131451
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	39,130
	657,20
	25 716,24
	 

	249
	K
	763131751.1
	Montáž a dodávka parotěsné zábrany do SDK podhledu
	m2
	171,830
	58,30
	10 017,69
	 

	250
	K
	7631350.1
	Příplatek na stínovou drážku SDK podhledů
	m
	502,938
	233,20
	117 285,14
	 

	251
	K
	7631500.1
	Montáž a dodávka akustické příčky s izolací 10 cm (akustický obklad viz samostatná položka)
	m2
	33,600
	1 007,00
	33 835,20
	 

	252
	K
	998763303
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m
	t
	23,664
	1 590,00
	37 625,76
	 

	
	D
	764
	Klempířské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	1 575 999,40
	

	253
	K
	7641214.1
	Krytina střechy obloukové s přechodem na stěnový obklad z falcovaného Al plechu tl.0,7 mm - skladba10 (výrobek K50)
	m2
	66,411
	1 961,00
	130 231,97
	 

	254
	K
	7641214.3
	Fasádní obklad - krytina z falcovaného Al plechu tl.0,7 mm - skladba S19 (výrobek K50)
	m2
	383,930
	1 653,60
	634 866,65
	 

	255
	K
	7641230.1
	Krytina střechy z kosočtvercových šablon (imitace břidlice) sklonu do 60° (bez mansard)
	m2
	313,621
	689,00
	216 084,87
	 

	256
	K
	7641240.1
	Krytina střechy mansard z kosočtvercových šablon (imitace břidlice)
	m2
	82,872
	731,40
	60 612,58
	 

	257
	K
	K1
	parapet anglického dvorku, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,240
	413,40
	512,62
	 

	258
	K
	K2
	okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	16,070
	371,00
	5 961,97
	 

	259
	K
	K3
	dešťový svod, průměr 100 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	14,300
	720,80
	10 307,44
	 

	260
	K
	K4
	okenní okapnice, rozvinutá šířka 110 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	14,730
	413,40
	6 089,38
	 

	261
	K
	K5
	nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 130 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	14,830
	371,00
	5 501,93
	 

	262
	K
	K6
	okapnice soklu, rozvinutá šířka 250 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	41,100
	434,60
	17 862,06
	 

	263
	K
	K8
	okenní parapet, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	12,760
	402,80
	5 139,73
	 

	264
	K
	K10
	okenní parapet, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,920
	413,40
	793,73
	 

	265
	K
	K14
	okapnice u knihovny perforování plechu, rozvinutá šířka 210 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,200
	339,20
	3 459,84
	 

	266
	K
	K15
	naddveřní okapnice, rozvinutá šířka 210 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	0,960
	371,00
	356,16
	 

	267
	K
	K16
	okapnice žb stěny, rozvinutá šířka 180 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	18,250
	371,00
	6 770,75
	 

	268
	K
	K18
	dešťový svod, rozvinutá šířka 340 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	8,000
	445,20
	3 561,60
	 

	269
	K
	K19
	okapnice PS/RE, rozvinutá šířka 110 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	0,700
	328,60
	230,02
	 

	270
	K
	K20
	okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,000
	371,00
	3 710,00
	 

	271
	K
	K21
	nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	13,000
	371,00
	4 823,00
	 

	272
	K
	K22
	okapnice, rozvinutá šířka 160 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,000
	381,60
	3 816,00
	 

	273
	K
	K23
	nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 160 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	13,800
	381,60
	5 266,08
	 

	274
	K
	K24
	žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 560 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm
	m
	14,000
	561,80
	7 865,20
	 

	275
	K
	K25
	nadokenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	13,000
	371,00
	4 823,00
	 

	276
	K
	K26
	oplechování římsy, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	14,150
	519,40
	7 349,51
	 

	277
	K
	K27
	oplechování římsy, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	11,800
	519,40
	6 128,92
	 

	278
	K
	K28
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	37,200
	371,00
	13 801,20
	 

	279
	K
	K29
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 300 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	37,200
	434,60
	16 167,12
	 

	280
	K
	K30
	závětrná lišta - mansarda, rozvinutá šířka 230 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	13,400
	413,40
	5 539,56
	 

	281
	K
	K31
	okapnice spojovacího můstku, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	13,000
	434,60
	5 649,80
	 

	282
	K
	K32
	lemování přední, rozvinutá šířka 150 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	4,400
	371,00
	1 632,40
	 

	283
	K
	K33
	lemování přední, rozvinutá šířka 150 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	6,500
	371,00
	2 411,50
	 

	284
	K
	K34
	lemování přední, rozvinutá šířka 150 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	9,300
	371,00
	3 450,30
	 

	285
	K
	K35
	lemování boční, rozvinutá šířka 240 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	19,500
	445,20
	8 681,40
	 

	286
	K
	K36
	lemování boční, rozvinutá šířka 240 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	5,400
	445,20
	2 404,08
	 

	287
	K
	K37
	oplechování, rozvinutá šířka 850 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,240
	985,80
	1 222,39
	 

	288
	K
	K38
	nástřešní žlab - mansarda, rozvinutá šířka 530 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm
	m
	37,220
	1 272,00
	47 343,84
	 

	289
	K
	K39
	okenní parapet, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	15,990
	371,00
	5 932,29
	 

	290
	K
	K41
	dešťový svod, průměr 100 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	5,700
	689,00
	3 927,30
	 

	291
	K
	K42
	dešťový svod, průměr 100 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,400
	689,00
	964,60
	 

	292
	K
	K43
	závětrná lišta vikýřů, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	5,400
	519,40
	2 804,76
	 

	293
	K
	K44
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 350 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	9,300
	445,20
	4 140,36
	 

	294
	K
	K45
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	9,300
	413,40
	3 844,62
	 

	295
	K
	K46
	podokapní žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 385 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm
	m
	9,300
	561,80
	5 224,74
	 

	296
	K
	K47
	okapnice, rozvinutá šířka 250 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	14,000
	339,20
	4 748,80
	 

	297
	K
	K48
	žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 390 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm
	m
	14,000
	1 272,00
	17 808,00
	 

	298
	K
	K49
	okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,500
	371,00
	3 895,50
	 

	299
	K
	K51
	dešťový svod, rozvinutá šířka 550 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	11,900
	689,00
	8 199,10
	 

	300
	K
	K52
	okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	301
	K
	K53
	závětrná lišta, rozvinutá šířka 450 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	14,100
	519,40
	7 323,54
	 

	302
	K
	K54
	závětrná lišta, rozvinutá šířka 450 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	36,200
	519,40
	18 802,28
	 

	303
	K
	K55
	okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	2,500
	371,00
	927,50
	 

	304
	K
	K56
	okenní okapnice, rozvinutá šířka 140 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	4,900
	371,00
	1 817,90
	 

	305
	K
	K57
	okapnice, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	4,380
	445,20
	1 949,98
	 

	306
	K
	K58
	okapnice, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	24,200
	371,00
	8 978,20
	 

	307
	K
	K59
	okapnice, rozvinutá šířka 490 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	34,200
	561,80
	19 213,56
	 

	308
	K
	K60
	nástřešní žlab včetně bočnic, rozvinutá šířka 530 mm, barvený hliníkový plech tl. 1 mm
	m
	23,000
	1 272,00
	29 256,00
	 

	309
	K
	K61
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,000
	371,00
	3 710,00
	 

	310
	K
	K62
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 300 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,000
	455,80
	4 558,00
	 

	311
	K
	K63
	oplechování, rozvinutá šířka 1230 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	8,100
	1 272,00
	10 303,20
	 

	312
	K
	K64
	oplechování nároží, rozvinutá šířka 260 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	34,000
	413,40
	14 055,60
	 

	313
	K
	K65
	okapnice, rozvinutá šířka 360 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	8,800
	561,80
	4 943,84
	 

	314
	K
	K66
	úžlabí, rozvinutá šířka 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	9,000
	593,60
	5 342,40
	 

	315
	K
	K67
	hřeben, rozvinutá šířka 230 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	3,200
	371,00
	1 187,20
	 

	316
	K
	K68
	lemování boční, rozvinutá šířka 280 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	6,680
	371,00
	2 478,28
	 

	317
	K
	K69
	okapnice, rozvinutá šířka 92 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	8,100
	339,20
	2 747,52
	 

	318
	K
	K70
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 170 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	8,800
	371,00
	3 264,80
	 

	319
	K
	K71
	střešní okapnice, rozvinutá šířka 300 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	8,800
	445,20
	3 917,76
	 

	320
	K
	K72
	střešní sněhová zábrana, dvoutrubková (kotvící profily + 2 řady trubek), barvený hliníkový plech tl. 5 mm
	m
	51,850
	1 166,00
	60 457,10
	 

	321
	K
	K72a
	střešní sněhová zábrana, dvoutrubková (kotvící profily + 2 řady trubek), barvený hliníkový plech tl. 5 mm
	m
	28,000
	1 166,00
	32 648,00
	 

	322
	K
	K73
	oplechování komínu, rozvinutá šířka 360 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	3,400
	477,00
	1 621,80
	 

	323
	K
	K74
	oplechování komínu, rozvinutá šířka 320 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	3,120
	445,20
	1 389,02
	 

	324
	K
	K75
	oplechování komínu, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	3,120
	413,40
	1 289,81
	 

	325
	K
	K76
	oplechování komínu, rozvinutá šířka 360 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	10,000
	371,00
	3 710,00
	 

	326
	K
	K77
	oplechování komínu, rozvinutá šířka 320 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,660
	371,00
	615,86
	 

	327
	K
	K78
	oplechování komínu, rozvinutá šířka 290 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,660
	371,00
	615,86
	 

	328
	K
	K79
	oplechování střešního okna, rozvinutá šířka 200 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	4,600
	371,00
	1 706,60
	 

	329
	K
	K80
	oplechování střešního okna, rozvinutá šířka 220 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	m
	1,800
	413,40
	744,12
	 

	330
	K
	K81
	oplechování prostupu větracího potrubí, dle systémového řešení střešní krytiny, profil 160 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	kus
	2,000
	1 272,00
	2 544,00
	 

	331
	K
	K82
	oplechování prostupu větracího potrubí, dle systémového řešení střešní krytiny, profil 400 mm, barvený hliníkový plech tl. 0,7 mm
	kus
	1,000
	1 590,00
	1 590,00
	 

	
	D
	766
	Truhlářské výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot a povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD
	2 565 142,60
	

	332
	K
	766121010.1
	Dřevěný obklad stěn březovou překližkou tl.15 mm vč. podkladního roštu a finální povrchové úpravy a s minerální vatou tl.20mm  (montáž a dodávka)
	m2
	147,600
	689,00
	101 696,40
	 

	333
	K
	766121010.2
	Dřevěný obklad akustický perforovaný stěn březovou překližkou tl.15 mm s finální povrchovou úpravou vč. podkladního roštu a minerální vlny s tkaninou tl.40mm (montáž a dodávka)
	m2
	191,500
	901,00
	172 541,50
	 

	334
	K
	766121010.4
	Příplatek na aplikaci magnetické samolepící fólie překližkového obkladu
	m2
	9,739
	159,00
	1 548,50
	 

	335
	K
	766121010.5
	Montáž a dodávka dřevěného laťového obkladu ze severského smrku 40/40 mm vč.laťování, impregnace, kotvení a difúzní fólie
	m2
	8,970
	1 060,00
	9 508,20
	 

	336
	K
	T1
	kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 1200x600x850 mm, vestavěná lednice, koš
	kus
	1,000
	47 700,00
	47 700,00
	 

	337
	K
	T2
	kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 2110x600x2400 mm, vestavěná el. trouba, sklokeramická deska, koš
	kus
	1,000
	90 100,00
	90 100,00
	 

	338
	K
	T3
	kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 1800x600x850 mm,  sklokeramická deska
	kus
	1,000
	79 500,00
	79 500,00
	 

	339
	K
	T4
	kuchyňka se spodními a horními skříňkami, vel. 1370x600x850 mm, sklokeramická deska, vestavěná lednice
	kus
	1,000
	68 900,00
	68 900,00
	 

	340
	K
	T5
	deska na umyvadlo z voděodolné překližky tl. 18 mm, vel. 1450x500x150 mm
	kus
	1,000
	20 034,00
	20 034,00
	 

	341
	K
	T8
	deska na umyvadlo z voděodolné překližky tl. 18 mm, vel. 1250x500x150 mm
	kus
	1,000
	18 020,00
	18 020,00
	 

	342
	K
	T9
	deska na umyvadlo z voděodolné překližky tl. 18 mm, vel. 1965x500x150 mm
	kus
	1,000
	26 500,00
	26 500,00
	 

	343
	K
	T10
	kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1300x820x270 mm
	kus
	11,000
	6 890,00
	75 790,00
	 

	344
	K
	T11
	kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1100x980x270 mm
	kus
	2,000
	5 830,00
	11 660,00
	 

	345
	K
	T12
	kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 880x1070x270 mm
	kus
	2,000
	4 770,00
	9 540,00
	 

	346
	K
	T13
	kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1270x740x270 mm
	kus
	7,000
	6 360,00
	44 520,00
	 

	347
	K
	T14
	kryt otopného tělesa z dýhované překližky tl. 15 mm s vyfrézovanými otvory, vel. 1950x680x250 mm
	kus
	1,000
	8 268,00
	8 268,00
	 

	348
	K
	T15
	šatní a pokladní pult tvaru L z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem, vel. (3500+1450)x1850x750 mm
	kus
	1,000
	51 410,00
	51 410,00
	 

	349
	K
	T16
	barový pult s kuchyňskou linkou z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem,, vel. 2200x650x1100 mm, vestavěná lednice
	kus
	1,000
	90 100,00
	90 100,00
	 

	350
	K
	T17
	centrální pult z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem,, vel. 2400x700x1200 mm
	kus
	1,000
	68 900,00
	68 900,00
	 

	351
	K
	T18
	pultový stůl z dýhované překližky tl. 18 mm s ocelovým soklovým plechem,, vel. 2500x600x750 mm
	kus
	1,000
	61 480,00
	61 480,00
	 

	352
	K
	T19
	vyrovnávací schod z dýhované překližky tl. 18 mm vel. 800x330x410 mm
	kus
	1,000
	5 300,00
	5 300,00
	 

	353
	K
	T20
	schody (2 stupně) na podium z dýhované překližky tl. 18 mm vel. 950x520x410 mm
	kus
	1,000
	10 600,00
	10 600,00
	 

	354
	K
	T21
	obklad niky a parapetu okna, schodnice z dýhované překližky tl. 18 mm na dřevěných špalcích, vel. 5600x480 mm vč.nosné konstrukce a spojů
	kus
	1,000
	12 720,00
	12 720,00
	 

	355
	K
	T22
	zvýšená paluba z dýhované překližky tl. 18 mm na dřevěné kce z latí 40/60 mm, vel. 1260x1080x740 mm
	kus
	2,000
	3 445,00
	6 890,00
	 

	356
	K
	T23
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x420x94 mm
	kus
	1,000
	3 816,00
	3 816,00
	 

	357
	K
	T24
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x405x100 mm
	kus
	1,000
	3 710,00
	3 710,00
	 

	358
	K
	T25
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x385x110 mm
	kus
	1,000
	3 604,00
	3 604,00
	 

	359
	K
	T26
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x370x120 mm
	kus
	1,000
	3 604,00
	3 604,00
	 

	360
	K
	T27
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x360x130 mm
	kus
	1,000
	3 604,00
	3 604,00
	 

	361
	K
	T28
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x350x140 mm
	kus
	1,000
	3 604,00
	3 604,00
	 

	362
	K
	T29
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x340x145 mm
	kus
	1,000
	3 604,00
	3 604,00
	 

	363
	K
	T30
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 800x330x150 mm
	kus
	1,000
	3 604,00
	3 604,00
	 

	364
	K
	T31
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1870x330x150 mm
	kus
	1,000
	4 770,00
	4 770,00
	 

	365
	K
	T32
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1750x340x145 mm
	kus
	1,000
	4 558,00
	4 558,00
	 

	366
	K
	T33
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1635x350x140 mm
	kus
	1,000
	4 452,00
	4 452,00
	 

	367
	K
	T34
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1520x360x130 mm
	kus
	1,000
	4 346,00
	4 346,00
	 

	368
	K
	T35
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1405x370x120 mm
	kus
	1,000
	4 240,00
	4 240,00
	 

	369
	K
	T36
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1290x385x110 mm
	kus
	1,000
	4 240,00
	4 240,00
	 

	370
	K
	T37
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1170x405x100 mm
	kus
	1,000
	4 240,00
	4 240,00
	 

	371
	K
	T38
	vyrovnávací schod  z voděodolné dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1055x420x95 mm
	kus
	1,000
	4 240,00
	4 240,00
	 

	372
	K
	T40
	vestavěný stůl (pracovní deska) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1000x500x750 mm
	kus
	1,000
	4 240,00
	4 240,00
	 

	373
	K
	T41
	vestavěný stůl (pracovní deska) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1200x550x750 mm
	kus
	1,000
	4 240,00
	4 240,00
	 

	374
	K
	T43
	vestavěný stůl se zvýšeným čelem (pracovní deska, čelo a nohy) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 4600x400x1000 mm
	kus
	6,000
	31 800,00
	190 800,00
	 

	375
	K
	T45
	pult režie (pracovní deska, bočnice a zadní deska) z dýhované překližky tl. 18 mm, vel. 1200x500x1350 mm
	kus
	1,000
	21 200,00
	21 200,00
	 

	376
	K
	T46
	vestavěná skříň z překližky tl. 18 mm s háčky a poličkou, vel. 500x290x2300 mm
	kus
	1,000
	10 600,00
	10 600,00
	 

	551
	K
	T47
	polička z překližky tl. 18 mm s uzavíratelnými 5ti skříňkami a soklem z plechu 50/2 mm, vel. 300x3315x2610 mm
	kus
	1,000
	30 740,00
	30 740,00
	 

	552
	K
	T48
	polička z překližky tl. 18 mm s uzavíratelnými 5ti skříňkami a soklem z plechu 50/2 mm, vel. 340x4345x2200 mm
	kus
	1,000
	33 920,00
	33 920,00
	 

	377
	K
	T52
	lavice z překližky tl. 18 mm s poličkou a soklem z plechu 50/2 mm, vel. 468x2260x2300 mm
	kus
	1,000
	19 080,00
	19 080,00
	 

	378
	K
	T53
	dveře do prostoru niky pro silnoproud a slaboproud z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 680x2300 mm
	kus
	1,000
	10 600,00
	10 600,00
	 

	553
	K
	T54
	skříňka z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 450x3000x2600 mm, s dvířky
	kus
	2,000
	12 720,00
	25 440,00
	 

	379
	K
	T55
	polička z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 600x1800x3515 mm
	kus
	1,000
	10 600,00
	10 600,00
	 

	380
	K
	T57
	obložení kovových skříněk z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu 50/2 mm, vel. 550x2650x1776 mm
	kus
	1,000
	8 480,00
	8 480,00
	 

	381
	K
	T61
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 6000(2418)x3488x300 mm
	kus
	1,000
	58 300,00
	58 300,00
	 

	382
	K
	T62
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7100x1188x300 mm
	kus
	2,000
	37 100,00
	74 200,00
	 

	383
	K
	T63
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7100x6000(4491)x300 mm, vč.Gravírovaného nápisu "KNIHOVNA VRATISLAVICE"
	kus
	1,000
	47 700,00
	47 700,00
	 

	384
	K
	T64
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 5400x2548x300 mm
	kus
	1,000
	46 640,00
	46 640,00
	 

	385
	K
	T65
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7700x2548x300 mm
	kus
	1,000
	79 500,00
	79 500,00
	 

	386
	K
	T66
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2900x2548x300 mm
	kus
	1,000
	37 100,00
	37 100,00
	 

	387
	K
	T67
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2900x2548x300 mm
	kus
	1,000
	37 100,00
	37 100,00
	 

	388
	K
	T68
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2650x2548x300 mm
	kus
	1,000
	37 100,00
	37 100,00
	 

	389
	K
	T69
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2009x2548x300 mm
	kus
	1,000
	31 800,00
	31 800,00
	 

	390
	K
	T70
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 5400x2548x300 mm
	kus
	1,000
	58 300,00
	58 300,00
	 

	391
	K
	T71
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 7700x828x300 mm
	kus
	1,000
	79 500,00
	79 500,00
	 

	392
	K
	T72
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 4200x2300x300 mm
	kus
	1,000
	47 700,00
	47 700,00
	 

	393
	K
	T73
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2418x2300x300 mm
	kus
	1,000
	31 800,00
	31 800,00
	 

	394
	K
	T74
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2009x2300x300 mm
	kus
	1,000
	31 800,00
	31 800,00
	 

	554
	K
	T75
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 2009x2548x300 mm
	kus
	1,000
	31 800,00
	31 800,00
	 

	555
	K
	T76
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3000x2650x250 mm
	kus
	1,000
	31 800,00
	31 800,00
	 

	395
	K
	T77
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3000x2650x250 mm
	kus
	2,000
	31 800,00
	63 600,00
	 

	396
	K
	T78
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm
	kus
	1,000
	42 400,00
	42 400,00
	 

	397
	K
	T79
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm
	kus
	1,000
	42 400,00
	42 400,00
	 

	398
	K
	T80
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm
	kus
	1,000
	42 400,00
	42 400,00
	 

	399
	K
	T81
	vestavěná otevřená regálová skříň na knihy s policemi bez zad z překližky tl. 18 mm a soklu z plechu, vel. 3740x2650x300 mm
	kus
	1,000
	42 400,00
	42 400,00
	 

	400
	K
	T82
	vestavěné terasové schodiště na šikmé žb desce z překližky tl. 18 mm (4 stupně s výškou 450 mm k sezení),vel. 3300x3400x1800 mm
	kus
	1,000
	42 400,00
	42 400,00
	 

	
	D
	7661
	Výplně otvorů (povrch.úprava, zárubně/rámy, doplňky, viz"Výpis výplní otvorů", mtž a dod, přes.hmot)
	8 606 063,26
	

	401
	K
	D1
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 700/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové
	ks
	1,000
	25 232,24
	25 232,24
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 700/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové
	
	
	
	
	

	402
	K
	D2
	dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké dýhované překližkou tl. 4 mm, rozměry 850/2750
	ks
	1,000
	26 992,90
	26 992,90
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké dýhované překližkou tl. 4 mm, rozměry 850/2750
	
	
	
	
	

	403
	K
	D3
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové
	ks
	1,000
	25 762,24
	25 762,24
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové
	
	
	
	
	

	404
	K
	D4
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové pro reverzní dveře
	ks
	1,000
	30 511,04
	30 511,04
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň skrytá v obkladu bezfalcové pro reverzní dveře
	
	
	
	
	

	405
	K
	D5
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně
	ks
	1,000
	26 832,84
	26 832,84
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, rozměry 800/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně
	
	
	
	
	

	406
	K
	D6
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně akustické dveře, rozměry 900/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně
	ks
	1,000
	29 164,84
	29 164,84
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně akustické dveře, rozměry 900/2300rámová dřevěná zárubeň reverzní otvírání křídla do zárubně
	
	
	
	
	

	407
	K
	D7
	akustické dveře plné hladké s akustickou výplní 42 dB, rozměry 595/1800rámová ocelová zárubeň
	ks
	1,000
	13 467,30
	13 467,30
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
akustické dveře plné hladké s akustickou výplní 42 dB, rozměry 595/1800rámová ocelová zárubeň
	
	
	
	
	

	408
	K
	D8
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 1380/2300bez zárubně
	ks
	1,000
	50 880,00
	50 880,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, rozměry 1380/2300bez zárubně
	
	
	
	
	

	409
	K
	D9
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EW 45 DP1-C, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	60 420,00
	60 420,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EW 45 DP1-C, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	410
	K
	D11
	dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové bezpečnostní skloprotipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové ostré zasklívací lišty
	ks
	1,000
	50 880,00
	50 880,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové interiérové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové ostré zasklívací lišty
	
	
	
	
	

	411
	K
	D12
	dveře vnitřní prosklené dvoukřídlé otvírání bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1970/2300, dveřní křídlo 1800/2250, rámová dřevěná zárubeň bezfalcová ostré zasklívací lišty
	ks
	1,000
	56 180,00
	56 180,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené dvoukřídlé otvírání bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1970/2300, dveřní křídlo 1800/2250, rámová dřevěná zárubeň bezfalcová ostré zasklívací lišty
	
	
	
	
	

	412
	K
	D15
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně
	ks
	1,000
	12 324,62
	12 324,62
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně
	
	
	
	
	

	413
	K
	D16
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EI 45 DP1-C, stavební rozměr 900/2300, dveřní křídlo 800/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	47 700,00
	47 700,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD protipožární odolnost EI 45 DP1-C, stavební rozměr 900/2300, dveřní křídlo 800/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	414
	K
	D18
	dveře vnitřní otvíravé 1 otočné plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1170/2280dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	14 732,94
	14 732,94
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé 1 otočné plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1170/2280dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	415
	K
	D19
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1100/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	13 066,62
	13 066,62
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně protipožární odolnost EW 30 DP3-C, stavební rozměr 1100/2300, dveřní křídlo 900/2250, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	416
	K
	D20
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	12 590,68
	12 590,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	417
	K
	D21
	dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstve místo madla otvor průměr 100 mm, stavební rozměr 800/2200
	ks
	2,000
	12 590,68
	25 181,36
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstve místo madla otvor průměr 100 mm, stavební rozměr 800/2200
	
	
	
	
	

	418
	K
	D22
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	2,000
	12 060,68
	24 121,36
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	419
	K
	D23
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 600/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	12 060,68
	12 060,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 700/2200, dveřní křídlo 600/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	420
	K
	D24
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	24 121,36
	24 121,36
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 900/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	421
	K
	D26
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 655/2200, dveřní křídlo 655/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	13 650,68
	13 650,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 655/2200, dveřní křídlo 655/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	422
	K
	D27
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	12 060,68
	12 060,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	423
	K
	D28
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	13 650,68
	13 650,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD požární odolnost EW 30 DP3 - C, stavební rozměr 900/2600, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	424
	K
	D29
	dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírán
	ks
	1,000
	15 261,88
	15 261,88
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně
	
	
	
	
	

	425
	K
	D30
	dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírán
	ks
	1,000
	15 261,88
	15 261,88
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 1000/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně
	
	
	
	
	

	426
	K
	D32
	dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 900/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	16 300,68
	16 300,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 900/2200, dveřní křídlo 800/2150, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	427
	K
	D33
	dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstev, stavební rozměr průměr 1900, dveřní křídlo 2200/2200, bez zárubně
	ks
	1,000
	51 940,00
	51 940,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní posuvné před stěnou plné, hladké z dýhované překližky tl. min 21 mm, 15 vrstev, stavební rozměr průměr 1900, dveřní křídlo 2200/2200, bez zárubně
	
	
	
	
	

	428
	K
	D34
	dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW 30 DP3 + C, stavební rozměr 2070/3390, dveřní křídlo 1800/2300, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	2,000
	68 900,00
	137 800,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené otvíravé bezfalcové dřevěné dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW 30 DP3 + C, stavební rozměr 2070/3390, dveřní křídlo 1800/2300, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	429
	K
	D35
	dveře vnitřní otvíravé kloubové plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 900/2100, skrytá dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do záru
	ks
	4,000
	10 430,40
	41 721,60
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé kloubové plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD reverzní otevírání křídla do zárubně, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 900/2100, skrytá dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře reverzní otevírání křídla do zárubně
	
	
	
	
	

	430
	K
	D37
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 800/2100, dveřní křídlo 700/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	21 760,74
	21 760,74
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 800/2100, dveřní křídlo 700/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	431
	K
	D38
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 800/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	1,000
	10 880,90
	10 880,90
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2100, dveřní křídlo 800/2050, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	432
	K
	D39
	dveře vnitřní prosklené otvíravé dvoukřídlé bezfalcové hliníkové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW/EI 30 DP3 - C, stavební rozměr 1900/2650, dveřní křídlo 1800/2500, rámová hliníková zárubeň bezfalcová
	ks
	1,000
	61 480,00
	61 480,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené otvíravé dvoukřídlé bezfalcové hliníkové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární odolnost EW/EI 30 DP3 - C, stavební rozměr 1900/2650, dveřní křídlo 1800/2500, rámová hliníková zárubeň bezfalcová
	
	
	
	
	

	433
	K
	D40
	dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2050, dveřní křídlo 800/2000, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	ks
	2,000
	10 880,90
	21 761,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní otvíravé plné, hladké bezfalcové z lehčené DTD, stavební rozměr 900/2050, dveřní křídlo 800/2000, dřevěná rámová bezobložková zárubeň pro bezfalcové dveře
	
	
	
	
	

	434
	K
	D43
	jednokřídlé dveře dřevěná zárubeň, plné otevíravé hladké, lehčené DTD, vel.700/2050 mm
	ks
	1,000
	10 880,90
	10 880,90
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
jednokřídlé dveře ocelový rám + výplň nerez pletivo bezfalcové profily, stavební rozměr 900/2300, dveřní křídlo 800/2250, rám z hlinikových profilů minimalistické bezfalcové
	
	
	
	
	

	435
	K
	H01
	dřevěné špaletové okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického smrkové, stavební rozměr 1300/2050okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi, venkovní okenice
	ks
	16,000
	67 310,00
	1 076 960,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dřevěné špaletové okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického dubové, stavební rozměr 1300/2050okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi
	
	
	
	
	

	436
	K
	H02
	dřevěné historické okno čtyřkřídlé otvíravé kopie historického smrkové, stavební rozměr 1100/1800okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi
	ks
	2,000
	29 632,51
	59 265,02
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dřevěné špaletové okno čtyřkřídlé otvíravé kopie historického dubové, stavební rozměr 1100/1800okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi
	
	
	
	
	

	437
	K
	H04
	dřevěné historické okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického smrkové, stavební rozměr 1270/2000okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi
	ks
	4,000
	40 039,17
	160 156,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dřevěné špaletové okno dvoukřídlé otvíravé s dvoukřídlým otvíravým nadsvětlíkem kopie historického dubové, stavební rozměr 1270/2000okna budou vybaveny stahovacími látkovými žaluziemi
	
	
	
	
	

	438
	K
	HD1
	přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované bezpečnostní, dřevěné smrkové, stavební rozměr 1700/2850, dveřní křídlo 1400/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně smrková profilovaná
	ks
	1,000
	130 524,16
	130 524,16
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované bezpečnostní, vstupní dveře dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, otvíravé dovnitř dřevěné dubové, stavební rozměr 1700/2850, dveřní křídlo 1400/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně dubová profilovaná
	
	
	
	
	

	439
	K
	HD2
	kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové,smrkové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily
	ks
	4,000
	57 049,20
	228 196,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové,smrkové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily
	
	
	
	
	

	440
	K
	HD3
	kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, smrkové, profilované, výplň vrchních kazet - sklo, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily
	ks
	2,000
	102 688,56
	205 377,12
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, smrkové, profilované, výplň vrchních kazet - sklo, dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 1700/2300, dveřní křídlo 1600/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily
	
	
	
	
	

	441
	K
	HD4
	kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, smrkové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily
	ks
	2,000
	57 049,20
	114 098,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
kopie původních vnitřních dveří, jednokřídlové, dubové, profilované, stavební rozměr 1000/2300, dveřní křídlo 900/2250, replika historické obložkové profilované zárubně smrkové profily
	
	
	
	
	

	442
	K
	HD5
	historické profilované jednokřídlé dřevěné dveře,smrkové, bezpečnostní únikové dveře, odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 1220/2100, dveřní křídlo 900/2100, rámová dřevěná zárubeň smrkové minimalistické profily
	ks
	1,000
	64 931,36
	64 931,36
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
historické profilované jednokřídlé dřevěné dveře, bezpečnostní únikové dveře, odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 1220/2100, dveřní křídlo 900/2100, rámová dřevěná zárubeň dubové minimalistické profily
	
	
	
	
	

	443
	K
	HD6
	přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované, bezpečnostní vstupní ,dřevěné smrkové, stavební rozměr 1900/2850, dveřní křídlo 1800/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně smrková profilovaná
	ks
	1,000
	137 248,80
	137 248,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
přesná kopie původních vstupních dveří dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem profilované, bezpečnostní vstupní dveře dvoukřídlé dřevěné s nadsvětlíkem, otvíravé dovnitř dřevěné dubové, stavební rozměr 1900/2850, dveřní křídlo 1800/2250, replika původní rámové dřevěné zárubeně dubová profilovaná
	
	
	
	
	

	444
	K
	O1
	hliníkové okno otevíravé a sklopné s bezfalcovými profily hranaté lišty s mléčnou fólií, stavební rozměr 1240/1250
	ks
	1,000
	33 200,26
	33 200,26
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
hliníkové okno otevíravé a sklopné s bezfalcovými profily hranaté lišty s mléčnou fólií, stavební rozměr 1240/1250
	
	
	
	
	

	445
	K
	O2
	hliníkové okno neotvíravé strukturální zasklení interiérové okno, stavební rozměr 7549/7453/1714navíjecí systém zastínění skrytý v obkladu, el.ovládaný, roleta zatemnění blackout plocha 6,5 m2
	ks
	1,000
	124 666,60
	124 666,60
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
hliníkové okno neotvíravé strukturální zasklení interiérové okno, stavební rozměr 7549/7453/1714navíjecí systém zastínění skrytý v obkladu, ele. Ovládaný, roleta zatemnění blackout plocha 6,5 m2
	
	
	
	
	

	446
	K
	O3
	hliníkové okno do U profilu v celém obvodě bezrámové neotevíravé interiérové okno, stavební rozměr 1575/2300vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu kovářská čerň imitace kovu
	ks
	2,000
	111 300,00
	222 600,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
hliníkové okno do U profilu v celém obvodě bezrámové neotevíravé interiérové okno, stavební rozměr 1825/2300vnitřní ostění z plechu tl. 4 mm po celém obvodu kovářská čerň imitace kovu
	
	
	
	
	

	447
	K
	O7
	střešní světlík z vrstveného bezpečnostního skla pod sklem v interiéru okapnice pro zadržení kondenzátu minimalistický hliníkový profil tl. 50 mm hranaté lišty 2x výlez na střechu otvírání do ex. 900/700 mm (půdorysně), stavební půdorysný rozměr 1800/1800
	ks
	1,000
	135 171,20
	135 171,20
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
střešní světlík z vrstveného bezpečnostního skla pod sklem v interiéru okapnice pro zadržení kondenzátu minimalistický hliníkový profil tl. 50 mm hranaté lišty 2x výlez na střechu otvírání do ex. 975/700 mm, stavební rozměr 2050/3430
	
	
	
	
	

	448
	K
	PS2a
	předsazená prosklená stěna smrkový rám jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily otočné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 2600/2300, dveřní křídlo 900/2300, rámová smrková zárubeň bezfalcová
	ks
	1,000
	65 923,52
	65 923,52
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
předsazená prosklená stěna dubový rám mezi okenní vložka z dubu + grafický potisk prosklení odvod vody a kondenzátu jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily posuvné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 1930/3630, dveřní křídlo 900/2300, rámová dubová zárubeň bezfalcová
	
	
	
	
	

	449
	K
	PS2b
	předsazená prosklená stěna smrkový rám 1kř.posuvné bezpečnostní dveře, 2x boční světlík - bezpečnostní, bezfalcové profily, stavební rozměr 5350/2300, dveřní křídlo 2100/2300, rámová smrková zárubeň bezfalcová 
	ks
	1,000
	138 902,40
	138 902,40
	 

	450
	K
	PS2c
	předsazená prosklená stěna smrkový rám jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily otočné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 2600/2300, dveřní křídlo 900/2300, rámová smrková zárubeň bezfalcová
	ks
	1,000
	65 923,52
	65 923,52
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
předsazená prosklená stěna dubový rám mezi okenní vložka z dubu + grafický potisk prosklení odvod vody a kondenzátu jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily posuvné dveře prosklené bezfalcové profily, stavební rozměr 1930/3630, dveřní křídlo 900/2300, rámová dubová zárubeň bezfalcová
	
	
	
	
	

	451
	K
	PS3
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm částečná požární odolnost EW 60 dvoukř. bezpečnostní vstupní dveře prosklené, stavební rozm.14720/3219, (cca 23 m2) dveřní křídlo 1800/2100, rámová hliník.zárubeň bezfalcová
	ks
	1,000
	1 087 303,48
	1 087 303,48
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm odvod vody a kondenzátu požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 14720/3219, dveřní křídlo 1800/2100, rámová hliníková zárubeň bezfalcová
	
	
	
	
	

	452
	K
	PS4
	dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové bezpečnostní sklo akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rám z dřevěných profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	133 348,00
	133 348,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené dvoukřídlové otvíravé bezfalcové dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií mezi dveřní vložka shodná tloušťka s rámy dveří akustické, stavební rozměr 3350/2300 3980/2585 ( 1950), dveřní křídlo 900/2300 1600/2300, rám z dřevěných profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	453
	K
	PS5
	dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové reverzní otvírání křídla do zárubně pevný kus prosklený bezrámový bezpečnostní sklo, stavební rozměr 2000/2200, dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	51 526,60
	51 526,60
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové reverzní otvírání křídla do zárubně pevný kus prosklený bezrámový dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií, stavební rozměr 2000/2200, dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	454
	K
	PS6
	dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové pevný kus prosklený dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 2400/2300, dveřní křídlo 900/2200, rám z hliníkových profilů bezfalc.
	ks
	1,000
	261 103,44
	261 103,44
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
dveře vnitřní prosklené jednokřídlové otvíravé bezfalcové hliníkové pevný kus prosklený dvouvrstvé lepené bezpečnostní sklo s PVB fólií požární ochrana EI 45 DP1- S - C, stavební rozměr 2400/2300, dveřní křídlo 900/2200, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	455
	K
	PS7
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, stavební rozměr 7100/2300 mm., dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	1 074 469,00
	1 074 469,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří požární odolnost EW 60 dvoukřídlé bezpečnostní vstupní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily otvíravé vitrínky z hliníkových profilů, stavební rozměr 5850/2300, dveřní křídlo 800/2150, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	456
	K
	PS8
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé bezpečnostní únikové dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 950/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	98 680,70
	98 680,70
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídlé bezpečnostní únikové dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 950/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	457
	K
	PS9
	interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové požární odolnost EW/EI 30 DP3-C bezfalcové profily akustické, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	3,000
	152 637,88
	457 913,64
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K požární odolnost EW/EI 30 DP3-C bezfalcové profily akustické, stavební rozměr 1500/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	458
	K
	PS10
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 13000/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	276 940,90
	276 940,90
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří jednokřídlé bezpečnostní dveře prosklené, otvíravé ven bezfalcové profily, stavební rozměr 13000/2300, dveřní křídlo 900/2250, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	459
	K
	PS12
	interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 1350/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	43 608,40
	43 608,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 2350/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	460
	K
	PS13
	interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 1300/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	43 608,40
	43 608,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 2350/3100, dveřní křídlo 700/2300, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	461
	K
	PS14
	interiérová prosklená stěna (dveře s nadsvětlíkem) jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 900/2650, dveřní křídlo dřevěné 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	34 429,86
	34 429,86
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 4040/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	462
	K
	PS15
	interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 3810/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	82 879,28
	82 879,28
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K požární odolnost EW 30 DP3 + C bezfalcové profily, stavební rozměr 3810/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	556
	K
	PS16
	interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 4040/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	63 467,50
	63 467,50
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
interiérová prosklená stěna jednokřídlé dveře hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm hliníkové bezfalcové profily, stavební rozměr 4040/2650, dveřní křídlo 900/2100, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	463
	K
	PS17
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3225/3610, bez zárubně
	ks
	4,000
	86 012,64
	344 050,56
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 3225/3610, bez zárubně
	
	
	
	
	

	464
	K
	PS19
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, dveřní křídlo 1450/4386, bez zárubně
	ks
	1,000
	78 302,20
	78 302,20
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 1950/3930, dveřní křídlo 2450/4386, bez zárubně
	
	
	
	
	

	465
	K
	PS20
	fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm, stavební rozměr 10500/1900, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	ks
	1,000
	182 550,02
	182 550,02
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
fasádní systém strukturální zasklení hliníkový minimalistický rám max. tl. 50 mm prosklení - tepelně izolační dvojsklo Uw = 0,9 W/m2K odvod vody a kondenzátu dle systémového řešení vstupních dveří, stavební rozměr 7700/2700, rám z hliníkových profilů bezfalcové
	
	
	
	
	

	466
	K
	SV2
	pochozí světlík z vrstveného bezpečnostního skla přesah skla š. 130 mm ocelový uzavřený profil 70x120/5 po celém obvodě, stavební rozměr průměr 1700, rozměr okna průměr 2020
	ks
	1,000
	302 100,00
	302 100,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pochozí světlík z vrstveného bezpečnostního skla přesah skla š. 130 mm uložen do tmelu na bázi silikonu na ocelový uzavřený profil 70x120/5 po celém obvodě kovářská čerň přesah š. 130 mm začerněn pod sklem v  interiéru okapnice pro zadržení kondenzátu, stavební rozměr průměr 1700, rozměr okna průměr 2020
	
	
	
	
	

	
	D
	7662
	Ostatní výrobky (povrch. úprava, doplňky, viz "Výpis ostatních výrobků", mtž a dodávka, přesun hmot)
	522 145,40
	

	467
	K
	OV1
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 1200/800 mm
	kus
	1,000
	1 590,00
	1 590,00
	 

	468
	K
	OV2
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 960/2320 mm
	kus
	1,000
	3 710,00
	3 710,00
	 

	469
	K
	OV3
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 1450/1200 mm
	kus
	1,000
	2 862,00
	2 862,00
	 

	470
	K
	OV4
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 600/1200 mm
	kus
	6,000
	848,00
	5 088,00
	 

	471
	K
	OV5
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 1965/1200 mm
	kus
	1,000
	3 816,00
	3 816,00
	 

	472
	K
	OV6
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 800/1200 mm
	kus
	2,000
	1 590,00
	3 180,00
	 

	473
	K
	OV7
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 550/1200 mm
	kus
	1,000
	1 060,00
	1 060,00
	 

	474
	K
	OV8
	zrcadlo se zbroušenými hranami, 1250/1200 mm
	kus
	1,000
	2 650,00
	2 650,00
	 

	475
	K
	OV9
	informační systém z piktogramů a popisů vyřezaných ze samolepící folie
	kus
	1,000
	3 710,00
	3 710,00
	 

	476
	K
	OV10
	věšáček ve tvaru válečku z broušené matné nerezi vrtaný spoj; délka: 30 mm
	kus
	55,000
	477,00
	26 235,00
	 

	477
	K
	OV11
	sedadla do sálu s polstrovaným sedákem i opěrkou, překližka - černá, polstrování - černé, sedačky očíslované, na krajních z boku číslo řady; max. šířka: 600 mm šířka mezi řadami max. 900 mm
	kus
	58,000
	7 875,80
	456 796,40
	 

	478
	K
	OV12
	samolepící mléčná folie prosklené stěny
	m2
	8,000
	371,00
	2 968,00
	 

	479
	K
	OV13
	samolepící fólie tabulová, černá
	m2
	10,000
	848,00
	8 480,00
	 

	
	D
	767
	Zámečnické výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot, povrchové úpravy (bližší specifikace viz PD)
	916 237,50
	

	480
	K
	7671010.1
	Montáž a dodávka pororoštové konstrukce podlahy tl.40 mm
	m2
	8,000
	5 830,00
	46 640,00
	 

	481
	K
	Z1
	kryt basových aparátů z pozink ocelového děrovaného plechu tl. 3 mm vel. 1000x300 mm
	kus
	2,000
	2 650,00
	5 300,00
	 

	482
	K
	Z5
	nosník na kino masku vel. 6515x1805 mm, kce z jackelu, tyčoviny, ploten a chemických kotev
	kus
	1,000
	27 348,00
	27 348,00
	 

	483
	K
	Z6
	zábradlí ocelové šikmé (knihovna) vč.madla, dl. cca 21,5 m, výplň z polyprophylenové síťoviny vel. ok 50/50mm
	kus
	1,000
	90 100,00
	90 100,00
	 

	484
	K
	Z7
	věšák z ocelového svařence z pásoviny tl. 5 mm, nerez tyčovina, vel. 600x1650 mm
	kus
	4,000
	11 130,00
	44 520,00
	 

	485
	K
	Z8
	přechodový svařenec z pásoviny 40/60/4 mm s navařenými trny, 4 ks různé délky
	m
	5,100
	1 272,00
	6 487,20
	 

	486
	K
	Z9
	informační box - svařenec z jackelu 30/30/3 mm, kotvený k betonové ploše SO 101, vel. 250x150x1500 mm
	kus
	1,000
	3 710,00
	3 710,00
	 

	487
	K
	Z10a
	kryty anglických dvorků z L profilu 40/40/3 mm a pororoštu v 40 mm, vel. 0,55 m2
	kus
	2,000
	4 028,00
	8 056,00
	 

	488
	K
	Z10b
	hrubá čistící zóna z L profilu 40/40/3 mm a pororoštu v 40 mm, vel. 1800x1200 mm
	kus
	1,000
	12 508,00
	12 508,00
	 

	489
	K
	Z11
	čistící svařenec pásoviny tl. 5 mm (škrabák), 4x zápustný nerez imbus hl 100 mm, vel. 300x150 mm
	kus
	2,000
	689,00
	1 378,00
	 

	490
	K
	Z13
	madlo vč.úchytů do stěny, tyčovina 30/10 mm
	m
	11,500
	901,00
	10 361,50
	 

	491
	K
	Z16
	přechodový L profil 40/40/4 mm s navařenými trny
	m
	10,000
	583,00
	5 830,00
	 

	492
	K
	Z17
	krycí box na chlazení z jackelu 30/30/3 mm, patního plechu tl. 5 mm, výplň z pororoštu v 20 mm, vel. 2500x560x1600 mm
	kus
	1,000
	90 100,00
	90 100,00
	 

	493
	K
	Z19
	přechodový a dilatační L profil 40/40/4 mm s navařenými trny z pásoviny
	m
	15,000
	477,00
	7 155,00
	 

	494
	K
	Z22
	držák na vlajky z trubky 40/4 mm dl 350 mm
	kus
	2,000
	477,00
	954,00
	 

	495
	K
	Z23
	zábradlí nad sálem z pásoviny 100/10 a 50/10 mm s výplní z nerez sítě, vč.madla, dl. cca 15 m
	kus
	1,000
	63 600,00
	63 600,00
	 

	496
	K
	Z24
	patní pásovina - dělení povrchů - vodící linie z pásoviny 250/5 mm
	m
	22,000
	371,00
	8 162,00
	 

	497
	K
	Z25
	zábradlí na opěrné zdi podél komunikace z pásoviny 100/10 a 50/10 mm s výplní z nerez sítě, vč.madla dl 15,0m
	kus
	1,000
	63 600,00
	63 600,00
	 

	498
	K
	Z26
	zábradlí nad schodištěm z tyčoviny 50/10 mm (5,0 m), bez výplně, bočnice oplechovány plechem tl. 4 mm (1,5 m2)
	kus
	1,000
	15 900,00
	15 900,00
	 

	499
	K
	Z27
	zábradlí na schodišti ve starém objektu z tyčoviny 50/10 mm dl. madla cca 13,0m  
	kus
	1,000
	48 760,00
	48 760,00
	 

	500
	K
	Z29
	zábradlí centrální haly knihovny z pásoviny 50/10 mm, výplň z polyprophylenové síťoviny a madla
	m
	8,600
	5 088,00
	43 756,80
	 

	501
	K
	Z30
	zábradlí ve skleněném průchodu z tyčoviny pr. 30 mm, dl. 4000 mm
	kus
	2,000
	26 500,00
	53 000,00
	 

	502
	K
	Z33
	zábradlí v novém objektu knihovny dl. 4465 mm z pásoviny 50/10 a 50/5 mm, výplň z polyprophylenová siťoviny (9,2 m2) 
	kus
	2,000
	53 000,00
	106 000,00
	 

	503
	K
	Z36
	vynášecí plech z L profilu 140/140 mm a plechu tl. 8 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm
	kus
	40,000
	699,60
	27 984,00
	 

	504
	K
	Z36a
	vynášecí plech z L profilu 120/120 mm a plechu tl. 4 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm
	kus
	15,000
	614,80
	9 222,00
	 

	505
	K
	Z37
	vynášecí plech z L profilu 120/40 mm a plechu tl. 3 mm, vč.chemických kotev, š 30 mm
	kus
	20,000
	530,00
	10 600,00
	 

	506
	K
	Z38
	vynášecí plech z L profilu 240/200 mm a plechu tl. 4 mm, vč.chemických kotev, š 50 mm
	kus
	50,000
	583,00
	29 150,00
	 

	507
	K
	Z39
	vynášecí plech z L profilu 320/200 mm a plechu tl. 8 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm
	kus
	10,000
	795,00
	7 950,00
	 

	508
	K
	Z40
	vynášecí plech z L profilu 400/200 mm a plechu tl. 4 mm, vč.chemických kotev, š 60 mm
	kus
	25,000
	848,00
	21 200,00
	 

	509
	K
	Z41
	vynášecí plech z L profilu 150/150 mm a plechu tl. 4 mm, vel. 150x150 mm
	kus
	10,000
	636,00
	6 360,00
	 

	510
	K
	Z42
	ukončující plech z L profilu 120/150 mm a plechu tl. 5 mm
	m
	10,000
	339,20
	3 392,00
	 

	511
	K
	Z44
	nosné háky pod umyvadly ze svařovaných uzavřených profilů 40/40/3 mm a plechu tl. 5 mm, délky 425 mm
	kus
	13,000
	1 325,00
	17 225,00
	 

	512
	K
	Z45
	nosné háky pro projekci světla z uzavřených profilů 40/40/3 mm a plechu tl. 5 mm, délky 600 mm
	kus
	8,000
	1 060,00
	8 480,00
	 

	513
	K
	Z46
	nosné háky pro projekci světla z uzavřených profilů 40/40/3 mm a plechu tl. 5 mm, délky 900 mm
	kus
	4,000
	1 272,00
	5 088,00
	 

	514
	K
	Z47
	nosný profil jackel 40/40/4 pro projekci světla 
	kus
	4,000
	1 590,00
	6 360,00
	 

	
	D
	768.1
	Sanitární výrobky (montáž + dodávka), vč.přesunu hmot (bližší specifikace viz PD)
	
	
	88 213,20
	

	515
	K
	C 01
	vodorovné madlo pro invalidy pevné k montáži na stěnu, délky 900 mm, broušená nerez
	kus
	6,000
	2 650,00
	15 900,00
	 

	516
	K
	C 02
	vodorovné madlo pro invalidy sklopné k montáži na stěnu, délky 800 mm, broušená nerez
	kus
	6,000
	2 544,00
	15 264,00
	 

	517
	K
	C 03
	vodorovné madlo pro invalidy na dveře, délky 700 mm, broušená nerez
	kus
	6,000
	1 590,00
	9 540,00
	 

	518
	K
	C 04
	nástěnná štětka na WC s válcovanou nádobou pro uchycení na stěnu vel. 95/135/340 mm, broušená nerez
	kus
	14,000
	1 038,80
	14 543,20
	 

	519
	K
	C 05
	nástěnný zásobník na toaletní papír na jednu roli 24 cm, vč.zámku, bílý plast, vel. 135/257/320 mm
	kus
	14,000
	742,00
	10 388,00
	 

	520
	K
	C 06
	nástěnný zásobník na papírové ručníky na 525 ks, vč.zámku, bílý plast, vel. 120/290/385 mm
	kus
	10,000
	689,00
	6 890,00
	 

	521
	K
	C 07
	nástěnný dávkovač mýdla, objem 1500 ml, vč.zámku, bílý plast, vel. 100/150/205 mm
	kus
	10,000
	508,80
	5 088,00
	 

	522
	K
	C 08
	nástěnný odpadkový koš objemu 49,2 l, bílý plast, vel. 240/430/585 mm, 240/430/585 mm
	kus
	10,000
	1 060,00
	10 600,00
	 

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	87 693,94
	

	523
	K
	7715431.1
	Montáž historické dlažby lepené do tmelu 
	m2
	33,200
	1 355,01
	44 986,33
	 

	524
	K
	7715431.5
	Montáž soklu z historické dlažby lepené do tmelu výšky 5 cm
	m
	34,680
	92,29
	3 200,62
	 

	525
	M
	5920010.1
	historická dlažba (replika) tl.16 mm, vel. 20x20 cm
	m2
	38,537
	1 017,00
	39 192,13
	 

	526
	K
	998771103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
	t
	0,795
	396,05
	314,86
	 

	
	D
	773
	Podlahy z litého teraca vč.přesunu hmot
	
	
	
	553 063,27
	

	527
	K
	7735212.1
	Podlahy z barevného dilatovaného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 20 mm vč.můstku, protismykové úpravy, systémových komponentů, svislé části podstupnic schodišťových stupňů
	m2
	137,145
	4 032,69
	553 063,27
	 

	
	D
	775
	Podlahy skládané
	
	
	
	1 703 564,87
	

	528
	K
	7755010.1
	Montáž a dodávka březové podlahové překližky tl.18 mm, lepená s černou lazurou, protismyková úprava
	m2
	87,328
	1 886,80
	164 770,47
	 

	529
	K
	7755020.1
	Montáž a dodávka palubové podlahy z borovicových prken tl.40 mm s černou lazurou
	m2
	36,100
	2 385,00
	86 098,50
	 

	530
	K
	7755030.1
	Montáž a dodávka dubové masivní podlahy tl.20 mm, olejovaná
	m2
	357,790
	2 641,52
	945 109,44
	 

	531
	K
	7755050.1
	Montáž a dodávka separační podložky podlah
	m2
	969,110
	514,10
	498 219,45
	 

	532
	K
	998775103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m
	t
	8,416
	1 113,00
	9 367,01
	 

	
	D
	776
	Podlahy povlakové vč. přesunu hmot
	
	
	
	38 841,69
	

	533
	K
	7762111.01
	Montáž a dodávka vinylové podlahy celoplošně lepené, bezesparé tl.5 mm vč.systémových doplňků a komponentů a prořezu
	m2
	19,850
	1 956,76
	38 841,69
	 

	
	D
	777
	Podlahy lité
	
	
	
	1 016 922,48
	

	534
	K
	7773150.1
	Podlahy z cementoepoxidové stěrky tl 20 mm, protismyková úprava, adhézní můstek
	m2
	587,971
	1 356,80
	797 759,05
	 

	535
	K
	7773155.1
	Příplatek na dvoubarevné patinované řešení podlahy cementoepoxidové
	m2
	305,211
	477,00
	145 585,65
	 

	536
	K
	7773160.1
	Podlahy z cementoepoxidové stěrky tl 20 mm, protismyková úprava, adhézní můstek, odolná olejům
	m2
	3,666
	3 710,00
	13 600,86
	 

	537
	K
	7775580.1
	Montáž a dodávka kovových lišt mezi různými druhy podlah, popř.výškovými předěly 
	m
	60,000
	477,00
	28 620,00
	 

	538
	K
	998777103
	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m
	t
	29,582
	1 060,00
	31 356,92
	 

	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	126 773,21
	

	539
	K
	7814141.1
	Montáž historických obkladů (repliky) do tmelu
	m2
	53,695
	1 234,12
	66 266,07
	 

	540
	M
	5970000.1
	obkládačky historické (replika), vel. 20x20 cm
	m2
	59,065
	1 017,00
	60 069,11
	 

	541
	K
	998781103
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m
	t
	1,106
	396,05
	438,03
	 

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	593 484,18
	

	542
	K
	7838200.1
	Speciální krycí akrylátový transparentní nátěr betonové pohledové konstrukce stěn a stropů
	m2
	1 644,810
	304,77
	501 288,74
	 

	543
	K
	7838300.1
	Lazurovací nátěr černý podhledů a stěn na překližce (OSB, SDK desce)
	m2
	364,450
	170,85
	62 266,28
	 

	544
	K
	7838500.1
	Nástřik betonových ploch černou barvou
	m2
	81,920
	313,64
	25 693,39
	 

	545
	K
	7838700.1
	Protiprašný ochranný nátěr betonové podlahy
	m2
	22,350
	189,52
	4 235,77
	 

	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	106 524,33
	

	546
	K
	7842111.1
	Dvojnásobné  bílé malby z malířských směsí, systémové k bioklimatické omítce, stěrce (vč.odpočtů otvorů)
	m2
	122,937
	59,12
	7 268,04
	 

	547
	K
	7842111.3
	Malby sádrokartonových (cementotřískových) konstrukcí v barevném provedení dle architekta
	m2
	1 051,572
	59,12
	62 168,94
	 

	548
	K
	7842111.5
	Patinovaná úprava stěn - na sádrových omítkách (vč.odpočtů otvorů)
	m2
	970,365
	38,22
	37 087,35
	 

	
	D
	786
	Dokončovací práce - čalounické úpravy vč. přesunu hmot
	
	
	
	47 700,00
	

	549
	K
	7866170.1
	Montáž a dodávka látkové předstěny pódia z černého sametu
	m2
	25,000
	1 908,00
	47 700,00
	 

	
	D
	790
	Dopravní zařízení
	
	
	
	1 053 640,00
	

	550
	K
	7901010.1
	Montáž a dodávka výtahu nosnosti 900 kg pro 12 osob vč. výtahových a šachetních dveří, kompletní provedení vč. všech souvisejících prvků a konstrukcí, revize
	kus
	1,000
	1 053 640,00
	1 053 640,00
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 513 191,92
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	2 210 619,55
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	403 353,76
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	41 188,35
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	1 377 688,97
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	388 388,47
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	302 572,37
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	988,24
	 

	 
	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	5 305,24
	 

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	188 391,19
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	33 131,13
	 

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	38 768,89
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 662,21
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	434,23
	 

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	33 891,24
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 513 191,92
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 210 619,55
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	403 353,76
	

	 
	1
	K
	310235241
	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	kus
	182,000
	74,91
	13 633,62
	 

	 
	2
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	1,000
	5 188,94
	5 188,94
	 

	 
	3
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	3,450
	4 952,34
	17 085,57
	 

	 
	4
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	8,113
	5 723,69
	46 436,30
	 

	 
	5
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,405
	45 232,30
	18 319,08
	 

	 
	6
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	2,916
	42 899,54
	125 095,06
	 

	 
	7
	K
	317944325
	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	2,050
	45 963,56
	94 225,30
	 

	 
	8
	K
	3300000.1
	Montáž a dodávka sloupů HEB + trub
	kg
	624,600
	99,39
	62 078,99
	 

	 
	9
	K
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	19,375
	571,77
	11 078,04
	 

	 
	10
	K
	346244382
	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	18,670
	547,02
	10 212,86
	 

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	41 188,35
	

	 
	11
	K
	6120000.1
	Sanace kapes fungicidem po demontáži stropních trámů
	m2
	54,700
	208,74
	11 418,08
	 

	 
	12
	K
	615142012
	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem
	m2
	65,915
	140,14
	9 237,33
	 

	 
	13
	K
	6299951.1
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, popř.okartáčováním (svislé plochy od zeminy)
	m2
	339,647
	44,94
	15 263,74
	 

	 
	14
	K
	6299951.2
	Očištění klenby po odstranění násypu
	m2
	78,178
	67,40
	5 269,20
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 377 688,97
	

	 
	15
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	23,166
	2 159,82
	50 034,39
	 

	 
	16
	K
	962023391
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	40,397
	521,73
	21 076,33
	 

	 
	17
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	17,123
	73,71
	1 262,14
	 

	 
	18
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	16,080
	87,79
	1 411,66
	 

	 
	19
	K
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	21,573
	499,99
	10 786,28
	 

	 
	20
	K
	962032314
	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu
	m3
	0,942
	1 002,82
	944,66
	 

	 
	21
	K
	962032631
	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC
	m3
	12,659
	601,44
	7 613,63
	 

	 
	22
	K
	9620842.1
	Bourání příček sociálních kabinek s dveřmi
	m2
	29,460
	94,69
	2 789,57
	 

	 
	23
	K
	9630236.2
	Šetrné rozebrání  venkovního kamenného schodiště vč.očištění a dočasné uskladnění, manipulace
	m
	5,775
	571,62
	3 301,11
	 

	 
	24
	K
	963023612
	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně
	m
	18,980
	409,58
	7 773,83
	 

	 
	25
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	2,327
	2 212,16
	5 147,70
	 

	 
	26
	K
	964061331
	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2
	kus
	182,000
	269,16
	48 987,12
	 

	 
	27
	K
	964073231
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m
	t
	0,252
	3 380,01
	851,76
	 

	 
	28
	K
	9640733.1
	Vybourání dřevěného nosníku ze zdiva cihelného ve schodišti v 1.NP
	m
	4,300
	2 559,86
	11 007,40
	 

	 
	29
	K
	965031131
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2
	m2
	45,956
	37,93
	1 743,11
	 

	 
	30
	K
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	6,488
	2 151,62
	13 959,71
	 

	 
	31
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	15,903
	1 754,49
	27 901,65
	 

	 
	32
	K
	965082941
	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
	m3
	22,802
	273,38
	6 233,61
	 

	 
	33
	K
	965083112
	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2
	m3
	14,777
	608,90
	8 997,72
	 

	 
	34
	K
	967021112
	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném
	m2
	38,545
	159,80
	6 159,49
	 

	 
	35
	K
	967031132
	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
	m2
	77,876
	105,63
	8 226,04
	 

	 
	36
	K
	967031742
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm
	m2
	50,000
	177,45
	8 872,50
	 

	 
	37
	K
	968062354
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	1,980
	265,93
	526,54
	 

	 
	38
	K
	968062355
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	4,246
	152,10
	645,82
	 

	 
	39
	K
	968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	72,020
	125,01
	9 003,22
	 

	 
	40
	K
	968062455
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	36,648
	153,09
	5 610,44
	 

	 
	41
	K
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	12,390
	143,15
	1 773,63
	 

	 
	42
	K
	9680625.1
	Vybourání vstupních dřevěných dveří vč.nadsvětlíku, prahu a zárubní pl přes 2 m2
	m2
	4,845
	372,80
	1 806,22
	 

	 
	43
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	3,349
	233,37
	781,56
	 

	 
	44
	K
	969011121
	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52
	m
	30,000
	33,05
	991,50
	 

	 
	45
	K
	969021111
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100
	m
	10,000
	110,10
	1 101,00
	 

	 
	46
	K
	971024451
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm
	kus
	2,000
	418,52
	837,04
	 

	 
	47
	K
	971024471
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm
	kus
	1,000
	742,11
	742,11
	 

	 
	48
	K
	971028661
	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm
	m3
	4,960
	1 385,55
	6 872,33
	 

	 
	49
	K
	971028681
	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm
	m3
	3,909
	1 568,47
	6 131,15
	 

	 
	50
	K
	971033371
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm
	kus
	4,000
	400,38
	1 601,52
	 

	 
	51
	K
	971033561
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	2,415
	1 440,48
	3 478,76
	 

	 
	52
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	1,536
	794,30
	1 220,04
	 

	 
	53
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	14,956
	896,70
	13 411,05
	 

	 
	54
	K
	972033371
	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm
	kus
	2,000
	313,15
	626,30
	 

	 
	55
	K
	973028131
	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm
	m
	102,100
	281,83
	28 774,84
	 

	 
	56
	K
	973028151
	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm
	m
	62,450
	402,62
	25 143,62
	 

	 
	57
	K
	974029164
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném nebo smíšeném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	20,000
	350,92
	7 018,40
	 

	 
	58
	K
	974031142
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm
	m
	70,000
	65,86
	4 610,20
	 

	 
	59
	K
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	147,400
	166,02
	24 471,35
	 

	 
	60
	K
	974031664
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
	m
	58,380
	177,70
	10 374,13
	 

	 
	61
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
	m
	125,640
	231,13
	29 039,17
	 

	 
	62
	K
	974031668
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm
	m
	30,040
	280,84
	8 436,43
	 

	 
	63
	K
	974031722
	Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 30 mm š do 70 mm
	m
	30,000
	90,96
	2 728,80
	 

	 
	64
	K
	9750223.2
	Pomocné provizorní konstrukce dodavatele pro realizaci bouracích prací dle vlastní uplatněné technologie
	kpl
	1,000
	67 669,82
	67 669,82
	 

	 
	65
	K
	975022300.1
	Podchycení nadzákladového zdiva 1.PP pro vybourání otvorů a podchycení základu tl. zdiva 40-65cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění
	m
	113,600
	2 859,21
	324 806,26
	 

	 
	66
	K
	975022300.2
	Podchycení zdiva 1.NP a 2.NP pro vybourání větších otvorů tl. zdiva 30-50cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění
	m
	57,800
	2 415,07
	139 591,05
	 

	 
	67
	K
	976071111
	Vybourání kovových madel a zábradlí
	m
	5,000
	136,69
	683,45
	 

	 
	68
	K
	976075311
	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg
	t
	0,150
	6 660,60
	999,09
	 

	 
	69
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů
	m
	7,500
	1 767,24
	13 254,30
	 

	 
	70
	K
	977151115
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů
	m
	5,000
	2 348,23
	11 741,15
	 

	 
	71
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů
	m
	2,250
	3 666,70
	8 250,08
	 

	 
	72
	K
	978012191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %
	m2
	331,980
	114,82
	38 117,94
	 

	 
	73
	K
	978011191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
	m2
	106,352
	82,01
	8 721,93
	 

	 
	74
	K
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	1 118,752
	64,62
	72 293,75
	 

	 
	75
	K
	978015391
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%
	m2
	448,373
	54,68
	24 517,04
	 

	 
	76
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	30,220
	74,56
	2 253,20
	 

	 
	77
	K
	9785000.1
	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením (dřevotříska s geotextilií) vč.demontáže
	kpl
	1,000
	130 654,35
	130 654,35
	 

	 
	78
	K
	9785000.2
	Průzkumné doplňkové a zjišťovací práce dle PD pro komíny, překlady, podepření stropů atd. (na pokyn investora)
	hod
	16,000
	583,00
	9 328,00
	 

	 
	79
	K
	9785000.3
	Vyčištění komínových průduchů obdélníkových vel.cca 30/15 cm vč.likvidace nečistot
	m
	149,300
	159,00
	23 738,70
	 

	 
	80
	K
	9785010.1
	Demontáž kovového oplocení výšky cca 1,2 m vč.likvidace
	m
	22,200
	157,40
	3 494,28
	 

	 
	81
	K
	9785000.5
	Ostatní drobné a demontážní práce (realizováno a účtováno dle pokynů investora)
	hod
	150,000
	298,24
	44 736,00
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	388 388,47
	

	 
	82
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	653,940
	74,56
	48 757,77
	 

	 
	83
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	653,940
	78,34
	51 229,66
	 

	 
	84
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	653,940
	107,41
	70 239,70
	 

	 
	85
	K
	9970138.1
	Poplatek - zisk za lilkvidaci kovového odpadu ve sběrně šrotu
	t
	2,000
	61,82
	123,64
	 

	 
	86
	K
	997013803
	Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné)
	t
	457,940
	191,65
	87 764,20
	 

	 
	87
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	80,000
	247,29
	19 783,20
	 

	 
	88
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)
	t
	7,000
	2 151,45
	15 060,15
	 

	 
	89
	K
	997013821
	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem, popř. jiného nebezpečného, zdravotně závadného na skládce (skládkovné)
	t
	7,000
	2 151,45
	15 060,15
	 

	 
	90
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	100,000
	803,70
	80 370,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	302 572,37
	

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	988,24
	

	 
	91
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
	m2
	113,591
	8,70
	988,24
	 

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	5 305,24
	

	 
	92
	K
	7124008.1
	Odstranění pojistné hydroizolační fólie střech
	m2
	402,828
	13,17
	5 305,24
	 

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	188 391,19
	

	 
	93
	K
	762111811
	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva
	m2
	65,427
	35,49
	2 322,00
	 

	 
	94
	K
	7622148.1
	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi vč.zábradlí
	m2
	18,045
	314,80
	5 680,57
	 

	 
	95
	K
	762331811
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
	m
	283,200
	34,63
	9 807,22
	 

	 
	96
	K
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	184,050
	44,07
	8 111,08
	 

	 
	97
	K
	762331813
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
	m
	437,260
	53,52
	23 402,16
	 

	 
	98
	K
	762331814
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2
	m
	93,140
	62,96
	5 864,09
	 

	 
	99
	K
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	525,508
	28,33
	14 887,64
	 

	 
	100
	K
	762354814
	Demontáž střešních vikýřů valbových
	kus
	1,000
	759,31
	759,31
	 

	 
	101
	K
	762521811
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	12,834
	44,07
	565,59
	 

	 
	102
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	348,420
	61,39
	21 389,50
	 

	 
	103
	K
	7625229.1
	Demontáž skladby stropní konstrukce vikýřové místnosti ve 3.NP
	m2
	22,800
	1 574,02
	35 887,66
	 

	 
	104
	K
	7625229.2
	Demontáž skladby stropní konstrukce nad schodištěm
	m2
	12,600
	1 259,22
	15 866,17
	 

	 
	105
	K
	762526811
	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů
	m2
	360,262
	28,33
	10 206,22
	 

	 
	106
	K
	762811811
	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm
	m2
	171,848
	25,18
	4 327,13
	 

	 
	107
	K
	762822830
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	178,926
	48,71
	8 715,49
	 

	 
	108
	K
	762822840
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2
	m
	165,990
	58,16
	9 653,98
	 

	 
	109
	K
	762841811
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm
	m2
	331,980
	32,97
	10 945,38
	 

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	33 131,13
	

	 
	110
	K
	764001841
	Demontáž krytiny ze šablon do suti
	m2
	64,855
	76,23
	4 943,90
	 

	 
	111
	K
	764001861
	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti
	m
	49,180
	54,50
	2 680,31
	 

	 
	112
	K
	764001891
	Demontáž úžlabí do suti
	m
	13,200
	42,39
	559,55
	 

	 
	113
	K
	7640019.1
	Demontáž fasádních kovových doplňků (mřížky, držáky, konzoly, instalace)
	hod
	4,000
	314,80
	1 259,20
	 

	 
	114
	K
	764002812
	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané
	m
	122,200
	52,01
	6 355,62
	 

	 
	115
	K
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	8,000
	73,74
	589,92
	 

	 
	116
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	7,500
	153,18
	1 148,85
	 

	 
	117
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	37,900
	69,46
	2 632,53
	 

	 
	118
	K
	764002861
	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti
	m
	26,460
	91,19
	2 412,89
	 

	 
	119
	K
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	57,400
	63,76
	3 659,82
	 

	 
	120
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	74,970
	67,33
	5 047,73
	 

	 
	121
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	35,150
	52,37
	1 840,81
	 

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	38 768,89
	

	 
	122
	K
	765131801.1
	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti dle platných předpisů pro manipulaci s nebezpečným odpadem vč. staveništní a mimostaveništní manipulace
	m2
	337,973
	90,84
	30 701,47
	 

	 
	123
	K
	765131841
	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°
	m2
	337,973
	23,87
	8 067,42
	 

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	1 662,21
	

	 
	124
	K
	766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m
	kus
	33,000
	50,37
	1 662,21
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	434,23
	

	 
	125
	K
	7678518.1
	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky se zábradlím
	m
	3,800
	114,27
	434,23
	 

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	33 891,24
	

	 
	126
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	384,647
	80,28
	30 879,46
	 

	 
	127
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	346,182
	8,70
	3 011,78
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 513 191,92
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 210 619,55
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	403 353,76
	

	 
	1
	K
	310235241
	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	kus
	182,000
	74,91
	13 633,62
	 

	 
	2
	K
	310238211
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	1,000
	5 188,94
	5 188,94
	 

	 
	3
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	3,450
	4 952,34
	17 085,57
	 

	 
	4
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC
	m3
	8,113
	5 723,69
	46 436,30
	 

	 
	5
	K
	317944321
	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	0,405
	45 232,30
	18 319,08
	 

	 
	6
	K
	317944323
	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	2,916
	42 899,54
	125 095,06
	 

	 
	7
	K
	317944325
	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů
	t
	2,050
	45 963,56
	94 225,30
	 

	 
	8
	K
	3300000.1
	Montáž a dodávka sloupů HEB + trub
	kg
	624,600
	99,39
	62 078,99
	 

	 
	9
	K
	346244381
	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	19,375
	571,77
	11 078,04
	 

	 
	10
	K
	346244382
	Plentování jednostranné v do 300 mm válcovaných nosníků cihlami
	m2
	18,670
	547,02
	10 212,86
	 

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	41 188,35
	

	 
	11
	K
	6120000.1
	Sanace kapes fungicidem po demontáži stropních trámů
	m2
	54,700
	208,74
	11 418,08
	 

	 
	12
	K
	615142012
	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem
	m2
	65,915
	140,14
	9 237,33
	 

	 
	13
	K
	6299951.1
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou, popř.okartáčováním (svislé plochy od zeminy)
	m2
	339,647
	44,94
	15 263,74
	 

	 
	14
	K
	6299951.2
	Očištění klenby po odstranění násypu
	m2
	78,178
	67,40
	5 269,20
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 377 688,97
	

	 
	15
	K
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého
	m3
	23,166
	2 159,82
	50 034,39
	 

	 
	16
	K
	962023391
	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	40,397
	521,73
	21 076,33
	 

	 
	17
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm
	m2
	17,123
	73,71
	1 262,14
	 

	 
	18
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	16,080
	87,79
	1 411,66
	 

	 
	19
	K
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	21,573
	499,99
	10 786,28
	 

	 
	20
	K
	962032314
	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu
	m3
	0,942
	1 002,82
	944,66
	 

	 
	21
	K
	962032631
	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC
	m3
	12,659
	601,44
	7 613,63
	 

	 
	22
	K
	9620842.1
	Bourání příček sociálních kabinek s dveřmi
	m2
	29,460
	94,69
	2 789,57
	 

	 
	23
	K
	9630236.2
	Šetrné rozebrání  venkovního kamenného schodiště vč.očištění a dočasné uskladnění, manipulace
	m
	5,775
	571,62
	3 301,11
	 

	 
	24
	K
	963023612
	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně
	m
	18,980
	409,58
	7 773,83
	 

	 
	25
	K
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	2,327
	2 212,16
	5 147,70
	 

	 
	26
	K
	964061331
	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,05 m2
	kus
	182,000
	269,16
	48 987,12
	 

	 
	27
	K
	964073231
	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m
	t
	0,252
	3 380,01
	851,76
	 

	 
	28
	K
	9640733.1
	Vybourání dřevěného nosníku ze zdiva cihelného ve schodišti v 1.NP
	m
	4,300
	2 559,86
	11 007,40
	 

	 
	29
	K
	965031131
	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2
	m2
	45,956
	37,93
	1 743,11
	 

	 
	30
	K
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	6,488
	2 151,62
	13 959,71
	 

	 
	31
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	15,903
	1 754,49
	27 901,65
	 

	 
	32
	K
	965082941
	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
	m3
	22,802
	273,38
	6 233,61
	 

	 
	33
	K
	965083112
	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2
	m3
	14,777
	608,90
	8 997,72
	 

	 
	34
	K
	967021112
	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném
	m2
	38,545
	159,80
	6 159,49
	 

	 
	35
	K
	967031132
	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC
	m2
	77,876
	105,63
	8 226,04
	 

	 
	36
	K
	967031742
	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 100 mm
	m2
	50,000
	177,45
	8 872,50
	 

	 
	37
	K
	968062354
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	1,980
	265,93
	526,54
	 

	 
	38
	K
	968062355
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	4,246
	152,10
	645,82
	 

	 
	39
	K
	968062356
	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	72,020
	125,01
	9 003,22
	 

	 
	40
	K
	968062455
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	36,648
	153,09
	5 610,44
	 

	 
	41
	K
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	12,390
	143,15
	1 773,63
	 

	 
	42
	K
	9680625.1
	Vybourání vstupních dřevěných dveří vč.nadsvětlíku, prahu a zárubní pl přes 2 m2
	m2
	4,845
	372,80
	1 806,22
	 

	 
	43
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	3,349
	233,37
	781,56
	 

	 
	44
	K
	969011121
	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52
	m
	30,000
	33,05
	991,50
	 

	 
	45
	K
	969021111
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100
	m
	10,000
	110,10
	1 101,00
	 

	 
	46
	K
	971024451
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm
	kus
	2,000
	418,52
	837,04
	 

	 
	47
	K
	971024471
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 mm
	kus
	1,000
	742,11
	742,11
	 

	 
	48
	K
	971028661
	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 600 mm
	m3
	4,960
	1 385,55
	6 872,33
	 

	 
	49
	K
	971028681
	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 4 m2 tl do 900 mm
	m3
	3,909
	1 568,47
	6 131,15
	 

	 
	50
	K
	971033371
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm
	kus
	4,000
	400,38
	1 601,52
	 

	 
	51
	K
	971033561
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	2,415
	1 440,48
	3 478,76
	 

	 
	52
	K
	971033641
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	m3
	1,536
	794,30
	1 220,04
	 

	 
	53
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm
	m3
	14,956
	896,70
	13 411,05
	 

	 
	54
	K
	972033371
	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 m2 tl do 450 mm
	kus
	2,000
	313,15
	626,30
	 

	 
	55
	K
	973028131
	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm
	m
	102,100
	281,83
	28 774,84
	 

	 
	56
	K
	973028151
	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm
	m
	62,450
	402,62
	25 143,62
	 

	 
	57
	K
	974029164
	Vysekání rýh ve zdivu kamenném nebo smíšeném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	20,000
	350,92
	7 018,40
	 

	 
	58
	K
	974031142
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm
	m
	70,000
	65,86
	4 610,20
	 

	 
	59
	K
	974031164
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm
	m
	147,400
	166,02
	24 471,35
	 

	 
	60
	K
	974031664
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm
	m
	58,380
	177,70
	10 374,13
	 

	 
	61
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm
	m
	125,640
	231,13
	29 039,17
	 

	 
	62
	K
	974031668
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 350 mm
	m
	30,040
	280,84
	8 436,43
	 

	 
	63
	K
	974031722
	Vysekání rýh v cihelných klenbách nebo klenbových pásech hl do 30 mm š do 70 mm
	m
	30,000
	90,96
	2 728,80
	 

	 
	64
	K
	9750223.2
	Pomocné provizorní konstrukce dodavatele pro realizaci bouracích prací dle vlastní uplatněné technologie
	kpl
	1,000
	67 669,82
	67 669,82
	 

	 
	65
	K
	975022300.1
	Podchycení nadzákladového zdiva 1.PP pro vybourání otvorů a podchycení základu tl. zdiva 40-65cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění
	m
	113,600
	2 859,21
	324 806,26
	 

	 
	66
	K
	975022300.2
	Podchycení zdiva 1.NP a 2.NP pro vybourání větších otvorů tl. zdiva 30-50cm (dle schematů konstrukční části a popisu v tz) vč.odstranění
	m
	57,800
	2 415,07
	139 591,05
	 

	 
	67
	K
	976071111
	Vybourání kovových madel a zábradlí
	m
	5,000
	136,69
	683,45
	 

	 
	68
	K
	976075311
	Vybourání ocelových konzol hmotnosti do 50 kg
	t
	0,150
	6 660,60
	999,09
	 

	 
	69
	K
	977151111
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů
	m
	7,500
	1 767,24
	13 254,30
	 

	 
	70
	K
	977151115
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů
	m
	5,000
	2 348,23
	11 741,15
	 

	 
	71
	K
	977151123
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů
	m
	2,250
	3 666,70
	8 250,08
	 

	 
	72
	K
	978012191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %
	m2
	331,980
	114,82
	38 117,94
	 

	 
	73
	K
	978011191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
	m2
	106,352
	82,01
	8 721,93
	 

	 
	74
	K
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	1 118,752
	64,62
	72 293,75
	 

	 
	75
	K
	978015391
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%
	m2
	448,373
	54,68
	24 517,04
	 

	 
	76
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	30,220
	74,56
	2 253,20
	 

	 
	77
	K
	9785000.1
	Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením (dřevotříska s geotextilií) vč.demontáže
	kpl
	1,000
	130 654,35
	130 654,35
	 

	 
	78
	K
	9785000.2
	Průzkumné doplňkové a zjišťovací práce dle PD pro komíny, překlady, podepření stropů atd. (na pokyn investora)
	hod
	16,000
	583,00
	9 328,00
	 

	 
	79
	K
	9785000.3
	Vyčištění komínových průduchů obdélníkových vel.cca 30/15 cm vč.likvidace nečistot
	m
	149,300
	159,00
	23 738,70
	 

	 
	80
	K
	9785010.1
	Demontáž kovového oplocení výšky cca 1,2 m vč.likvidace
	m
	22,200
	157,40
	3 494,28
	 

	 
	81
	K
	9785000.5
	Ostatní drobné a demontážní práce (realizováno a účtováno dle pokynů investora)
	hod
	150,000
	298,24
	44 736,00
	 

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	388 388,47
	

	 
	82
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	653,940
	74,56
	48 757,77
	 

	 
	83
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	653,940
	78,34
	51 229,66
	 

	 
	84
	K
	9970136.1
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km
	t
	653,940
	107,41
	70 239,70
	 

	 
	85
	K
	9970138.1
	Poplatek - zisk za lilkvidaci kovového odpadu ve sběrně šrotu
	t
	2,000
	61,82
	123,64
	 

	 
	86
	K
	997013803
	Poplatek za uložení čisté stavební suti na skládce (skládkovné)
	t
	457,940
	191,65
	87 764,20
	 

	 
	87
	K
	997013811
	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	80,000
	247,29
	19 783,20
	 

	 
	88
	K
	997013814
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)
	t
	7,000
	2 151,45
	15 060,15
	 

	 
	89
	K
	997013821
	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem, popř. jiného nebezpečného, zdravotně závadného na skládce (skládkovné)
	t
	7,000
	2 151,45
	15 060,15
	 

	 
	90
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	100,000
	803,70
	80 370,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	302 572,37
	

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	988,24
	

	 
	91
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
	m2
	113,591
	8,70
	988,24
	 

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	5 305,24
	

	 
	92
	K
	7124008.1
	Odstranění pojistné hydroizolační fólie střech
	m2
	402,828
	13,17
	5 305,24
	 

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	188 391,19
	

	 
	93
	K
	762111811
	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva
	m2
	65,427
	35,49
	2 322,00
	 

	 
	94
	K
	7622148.1
	Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,5 m s podstupnicemi vč.zábradlí
	m2
	18,045
	314,80
	5 680,57
	 

	 
	95
	K
	762331811
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
	m
	283,200
	34,63
	9 807,22
	 

	 
	96
	K
	762331812
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2
	m
	184,050
	44,07
	8 111,08
	 

	 
	97
	K
	762331813
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2
	m
	437,260
	53,52
	23 402,16
	 

	 
	98
	K
	762331814
	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2
	m
	93,140
	62,96
	5 864,09
	 

	 
	99
	K
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken
	m2
	525,508
	28,33
	14 887,64
	 

	 
	100
	K
	762354814
	Demontáž střešních vikýřů valbových
	kus
	1,000
	759,31
	759,31
	 

	 
	101
	K
	762521811
	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	12,834
	44,07
	565,59
	 

	 
	102
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm
	m2
	348,420
	61,39
	21 389,50
	 

	 
	103
	K
	7625229.1
	Demontáž skladby stropní konstrukce vikýřové místnosti ve 3.NP
	m2
	22,800
	1 574,02
	35 887,66
	 

	 
	104
	K
	7625229.2
	Demontáž skladby stropní konstrukce nad schodištěm
	m2
	12,600
	1 259,22
	15 866,17
	 

	 
	105
	K
	762526811
	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů
	m2
	360,262
	28,33
	10 206,22
	 

	 
	106
	K
	762811811
	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm
	m2
	171,848
	25,18
	4 327,13
	 

	 
	107
	K
	762822830
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	178,926
	48,71
	8 715,49
	 

	 
	108
	K
	762822840
	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2
	m
	165,990
	58,16
	9 653,98
	 

	 
	109
	K
	762841811
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm
	m2
	331,980
	32,97
	10 945,38
	 

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	33 131,13
	

	 
	110
	K
	764001841
	Demontáž krytiny ze šablon do suti
	m2
	64,855
	76,23
	4 943,90
	 

	 
	111
	K
	764001861
	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti
	m
	49,180
	54,50
	2 680,31
	 

	 
	112
	K
	764001891
	Demontáž úžlabí do suti
	m
	13,200
	42,39
	559,55
	 

	 
	113
	K
	7640019.1
	Demontáž fasádních kovových doplňků (mřížky, držáky, konzoly, instalace)
	hod
	4,000
	314,80
	1 259,20
	 

	 
	114
	K
	764002812
	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané
	m
	122,200
	52,01
	6 355,62
	 

	 
	115
	K
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	8,000
	73,74
	589,92
	 

	 
	116
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	7,500
	153,18
	1 148,85
	 

	 
	117
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	37,900
	69,46
	2 632,53
	 

	 
	118
	K
	764002861
	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti
	m
	26,460
	91,19
	2 412,89
	 

	 
	119
	K
	764002871
	Demontáž lemování zdí do suti
	m
	57,400
	63,76
	3 659,82
	 

	 
	120
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	74,970
	67,33
	5 047,73
	 

	 
	121
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	35,150
	52,37
	1 840,81
	 

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	38 768,89
	

	 
	122
	K
	765131801.1
	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti dle platných předpisů pro manipulaci s nebezpečným odpadem vč. staveništní a mimostaveništní manipulace
	m2
	337,973
	90,84
	30 701,47
	 

	 
	123
	K
	765131841
	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°
	m2
	337,973
	23,87
	8 067,42
	 

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	1 662,21
	

	 
	124
	K
	766441822
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m
	kus
	33,000
	50,37
	1 662,21
	 

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	434,23
	

	 
	125
	K
	7678518.1
	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky se zábradlím
	m
	3,800
	114,27
	434,23
	 

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	33 891,24
	

	 
	126
	K
	776201812
	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně
	m2
	384,647
	80,28
	30 879,46
	 

	 
	127
	K
	776410811
	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových
	m
	346,182
	8,70
	3 011,78
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	Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot.
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	767 870,36
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	DPH
	základní
	767 870,36
	
	
	21,00%
	161 252,78
	 

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	929 123,14
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	767 870,36
	 

	
	1 - Kanalizace - 1 - Kanalizace
	 
	 
	 
	209 212,20
	 

	
	2 - Vnitřní vodovod - 2 - Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	203 929,16
	 

	
	3 - Vnitřní plynovod - 3 - Vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	26 659,00
	 

	
	4. - 4 - Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	328 070,00
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	SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	1.2 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Datum:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Projektant:
	ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK

	 
	Uchazeč:
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	767 870,36
	

	 
	
	D
	1 - Kanalizace
	1 - Kanalizace
	
	
	
	209 212,20
	

	 
	1
	K
	72117-3401
	Kanalizační potrubí PVC KG  SN 4 DN 100  svodné ukládané v zemi včetně tvarovek. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu- montáž a dodávka
	m
	18,000
	477,00
	8 586,00
	 

	 
	2
	K
	72117-3402
	Kanalizační potrubí PVC KG  SN 4 DN 125  svodné ukládané v zemi včetně tvarovek. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu- montáž a dodávka
	m
	40,000
	508,80
	20 352,00
	 

	 
	3
	K
	72117-3403
	Kanalizační potrubí PVC KG  SN 4 DN 150  svodné ukládané v zemi včetně tvarovek. Trubky a tvarovky včetně spojovacího materiálu- montáž a dodávka
	m
	18,000
	551,20
	9 921,60
	 

	 
	4
	K
	72117-5001
	Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém  DN 50 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C,  násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dod a mtž
	m
	38,000
	275,60
	10 472,80
	 

	 
	5
	K
	72117-5011
	Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém  DN 75 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C,  násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dod a mtž
	m
	16,000
	381,60
	6 105,60
	 

	 
	6
	K
	72117-5012
	Umělohmotné kanalizační trubky -odhlučněný systém  DN 100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C,  násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky) - dod a mtž
	m
	85,000
	901,00
	76 585,00
	 

	 
	7
	K
	72117-5032
	Umělohmotné kanalizační trubky dešťové -odhlučněný systém  DN 100 - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 90°C,  násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy, objímky)-d+m
	m
	5,000
	901,00
	4 505,00
	 

	 
	8
	K
	72117-5034
	PVC potrubí DN 32- výtlak od přečerpávacího zařízení ve 2.PP a odvod kondenzátu od VZT jednotek-dodávka a montáž
	m
	50,000
	275,60
	13 780,00
	 

	 
	9
	K
	721 18-12345
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. Izolace 15-20 mm vnitřního průměru DN přes 92 mm dodávka a montáž
	m
	5,000
	31,80
	159,00
	 

	 
	10
	K
	721 19-4104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 -dodávka a montáž
	ks
	14,000
	82,68
	1 157,52
	 

	 
	11
	K
	721 19-4105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 -dodávka a montáž
	ks
	9,000
	82,68
	744,12
	 

	 
	12
	K
	721 19-4109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100-dodávka a montáž
	ks
	14,000
	90,10
	1 261,40
	 

	 
	13
	K
	721 21-4102
	Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček
	ks
	2,000
	5 088,00
	10 176,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy s krytem žlábku, vodorovný odtok DN50 s kulovým kloubem na odtoku a vyjímatelnou zápachovou uzávěrkou. Kapacita odtoku 0,8 l/s. 4 kusy výškově stavitelných montážních nožiček (zvukově izolovaných) a stavební ochranná zátka v balení. Stavební délka 850mm.
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	721 22-4102
	Podlahová vpust DN 100 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž
	ks
	2,000
	3 710,00
	7 420,00
	 

	 
	15
	K
	721 22-4104
	Podlahová vpust DN 50 se zápachovou uzávěrkou proti unikání zápachu při vyschnutí - dodávka a montáž
	ks
	2,000
	1 590,00
	3 180,00
	 

	 
	16
	K
	721 23-4104
	Kondenzační sifon -dodávka a montáž
	ks
	3,000
	508,80
	1 526,40
	 

	 
	17
	K
	721 27-4101
	Odvětrací hlavice DN 100-dodávka a montáž
	ks
	4,000
	1 060,00
	4 240,00
	 

	 
	18
	K
	721 27-4103
	Přivětrávací  hlavice DN 50-100 - dodávka a montáž
	ks
	3,000
	954,00
	2 862,00
	 

	 
	19
	K
	721 27-4004
	Lapač střešních vod spodní litinový DN 100-dodávka a montáž
	ks
	4,000
	1 908,00
	7 632,00
	 

	 
	20
	K
	721 29-4103
	Kondenzační čerpadlo pro přečerpávání kondenzátu z VZT jednotek ze strojovny VZTv 1.NP. ( 230V, Výkon 20W , výtlak max.4 m -dodávka a montáž
	ks
	1,000
	4 770,00
	4 770,00
	 

	 
	21
	K
	721 29-0111
	Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - dodávka a montáž
	m
	202,000
	19,08
	3 854,16
	 

	 
	22
	K
	721 29-0112
	Zkoušky těsnosti kanalizace v objektech vodou  DN 150-200 - dodávka a montáž
	m
	18,000
	21,20
	381,60
	 

	 
	23
	K
	721 32-0112
	Demontáž stávajících rozvodů kanalizace
	soub
	1,000
	9 540,00
	9 540,00
	 

	 
	
	D
	2 - Vnitřní vodovod
	2 - Vnitřní vodovod
	
	
	
	203 929,16
	

	 
	24
	K
	722 17-4022
	Potrubí plastové- d 20x 2,3 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž
	m
	158,000
	212,00
	33 496,00
	 

	 
	25
	K
	722 17-4023
	Potrubí plastové- d 25x 2,8 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž
	m
	85,000
	265,00
	22 525,00
	 

	 
	26
	K
	722 17-4024
	Potrubí plastové- d 32x 3,6 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž
	m
	30,000
	392,20
	11 766,00
	 

	 
	27
	K
	722 17-4025
	Potrubí plastové- d 40x 4,5 (PN 22) včetně tvarovek a spoj. mat. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž
	m
	35,000
	519,40
	18 179,00
	 

	 
	28
	K
	722 18-4022
	Potrubí ocelové závitové pozinkované ( rozvod požární vody) DN 25. Součástí rozvodů jsou objímky-dodávka a montáž
	m
	32,000
	402,80
	12 889,60
	 

	 
	29
	K
	722 17-5022
	Potrubí plastové HDPE 32- úprava vstupu vodovodní přípojky do objektu-dodávka a montáž
	m
	5,000
	127,20
	636,00
	 

	 
	30
	K
	722 18-1231
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. Izolace 10-15 mm vnitřního průměru DN do 22 mm -dodávka a montáž
	m
	80,000
	31,80
	2 544,00
	 

	 
	31
	K
	722 18-1233
	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi PE tl. Izolace 10-15 mm vnitřního průměru DN přes 22 mm -do 42 mm-dodávka a montáž
	m
	70,000
	53,00
	3 710,00
	 

	 
	32
	K
	722 18-1237
	Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 32 mm- potrubí D 40-dodávka a montáž
	m
	14,000
	74,20
	1 038,80
	 

	 
	33
	K
	722 18-1238
	Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 25 mm- potrubí D 32-dodávka a montáž
	m
	21,000
	95,40
	2 003,40
	 

	 
	34
	K
	722 18-1239
	Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 20 mm- potrubí D 25-dodávka a montáž
	m
	45,000
	42,40
	1 908,00
	 

	 
	35
	K
	722 18-1240
	Návleková izolace na rozvody teplé vody tl. 20 mm- potrubí D 20-dodávka a montáž
	m
	78,000
	31,80
	2 480,40
	 

	 
	36
	K
	722 19-0401
	Vyvedení a upevnění výpustek do DN25-dodávka a montáž
	ks
	58,000
	82,68
	4 795,44
	 

	 
	37
	K
	722 23-2061
	Kulový kohout  DN 15 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
	ks
	4,000
	318,00
	1 272,00
	 

	 
	38
	K
	722 23-2061.1
	Kulový kohout  DN 20 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
	ks
	5,000
	424,00
	2 120,00
	 

	 
	39
	K
	722 23-2061.2
	Kulový kohout  DN 25 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
	ks
	5,000
	530,00
	2 650,00
	 

	 
	40
	K
	722 23-2061.3
	Kulový kohout  DN 32 s ovládací páčkou a vypouštěním - dodávka a montáž
	ks
	5,000
	742,00
	3 710,00
	 

	 
	41
	K
	722 26-2062
	Regulační ventil tlaku DN 25-dodávka a montáž
	ks
	1,000
	1 590,00
	1 590,00
	 

	 
	42
	K
	722 26-2065
	Zpětný ventil  DN 25 - dodávka a montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	 
	43
	K
	722 23-2066
	Zpětný ventil  DN 32 - dodávka a montáž
	ks
	1,000
	742,00
	742,00
	 

	 
	44
	K
	722 23-2068
	Podomítkový ventil DN 15-dodávka a montáž
	ks
	2,000
	1 590,00
	3 180,00
	 

	 
	45
	K
	722 23-2061.4
	Regulační ventil pro cirkulační potrubí TV  DN 15
	ks
	2,000
	1 590,00
	3 180,00
	 

	 
	46
	K
	722 28-20622
	Regulační ventil pro cirkulační potrubí TV  DN 20
	ks
	1,000
	1 908,00
	1 908,00
	 

	 
	47
	K
	722 32-2074
	Pojistný ventil D 20-dodávka a montáž
	ks
	1,000
	742,00
	742,00
	 

	 
	48
	K
	722 33-2075
	Manometr pro studenou vodu-dodávka a montáž
	ks
	1,000
	1 060,00
	1 060,00
	 

	 
	49
	K
	722 36-2075
	Průtočná tlaková membránová expanzní nádoba o objemu 12 l s průtočnou armaturou-dodávka a montáž
	ks
	1,000
	1 590,00
	1 590,00
	 

	 
	50
	K
	722 36-2076
	Cirkulační čerpadlo TV bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí., Technické parametry:, - Čerpané médium: užitková voda do 65°C, - Provozní teplota (užitková voda): 20 až + 65 °C, - Druh napájení: 1~230V/50Hz
	ks
	1,000
	7 208,00
	7 208,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Cirkulační čerpadlo TV bezúdržbové, mokroběžné cirkulační čerpadlo pro montáž do potrubí.
Technické parametry:
- Čerpané médium: užitková voda do 65°C
- Provozní teplota (užitková voda): 20 až + 65 °C
- Druh napájení: 1~230V/50Hz
- Příkon P1 (max): 0,036 - 0,038 kW
Výtlak 1,4m
Dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	 
	51
	K
	722 37-0133
	Hydrant DN 19 s tvarově stálou hadicí dl 30 m ve skříni 650x650x200 s instalací  do zdi ,  dodávka a montáž
	ks
	3,000
	9 434,00
	28 302,00
	 

	 
	52
	K
	73242-1310
	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50 - dodávka a montáž
	m
	334,000
	19,08
	6 372,72
	 

	 
	53
	K
	73242-1410
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 100 - dodávka a montáž
	m
	334,000
	21,20
	7 080,80
	 

	 
	54
	K
	73242-1410.1
	Demontáž stávajících rozvodů vody a armatur
	soub
	1,000
	12 720,00
	12 720,00
	 

	 
	
	D
	3 - Vnitřní plynovod
	3 - Vnitřní plynovod
	
	
	
	26 659,00
	

	 
	55
	K
	723 11-1202
	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním opatřených žlutým orientačním a ochranným nátěrem DN 20-dodávka a montáž
	m
	3,000
	583,00
	1 749,00
	 

	 
	56
	K
	723 11-1204
	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním opatřených žlutým orientačním a ochranným nátěrem DN 40-dodávka a montáž
	m
	15,000
	402,80
	6 042,00
	 

	 
	57
	K
	723 11-1203
	Kulové kohouty plnoprůtokové DN 20-dodávka a montáž
	kus
	2,000
	424,00
	848,00
	 

	 
	58
	K
	723 11-1204.1
	Kulové kohouty plnoprůtokové DN 40-dodávka a montáž
	kus
	1,000
	742,00
	742,00
	 

	 
	59
	K
	723 11-1305
	Montáž plynoměru BK-16 včetně instalačního rámu a pevné rozpěrky-dodávka a montáž
	soub
	1,000
	6 890,00
	6 890,00
	 

	 
	60
	K
	723 11-1407
	Chránička ocelová DN 80-dodávka a montáž
	m
	1,000
	318,00
	318,00
	 

	 
	61
	K
	723 11-1707
	Tlakové zkoušky a výchozí revize
	soub
	1,000
	4 770,00
	4 770,00
	 

	 
	62
	K
	723 11-1805
	Demontáž plynovodního zařízení
	soub
	1,000
	5 300,00
	5 300,00
	 

	 
	
	D
	4.
	4 - Zařizovací předměty
	
	
	
	328 070,00
	

	 
	63
	K
	725 11-9122
	Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou a závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou - ovládací tlačítko 
	kus
	7,000
	9 116,00
	63 812,00
	 

	 
	64
	K
	Pol254
	Klozet závěsný keramický oválný v barvě bílé ( 350x 530) s hlubokým splachováním ,sedátkem z tvrzeného plastu s antibakteriální úpravou -montáž a dodávka
	kus
	1,000
	7 950,00
	7 950,00
	 

	 
	65
	K
	725 11-9124
	Klozet závěsný keramický v barvě bílé ( 360 x 700) pro imobilní včetně sedátka z tvrzeného plastu, závěsného univerzálního prvku pro WC s podpěrnými nohami, akustickou a izolační montážní vložkou a bočním splachováním pneumatickým splachováním - mtž a dod
	kus
	6,000
	10 388,00
	62 328,00
	 

	 
	66
	K
	725 17-4022
	Umyvadlo keramické oválné pod desku s přepadem bez otvoru na baterii průměr 400 mm , sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáže
	kus
	5,000
	1 908,00
	9 540,00
	 

	 
	67
	K
	725 17-4023
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/550 cm, sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáž
	kus
	3,000
	1 378,00
	4 134,00
	 

	 
	68
	K
	725 17-4024
	Umyvadlo nástěnné s otvorem pro baterii bez přepadu 550/250 cm, sifon plastový s nerezovým  odpadním ventilem  - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	1 484,00
	1 484,00
	 

	 
	69
	K
	725 17-4025
	Nerezový vestavný dřez tloušťka 0,8 mm vnitřní rozměr 40x40 cm s odkapávací plochou, sifon je součástí dodávky-dodávka a montáž
	kus
	4,000
	3 710,00
	14 840,00
	 

	 
	70
	K
	725 17-4026
	Umyvadlo keramické pro tělesně postižené 55 x 44 cm, upevnění  umývadla , umyvadlový ventil nerezový, umývadlový sifon extrémě šetřící prostor k umývadlu pro tělesně postižené - montáž a dodávka
	kus
	6,000
	2 226,00
	13 356,00
	 

	 
	71
	K
	725 17-4027
	Keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou pro bateriové napájení, elektromagnetickým ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková aramtura s těsněním, sifon, upevňovací sada, pouzdro pro baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V
	kus
	6,000
	9 010,00
	54 060,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Keramický pisoár s integrovanou radarovou elektronikou pro bateriové napájení, elektromagnetickým ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková aramtura s těsněním, sifon, upevňovací sada, pouzdro pro baterie, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1.5V, 2700 mAh  - dodávka a montáž
	
	
	
	
	

	 
	72
	K
	725 17-4028
	Výlevka  závěsná keramická včetně mřížky  s odpadem DN 50 s nerezovou  mřížkou - dodávka a montáž
	kus
	1,000
	5 088,00
	5 088,00
	 

	 
	73
	K
	725 17-4029
	Nerezový vestavný dřeztloušťka 0,8 mm vnitřní rozměr 40x40 cm s odkapávací plochou, sifon je součástí dodávky-dodávka a montáž
	kus
	4,000
	4 028,00
	16 112,00
	 

	 
	74
	K
	725 17-4032
	Stojánková baterie jednopáková  umyvadlová , výška; 165mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 130 mm- dodávka a montáž
	kus
	15,000
	1 272,00
	19 080,00
	 

	 
	75
	K
	725 17-4033
	Stojánková baterie jednopáková vysoká  výška: 301 mm, průměr stojánku: 35 mm délka ramínka: 180 mm, dodávka a montáž
	kus
	4,000
	1 378,00
	5 512,00
	 

	 
	76
	K
	725 17-4034
	Dřezová baterie nástěnná jednopáková s dlouhým ramínkem k výlevce-dodávka a montáž
	kus
	1,000
	1 590,00
	1 590,00
	 

	 
	77
	K
	725 17-4035
	Sprchová podomítková souprava, pochromovaná, vč.hlavice, baterie, ruční hlavice, hadice a držáku
	kus
	2,000
	4 028,00
	8 056,00
	 

	 
	78
	K
	725 17-4038
	Elektrické ohřívače zásobníkové tlakové, montáž pod zařizovací předmět 10 l ( 2,0 kW) včetně kombinované pojistné armatury-dodávka a montáž
	kus
	1,000
	4 346,00
	4 346,00
	 

	 
	79
	K
	725 17-4022.1
	Přečerpávací zřízení poskytuje komplexní řešení instalace závěsného WC, umyvadla, sprchy a bidetu v místech bez možnosti gravitačního odvodnění.
	kus
	1,000
	20 988,00
	20 988,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Přečerpávací zřízení poskytuje komplexní řešení instalace závěsného WC, umyvadla, sprchy a bidetu v místech bez možnosti gravitačního odvodnění. Celý systém  se skládá z přečerpávacího systému, kompletního předstěnového modulu  a designových krycích skleněných panelů. Přečerpávací systém je integrován do nosné konstrukce přímo za WC mísu, což znamená výraznou úsporu prostoru ( 230V, příkon 400 W, maximální čerpací výška 5m, max,čerpací vzdálenost 100 m).
	
	
	
	
	

	 
	80
	K
	722 17-4024.1
	Rohový ventil DN 15 se sítkem  - dodávka a montáž
	kus
	30,000
	159,00
	4 770,00
	 

	 
	81
	K
	722 17-4024.2
	Dvířka nerezová 300/300 - dodávka a montáž
	kus
	6,000
	424,00
	2 544,00
	 

	 
	82
	K
	722 17-4024.3
	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů
	soub
	1,000
	8 480,00
	8 480,00
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 868 581,78
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 868 581,78
	
	
	21,00%
	392 402,17
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 260 983,95
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 868 581,78
	 
	

	
	1 - SÁL 2PP
	 
	 
	 
	 
	828 524,62
	 
	

	
	2 - KNIHOVNA 1PP
	 
	 
	 
	321 083,54
	 
	

	
	3 - CHLAZENÍ  - KNIHOVNA 1-3NP
	 
	 
	 
	344 379,16
	 
	

	
	4 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SKLAD - 1PP-1NP
	 
	 
	 
	43 915,80
	 
	

	
	5 - KUCHYŇKY 1PP-2NP
	 
	 
	 
	40 851,34
	 
	

	
	6 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
	 
	 
	 
	125 704,34
	 
	

	
	7 - TECHNICKÁ MÍSTNOST
	 
	 
	 
	7 072,32
	 
	

	
	8 - DVEŘNÍ CLONA
	 
	 
	 
	61 380,36
	 
	

	
	9 - VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	 
	 
	 
	3 978,18
	 
	

	
	99 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
	 
	 
	 
	31 005,00
	 
	

	
	100 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce
	 
	 
	 
	60 687,12
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SPOLKOVÉ KOMUNITNÍ CENTRUM VRATISLAVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO 01 - PKC VRATISLAVICE N.NIS., PŘÍSTAVBA KNIHOVNY S PŘEDNÁŠKOVÝM SÁLEM
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3 - VZDUCHOTECHNIKA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Datum:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.NIS.
	
	
	Projektant:
	ING.ARCH.JIŘÍ JANĎOUREK

	Uchazeč:
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 868 581,78
	

	
	D
	1
	SÁL 2PP
	
	
	
	828 524,62
	

	1
	K
	1.1
	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním-parapetním provedení -  typ například: ...   - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: připojovacích manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku, klapky cirkulace, směšovací uzel ÚT, regulace a regulá
	ks
	1,000
	275 801,40
	275 801,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Kompaktní jednotka (vnitřní).                                                                                                             složená z:  přívodní část:  filtr EU7, deskový rekuperátor s obtokem, klapka cirkulace, ohřívač - voda 55/45°C; Qt=10kW, chladič-výparník R 410A; Qch=9kW, ventilátor 2.350 m3/h, 300Pa, EC motory,                                                                          odsávací část: filtr EU4, ventilátor 2.350m3/h, 300Pa, EC motory
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	13 250,00
	13 250,00
	 

	3
	K
	1.2
	Venkovní kondenzační jednotka-Tepelné čerpadlo,  Výkon chlazení Qchc= 13 kW, chlazená vzduchem,  provedení invertor, včetně expanzního ventilu 2x a příslušenství, Rozhraní pro připojení a ovládání ; referenční výrobek ..Q5..  - nebo výrobek srovnatelného 
	ks
	1,000
	160 781,86
	160 781,86
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
invertor, Automatický restart.
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	20 405,00
	20 405,00
	 

	5
	K
	-.1
	Ocelové konzole / rám, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení
	ks
	2,000
	2 067,00
	4 134,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
konzole/rám pod kotvící body poz. 1.2   ,  materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
	
	
	
	
	

	6
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	265,00
	530,00
	 

	7
	K
	-.2
	Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek prům. dle konkrétního typu jednotek chlazení,   (prům. 6 / 12 mm; 10 / 16 mm)
	m
	65,000
	721,86
	46 920,90
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Cu potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.
	
	
	
	
	

	8
	K
	-.3
	Montáž
	m
	65,000
	106,00
	6 890,00
	 

	9
	K
	-.4
	Náplň chladiva R410A - chladící médium (5kg..dle bližší specifikace dodavatele)
	ks
	1,000
	10 600,00
	10 600,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro doplnění systému "VRF"-viz. schema
	
	
	
	
	

	10
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	8 278,60
	8 278,60
	 

	11
	K
	-.5
	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 3x1,5mm2)
	m
	70,000
	37,10
	2 597,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Kabeláže mezi vnitřními a venkovní jednotkou chl. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
	
	
	
	
	

	12
	K
	-.3
	Montáž
	m
	70,000
	21,20
	1 484,00
	 

	13
	K
	1.3
	Tlumič hluku v plášti 600x400;  L=2000mm  - buňkový                  / přívod /
	ks
	1,000
	7 823,86
	7 823,86
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x400x2000 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	14
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	773,80
	773,80
	 

	15
	K
	1.4
	Tlumič hluku v plášti 600x400;  L=1500mm  - buňkový                  / přívod /
	ks
	1,000
	6 374,84
	6 374,84
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	16
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	17
	K
	1.5
	Tlumič hluku v plášti 600x400;  L=1000mm  - buňkový                  / odvod /
	ks
	3,000
	4 281,34
	12 844,02
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (3x)  -  G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	18
	K
	-
	Montáž
	ks
	3,000
	371,00
	1 113,00
	 

	19
	K
	1.6
	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 200 / 900    - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	3,000
	1 617,56
	4 852,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm
	
	
	
	
	

	20
	K
	-
	Montáž
	ks
	3,000
	265,00
	795,00
	 

	21
	K
	1.7
	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 125 / 900    - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	1 155,40
	1 155,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro kruhové potrubí prům. 125 mm, délka tlumiče 900 mm
	
	
	
	
	

	22
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	265,00
	265,00
	 

	23
	K
	1.8
	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	6,000
	1 174,48
	7 046,88
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily
	
	
	
	
	

	24
	K
	-
	Montáž
	ks
	6,000
	265,00
	1 590,00
	 

	25
	K
	1.9
	Krycí mřížka výfuku KMK 1100 mm;  připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
	ks
	1,000
	784,40
	784,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily
	
	
	
	
	

	26
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	106,00
	106,00
	 

	27
	K
	1.10
	Krycí mřížka sání KMK 1000 mm;  připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
	ks
	1,000
	784,40
	784,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily
	
	
	
	
	

	28
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	106,00
	106,00
	 

	29
	K
	1.11
	Uzavírací klapka těsná, s protiběž. listy 400x400.S,                                           ovládání servopohonem,  (servopohon 24V dodá MaR)
	ks
	1,000
	1 610,14
	1 610,14
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
	
	
	
	
	

	30
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	265,00
	265,00
	 

	31
	K
	1.12
	Regulační klapka s protiběž. listy 200x200.R,                                           ovládání ruční, s aretací polohy listu
	ks
	1,000
	767,44
	767,44
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
	
	
	
	
	

	32
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	212,00
	212,00
	 

	33
	K
	1.13
	Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm,                                           ovládání ruční, s aretací polohy listu
	ks
	1,000
	398,56
	398,56
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
jednolistá
	
	
	
	
	

	34
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	159,00
	159,00
	 

	37
	K
	1.15
	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	2,000
	1 281,54
	2 563,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	38
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	265,00
	530,00
	 

	39
	K
	1.16
	Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm
	ks
	2,000
	144,16
	288,32
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
	
	
	
	
	

	40
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	106,00
	212,00
	 

	41
	K
	1.17
	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 1.O - R1, odvodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	5,000
	515,16
	2 575,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	42
	K
	-
	Montáž
	ks
	5,000
	265,00
	1 325,00
	 

	43
	K
	1.18
	Tlumič hluku v plášti 500x400;  L=1500mm  - buňkový                  / výfuk /
	ks
	1,000
	4 351,30
	4 351,30
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x500x1500 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	44
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	45
	K
	1.19
	Tlumič hluku v plášti 500x400;  L=1000mm  - buňkový                  / sání /
	ks
	2,000
	2 803,70
	5 607,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (2x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	46
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	318,00
	636,00
	 

	47
	K
	-.6
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                             / sání, výfuk /
	m2
	50,000
	679,46
	33 973,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	48
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	50,000
	169,60
	8 480,00
	 

	49
	K
	-.8
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech                                                                                          / odvod, přívod /
	m2
	120,000
	566,04
	67 924,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	50
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	120,000
	142,04
	17 044,80
	 

	51
	K
	-.9
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125 mm
	m
	8,000
	395,38
	3 163,04
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	52
	K
	-.3
	Montáž
	m
	8,000
	116,60
	932,80
	 

	53
	K
	-.10
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 200 mm
	m
	4,000
	513,04
	2 052,16
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	54
	K
	-.3
	Montáž
	m
	4,000
	128,26
	513,04
	 

	55
	K
	-.11
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 450 mm
	m
	5,000
	834,22
	4 171,10
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	56
	K
	-.3
	Montáž
	m
	5,000
	207,76
	1 038,80
	 

	57
	K
	-.12
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             / izolace vzt. potrubí sání a výfuku , strojovna /
	m2
	90,000
	371,00
	33 390,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	58
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	90,000
	159,00
	14 310,00
	 

	59
	K
	-.13
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm,                             /izolace vzt. přívodního potrubí/
	m2
	15,000
	318,00
	4 770,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	60
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	15,000
	159,00
	2 385,00
	 

	61
	K
	-.14
	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.
	m2
	2,000
	424,00
	848,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
	
	
	
	
	

	62
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	2,000
	159,00
	318,00
	 

	63
	K
	-.15
	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
	m2
	8,000
	1 219,00
	9 752,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
	
	
	
	
	

	64
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	8,000
	371,00
	2 968,00
	 

	
	D
	2
	KNIHOVNA 1PP
	
	
	
	321 083,54
	

	1
	K
	2.1
	Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním-podstropním provedení -  typ například: ...   - nebo výrobek srovnatelného standardu.  Včetně: připojovacích manžet, rámu, uzavírací klapky na sání a výtlaku, směšovací uzel ÚT, regulace a regulátor
	ks
	1,000
	172 978,22
	172 978,22
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Kompaktní jednotka (vnitřní).                                                                                                             složená z:  přívodní část:  filtr EU4, deskový rekuperátor s obtokem, ohřívač - voda 55/45°C; Qt=2kW, chladič-výparník R 410A; Qch=4kW, ventilátor 830 m3/h, 200Pa, EC motory,                                                                          odsávací část: filtr EU4, ventilátor 830m3/h, 200Pa, EC motory
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	13 250,00
	13 250,00
	 

	4
	K
	2.3
	Tlumič hluku v plášti 400x200;  L=1500mm  - buňkový                  / přívod /
	ks
	2,000
	2 624,56
	5 249,12
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (1x)  -  G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	5
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	265,00
	530,00
	 

	6
	K
	2.4
	Tlumič hluku v plášti 400x200;  L=1000mm  - buňkový                  / odvod, sání /
	ks
	3,000
	1 683,28
	5 049,84
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (1x)  -  G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	7
	K
	-
	Montáž
	ks
	3,000
	265,00
	795,00
	 

	8
	K
	2.5
	Tlumič hluku v plášti 400x200;  L= 800mm  - buňkový                   / výfuk /
	ks
	1,000
	1 591,06
	1 591,06
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
buňka tlumiče hluku (1x)  -  G.200x400x 800 s náběhy na obou koncích
	
	
	
	
	

	9
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	265,00
	265,00
	 

	10
	K
	2.6
	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 200 / 900    - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	1 617,56
	1 617,56
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm
	
	
	
	
	

	11
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	265,00
	265,00
	 

	12
	K
	2.7
	Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x250 + RAL ....                                                    (Systemair a.s)  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	2,000
	1 774,44
	3 548,88
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,01m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
	
	
	
	
	

	13
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	371,00
	742,00
	 

	16
	K
	2.9
	Uzavírací klapka těsná , s protiběž. listy 400x200.S,                                           ovládání servopohonem,  (servopohon 24V dodá MaR)
	ks
	1,000
	983,68
	983,68
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC
	
	
	
	
	

	17
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	212,00
	212,00
	 

	18
	K
	2.10
	Uzavírací klapka těsná,  prům. 250.S,                                           ovládání servopohonem,  (servopohon 24V dodá MaR)
	ks
	1,000
	956,12
	956,12
	 

	19
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	212,00
	212,00
	 

	20
	K
	2.11
	DIFUZOROVÁ- Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, ...4- 457x248 - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	1,000
	2 199,50
	2 199,50
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	21
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	461,10
	461,10
	 

	22
	K
	2.12
	DIFUZOROVÁ- Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, ...4- 457x248 - R1, odvodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	1,000
	2 199,50
	2 199,50
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	23
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	461,10
	461,10
	 

	24
	K
	2.13
	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	4,000
	1 025,02
	4 100,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	25
	K
	-
	Montáž
	ks
	4,000
	265,00
	1 060,00
	 

	26
	K
	2.14
	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  280x140, 1.O - R1, odvodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	4,000
	823,62
	3 294,48
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	27
	K
	-
	Montáž
	ks
	4,000
	265,00
	1 060,00
	 

	28
	K
	-.16
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech
	m2
	90,000
	566,04
	50 943,60
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	29
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	90,000
	142,04
	12 783,60
	 

	30
	K
	-.17
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 250 mm
	m
	5,000
	633,88
	3 169,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	31
	K
	-.3
	Montáž
	m
	5,000
	157,94
	789,70
	 

	32
	K
	-.18
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm,                             / izolace vzt. potrubí sání a výfuku /
	m2
	25,000
	371,00
	9 275,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	33
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	25,000
	159,00
	3 975,00
	 

	34
	K
	-.13
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm,                             /izolace vzt. přívodního potrubí/
	m2
	20,000
	318,00
	6 360,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	35
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	20,000
	159,00
	3 180,00
	 

	36
	K
	-.14
	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.
	m2
	2,000
	424,00
	848,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.
	
	
	
	
	

	37
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	2,000
	159,00
	318,00
	 

	38
	K
	-.15
	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části  - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech
	m2
	4,000
	1 219,00
	4 876,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu
	
	
	
	
	

	39
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	4,000
	371,00
	1 484,00
	 

	
	D
	3
	CHLAZENÍ  - KNIHOVNA 1-3NP
	
	
	
	344 379,16
	

	1
	K
	3.1
	Venkovní kondenzační jednotka chlazená vzduchem, invertor, systém tzv. "VRV", typ například:  ....Q6.. , Qch=  15  kW (max. instalovaný100%=  15,5 kW); včetně propojovacího "refnetu";   ...  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	116 134,66
	116 134,66
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Tepelné čerpadlo složené z např. ..+...  kW, chladí nebo topí,  chladivo  R410A
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	19 610,00
	19 610,00
	 

	3
	K
	3.2
	Vnitřní  PODSTROPNÍ  jednotka chlazení, 1270x680x220mm;             Qch= 6,3 kW;    typ například: .....  BEZ čerpadla kondenzátu  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	30 057,36
	30 057,36
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně příslušenství; pro podlaží 1np
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	5 830,00
	5 830,00
	 

	5
	K
	3.3
	Vnitřní  PODSTROPNÍ  jednotka chlazení, 1270x680x220mm;             Qch= 2,8 kW;    typ například: .....  BEZ čerpadla kondenzátu  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	21 264,66
	21 264,66
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně příslušenství; pro podlaží 2np
	
	
	
	
	

	6
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	5 830,00
	5 830,00
	 

	7
	K
	3.4
	Vnitřní  PODSTROPNÍ  jednotka chlazení, 1270x680x220mm;             Qch= 6,3 kW;    typ například: ....  BEZ čerpadla kondenzátu  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	30 057,36
	30 057,36
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně příslušenství; pro podlaží 3np
	
	
	
	
	

	8
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	5 830,00
	5 830,00
	 

	9
	K
	-.19
	Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: …. ,  .....  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	3,000
	3 841,44
	11 524,32
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro danou místnost
	
	
	
	
	

	10
	K
	-
	Montáž
	ks
	3,000
	1 060,00
	3 180,00
	 

	11
	K
	-.20
	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení VRF, vnější rozměr cca 900x400x400mm
	ks
	1,000
	3 710,00
	3 710,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
konzole/rám pod kotvící body poz. 3.1   ,  materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL
	
	
	
	
	

	12
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	1 038,80
	1 038,80
	 

	13
	K
	-.21
	Rozbočky "T", odbočky "Y",  pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele např.:  KHRQ ..., ..... - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	3,000
	1 986,44
	5 959,32
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
včetně spojovacího materiálu
	
	
	
	
	

	14
	K
	-
	Montáž
	ks
	3,000
	1 961,00
	5 883,00
	 

	15
	K
	-.22
	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12mm až 10/19 mm)
	m
	60,000
	742,00
	44 520,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace
	
	
	
	
	

	16
	K
	-.3
	Montáž
	m
	60,000
	159,00
	9 540,00
	 

	17
	K
	-.4
	Náplň chladiva R410A - chladící médium (5kg..dle bližší specifikace dodavatele)
	ks
	1,000
	11 660,00
	11 660,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro doplnění systému "VRF"-viz. schema
	
	
	
	
	

	18
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	7 950,00
	7 950,00
	 

	19
	K
	-.23
	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)
	m
	65,000
	21,20
	1 378,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro
	
	
	
	
	

	20
	K
	-.3
	Montáž
	m
	65,000
	31,80
	2 067,00
	 

	21
	K
	-.24
	Prostup do fasády-chránička cca 150 mm ; složená z přímého průchodu střechu cca 1m+oblouku 90°+45°, včetně izolace proti zatečení
	ks
	1,000
	1 038,80
	1 038,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.
	
	
	
	
	

	22
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	315,88
	315,88
	 

	
	D
	4
	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ SKLAD - 1PP-1NP
	
	
	
	43 915,80
	

	1
	K
	4.1
	Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T   - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                             včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks,   zpětné klapky - například RSK 125
	ks
	1,000
	4 435,04
	4 435,04
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odvod 90 m3/h; pex=150Pa
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	3
	K
	4.2
	Radiální odsávací ventilátor např.  ...... MICRO I  T                           vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu                                      ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	2 911,82
	2 911,82
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv=50m3/h, pex=100Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu (resp. stropní desky), min. IP X4
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	5
	K
	4.3
	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 125 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	2,000
	1 155,40
	2 310,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro kruhové potrubí prům. 125 mm, délka tlumiče 900 mm
	
	
	
	
	

	6
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	265,00
	530,00
	 

	7
	K
	4.4
	Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm
	ks
	3,000
	144,16
	432,48
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
	
	
	
	
	

	8
	K
	-
	Montáž
	ks
	3,000
	106,00
	318,00
	 

	9
	K
	4.5
	Protidešťová žaluzie PZ-AL-400x200 + RAL ....                                                    (Systemair a.s)  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	1 341,96
	1 341,96
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,04m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
	
	
	
	
	

	10
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	11
	K
	-.16
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech
	m2
	2,000
	566,04
	1 132,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	12
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	2,000
	142,04
	284,08
	 

	13
	K
	-.25
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100 mm
	m
	3,000
	379,48
	1 138,44
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	14
	K
	-.3
	Montáž
	m
	3,000
	116,60
	349,80
	 

	15
	K
	-.9
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125 mm
	m
	35,000
	395,38
	13 838,30
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	16
	K
	-.3
	Montáž
	m
	35,000
	116,60
	4 081,00
	 

	17
	K
	-.26
	Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            /izolace vzt. potrubí výfuku/
	m2
	18,000
	371,00
	6 678,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	18
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	18,000
	159,00
	2 862,00
	 

	
	D
	5
	KUCHYŇKY 1PP-2NP
	
	
	
	40 851,34
	

	1
	K
	5.1
	Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný, šíře 600mm,  tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 100-125mm,  např. ........
	ks
	1,000
	2 538,70
	2 538,70
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv= 90-200m3/h,
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	1 325,00
	1 325,00
	 

	3
	K
	5.2
	Radiální odsávací ventilátor např.  ...... MEDIO I  T                           vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu                                      ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	2 911,82
	2 911,82
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv=90-100m3/h, pex=100Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu (resp. stropní desky), min. IP X4
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	5
	K
	5.3
	Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný, šíře 600mm, protipachový filtr s akt. uhlím,  tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, CIRKULACE VZDUCHU  např. ........
	ks
	1,000
	2 538,70
	2 538,70
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv= 90-200m3/h,
	
	
	
	
	

	6
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	1 325,00
	1 325,00
	 

	7
	K
	5.4
	Krycí mřížka výfuku KMK 125 mm;  připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
	ks
	4,000
	408,10
	1 632,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily
	
	
	
	
	

	8
	K
	-
	Montáž
	ks
	4,000
	106,00
	424,00
	 

	9
	K
	5.5
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: 125 mm                   / napojení digestoří /
	m
	2,000
	95,40
	190,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	
	
	
	
	

	10
	K
	-.3
	Montáž
	m
	2,000
	106,00
	212,00
	 

	11
	K
	5.6
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: 100 mm                   / napojení ventilátorů /
	m
	2,000
	89,04
	178,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	
	
	
	
	

	12
	K
	-.3
	Montáž
	m
	2,000
	106,00
	212,00
	 

	13
	K
	-.27
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                        /odvod, výfuk/
	m2
	2,000
	679,46
	1 358,92
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	14
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	2,000
	169,60
	339,20
	 

	15
	K
	-.25
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100 mm
	m
	4,000
	379,48
	1 517,92
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	16
	K
	-.3
	Montáž
	m
	4,000
	116,60
	466,40
	 

	17
	K
	-.9
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125 mm
	m
	30,000
	395,38
	11 861,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	18
	K
	-.3
	Montáž
	m
	30,000
	116,60
	3 498,00
	 

	19
	K
	-.26
	Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            /izolace vzt. potrubí výfuku/
	m2
	15,000
	371,00
	5 565,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	20
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	15,000
	159,00
	2 385,00
	 

	
	D
	6
	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
	
	
	
	125 704,34
	

	1
	K
	6.1
	Diagonální ventilátor, například: .... 500/160 T-   - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks,   zpětné klapky - například RSK 160
	ks
	1,000
	4 927,94
	4 927,94
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odvod 400 m3/h; pex=150Pa
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	3
	K
	6.2
	Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125   - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                             včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks,   zpětné klapky - například RSK 125
	ks
	1,000
	4 435,04
	4 435,04
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odvod 120 m3/h; pex=150Pa
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	5
	K
	6.3
	Radiální odsávací ventilátor např.  ...... MEDIO I  T                           vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu                                      ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	2 911,82
	2 911,82
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv=80m3/h, pex=100Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu (resp. stropní desky), min. IP X4
	
	
	
	
	

	6
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	7
	K
	6.4
	Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T   - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                              včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks,   zpětné klapky - například RSK 125
	ks
	2,000
	4 435,04
	8 870,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odvod 150 m3/h; pex=150Pa
	
	
	
	
	

	8
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	530,00
	1 060,00
	 

	9
	K
	6.5
	Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                            včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks,   zpětné klapky - například RSK 125
	ks
	1,000
	4 435,04
	4 435,04
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odvod 150 m3/h; pex=150Pa
	
	
	
	
	

	10
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	11
	K
	6.6
	Diagonální ventilátor, například: ..... 350/125 T  - nebo výrobek srovnatelného standardu                                                            včetně: časového doběhu, pružných připojovacích manžet  2ks,   zpětné klapky - například RSK 125
	ks
	1,000
	4 435,04
	4 435,04
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Odvod 200 m3/h; pex=120Pa
	
	
	
	
	

	12
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	530,00
	530,00
	 

	13
	K
	6.7
	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například:  ... 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	2,000
	1 092,86
	2 185,72
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm
	
	
	
	
	

	14
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	265,00
	530,00
	 

	15
	K
	6.8
	Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONOFLEX,  prům.: 125 mm
	m
	12,000
	116,60
	1 399,20
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.
	
	
	
	
	

	16
	K
	-.3
	Montáž
	m
	12,000
	106,00
	1 272,00
	 

	17
	K
	6.9
	Krycí mřížka výfuku KMH 200x125 mm;  připojení na vzt. potrubí výfuku; volná plocha cca 75%
	ks
	4,000
	471,70
	1 886,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál:   ocelový pozinkovaný plech, profily
	
	
	
	
	

	18
	K
	-
	Montáž
	ks
	4,000
	106,00
	424,00
	 

	19
	K
	6.10
	Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm
	ks
	25,000
	144,16
	3 604,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)
	
	
	
	
	

	20
	K
	-
	Montáž
	ks
	25,000
	106,00
	2 650,00
	 

	21
	K
	6.11
	Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní,  400x200, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj.
	ks
	2,000
	1 223,24
	2 446,48
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL
	
	
	
	
	

	22
	K
	-
	Montáž
	ks
	2,000
	265,00
	530,00
	 

	23
	K
	6.12
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: 125 mm                   / napojení ventilů /
	m
	30,000
	95,40
	2 862,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	
	
	
	
	

	24
	K
	-.3
	Montáž
	m
	30,000
	106,00
	3 180,00
	 

	25
	K
	6.13
	Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX  prům.: 100 mm                   / napojení ventilátorů /
	m
	2,000
	89,04
	178,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát
	
	
	
	
	

	26
	K
	-.3
	Montáž
	m
	2,000
	106,00
	212,00
	 

	27
	K
	-.27
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,    materiál ocel. pozink. plech                                                        /odvod, výfuk/
	m2
	5,000
	679,46
	3 397,30
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	28
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	5,000
	169,60
	848,00
	 

	29
	K
	-.16
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech
	m2
	40,000
	566,04
	22 641,60
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	30
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	40,000
	142,04
	5 681,60
	 

	31
	K
	-.25
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 100 mm
	m
	5,000
	379,48
	1 897,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	32
	K
	-.3
	Montáž
	m
	5,000
	116,60
	583,00
	 

	33
	K
	-.9
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech,  prům.: 125 mm
	m
	40,000
	395,38
	15 815,20
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	34
	K
	-.3
	Montáž
	m
	40,000
	116,60
	4 664,00
	 

	35
	K
	-.26
	Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            /izolace vzt. potrubí výfuku/
	m2
	25,000
	371,00
	9 275,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	36
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	25,000
	159,00
	3 975,00
	 

	
	D
	7
	TECHNICKÁ MÍSTNOST
	
	
	
	7 072,32
	

	1
	K
	7.1
	Protidešťová žaluzie PZ-AL-160x160 + RAL ....                                                    (Systemair a.s)  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	1 125,72
	1 125,72
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,013m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	3
	K
	7.2
	Krycí mřížka KMH 160x200
	ks
	1,000
	517,28
	517,28
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 50%
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	106,00
	106,00
	 

	5
	K
	-.16
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech
	m2
	4,000
	566,04
	2 264,16
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	6
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	4,000
	142,04
	568,16
	 

	7
	K
	-.26
	Tepelné izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm                            /izolace vzt. potrubí výfuku/
	m2
	4,000
	371,00
	1 484,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
povrch hliniková folie, zajištěna proti posunutí na potrubí, spoje  přelepeny Al.páskou
	
	
	
	
	

	8
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	4,000
	159,00
	636,00
	 

	
	D
	8
	DVEŘNÍ CLONA
	
	
	
	61 380,36
	

	1
	K
	8.1
	Komfortní dveřní clona horizontální, teplovzdušná, šíře 2050 mm, například  ..2520 EL  - .. - nebo výrobek srovnatelného standardu; clona včetně digitální regulace,regulátoru,..  dveřního spínače,  OHŘEV Elektrický,vč.konzole pro upevnění clony,vč.spoj.m.
	ks
	1,000
	52 077,80
	52 077,80
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
průtok vzduchu 1800-2900 m3/h, výkon ohřívače Qt=16kW
	
	
	
	
	

	2
	K
	-.28
	Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál,  a pomocné konstrukce dle požadavků na montáž
	ks
	1,000
	3 133,36
	3 133,36
	 

	3
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	6 169,20
	6 169,20
	 

	
	D
	9
	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
	
	
	
	3 978,18
	

	1
	K
	9.1
	Protidešťová žaluzie PZ-AL-400x200 + RAL ....                                                    (Systemair a.s)  - nebo výrobek srovnatelného standardu
	ks
	1,000
	1 341,96
	1 341,96
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,04m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	3
	K
	9.2
	Krycí mřížka KMH 400x200 (zakrytí otvoru v šachtě výtahu)
	ks
	1,000
	690,06
	690,06
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 50%
	
	
	
	
	

	4
	K
	-
	Montáž
	ks
	1,000
	159,00
	159,00
	 

	5
	K
	-.16
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech
	m2
	2,000
	566,04
	1 132,08
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti A vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
	
	
	
	
	

	6
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	2,000
	142,04
	284,08
	 

	
	D
	99
	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL
	
	
	
	31 005,00
	

	1
	K
	-.29
	Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x500mm
	ks
	10,000
	1 908,00
	19 080,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
s magnetem pro uzavření
	
	
	
	
	

	2
	K
	-
	Montáž
	ks
	10,000
	381,60
	3 816,00
	 

	3
	K
	-.30
	Barva černá RAL....., pro nátěry vnitřních vzt. potrubí v 1pp objektu dle požadavku architekta projektu (sociální zařízení, kuchyňka); 1xzákladní, 2x vrchní
	m2
	30,000
	206,70
	6 201,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
pro aplikaci na vzt potrubí , ocelový pozink plech, alu hadice, ocelové pozink. závěsové tyče, materiál.
	
	
	
	
	

	4
	K
	-.7
	Montáž
	m2
	30,000
	63,60
	1 908,00
	 

	
	D
	100
	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce
	
	
	
	60 687,12
	

	1
	K
	100.1
	Náklady na dopravu VZT zařízení
	ks
	1,000
	15 794,00
	15 794,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby
	
	
	
	
	

	2
	K
	100.2
	Pomocné konstrukce, lešení
	ks
	1,000
	20 067,92
	20 067,92
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Pro práci ve výšce podlaží do 4,7m, dále práce na střeše a fasádě objektu
	
	
	
	
	

	3
	K
	100.3
	Zednické výpomoci
	ks
	1,000
	3 180,00
	3 180,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Spolupráce na prostupech v počtu do  30 -ti ks
	
	
	
	
	

	4
	K
	100.4
	Komplexní vyzkoušení
	ks
	1,000
	4 706,40
	4 706,40
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod.
	
	
	
	
	

	5
	K
	100.5
	Zaregulování VZT
	ks
	1,000
	5 300,00
	5 300,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 50 ks
	
	
	
	
	

	6
	K
	100.6
	Zaškolení obsluhy
	ks
	1,000
	2 098,80
	2 098,80
	 

	7
	K
	100.7
	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení
	ks
	1,000
	3 710,00
	3 710,00
	 

	8
	K
	100.8
	Vypracování dokumentace skutečného provedení
	ks
	1,000
	5 830,00
	5 830,00
	 

	
	P
	
	Poznámka k položce:
(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)
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