APACT 4004

Poloautomatický  čtyřkanálový  agregometr destiček (LTA) podle metody Borna. Tento analyzátor je k dispozici jako kompaktní systém nebo v kombinaci s APACT LPC-Software. APACT 4004 je ideální pro monitorování trombocytů indukovaných poruchou hemostázy (např. ADP akumulační defekt,  Bernard­ Soulierův syndrom, von Willebrandův-Jiirgensův syndrom, trombasthenie) a posouzení rizika tromboembolie (stanovení spontánní agregace). Agregace  trombocytů  je  ekonomickou alternativou k  jiným  analýzám  funkce trombocytů, zejména v rozsáhlé škále vyšetření.

FUNKCE	PRINCIP  DETEKCE
•	LED fototometr (fotomechanika)
•	Magnetické míchadlo pro homogenizaci vzorku a zvýšení cillivosli
•	Princip měření a postup metody dle Borna
•	Mikro objem: 200µ1 PRP+ 20µ1 Induktoru

MĚŘICÍ JEDNOTKY
(kontrolováno při 37,4 ° C)

•	4 měřicí kanály (740nm)
•	4 reagenční pozice (jedna míchaná)
•	2 x 15 kyvetových inkubačních pozic

TESTY	RUTINNÍ  REAGENCIE

•	ADP  (adenosin-difosfát)
•	Kolagen
•	Kyselina arachidonová
•	Epinefrin
•	Ristocetin

FUNKCE
•	Intuitivní grafické uživatelské rozhraní na dotykovém displeji
•	15 individuálně upravitelných testovacích pozic
•	Cenově výhodné kyvety na jedno použití
•	Automatizovaný výpočet max. I min. agregace, změna tvaru křivky, lag faze, desagregace, plocha pod křivkou a další
•	Max. čas měření až 3.600 sec.
•	Záznam v reálném čase
•	Hodnoty PPP a PRP se automaticky ukládají
• Měřicí rozsah: 30.000 - 600.000 Trombocytů I µI

SPECIÁLNÍ TESTY

•	HIT (Heparinem indukovaná lrombocylopcnie)
•	test v. Willebrand Ristoceti n kofaktor (možnosl)

	

APACT LPC SOFTWARE	Vylepšete  výkon  svého  systému  APACT
pomocí této komplexnl softwarové aplikace založené na systému Windows. Pro vyhodnocení všech VLOZENÝCH TESTŮ, včetně von Willebrand Ristocetin kofaktor. Rožšíření  až na 24   připojením  1 až 6
systémů APACT 4004.

FUNKCE
•	Uživatelsky přívětivý a flexibilní software využívající vizualizaci grafického menu
•	volný výběr a zobrazení reakčních křivek ze všech měřících kanálů
•	1-6 přístrojů APACT 4004, až 24 kanálů může být ve stejném čase připojeno prostřednictvím USB rozhranl
•	automatické ukládaní dat v databázi souborů, která je tříděna po dnech
•	uživatel může vybrat různé barvy uživatelských kanálů, které se zobrazují nebo porovnávají
•	editovatelné výsledky, jména testů a koncentrací
•	automatizované vyhodnocení max. % agregace, min. % agregace, plocha pod křivkou, změna tvaru, lag fáze, desagregace a další
•	volitelný výpočet výsledku a zobrazení
•	software v několika jazycích
•	měří test v. Willebrand Ristocetin kofaktor (možnost)
•	kalibrační křivka s až 9 měřícími body
•	až S různých kalibračních křivek může být uloženo a znovu vyvoláno
•	stanovení v singletu I dubletu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	ROZMĚRY:
25 x 33 x 14 cm (DxŠxH)

MO.ZNOSTI:
Externí tiskárna

ZDROJ  NAPÁJEN!:
100V-240V, 47-63Hz, 260mA

HMOINosr. 5,3 kg

ROZHRANÍ:
•	ChipCARD" Čtecí jednotka
•	2x RS232  (PC I Tiskárna)
•	lx LAN  (tiskárna)
•	SD karta

	

Bio Vendor - Laboratorní medicina a.s.
Karásek 176711, 621 00 Brno
Tel.: +420 549 124 111
Fax: +420 549 211 465

email: info@biovendor.cz www.biovendor.cz