# PŘÍLOHA č. 1 – Technická specifikace – Oprava sociálního zařízení KLIPR Chomutov

*Specifikace:*

* Odstranění stávajících obkladů a dlažeb, oprava podkladu, dodávka a montáž nových obkladů a dlažeb.
* Demontáž zařizovacích předmětů včetně nástěnných baterií. Pisoáry bez náhrady, zaslepení kanalizace včetně zaslepení podlahové vpusti. WC a umyvadla budou nahrazeny novými. Dodávka a montáž WC kombi včetně nových rohových ventilů, umyvadla včetně stojánkových pákových baterií s připojením na umyvadlové ventily a nové odpadní sifony.
* Stávající vnitřní dveře budou demontovány a nahrazeny dveřmi novými spolu s novým kováním.
* Stávající osvětlení bude demontováno a nahrazeno novým nástěnným LED osvětlením. Současně budou vyměněny stávající vypínače osvětlení. Dvojzásuvka bude zasekána do zdiva, a to včetně kabelového vedení.
* Stávající revizní dvířka budou demontována a nahrazena novými se začleněním do nového obkladu.
* Vzduchotechnické potrubí, radiátory a dveřní zárubně budou očištěny, opatřeny základovým a vrchním syntetickým nátěrem. Mřížky VZT budou zrevidovány, očištěny.
* Malířské práce, odstranění maleb oškrábáním, malba směs tekutá disperzní bílá dvojnásobná s penetrací.
* Odvoz odpadu včetně jeho ekologické likvidace: jedná se o provedení ekologické likvidace demontovaného materiálu, včetně odpadu vzniklého při bouracích a následných prací.
* Doprava materiálu:veškeré náklady na dopravu.
* Případné další přidružené a nezbytné práce výše neuvedené, které zaručí řádné provedení díla, včetně záruky minimálně v trvání 36 měsíců.
* Součástí smlouvy je i nutný přesun hmot.

*Rozpis prací, dodávek a montáže:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Demontáž** |  |  |
| 1 | Demontáž podlah z dlaždic keramických včetně likvidace | m2 | 22,19 |
| 2 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových včetně likvidace | m2 | 77,20 |
| 3 | Demontáž a likvidace pisoárů včetně připojení | ks | 3,00 |
| 4 | Demontáž a likvidace WC | ks | 3,00 |
| 5 | Demontáž a likvidace umyvadel včetně baterií a sifonů | ks | 5,00 |
| 6 | Odstranění podlahové vpusti | ks | 1,00 |
| 7 | Demontáž a likvidace dveřních křídel | ks | 8,00 |
| 8 | Demontáž a likvidace osvětlovacích těles | ks | 11,00 |
| 9 | Demontáž vypínačů osvětlení | ks | 7,00 |
| 10 | Demontáž revizních dvířek kanalizace | ks | 4,00 |
| 11 | Oškrábání stávající malby stěn | m2 | 54,80 |
| 12 | Oškrábání stávající malby stropů | m2 | 26,20 |
| 13 | Přesun hmot |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DODÁVKA A MONTÁŽ** |  |  |
| 14 | Podlahy z dlaždic keramických protiskluzových R10 | m2 | 26,00 |
| 15 | Příprava pro pokládku dlažby, vyrovnání podkladu, penetrace | m2 | 26,00 |
| 16 | Obklady z obkládaček keramických, včetně lišty pro obklady antikoro | m2 | 85,00 |
| 17 | WC kombi, komplet včetně rohového ventilu, držák WC štětky, držák toaletního papíru, držák hygienických sáčků | ks | 3,00 |
| 18 | Umyvadlo keramické montované na stěnu včetně stojánkové baterie a připojovacích armatur, umyvadlové uzavírací ventily | ks | 4,00 |
| 19 | Držák na ručníky, zásobník na tekuté mýdlo anticoro | ks | 4,00 |
| 20 | Koš na hygienické potřeby anticoro | ks | 2,00 |
| 21 | Zrcadlo do obkladu 150x130 | ks | 2,00 |
| 22 | Vnitřní vodovod - příprava pro montáž WC a umyvadel | ks | 7,00 |
| 23 | Dveře vnitřní dřevěné plné bílé 60/197 P , včetně kování | ks | 3,00 |
| 24 | Dveře vnitřní dřevěné plné bílé 80/197 P, včetně kování | ks | 3,00 |
| 25 | Dveře vnitřní dřevěné plné bílé 80/197 L, včetně kování | ks | 2,00 |
| 26 | Revizní dvířka kanalizace | ks | 4,00 |
| 27 | LED nástěnné stropní svítidlo 16W/230V IP44 | ks | 11,00 |
| 28 | Vypínač osvětlení elektro | ks | 7,00 |
| 29 | Malby směsi tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací | m2 | 77,00 |
| 30 | Nátěr dvojnásobný syntetický bílý na základový nátěr (ocelové zárubně, potrubí VZT, radiátory) | m2 | 15,00 |
| 31 | Přesun hmot |  |  |