



**I**Č**O odb**ě**ratele:** **DI**Č **odb**ě**ratele:**

**O B J E D N Á V K A**

05421888

CZ05421888

Č**íslo objednávky:**2019-SMB-168

**Strana:**1 z 3

**Zna**č**ka:**

**Podklad:**

**P**ř**ijatá objednávka:**

**Adresa:**

MMN, a.s.

Metyšova 465

**I**Č**O dodavatel:**

41196074

Jilemnice   
Česká republika

je zapsána v OR u KS v Hradci Králové, spisová značka B 3506 datum zápisu: 09.10.2016 Kč

**DI**Č **dodavatele:**

**Adresa:**

CZ41196074

**WWW stránky:** [www.nemjil.cz](http://www.nemjil.cz)   
[fakturace@nemjil.cz](mailto:fakturace@nemjil.cz)

Komerční banka a.s. Praha   
KOMBCZPPXXX

**Bankovní spojení:**115-3453310267/0100   
**Specif. symbol:**

**I**Č**O kone**č**. odb**ě**ratele:**

**DI**Č **kone**č**. odb**ě**ratele:** CZ05421888

K Betáni 1092   
KUNDRATICE

Česká republika

**Eviden**č**ní** č**íslo:**   
**Zástupce dodavatele:**   
**Telefon:**

**E-mail dodavatele:**

**Datum objednávky:** 10.06.2019

**Dodací adresa:**

MMN, a.s.

Nemocnice Semily

3. května 421

**Datum odeslání:** 10.06.2019 **Zp**ů**sob úhrady:** Převodní příkaz

**Zp**ů**sob dopravy:**

513031

Semily

**Místo ur**č**ení:** SEMILY

Česká republika

**COP:**

Pokračování na další straně.

 **O B J E D N Á V K A**

Č**íslo objednávky:**2019-SMB-168

**Strana:**2 z 3

**Pol.Materiál Název materiálu Cena / MJ Množství MJ**

1 ks   
**Poznámka :** Specifikace:

• rozsah pohybu: koleno –10° - 120°

 kyčel 10° – 115°

• rychlost: 45°-155°/min

• hmotnost: 12 kg

• možnost rehabilitaci v sedě ze židle

• jednoduché nastavení rychlosti v 5 úrovních

• jednoduché nastavení rozsahu pohybu bez nutnosti potvrzení hodnot   
• jednoduché nastavení doby cvičení 1 min až 24 h

• pauza ve flexi a extenzi 1s až 15 min

• hmotnost rehabilitované končetiny max 35 Kg

• pro pacienty od 110 do 206 cm

• jednoduchý a přehledný dálkový ovladač s LCD zobrazovačem

• funkce Session time – měření doby chodu motodlahy

• funkce ROM by Pass – zvyšování rozsahu pohybu v průběhu rehabilitace   
• funkce MODULACE - nastavení aktuálních hodnot dle bolestivosti

pacienta

• programovatelná - 16 nezávislých programů pro uložení hodnot pacientů

– není zapotřebí dodatečných čipových karet

• monitoring průběhu rehabilitace s možností uložení všech hodnot

• a následného vyhodnocení v PC

• aktivní složka FORCE – nastavitelná dle citlivosti pacienta –

bezpečnostní funkce chránící pacienta před poškozením

• funkce WARM UP – postupné rozšiřování rozsahu pohybu – zahřívací mód   
• zaručený fyziologicky správný pohyb končetiny

• protiskluzová konstrukce - podložka

• dlouhá životnost motodlahy díky použití kvalitních materiálů

• zpětný chod

• velmi jednoduché a rychlé nastavení na anatomické rozměry pacienta   
• není nutná přestavba z pravé na levou končetinu

• využitelnost při rekonstrukci kolenních křížových vazů, osteotomii,

TEP a většiny poranění postoperačních stavů a onemocnění kolenních a   
kyčelních kloubů

• kompletní plastové vypodložení z anti-alergenního omyvatelného

materiálu pro snadnou dezinfekci

Cena bez DPH.

Objednávka celkem 94 000,00CZK

Pokračování na další straně.

 **O B J E D N Á V K A**

PROSÍME K VÝROBKŮM DODÁVAT ČESKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ A DOBU POUŽITELNOSTI

Č**íslo objednávky:**2019-SMB-168

**Strana:**3 z 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Vystavil:** Miroslav Bém **Telefon:**  **E-mail:** |  |



Doklad byl vystaven na ekonomickém informačním systému RIS-2000 (<http://www.saul-is.cz>)