

**Rámcová kupní smlouva**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále též „občanský zákoník“), v návaznosti na § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

mezi

**Mega Trans – výrobní družstvo invalidů**

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 7438 se sídlem: **Na Hvězdárnách 406, 252 29 Lety**

IČ: **289 98 791**

DIČ: **CZ28998791**

bankovní spojení: **Fio Banka a.s.**

číslo účtu: **2600564650/2010**

zastoupená: **Ing. Jaromírem Konečným, předsedou družstva**

osoba oprávněná: **Ing. Jaromír Konečný, předseda družstva**

tel.: **255 723 793**

mob.: **602 309 395**

e-mail: [**p.konecny@megatrans.cz**](mailto:p.konecny@megatrans.cz)

(dále jen "prodávající")

**a**

**Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu**

sídlo: Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město

zastoupená: Ing. Jiří Havlíček, MBA, náměstek ministra pro řízení sekce správní

IČ: 47609109

DIČ: CZ 47609109, neplátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 1525001/0710

(dále jen „kupující“ nebo „MPO“)

**Preambule**

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 20. 9. 2016 (dále jen „nabídka“) podaná v nadlimitní veřejné zakázce nazvané „Dodávka kancelářského nábytku a židlí pro resort MPO“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

2. Smluvní strany se ve smyslu § 89 odst. 1 ZVZ dohodly na uzavření této rámcové smlouvy s jedním prodávajícím o dodávkách kancelářského nábytku a židlí. Tato rámcová smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých dílčích plnění a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých objednávek o dílčím plnění na základě písemné výzvy ze strany kupujícího po dobu platnosti této smlouvy způsobem dle § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ.

3. Kupující plní funkci centrálního zadavatele ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1) písm. b) ZVZ, na základě „Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky“, jejímiž dalšími účastníky jsou subjekty v působnosti resortu kupujícího uvedené v příloze č. 4 této smlouvy (dále „odběratelé “).

**Článek I. Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti smluvní strany a jednotliví odběratelé uvedení v **příloze č. 4** této smlouvy řídit při realizaci dodávek kancelářského nábytku a židlí specifikovaných v **příloze č. 1** této smlouvy (dále též „zboží“) včetně dodání zboží do místa plnění určeného kupujícím či odběrateli.

2. Součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je i doprava zboží do místa plnění určeného kupujícím či odběratelem, montáž a následné umístění zboží v určených prostorách objektu dle požadavku kupujícího či odběratelů a další související práce (odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu, závěrečný úklid).

3. Kupující či odběratelé budou odebírat zboží podle svých aktuálních potřeb.

4. Prodávající se zavazuje vyhotovit pro kupujícího katalog zboží (dále jen „katalog“) v digitalizované (elektronické a editovatelné) formě použitelné v systému kupujícího (Word, Excel). Prodávající předá katalog kupujícímu a odběratelům na CD, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Předání a převzetí katalogu bude potvrzeno oběma smluvními stranami na dodacím listě.

5. Katalog bude obsahovat barevné fotografické vyobrazení všech položek sortimentní skladby zboží uvedeného v příloze č. 1 a datum zhotovení katalogu. Fotografie musí být ve formátu JPG a v kvalitě vhodné k uveřejnění na internetu. Jednotlivé položky zboží musí být označeny názvem a číselným kódem prodávajícího shodným s kódem zboží uvedeným v příloze č. 1. U každé položky musí být uvedena jednotková cena v Kč včetně DPH, a to v souladu s cenami uvedenými v příloze č. 1.

6. V případě, že dojde ke změně sortimentu zboží specifikovaného v příloze č. 1 z toho důvodu, že určité zboží již nebude na trhu dostupné, je prodávající oprávněn po předchozím písemném souhlasu kupujícího, zaslaném e-mailem oprávněnou osobou za kupujícího dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, nahradit je jiným zbožím minimálně stejných nebo lepších parametrů a kvality, aniž by došlo ke zvýšení ceny. Prodávající předá aktualizované položky v sortimentu zboží kupujícímu e-mailem do 5 pracovních dnů ode dne doručení souhlasu kupujícího se změnou.

7. Jakákoli schválená aktualizace katalogu dle odst. 5. musí být provedena prodávajícím do

3 pracovních dnů ode dne schválení kupujícím.

8. Kupující a odběratelé jsou povinni objednané zboží, dodané řádně a včas, převzít a uhradit sjednanou kupní cenu.

9. Prodávající se zavazuje zasílat osobě oprávněné za kupujícího dle čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy vždy do 10. dne následujícího měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí podrobný seznam objednaného a vyfakturovaného zboží pro jednotlivé odběratele v elektronické formě (ve formátu \*XLS, \*XLSX) a v členění dle jednotlivých odběratelů, vyčíslením celkové uhrazené částky bez DPH, výše DPH, částkou s DPH a výše

poskytnutého náhradního plnění za uplynulé čtvrtletí a současně za celé období platnosti a účinnosti této Smlouvy.

**Článek II.**

**Místo a lhůta dodávek zboží**

1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží dle této smlouvy na základě písemných objednávek kupujícího a odběratelů do dodacích míst uvedených v **příloze č. 2** této smlouvy. Kupující si vyhrazuje právo provést částečnou změnu dodacích míst stanovených v příloze č. 2 této smlouvy bez nároku prodávajícího na navýšení ceny plnění.

2. Místo plnění podle této smlouvy vyplývá vždy z konkrétní objednávky.

3. Dodávky zboží budou uskutečněny vždy nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemné objednávky kupujícího či odběratele, jestliže nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

**Článek III. Osoby oprávněné**

1. Smluvní strany se dohodly, že osoby uvedené v **příloze č. 3** této smlouvy jsou oprávněny k níže uvedeným činnostem:

a) **osoby oprávněné za kupujícího a odběratele -** k provedení objednávky nebo uplatnění reklamace, k odsouhlasení změny sortimentní skladby dílčího plnění, dodacích míst, k převzetí katalogu a jeho aktualizací a k přebírání dodávek zboží v dodacích místech kupujícího či odběratelů;

b) **osoby oprávněné za prodávajícího -** k potvrzení přijaté objednávky, k vyřízení reklamace a k odsouhlasení změny sortimentní skladby plnění, katalogu, dodacích míst;

2. V případě změny osoby oprávněné nebo kontaktních údajů se smluvní strany zavazují oznámení změny doručit písemně druhé smluvní straně do 3 pracovních dnů.

3. Prodávající a jeho zaměstnanci jsou povinni dodržovat podmínky pro pohyb zaměstnanců v prostorách budov kupujícího či odběratelů a bezpečnostní požadavky kupujícího či odběratelů. Podmínky pohybu zaměstnanců v budovách je povinen si prodávající vyžádat u osob oprávněných za kupujícího a odběratele.

4. Prodávající odpovídá za svého subdodavatele, jehož sám užil k plnění předmětu příslušné objednávky a úkonů s ní souvisejících.

**IV.**

**Objednání, předání a převzetí zboží**

1. Dodávky zboží dle této smlouvy budou realizovány na základě písemných objednávek kupujícího či odběratelů. V objednávce bude vždy stanoven druh, množství zboží a místo plnění. V případě obdržení objednávky na zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, je prodávající povinen zboží kupujícímu či odběrateli dodat.

2. Kupující a odběratelé budou objednávat zboží prostřednictvím E-SHOPU, který je součástí profilu zadavatele Tender Arena, na kontaktní adrese uvedené u oprávněných osob prodávajícího dle článku III. odst. 1 této smlouvy. Objednávkou zaslanou prostřednictvím E-SHOPU se rozumí naskenovaný dokument objednávky, dle interních pravidel kupujícího či odběratelů, a to včetně jejího schválení / podpisu, a zaslání prodávajícímu.

nebo listinnou formou).

4. Po obdržení objednávky potvrdí osoba oprávněná za prodávajícího písemně její příjem obratem zpět kupujícímu či odběratelům. Okamžik potvrzení objednávky nemá vliv na běh lhůty pro plnění podle čl. II. odst. 3 této smlouvy.

5. Prodávající je povinen avizovat uskutečnění dodávky zboží e-mailem, nebo telefonicky před dodáním oprávněné osobě za kupujícího či odběratelů dle příslušné objednávky.

6. Předání a převzetí zboží potvrzuje osoba oprávněná za kupujícího či odběratele na dodacím listě uvedením data, jména, příjmení a podpisu. Kopie potvrzeného dodacího listu zůstává kupujícímu či odběratelům. Prodávající je povinen předat kupujícímu či odběratelům kompletní dokumentaci k prodávanému zboží a kupující či odběratelé jsou povinni tuto dokumentaci převzít.

7. Dodané zboží musí být zabaleno a balením ošetřeno tak, aby se zabránilo případným škodám vzniklým při transportu nebo skladování. Odpovědnost za kvalitu balení nese prodávající. V případě poškozeného obalu nebo jiné zjevné vady jsou kupující či odběratelé oprávněni odmítnout celou dodávku zboží. Prodávající je povinen zajistit, doložit a předložit prohlášení, že veškeré jím používané obaly splňují podmínky pro uvádění obalu na trh stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiným obdobným právním předpisem týkajícím se obalů, pokud se užije namísto uvedeného zákona; a že veškeré obaly prodávajícího jsou navrženy a vyrobeny podle platných technických norem.

8. Kupující či odběratelé nabývají vlastnické právo ke zboží jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121 a násl. občanského zákoníku.

9. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy souvisejících s kupujícím či odběrateli, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné. Prodávající je povinen zajistit mlčenlivost ve stejném rozsahu i u všech osob, které musí tyto skutečnosti k plnění této smlouvy znát, vůči třetím právnickým nebo fyzickým osobám.

**Článek V.**

**Cena a platební podmínky**

1. Jednotkové ceny zboží jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy spolu se specifikací dodávaného zboží. Jednotkové ceny zboží nezahrnují DPH, přičemž DPH bude k cenám účtováno v zákonné sazbě účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. V jednotkových cenách jsou zahrnuty mimo vlastní dodávky zboží veškeré v době uzavření smlouvy předpokládané i nepředpokládané náklady související s dodávkou předmětu plnění podle této smlouvy, tj. zejména náklady na balení a dopravu zboží do dodacího místa, zhotovení katalogu a aktualizace katalogu, pojištění do místa plnění, náklady vzniklé v souvislosti s manipulací se zbožím, skladováním, vyhotovením potřebné dokumentace, provedení potřebných a/nebo vyžádaných zkoušek, případné clo a jiné poplatky apod., jakož i náklady v této smlouvě vysloveně neuvedené.

3. Cenu dodaného zboží uhradí kupující či odběratelé na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím nejdříve v den řádného dodání a převzetí zboží. Nedílnou

bude uvedeno, že přiložené kopie dodacích listů jsou jeho nedílnou součástí.

4. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to vše ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i evidenční číslo objednávky kupujícího či odběratelů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem a touto smlouvou nebo bude obsahovat chybné údaje, je kupující oprávněn daňový doklad prodávajícímu vrátit, a to až do lhůty splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu kupujícímu či odběratelům.

5. Daňové doklady budou kupujícímu či odběratelům zasílány na adresu blíže specifikovanou v jednotlivých objednávkách.

6. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení kupujícímu či odběratelům. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu kupujícího či odběratelů ve prospěch účtu prodávajícího.

**Článek VI.**

**Odpovědnost za vady zboží, záruční doba a reklamace**

1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, jakosti a balení ve stanovených dodacích termínech.

2. Prodávající se zavazuje, že dodávané zboží odpovídá nárokům na jakost, obsaženým v příslušných normách a technické specifikaci jednotlivých položek uvedených v příloze č.

1. Pokud to vyžadují obecně závazné předpisy, bude dodávané zboží vybaveno předepsaným dokladem, příp. dalšími požadavky stanovenými právními předpisy.

3. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání minimálně **72 měsíců** měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím či odběrateli. Záruční lhůta počíná běžet ode dne podpisu dodacího listu. V případě, že výrobce u daného zboží poskytuje záruku delší, poskytne prodávající kupujícímu či odběratelům tuto delší záruku a vyznačí ji v záručním listě.

4. Případné reklamace uplatňují a vyřizují dle čl. III. osoby oprávněné za smluvní strany uvedené v příloze č. 3 této smlouvy e-mailem.

5. Kupující či odběratelé jsou povinni reklamovat vadné zboží, včetně původního příslušenství, bylo-li součástí dodávky, písemně bez zbytečného odkladu po té, co je zjistili. Při reklamaci jsou kupující či odběratelé povinni zaslat kopii dodacího listu reklamovaného zboží a laický popis závad. Část dodávky zboží je možno reklamovat pouze v případě, že to charakter zboží umožňuje. Uplatněním reklamace se staví záruční doba na reklamovanou část zboží.

6. Prodávající je povinen odstranit vady zboží do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byly oznámeny, a to opravou nebo dodáním náhradního zboží.

7. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána, a bylo vyměněno za bezvadné, běží nová záruční lhůta ode dne předání zboží kupujícímu či odběratelům. Současně si prodávající převezme reklamované vadné zboží.

8. Nebyla-li reklamace včas a řádně prodávajícím vyřešena, má kupující či odběratelé právo požadovat náhradu škody či újmy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění alespoň 1 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5 % a toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy.

**Článek VII.**

**Smluvní pokuta a úrok z prodlení**

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním katalogu nebo s jeho aktualizací dle čl. I. odst. 4 a 6. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši

2.000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě, že kupující či odběratelé budou v prodlení s úhradou faktur předložených k úhradě prodávajícím za dodané zboží dle jednotlivých objednávek, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.

3. Kupující či odběratelé mají právo prodávajícímu účtovat a prodávající je povinen uhradit:

a) smluvní pokutu za prodlení s dodávkou zboží ve smluveném termínu ve výši 10% z ceny zboží bez DPH, s jehož dodáním je prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení, nejméně však 200,- Kč za den.

b) smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady zboží nebo bezvadným

plněním za reklamované zboží v termínu dle této smlouvy ve výši 10% z ceny zboží vyplývající z příslušné objednávky bez DPH za každý den prodlení, nejméně však 100,- Kč za den. Tato smluvní pokuta může být uplatněna pouze na konkrétní zboží s reklamovanými vadami.

c) smluvní pokutu za nesplnění smluvní povinnosti poskytnout kupujícímu a odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. IX odst. 1 této smlouvy ve výši 100.000,- Kč za každé zjištěné nesplnění takové smluvní povinnosti vůči kupujícímu či odběratelům.

d) smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu

smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VI odst. 9 této smlouvy ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IV. odst. 9 této smlouvy uhradí prodávající kupujícímu či odběratelům smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany povinné smluvní straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu povinného ve prospěch účtu oprávněného.

6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody či újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvních pokut se do výše náhrady škody či újmy nezapočítává.

**Článek VIII.**

**Trvání a ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 48 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly na možnosti ukončení smluvního vztahu, a to uplatněním řádné výpovědi z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s výpovědní dobou v délce

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně. Smluvní strany se zavazují, že v případě výpovědi splní všechny závazky, které do dne ukončení smlouvy přijaly.

4. Od smlouvy je možné odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně s tím, že účinky nabývá dnem doručení.

5. Podstatným porušením smlouvy prodávajícím se rozumí zejména:

***-*** nedodání katalogu ve lhůtě dle čl. I., odst. 4 této smlouvy,

***-*** opakovaná pozdní aktualizace katalogu dle čl. I., odst. 6 této smlouvy,

***-*** opakované dodání zboží s vadami,

***-*** opakované prodlení delší než 5 dnů s dodáním zboží dle potvrzené objednávky prodávajícím,

***-*** opakované prodlení s odstraněním vad dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy,

***-*** nesplnění smluvní povinnost poskytnout kupujícímu a odběratelům náhradní plnění ve sjednaném min. rozsahu dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy,

***-*** porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy,

***-*** za porušení povinnosti mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu dle čl. VI odst. 9.

6. Podstatným porušením smlouvy kupujícím či odběrateli se rozumí zejména prodlení kupujícího či odběratelů s úhradou faktur do 30 dnů po její splatnosti.

7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je o osobě prodávajícího vydáno rozhodnutí o moratoriu či rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku prodávajícího, nebo bylo zahájeno exekuční řízení postihující jakýkoliv majetek prodávajícího a pokud prodávající vstoupí do likvidace

8. Odstoupení ani výpověď této smlouvy však nesmí ovlivnit dodání a zaplacení zboží dle objednávek, které budou potvrzeny prodávajícím do dne účinnosti odstoupení od smlouvy nebo zániku smlouvy na základě výpovědi. Při tom bude dohodnut plán ukončení plnění dle této smlouvy zohledňující okolnosti a zájem obou smluvních stran.

9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároků vyplývajících z povinnosti z vadného plnění a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

**Článek IX. Náhradní plnění**

1. Prodávající splňuje podmínky dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

Prodávající, splňující povinnost uvedenou v § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, poskytne kupujícímu (odběratelům) náhradní plnění zboží způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Prodávající se zavazuje poskytnout celkové náhradní plnění zboží za 1 (každý) kalendářní rok ve výši **5 000 000,- Kč bez DPH**. Prodávající je povinen poskytovat náhradní plnění zboží ve stanovené výši po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pro případ uzavření této smlouvy v průběhu kalendářního roku

roku. Dodávky náhradního plnění budou označovány dle dohody smluvních stran.

2. Prodávající je povinen na základě žádosti kupujícího do 5 pracovních dnů předložit kupujícímu přehlednou tabulku s vyčíslením náhradního plnění odebraného kupujícím a odběrateli za požadované období.

**Článek X. Závěrečná ustanovení**

1. Obě smluvní strany se zavazují nejpozději při ukončení platnosti této smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží a to do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují, že si bez zbytečných odkladů budou písemně sdělovat všechny změny ve skutečnostech, které se týkají ustanovení této smlouvy.

3. Veškeré změny smlouvy, není-li stanoveno jinak, budou prováděny pouze formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

4. Změny údajů uvedených v přílohách č. 2 a č. 3 této smlouvy nebudou prováděny formou dodatku, ale budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně. Změny sortimentní skladby zboží budou smluvními stranami potvrzovány e-mailem dle čl. I. odst. 6 této smlouvy.

5. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu v souvislosti s plněním dle této smlouvy součinnost, aby kupující mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na plnění dle této smlouvy.

6. Jakékoli spory vzniklé ve spojení se smlouvou, jejími přílohami a dalšími ujednáními smluvních stran, rovněž ve vztahu k jejich uzavření a platnosti, jakož i právům a povinnostem smluvních stran se strany zavazují řešit dohodou. Pokud však takové řešení nebude možné, sjednávají smluvní strany, že příslušným k řešení uvedených sporů bude věcně příslušný soud v České republice.

7. Tato smlouva je sepsána v českém jazyce. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami vztahující se k této smlouvě bude probíhat v českém jazyce, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

8. Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Neúčinné ustanovení nahradí smluvní strany jiným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.

9. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.

Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona č. 345/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a rovněž na profilu zadavatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí kupující.

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

13. Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující obdrží dva a prodávající dva stejnopisy.

14. Po přečtení této smlouvy účastníci prohlašují, že byla sepsána na základě jejich vážné a svobodné vůle, nebyla sepsána v tísni, jejímu obsahu rozumí a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

**Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:**

č. 1 **Sortimentní skladba plnění a ceny**

č. 2 **Dodací místa**

č. 3 **Oprávněné osoby**

č. 4 **Seznam odběratelů**

V Letech dne V Praze dne

**Mega Trans – výrobní družstvo invalidů Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu**

…………………………………….... ..............…………………...... **Ing. Jaromír Konečný Ing. Jiří Havlíček, MBA předseda družstva náměstek ministra**

**Sortimentní skladba plnění a ceny**

Příloha č. 1a - Sortimentní skladba plnění a ceny

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pořadí**  **položek dle přílohy č. 5** | **č. PSK** | **Název položky dle MPO** | **Specifikace nabízené položky (typ, značka, event. výrobce, případně popis a odkaz na č. produktového listu)** | **P´p Počet** | **Cena za 1 ks** | **Cena celkem bez DPH** |
| 1 | PSK193 | Kancelářská židle čalouněná/síťovina | Židle kancelářská RET+ 018, BR-209 RM (Lyra click 217-  SY), područky BR-209, kolečka RM (bez bederní opěrky), LD Seating | 466 | 4 986 Kč | 2 323 476 Kč |
| 2 | PSK194 | Manažerské kancelářské křeslo čalouněné/síťovi | Manžerské kancelářské křeslo RET+ 018 HO BR-209 RM (Lyra click218-SY), područky BR-209, kolečka RM, hlavová a bederní opěrka, LD Seating | 634 | 6 170 Kč | 3 911 780 Kč |
| 3 | PSK195 | Manažerské kancelářské křeslo čalouněné | Manažerské kancelářské křeslo Lyra 235-SYS P BR-209  RM, područky BR-209, kolečka RM, LD Seating | 20 | 5 929 Kč | 118 580 Kč |
| 4 | PSK196 | Manažerské kancelářské křeslo CT | Manažerské kancelářské křeslo RET +018 HO BR-209 RM (Lyra click 218-SY), hlavová opěrka HO, područky BR-209, kovový kříž F40-N6,kolečka RM, LD Seating | 4 | 6 882 Kč | 27 528 Kč |
| 5 | PSK197 | Manažerské křeslo eko | Manažerské křeslo Harmony 820-H BR-820, LD Seating | 13 | 12 959 Kč | 168 467 Kč |
| 6 | PSK198 | Kancelářské křeslo 60-150kg | Kancelářské křeslo Laser 697-SYS BO BR-210 F40-N1, LD Seating | 1 | 11 328 Kč | 11 328 Kč |
| 7 | PSK199 | Kancelářské křeslo 150 kg | Kancelářské křeslo Laser 697-SYS BR-209 F40-N1, LD Seating | 2 | 10 214 Kč | 20 428 Kč |
| 8 | PSK200 | Konferenční židle celočalouněná kovový rám/sto | Konferenční židle GO! 112-N1 (Revolution). čalouněná, hovatelná  LD Seating | 126 | 1 435 Kč | 180 810 Kč |
| 9 | PSK201 | Konferenční křesílko s kovovým rámem/stohova | Konferenční křesílko GO! 112-N1 BR-112 (Revolution), telné  čalouněná, LD Seating | 374 | 1 779 Kč | 665 346 Kč |
| 10 | PSK202 | Konferanční židle s opěradly | Konfereční židle Seance 090-K-B-N1,černé plastové područky, LD Seating | 20 | 2 856 Kč | 57 120 Kč |
| 11 | PSK203 | Plastová barová stolička | Židle barová celoplastová Napoli | 3 | 1 859 Kč | 5 577 Kč |
| 12 | PSK204 | Židle šedá ABS + dřevěné nohy | Židle plastová CR41-GREY | 20 | 3 114 Kč | 62 280 Kč |
| 13 | PSK205 | Kancelářská konferenční židle pérující | Konfereční židle Seance 096-KZ-N2, LD Seating | 16 | 4 435 Kč | 70 960 Kč |
| 14 | PSK206 | Čalouněné křeslo | Křeslo celočalouněné jednomístné, Montmartre 100, Antares | 32 | 6 101 Kč | 195 232 Kč |
| 15 | PSK207 | Čalouněné sofa dvoumístné | Křeslo celočalouněné dvoumístné, Soprano 102, Antares | 11 | 11 744 Kč | 129 184 Kč |
| 16 | PSK208 | Čalouněná pohovka - tři místa | Křeslo celočalouněné třímístné Notre Dame 103, Antares | 5 | 13 309 Kč | 66 545 Kč |
| 17 | PSK209 | Rohová sedací souprava celočalouněná - včetně | Rohová sedací souprava a 2 křesla | 1 | 92 110 Kč | 92 110 Kč |
| 18 | PSK210 | Dřevěný věšák stojanový | Dřevěný věšák stojanový | 76 | 2 457 Kč | 186 732 Kč |
| 19 | PSK211 | Kovový věšák stojanový | Kovový věšák stojanový Alva, Techo | 10 | 2 548 Kč | 25 480 Kč |
| 20 | PSK212 | Nástěnná deska jako věšák na kabáty | Nástěnná deska jako věšák na kabáty VS656 ATP, Vlabo  Office | 5 | 3 051 Kč | 15 255 Kč |
| 21 | PSK213 | Konferenční stolek kulatý | Konferenční stolek kulatý KS521, Vlabo Office | 2 | 4 137 Kč | 8 274 Kč |
| 22 | PSK214 | Konferenční stolek lamino | Konferenční stolek lamino s kovovými nohami, LTD, FTV431 ATP, Vlabo Office | 30 | 6 696 Kč | 200 880 Kč |
| 23 | PSK215 | Konferenční stolek MDF/nerez | Konferenční stolek MDF/bílý lak, Vlabo Ofice | 1 | 8 356 Kč | 8 356 Kč |
| 24 | PSK216 | Jednací stůl čtvercový | Jednací stůl čtvercový FTM 441 ATP, Vlabo Office | 2 | 4 242 Kč | 8 484 Kč |
| 25 | PSK217 | Jednací stůl obdelníkový 1400 | Jednací stůl obdélníkový FTM 444 ATP, Vlabo Office | 4 | 4 575 Kč | 18 300 Kč |
| 26 | PSK218 | Jednací stůl obdelníkový 1600 | Jednací stůl obdélníkový FTM 445 ATP, Vlabo Office | 102 | 4 890 Kč | 498 780 Kč |
| 27 | PSK219 | Jednací stůl obdelníkový1800 | Jednací stůl obdélníkový FTM 446 ATP, Vlabo Office | 20 | 5 188 Kč | 103 760 Kč |
| 28 | PSK220 | Jednací stůl obdélníkový, 1600 zakončený oblou | Jednací stůl obdélníkový, zakončený jedním obloukem, FTV 463, Vlabo Office | 1 | 3 523 Kč | 3 523 Kč |
| 29 | PSK221 | Jednací stůl kulatý | Jednací stůl kulatý KS522, Vlabo Office | 13 | 4 838 Kč | 62 894 Kč |
| 30 | PSK222 | Přídavný čtvrtkruh ke stolu s nohou | Přídavný čvrtkruh ke stolu, s nohou, SD268/90, Vlabo  Office | 42 | 2 226 Kč | 93 492 Kč |
| 31 | PSK223 | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 800 | Přídavný půlkruh ke stolu, s nohou, SD288 ATP, Vlabo  Office | 12 | 1 490 Kč | 17 880 Kč |
| 32 | PSK224 | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/400 | Přídavná deska ke stolu 1600/400, s nohou, SD283, Vlabo  Office | 2 | 1 998 Kč | 3 996 Kč |
| 33 | PSK225 | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 600 | Přídavný půlkruh ke stolu, s nohou, SD286 ATP, Vlabo  Office | 1 | 1 140 Kč | 1 140 Kč |
| 34 | PSK226 | Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohami | Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohami, FTV461 ATP, Vlabo Office | 1 | 2 735 Kč | 2 735 Kč |
| 35 | PSK227 | Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1400+ | Psací stůl rohový tvarovaný 1400/1200, levý nebo pravý, SE076 ATP, Vlabo Office | 4 | 5 451 Kč | 21 804 Kč |
| 36 | PSK228 | Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1600+ | Psací stůl rohový tvarovaný 1600/1200, levý nebo pravý, SE076, Vlabo Office | 30 | 5 942 Kč | 178 260 Kč |
| 37 | PSK229 | Psací stůl lomený - hokejka | Psací stůl rohový lomený, levý nebo pravý, SE077 ATP, Vlabo Office | 1 | 9 517 Kč | 9 517 Kč |
| 38 | PSK230 | Stůl manipulační obdélníkový 1000 | Stůl manipulační obdélníkový 1000, SE052, Vlabo Office | 4 | 2 629 Kč | 10 516 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | PSK231 | Stůl manipulační obdélníkový 1200 | Stůl manipulační obdélníkový 1200, SE053, Vlabo Office | 10 | 2 910 Kč | 29 100 Kč |
| 40 | PSK232 | Stůl manipulační obdélníkový 1400 | Stůl manipulační obdélníkový 1400, SE054, Vlabo Office | 2 | 3 208 Kč | 6 416 Kč |
| 41 | PSK233 | Stůl manipulační obdélníkový 1600 | Stůl manipulační obdélníkový 1600, SE055, Vlabo Office | 4 | 3 488 Kč | 13 952 Kč |
| 42 | PSK234 | Stůl manipulační obdélníkový 1800 | Stůl manipulační obdélníkový 1800, SE056, Vlabo Office | 2 | 3 786 Kč | 7 572 Kč |
| 43 | PSK235 | Stůl manipulační obdélníkový hl 60, 1000 | Stůl manipulační obdélníkový 1000, SE042 ATP, Vlabo  Office | 2 | 2 104 Kč | 4 208 Kč |
| 44 | PSK236 | Stůl manipulační obdélníkový hl 60, 1400 | Stůl manipulační obdélníkový 1400, SE044 ATP, Vlabo  Office | 2 | 2 577 Kč | 5 154 Kč |
| 45 | PSK237 | Kancelářský stůl pod PC 1000 | Kancelářský stůl pod PC 1000/600, průchodka, SE002, Vlabo Office | 6 | 2 226 Kč | 13 356 Kč |
| 46 | PSK238 | Kancelářský stůl pod PC 1200 | Kancelářský stůl pod PC 1200/600, průchodka, SE003, Vlabo Office | 25 | 2 472 Kč | 61 800 Kč |
| 47 | PSK239 | Kancelářský stůl pod PC 1400 | Kancelářský stůl pod PC 1400/600, průchodka, SE004, Vlabo Office | 15 | 2 735 Kč | 41 025 Kč |
| 48 | PSK240 | Kancelářský stůl psací 1600 | Kancelářský stůl 1600/800, průchodka, SE025, Vlabo  Office | 343 | 3 628 Kč | 1 244 404 Kč |
| 49 | PSK241 | Kancelářský stůl psací 1800 | Kancelářský stůl 1600/800, průchodka, SE004, Vlabo  Office | 37 | 3 926 Kč | 145 262 Kč |
| 50 | PSK242 | Kontejner zásuvkový ke kancl. stolu 3zás.+tuž. | Kontejner zásuvkový ke kancl. stolu 3 zás.+tuž., KO1403, Vlabo Office | 106 | 5 322 Kč | 564 132 Kč |
| 51 | PSK243 | Kontejner zásuvkový ke kancl. stolu 4zás. | Kontejner zásuvkový ke kancl. stolu 4 zás. KO1404, Vlabo  Office | 278 | 5 170 Kč | 1 437 260 Kč |
| 52 | PSK244 | Výsuv pod klávesnici plast | Výsuv pod klávesnici plast, DP316, Vlabo Office | 25 | 875 Kč | 21 875 Kč |
| 53 | PSK245 | Výsuv pod klávesnici LTD | Výsuv pod klávesnici LTD, DP 317, Vlabo Office | 5 | 1 053 Kč | 5 265 Kč |
| 54 | PSK246 | Police závěsná na zeď ze 2 desek | Police závěsná na zeď ze 2 desek, Vlabo Office | 46 | 1 035 Kč | 47 610 Kč |
| 55 | PSK247 | Polička závěsná přihrádková | Polička závěsná přihrádková, Vlabo Office | 30 | 5 032 Kč | 150 960 Kč |
| 56 | PSK248 | Skříň šatní jednodveřová | Skříň šatní jednodveřová L nebo P, SK5017/72 ATP, Vlabo Office | 30 | 4 549 Kč | 136 470 Kč |
| 57 | PSK249 | Skříň šatní jednodveřová hl. 60 | Skříň šatní jednodveřová hl. 60, L nebo P, SK 5017/60  Vlabo Office | 4 | 5 548 Kč | 22 192 Kč |
| 58 | PSK250 | Skříň registrační jednodveřová hl. 40+ | Skříň registrační jednodveřová hl. 40+ L nebo P, Vlabo  Office | 1 | 5 846 Kč | 5 846 Kč |
| 59 | PSK251 | Skříň šatní dvoudveřová | Skříň šatní dvoudveřová SK5012/42 ATP, Vlabo Office | 90 | 5 863 Kč | 527 670 Kč |
| 60 | PSK252 | Skříň šatní dvoudveřová hl. 60 | Skříň šatní dvoudveřová SK5012/60 ATP, Vlabo Office | 13 | 7 020 Kč | 91 260 Kč |
| 61 | PSK253 | Skříň registrační dvoudveřová | Skříň registrační dvoudveřová SK5003 ATP, Vlabo Office | 193 | 7 186 Kč | 1 386 898 Kč |
| 62 | PSK254 | Skříň otevřená policová/knihovna | Skříň otevřená policová/knihovna SK5001 ATP, Vlabo  Office | 49 | 4 575 Kč | 224 175 Kč |
| 63 | PSK255 | Skříň policová 3/5 otevřená 2/5 dvoudveřová | Skříň policová 3/5 otevřená 2/5 dvoudveřová SK5002  ATP, Vlabo Office | 91 | 6 135 Kč | 558 285 Kč |
| 64 | PSK256 | Skříň policová 3/5 vitrínka 2/5 dvoudveřová | Skříň policová 3/5 vitrínka, sklo, 2/5 dvoudveřová  SK5004 ATP, Vlabo Office | 86 | 8 606 Kč | 740 116 Kč |
| 65 | PSK257 | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | Skříň policová/knihovna rohová, otevřená, SK5076 ATP, Vlabo Office | 1 | 9 710 Kč | 9 710 Kč |
| 66 | PSK258 | Skříňka nízká dvoudveřová | Skříňka nízká dvoudveřová SK2003 ATP, Vlabo Office | 93 | 4 172 Kč | 387 996 Kč |
| 67 | PSK259 | Skříňka nízká zásuvková (komoda) | Skříňka nízká 4-zásuvková SK2005/SZ ATP, Vlabo Office | 2 | 9 079 Kč | 18 158 Kč |
| 68 | PSK260 | Skříňka nízká otevřená | Skříňka nízká otevřená SK2001 ATP, Vlabo Office | 10 | 2 629 Kč | 26 290 Kč |
| 69 | PSK261 | Skříňka střední dvoudveřová | Skříňka střední dvoudveřová SK3003 ATP, Vlabo Office | 261 | 5 351 Kč | 1 396 611 Kč |
| 70 | PSK262 | Skříňka střední otevřená | Skříňka střední otevřená SK3001 ATP, Vlabo Office | 1 | 3 506 Kč | 3 506 Kč |
| 71 | PSK263 | Skříňka nízká posuvná dvířka 800 | Skříňka nízká s posuvnými dvířky,SK2003/PD ATP, Vlabo  Office | 11 | 4 680 Kč | 51 480 Kč |
| 72 | PSK264 | Archivační spisová skříň na šanony | Archivační skříň kovová, SPS-02A, šedá, Kovos | 20 | 6 773 Kč | 135 460 Kč |
| 73 | PSK265 | Kartotéka A5 lamino | Kartotéka kov/lamino KAR-52C6L, Kovos | 1 | 18 178 Kč | 18 178 Kč |
| 74 | PSK266 | Manažerské křeslo čalouněné | Manažerské křeslo Futurum 050 F-40-N6 RM, látka, LD Seating | 1 | 8 031 Kč | 8 031 Kč |
| 75 | PSK267 | Manažerské křeslo eko | Manažerské křeslo Futurum 050 F-40-N6 RM, ekokůže, LD Seating | 1 | 8 605 Kč | 8 605 Kč |
| 76 | PSK268 | Barová židle stohovatelná | Barová židle Time 175-N4, LD Seating | 3 | 3 045 Kč | 9 135 Kč |
| 77 | PSK269 | Konferenční židle stohovatelná | Konferenční židle GO! 114-N1 (Revolution), plast, LD Seating | 20 | 1 120 Kč | 22 400 Kč |
| 78 | PSK270 | Kancelářská konferenční židle | Kancelářská konferenční židle Sunrise 152-D, LD Seating | 20 | 4 596 Kč | 91 920 Kč |
| 79 | PSK271 | Konferenční židle stohovatelná | Konfereční židle Sky Fresh 050-N1 SR, LD Seating | 20 | 3 148 Kč | 62 960 Kč |
| 80 | PSK272 | Křeslo střední bez područek | Křeslo střední SKY K-N4, LD Seating | 1 | 7 135 Kč | 7 135 Kč |
| 81 | PSK273 | Dvoukřeslo celočalouněné bez područek | Dvoukřeslo Delta 2-N4, LD Seating | 1 | 12 385 Kč | 12 385 Kč |
| 82 | PSK274 | Dvousedačka celočalouněné s područkami | Dvoukřeslo Kubik-2, LD Seating | 1 | 18 026 Kč | 18 026 Kč |
| 83 | PSK275 | Trojkřeslo celočalouněné bez područek | Trojkřeslo Delta 3-N4, LD Seating | 1 | 16 624 Kč | 16 624 Kč |
| 84 | PSK276 | Kovový věšák s dřevěnými koncovkami | Kovový stojanový věšák Dallas, Antares | 5 | 1 881 Kč | 9 405 Kč |
| 85 | PSK277 | Jednací stůl obdelníkový 2000 | Jednací stůl obdélníkový FTU447 ATP, Vlabo Office | 1 | 5 959 Kč | 5 959 Kč |
| 86 | PSK278 | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/800 | Přídavný půlkruh ke stolu 1600/800, s nohou, SD283 ATP, Vlabo Office | 1 | 3 506 Kč | 3 506 Kč |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | PSK279 | Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1800+ | Psací stůl rohový tvarovaný 1200/800/1800/600, levý nebo pravý, SE077 ATP, Vlabo Office | 1 | 6 345 Kč | 6 345 Kč |
| 88 | PSK280 | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | Skříň policová/knihovna rohová, otevřená, SK3076 ATP, Vlabo Office | 1 | 6 906 Kč | 6 906 Kč |
| 89 | PSK281 | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | Skříň policová/knihovna rohová, otevřená, SK2076 ATP, Vlabo Office | 1 | 5 031 Kč | 5 031 Kč |
| 90 | PSK282 | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | Skříň policová/knihovna rohová, otevřená, SK3075 ATP, Vlabo Office | 1 | 2 787 Kč | 2 787 Kč |
| 91 | PSK283 | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | Skříň policová/knihovna rohová, otevřená, SK3075 ATP, Vlabo Office | 1 | 2 174 Kč | 2 174 Kč |
| 92 | PSK284 | Minikuchyňka | Minikuchyňka MK601, Vlabo Office | 1 | 29 736 Kč | 29 736 Kč |
| 93 | PSK285 | Minikuchyňka s chladničkou | Minikuchyňka MK601, Vlabo Office | 1 | 40 729 Kč | 40 729 Kč |


**Celková nabídková cena bez DPH:**

**19 496 260 Kč**

Příloha č. 1b - Požadavky na technické parametry



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK | **položka č.** | **Název položky dle MPO** | **Barva** | **Popis předmětu veřejné zakázky/materiál** | **Ilustrativní obrázek** |
| PSK193 | **1** | Kancelářská židle čalouněná/síťovina | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • látkou čalouněný sedák (PUR pěna) s nastavitelnou výškou horní plochy min. 540mm  • ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester (min. 12 odstínů)  • ergonomický vysoký opěrák, čalouněný samonosnou omyvatelnou síťovinou výškově nastavitelný min. výška  570mm  • oděruvzdornost materiálu min. 100.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6  • synchronní mechanismus s několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici  • kříž pětiramenný černý nylon, plynový píst opatřený krytkou  • 5x zdvojená kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, prům. min. 50 mm  • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou  • nosnost min. 125 kg  • Doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK194 | **2** | Manažerské kancelářské křeslo čalouněné/síťovina | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • samonosný síťovaný sedák (rám sedáku, který je očalouněn samonosnou síťovinou) s nastavitelnou výškou horní plochy min. 540mm, nebo možnost sedáku PUR pěna tl. 40 mm čaluněného látkou  • ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester (min. 12 odstínů)  • ergonomický vysoký opěrák, výška min. 570mm od sedáku  • opěrák čalouněný samonosnou omyvatelnou síťovinou min. 60% polyvinyl, 10%-40% polyester  • nastavení síly protitlaku opěráku dle uživatele min. 50 – 130kg  • výškově stavitelná bederní opěrka a výškově a úhlově stavitelná opěrka hlavy nejméně v rozmezí 700-850mm od vrcholu sedáku  • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 7  • synchronní mechanismus s nastavením tuhosti pod sedákem, několikanásobnou aretací, nebo aretací v jakékoliv pozici  • kříž pětiramenný černý nylon, plynový píst opatřený krytkou  • 5x zdvojená kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, prům. min. 50 mm  • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou  • nosnost min. 130 kg  • Doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK195 | **3** | Manažerské kancelářské křeslo čalouněné | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • výškově nastavitelný čalouněný sedák s ergonomickým tvarováním a hloubkovým nastavením  • vysoký kvadratický ergonomicky tvarovaný opěrák, nastavení výšky opěráku UP-DOWN  • ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester, sedák PUR pěna tl. min. 45mm, opěrák PUR pěna tl. min. 30 mm  • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálebarevnost na světle skupina 6  • synchronní mechnika s nastavením tuhosti pod sedákem, 5-ti násobnou aretací a možností nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele  • plynový píst, opatřený krytkou, kříž nylon černý  • výškově nastavitelné područky s měkkou plochou  • zdvojená kolečka na koberec nebo tvrdou podlahu, průměr min. 50 mm  • nosnost min. 130 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK196 | **4** | Manažerské kancelářské křeslo CT | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • sedák ergonomický výškově a hloubkově nastavitelný  • výška sedáku nastavitelná od 450 do min. 540mm, ohnivzdornost EN 1021/1-2  • opěrák vysoký, čalouněný samonosnou omyvatelnou síťovinou, opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením, celková výška min. 1350mm  • synchronní mechnika s 5-ti násobnou aretací a možností nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele  • oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 7  • výškově nastavitelné područky z měkčeného plastu  • kříž kovový, hliníkový, leštěný, plynový píst opatřený krytkou  • nosnost min. 150 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK197 | **5** | Manažerské křeslo eko | černá | • korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou potaženou eko kůží  • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení  • mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu židle nebo blokace sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele  • sedák s nastavitelnou výškou horní plochy min. 540mm – plynový píst  • vysoký opěrák, výškové rozmezí 730 – 780mm od vrcholu sedáku  • oděruvzdornost čalounění na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6  • spojení mechanismu a područek s křeslem je tzv. kov na kov  • plynový píst  • kříž hliníkový leštěný, 5x kolečka určená na koberec o průměru min. 60mm  • područky s měkkou plochou  • nosnost min. 150 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK198 | **6** | Kancelářské křeslo 60-150kg | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • celočalouněné kancelářské křeslo určené pro nepřetržité provozy, prodyšné polstrování  • vhodné pro osoby s výškou cca 1700–2000 mm  • nosnost min. 150 kg  • asynchronní mechanismus s plnulým nastavením a aretací zádové opěrky v kterémkoliv bodě (min. 25°) a možností nastavení síly protitlaku opěráku dle hmotnosti uživatele.  • vysoký opěrák s nastavitelnou bederní opěrkou, výška min. 550 mm bez hlavové opěrky  • výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy, šířka minimálně 350 mm, výška od sedáku min. 750 mm  • hloubkově nastavitelný sedák, hloubka 450 - 500 mm, šířka sedáku minimálně 500 mm bez područek, tvar sedáku obdélníkový  • výška sedáku nastavitelná plynule, aretace možná v každém bodě rozsahu v rozmezí 450 - 600 mm  • celková výška min. 1300 mm.  • výškově a šířkově plynule nastavitelné područky, měkčené  • kolečka určená pro měkké povrchy  • otěruvzdornost materiálu min. 100.000 cyklů, stálobarevnost sk. 6  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK199 | **7** | Kancelářské křeslo 150 kg | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • celočalouněné kancelářské křeslo určené pro vícesměnné provozy  • synchronní mechanismus s nastavením síly protiváhy dle tělesné hmotnosti  • opěrka hlavy s výškovým a úhlovým nastavením  • hloubkově nastavitelný sedák  • nastavitelná výška sedáku v min. rozmezí 420 - 530 mm, šířka sedáku min. 500 mm bez područek, hloubka sedáku min. 480 mm  • výška opěráku vč. hlavové opěrky min. 700 mm od horní hrany sedáku  • výškově nastavitelné područky z měkčeného plastu  • kolečka určené pro koberce (měkké povrchy)  • vysoká otěruvzdornost potahu sedáku (min. 100.000 cyklů), stálobarevnost sk. 6  • nosnost min. 150 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK200 | **8** | Konferenční židle celočalouněná kovový rám/stohovatelná | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • kostra ocelová chrom, nebo černě lakovaná  • sedák i opěradlo čalouněné  • čalounění oděruvzdornost min. 100.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6  • ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester  • krycí plasty černé, bez područek  • integrované spojky do řad  • stohovatelná  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • nosnost min. 125kg |  |
| PSK201 | **9** | Konferenční křesílko s kovovým rámem/stohovatelné | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • kostra ocelová chrom, nebo černě lakovaná  • sedák i opěradlo čalouněné  • čalounění oděruvzdornost min. 100.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6  • ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester  • krycí plasty černé, područky plastové, nebo kovové s měkkou plochou  • stohovatelná  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • nosnost min. 125kg |  |





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK202 | **10** | Konferenční židle s opěradly | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • kostra ocelová chrom, nebo černě lakovaná, tvar: trubka – kružnice, průměr min.25mm, tloušťka stěny min.2mm  • Sedák PUR pěna tl. min. 20mm a opěrák PUR pěna tl. min. 20 mm  • ŠxH sedáku 410-440x440-460mm, výška od země 450-480 mm, celková výška židle min. 830 mm  • čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost na světle skupina 6  • ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester  • područky oboustranně pevně uchycené plastové, nebo kovové s měkkou plochou  • stohovatelná  • nosnost min. 125kg |  |
| PSK203 | **11** | Plastová barová stolička | šedá | • DxHxV 480-510x280-300x770-820mm  • tuhý, houževnatý plast PP - odolný vůči mechanickému poškození odolný vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům, lihu, zdravotně nezávadný  • nosnost min. 120 kg |  |
| PSK204 | **12** | Židle šedá ABS + dřevěné nohy | světlé přírodní dřevo, šedý plast | • DxHxV 430-460x420- 450xopěrák 810-830/sedák 430-450mm  • sedák z plastu ABS odolný vůči mechanickému poškození, tuhý, houževnatý, odolný vůči kyselinám, louhům, olejům, tukům, lihu, zdravotně nezávadný  • 4x lakovaná dřevěná noha s ochranou podlahové krytiny  • bez područek  • nosnost min. 125kg |  |
| PSK205 | **13** | Kancelářská konferenční židle pérující | Kov/červená | • konferenční židle s trubkovou pérující konstrukcí s letmo uchyceným opěradlem  • šířka: 500-550mm, výška: 800-840mm, hloubka: 500-550mm  • sedák široký, hluboký, tvarovaný, vyrobený z PU pěny min. výška sedáku od země: 440mm  • opěrák - čalouněný, tvarovaný, nezávisle pérující, zadní kryt čalouněný  • opěrák i sedák z červené látky, oděruvzdornost materiálu min. 150.000 cyklů, stálebarevnost skupina 6  • kostra - ocelová trubková, pérující, trubka - kružnice průměr 25-30mm, tlouťka stěny min. 3mm, komaxit barva hliník  • područky jsou pevné, opatřeny soustruženým dílem z masivu, nebo měkčeného plastu  • nostost židle min. 130 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK206 | **14** | Čalouněné křeslo | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží  • čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění sofa shodného materiálového a designového řešení  • nosnost min. 130kg |  |
| PSK207 | **15** | Čalouněné sofa dvoumístné | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží  • čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení  • nosnost min. 250kg |  |
| PSK208 | **16** | Čalouněná pohovka - tři místa | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • celý rám potažený látkovým čalouněním, nebo eko kůží  • čalounění oděruvzdornost min. 150.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění křesla shodného materiálového a designového řešení  • nosnost min. 350kg |  |
| PSK209 | **17** | Rohová sedací souprava celočalouněná - včetně dvou křesel | tmavá žíhaná barva, modrošedá nebo tmavě šedá | • neroskládací, pravá nebo levá  • hloubka celková 85-90 cm  • výška sedáku 44-46 cm  • výška područky od země 55-60 cm  • výška celková 93-98 cm, s podhlavníkem max.108 cm  • hloubka sedáku 45-50 cm  • zadní stranu soupravy očalounit technickou látkou  • kostra sedací soupravy vyrobena z masivního buku, což zaručuje trvanlivost a stabilitu kostry  • dřevěné čílka u područek přizpůsobit barvě potahu  • čalounění - tmavá žíhaná barva, modrošedá, nebo tmavě šedá oděruvzdornost min. 100.000 cyklů, stálobarevnost skupina 6.  • délka částí od rohu 224 x 274 cm, tolerance délky +10cm  • jednotlivé prvky libovolně kombinovat k levé či pravé straně rohu a lze je vzájemně kombinovat a doplňovat  • opěrky hlavy, které součástí sedací sestavy (cca 7 ks)  • 2 křesla - stejný typ, dekor a čalounění, jako sedačka |  |
| PSK210 | **18** | Dřevěný věšák stojanový | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • dřevo, ohýbaný buk  • držák na deštníky  • celková výška min. 185 cm  • stojanová tyč v jednom kuse výška min. 130 cm  • pouze jeden kroužek na deštníky na vrchu čtyř nohou  • stabilizační dřevěné kluzáky na spodní části nohou |  |
| PSK211 | **19** | Kovový věšák stojanový | stříbrná, černá, bílá, šedostříbrná | • výška 1600 - 1750mm/kov  • min. 3x rameno nebo hák  • kov ošetřen epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  • omyvatelný |  |
| PSK212 | **20** | Nástěnná deska jako věšák na kabáty | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • VxŠ 2000x800 mm / LTD emisní třídy E1  • LTD deska tloušťky min. 18mm, hrany ABS min. 0,5 mm  • nosnost min. 15kg  • nástěnná deska v horní části opatřena 4 výklopnými kovovými věšáky pro pověšení kabátů (matný chrom)  • omyvatelný materiál, deska odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení. |  |








|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK213 | **21** | Konferenční stolek kulatý | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • ∅ 600 x výška 730-760mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25mm, hrany ABS min. 2mm  • stabilní kovové podnoží umožňující sezení min. čtyř osob,  • průměr nohy min 100 mm, průměr kruhové základny min. 400 mm  ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - černá nebo matně stříbrná  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK214 | **22** | Konferenční stolek lamino | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x600x600 mm/LTD emisní třídy E1 nebo dřevo, resp. kombinace  • deska LTD tloušťky min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • případná dřevěná deska a rám lakovány  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • kovové nohy (prům. min. 60 mm, rektifikace min. 10 mm), podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny |  |
| PSK215 | **23** | Konferenční stolek MDF/nerez | bílá | • DxHxV 1100x600x400mm, lakovaná MDF - vysoký lesk  • omyvatelný materiál, desky odolné proti oděru  • podnoží kovová konstrukce bílý lak odolný proti poškrábání a poškození podlahové krytiny |  |
| PSK216 | **24** | Jednací stůl čtvercový | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x800x730-760 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovo u deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil min. 40\*20 mm)  • Deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • kovové nohy ∅ min. 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrná)  • výšková rektifikace podnoží min. 10 mm  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK217 | **25** | Jednací stůl obdelníkový 1400 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1400x800x730-760 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovo u deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil min. 40\*20 mm)  • Deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • kovové nohy ∅ min. 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrná)  • výšková rektifikace podnoží min. 10 mm  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK218 | **26** | Jednací stůl obdelníkový 1600 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1600x800x730-760 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovo u deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil min. 40\*20 mm)  • Deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • kovové nohy ∅ min. 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrná)  • výšková rektifikace podnoží min. 10 mm  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK219 | **27** | Jednací stůl obdelníkový1800 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1800x800x730-760 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovo u deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil min. 40\*20 mm)  • Deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • kovové nohy ∅ min. 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrná)  • výšková rektifikace podnoží min. 10 mm  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK220 | **28** | Jednací stůl obdélníkový, 1600 zakončený obloukem z jedné strany | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1600x800x730-760 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovo u deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil min. 40\*20 mm)  • Deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • kovové nohy ∅ min. 60 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrná)  • výšková rektifikace podnoží min. 10 mm  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK221 | **29** | Jednací stůl kulatý | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • ∅ 800 x výška 730-760mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25mm, hrany ABS min. 2mm  • stabilní kovové podnoží umožňující sezení min. čtyř osob,  • průměr nohy min 100 mm, průměr kruhové základny min. 550 mm  ošetřeno epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození - černá nebo matně stříbrná  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK222 | **30** | Přídavný čtvrtkruh ke stolu s nohou | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x800x730-760 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání  • kovová noha pr. min. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrmá)  • výšková rektifikace min. 10 mm  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů nebo úhelník  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK223 | **31** | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 800 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 600x800x730-760 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání  • kovová noha pr. min. 60 mm ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá naebo stříbrná  • výšková rektifikace min. 10 mm  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK224 | **32** | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/400 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1600x400x730-760 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání  • kovová noha (prům. min. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  • výšková rektifikace min. 10 mm  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK225 | **33** | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 600 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 600x300x730-760 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání  • kovová noha (prům. min. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo střábrná)  • výšková rektifikace min. 10 mm  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK226 | **34** | Přídavný stůl s půlkruhem a 3 nohami | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1300-1400x800x730-760 mm / 3x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání  • kovová noha (prům. min. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo střábrná)  • výšková rektifikace min. 10 mm  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK227 | **35** | Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1400+ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1400/600x1200/800x730-760 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1  • možnost dodání levého i pravého provedení stolu  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm  • průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD min. 18 mm o minimální výšce 350 mm  • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení | zobrazeno je pravé provedení |
| PSK228 | **36** | Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1600+ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1600/600x1200/800x730-760 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1  • možnost dodání levého i pravého provedení stolu  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm  • průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD min. 18 mm o minimální výšce 350 mm  • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení | zobrazeno je pravé provedení |
| PSK229 | **37** | Psací stůl lomený - hokejka | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 2200x800x730-760mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25mm, hrany ABS min. 2mm  • průchodka na kabely široká min. 50mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18mm, hrana ABS min. 2mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • výšková rektifikace min. 10mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky min. 18mm o výšce min. 200 mm, pokud je i krycím panelem pak min. 350mm, barvena pohledově  • pokud není trnož zároveň krycím panelem je krycí panel stolu výšky min. 350mm a pohledově lakován  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK230 | **38** | Stůl manipulační obdélníkový 1000 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800-1000x800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK231 | **39** | Stůl manipulační obdélníkový 1200 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1100-1200x800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK232 | **40** | Stůl manipulační obdélníkový 1400 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1300-1400x800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK233 | **41** | Stůl manipulační obdélníkový 1600 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1500-1600x800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |




|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK234 | **42** | Stůl manipulační obdélníkový 1800 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1700-1800x800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK235 | **43** | Stůl manipulační obdélníkový hl 60, 1000 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800-1000x600x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK236 | **44** | Stůl manipulační obdélníkový hl 60, 1400 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1200-1400x600x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost doplnění průchodkou na kabely, široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží v podélné ose stolu, LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK237 | **45** | Kancelářský stůl pod PC 1000 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1000x600x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • uprostřed vzadu průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK238 | **46** | Kancelářský stůl pod PC 1200 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1200x600-800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • uprostřed vzadu průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK239 | **47** | Kancelářský stůl pod PC 1400 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1400x600-800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • uprostřed vzadu průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK240 | **48** | Kancelářský stůl psací 1600 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1600x800-800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • uprostřed vzadu průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK241 | **49** | Kancelářský stůl psací 1800 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1800x800x730-760 mm / LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • uprostřed vzadu průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18 mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD tloušťky min. 18 mm o výšce min. 350 mm  • omyvatelný materiál, odolný proti poškrábání  • suchá montáž(vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK242 | **50** | Kontejner zásuvkový ke kancl. stolu 3zás.+tuž. | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 400x600x600mm / LTD emisní třídy E1, 3x zásuvka+ tužkovník  • půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD min.25 mm, ABS hrany min. 2 mm  • záda vložená v drážce a v barvě korpusu  • 1 plastový výlisek (tužkovník) s částečým výsuvem  • 3 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvech s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD min. 18 mm, ABS hrany min. 2 mm  • úchytky celokovové prošroubované (matně černé nebo stříbnré)  • centrální zámek, 2x kovový klíč  • 4x zdvojená plastová kolečka, min. pr. 50 mm, na kovové plotničce, dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK243 | **51** | Kontejner zásuvkový ke kancl. stolu 4zás. | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 400x600x600mm / LTD emisní třídy E1, 4x zásuvka  • půda a dno kontejneru naložené na bocích, LTD min.25 mm, ABS hrany min. 2 mm  • záda vložená v drážce a v barvě korpusu  • 4 černé kovové zásuvky na kovových kolečkových částečných výsuvech s blokací (brání otevření několika zásuvek najednou), čela LTD min. 18 mm, ABS hrany min. 2 mm  • úchytky celokovové prošroubované (matně černé nebo stříbnré)  • centrální zámek, 2x kovový klíč  • 4x zdvojená plastová kolečka, min. pr. 50 mm, na kovové plotničce, dvě přední kolečka s aretací, možnost výměny koleček za sokl  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK244 | **52** | Výsuv pod klávesnici plast | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxH 550-700x450mm  • plastový výsuv s kovovým pojezdem a blokací  • nastavitelná výška max. 100mm  • min. čtyřbodové uchycení k desce stolu  • omyvatelný materiál |  |
| PSK245 | **53** | Výsuv pod klávesnici LTD | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxH 600-700x400-500mm / LTD 18 mm emisní třídy E1  • vlevo, vpravo a vzadu bočnice, výška max. 50 mm, LTD min.18 mm, čela ABS hrany min.2 mm  • kovový pojezd s blokací.  • min. čtyřbodové uchycení k desce stolu  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání |  |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK246 | **54** | Police závěsná na zeď ze 2 desek | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800-1200x250x300mm / LTD emisní třídy E1  • LTD deska tloušťky min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • nosnost min. 25 kg,  • police opatřena plechovými stříbrnými bočnicemi proti pádu předmětů  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení. |  |
| PSK247 | **55** | Polička závěsná přihrádková | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1400x300x350mm / LTD emisní třídy E1,  • mezipřihrádky zhruba dle obrázku (místo pro A4), 2x2 polohovatelné police min. 18 mm  • záda LTD deska tloušťky min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, ostatní min. 25 mm  • nosnost min. 25 kg  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • police opatřena boky proti pádu předmětů  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení. |  |
| PSK248 | **56** | Skříň šatní jednodveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 600x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, levé nebo pravé provedení  • nahoře pevná police (nika cca 200 mm)  • kovový výsuvný držák na ramínka  • kotvení ke stěne proti převrácení  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení | zobrazeno je levé provedení |
| PSK249 | **57** | Skříň šatní jednodveřová hl. 60 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 600x600x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, levé nebo pravé provedení  • nahoře pevná police (nika cca 200 mm)  • kovová tyč na ramínka  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení | zobrazeno je levé provedení |
| PSK250 | **58** | Skříň registrační jednodveřová hl. 40+ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 600x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, levé nebo pravé provedení  • min. 5x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • kotvení ke stěne proti převrácení  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení | zobrazeno je pravé provedení |
| PSK251 | **59** | Skříň šatní dvoudveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, levé nebo pravé provedení  • nahoře pevná police (nika cca 200 mm)  • kovový výsuvný držák na ramínka  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • kotvení ke stěne proti převrácení  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK252 | **60** | Skříň šatní dvoudveřová hl. 60 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x600x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm, levé nebo pravé provedení  • nahoře pevná police (nika cca 200 mm)  • kovová tyč na ramínka  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK253 | **61** | Skříň registrační dvoudveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  • vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • min. 4x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • kotvení ke stěne proti převrácení  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK254 | **62** | Skříň otevřená policová/knihovna | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1 , na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • min. 4x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • kotvení ke stěne proti převrácení  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK255 | **63** | Skříň policová 3/5 otevřená 2/5 dvoudveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře ve spodní části LTD (dle PSK258), tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  • vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • min. 4x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |






|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK256 | **64** | Skříň policová 3/5 vitrínka 2/5 dvoudveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře ve spodní části LTD (dle PSK258), tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  • vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • nahoře skleněná dvířka z čirého tvrzeného - temperovaného skla bez ostrých hran, bez zámku  • min. 4x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110° (u skl. dveří prošroubované, s krytkou)  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK257 | **65** | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x800x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1 , na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • min. 4x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK258 | **66** | Skříňka nízká dvoudveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x750-850mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  • vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • min. 1x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK259 | **67** | Skříňka nízká zásuvková (komoda) | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x750-850mm / LTD emisní třídy E1  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 4x plastová nebo LTD zásuvka, LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 0,5 mm  • kovové výsuvy s blokací nebo kotvení skříňky ke zdi, proti převrácení  • čela zásuvek LTD min. 18 mm, ABS min. 2 mm  • centrální vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • na zásuvce 2 úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny vnější komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK260 | **68** | Skříňka nízká otevřená | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x750-850mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4 (jako PSK 258)  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • min. 1x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešen |  |
| PSK261 | **69** | Skříňka střední dvoudveřová | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x900-1200mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  • vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • min. 2x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK262 | **70** | Skříňka střední otevřená | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x900-1200mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • min. 2x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK263 | **71** | Skříňka nízká posuvná dvířka 800 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x420-450x750-850mm / LTD emisní třídy E1, na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře posuvné, LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm  • vodící lišty zafrézovaný Al-profil, kolečka s ložisky  • vložkový zámek, 2 kovové klíče (možnost klíčových řad a doobjednání náhradních klíčů)  • min. 1x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK264 | **72** | Archivační spisová skříň na šanony | šedá | • ŠxHxV 800x400x1900-2000  • plášť - ocelový plech, konstrukce svařovaná  • dveře dvoukřídlé kovové  • min. čtyři plechové police přestavitelné po 330 mm, nosnost police min.50 kg  • povrchová úprava práškovou barvou  • centrální zámek 2xklíč |  |
| PSK265 | **73** | Kartotéka A5 lamino | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 600x590-600x1300-1500mm  • 6x zásuvka 2xformát A5 vedle sebe, zásuvka rozdělena podélně přepážkou  • čelo LTD emisní třídy E1, ABS hrany min 1,5 mm, štítek s označením  • úchytky celokovové prošroubované(stříbrné nebo černé)  • kovová zásuvka s kuličkovým vedením s úplným výsuvem  • každá zásuvka vybavena 4x přepážkou  • plášť a zásuvky - ocelový plech, povrchová úprava práškovou barvou  • centrální zamykání 2xklíč  • možnost rozdělení na 2x5 zásuvka (vedle sebe) při zachování parametrů |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK266 | **74** | Manažerské křeslo čalouněné | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • Korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení.  • Područky pevné. Nakláněcí mechanismus H s blokací mechanika H:  • Mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu židle nebo blokace sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele.  • Kříž hliníkový leštěný  • Plynový píst  • Oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, min. 12 odstínů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN 1021/1-2, složení 100% polyester, sedák PUR pěna min. tl.45mm, opěrák PUR pěna min. tl.30 m  • Kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, prům. min. 50 mm  • Min. nastavení výšky sedáku: 43 – 53cm, výška židle: 113 – 123cm  • Nosnost min. 125 kg |  |
| PSK267 | **75** | Manažerské křeslo eko | 8 odstínů látky (béžová, červená, modrá, hnědošedá, šedá, oranžová, bílá, černá) | • Korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • Ideální ergonomický tvar sedáku a opěráku. Ergonomický tvar opěráku a křivka korpusu kopírující zakřivení páteře zaručuje zdravé a komfortní sezení.  • Područky pevné. Nakláněcí mechanismus H s blokací mechanika H:  • Mechanika nabízí možnost plovoucího pohybu židle nebo blokace sklonu opěradla v pěti pozicích dle požadavku uživatele.  • Kříž hliníkový leštěný  • Plynový píst  • Oděruvzdornost ekokůže na sedáku i opěráku min. 300 000 cyklů, min. 8 odstínů, stálobarevnost skupina 7, ohnivzdornost NF P 92-503/M2, BS 5852 CRIB 5, DIN 4102 B2, EN 2021 Part 1&2, složení 100% vinyl, zezadu 100% polyester, sedák PUR pěna min. tl.45mm, opěrák PUR pěna min. tl.30 mm  • Kolečka na koberec nebo na tvrdou podlahu, prům. min. 50 mm  • Min. nastavení výšky sedáku: 43 – 53cm, výška židle: 113 – 123cm  • Nosnost min. 125 kg |  |
| PSK268 | **76** | Barová židle stohovatelná | šedá | • kostra ocelová čtyřnohá chrom  • sedák i opěrák plastový, barva plastu dle výběru - černá, bílá, modrá, šedá, jasně zelená, červená  • materiál plast sedák min. tl. 8 mm, opěrák plast min. tl. 5 mm  • kostra tvar trubka kružnice – průměr min.18 mm, tloušťka stěny min.2 mm  • nosnost min. 125 kg  • š=400-500, hl=500-600 , v= 1050-1250, výška sedáku =750-820 mm  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK269 | **77** | Konferenční židle stohovatelná | černý kov, barevný plast | • kostra ocelová lakovaná černá čtyřnohá ve tvaru obráceného písmene V  • kostra – průměr min. 30 mm, tloušťka stěny min. 3mm  • plastový sedák min. tl. 6 mm, opěrák plastový min. tl. 5 mm. Barvy plastů na výběr: černá, bílá, béžová, šedá, zelená, oranžová, modrá a červená. Bez područek.  • Integrované spojky do řad.  • výška sedáku 450-470mm, výška židle 780-800mm  • nosnost min. 125 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS |  |
| PSK270 | **78** | Kancelářská konferenční židle | dubové nohy/čalounění tmavší šedá, červená | •konferenční židle, bez područek, dubové nohy, korpus celočalouněný  • korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN  1021/1-2, složení 100% polyester  • nosnost min. 125 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS . |  |
| PSK271 | **79** | Konferenční židle stohovatelná | černý kov, barevný plast | • kostra ocelová lakovaná černá čtyřnohá  • plastový sedák, opěrák plastový. Barvy plastů na výběr: černá, bílá, písková, šedobéžová. Bez područek.  • Integrované spojky do řad.  • výška sedáku 440-460 mm, výška židle 800-820mm  • nosnost min. 125 kg  • stohovatelná |  |
| PSK272 | **80** | Křeslo střední bez područek | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • s drátěnou chromovou kostrou - ocelový drát o průměru min. 12 mm  • korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN  1021/1-2, složení 100% polyester  • nosnost min. 125 kg  • doložit certifikát kvality TUV GS . |  |
| PSK273 | **81** | Dvoukřeslo celočalouněné bez područek | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • sedák i opěrák studená pěna tl. min. 60 mm  • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka  • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN  1021/1-2, složení 100% polyester  • rozměr 1000-1100 x hl= 550-600 x v=750-800 mm, výška sedáku 420-450 mm  • nosnost min. 125 kg |  |
| PSK274 | **82** | Dvousedačka celočalouněné s područkami | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • sedák i opěrák studená pěna tl. min. 110 mm  • podnož ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - čtvercová trubka  • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN  1021/1-2, složení 100% polyester  • rozměr výška=700-750mm, hloubka=660-680mm, šířka=max.1375mm, šířka sedáku=1130-1175mm  • nosnost min. 250 kg |  |
| PSK275 | **83** | Trojkřeslo celočalouněné bez područek | 12 odstínů látky (světle modrá, středně modrá, tmavě modrá, oranžová, červená, bordó, světle zelená, tmavě zelená, světle hnědá, tmavě hnědá, petrolejová, černá) | • korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou  • sedák i opěrák studená pěna tl. min. 60 mm  • kostra ocelová čtyřnohá v povrchové úpravě chrom - kónická trubka  • oděruvzdornost látky na sedáku i opěráku min. 150 000 cyklů, stálobarevnost skupina 6, ohnivzdornost EN  1021/1-2, složení 100% polyester  • rozměr 1550-1600 x hl= 550-600 x v= 750-800 mm, výška sedáku 420-450 mm  • nosnost min. 125 kg |  |
| PSK276 | **84** | Kovový věšák s dřevěnými koncovkami | matný lak, barva dřeva - buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • spirála s možností odložení deštníků, také ukončená dřevěnou koncovkou  • povrch matný lak  • v =1700-1800 mm, kruhová základna 350-400 mm |  |
| PSK277 | **85** | Jednací stůl obdelníkový 2000 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 2000x800x730-760 mm / 4x kovová noha s rámovou konstrukcí, LTD emisní třídy E1 pod stolovo u deskou po obvodě výztužná jeklová konstrukce (profil min. 40\*20 mm)  • Deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • kovové nohy ∅ min. 40 mm, ošetřeny epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo stříbrná)  • výšková rektifikace podnoží min. 10 mm  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • suchá montáž  • podnoží nebo nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK278 | **86** | Přídavný půlkruh ke stolu s nohou 1600/800 | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1600x800x730-760 mm / 1x kovová noha, LTD emisní třídy E1  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost opatření stolu kabelovou průchodkou  • omyvatelný materiál, deska odolná proti poškrábání  • kovová noha (prům. min. 60 mm) ošetřena epoxidovaným práškem, nebo barvou proti povrchovému poškození  (matně černá nebo střábrná)  • výšková rektifikace min. 10 mm  • nohy chráněny proti poškození podlahové krytiny  • stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů  • suchá montáž  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSK279 | **87** | Psací stůl rohový tvarovaný 1200x1800+ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1800/600x1200/800x730-760 mm/podnože plná deska LTD, pracovní deska LTD emisní třídy E1  • možnost dodání levého i pravého provedení stolu  • deska LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS min. 2 mm  • možnost oboustranného prodloužení manipulačním stolem, nebo deskou hloubky 800 mm  • průchodka na kabely široká min. 50 mm  • podnože plná deska LTD, tloušťky min. 18mm, hrana ABS min. 2 mm  • podnoží chráněno proti poškození podlahové krytiny  • 4 černé plastové rohy se stavěcí patkou, výšková rektifikace min. 10 mm  • stabilita zajištěna příčkou/trnoží LTD min. 18 mm o minimální výšce 350 mm  • omyvatelný materiál, odolné proti poškrábání  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení | zobrazeno je pravé provedení |
| PSK280 | **88** | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x800x900-1200mm / LTD emisní třídy E1 , na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • min. 2x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK281 | **89** | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 800x800x700-850mm / LTD emisní třídy E1 , na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • min. 1x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK282 | **90** | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 420-450x420-450x900-1200mm / LTD emisní třídy E1 , na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • 1x záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami, 1x záda LTD 18 mm  • min. 2x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK283 | **91** | Skříň otevřená policová/knihovna - ROHOVÁ | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 420-450x420-450x700-850mm / LTD emisní třídy E1 , na šanony A4  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 0,5 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 25 mm, hrany ABS 2mm  • 1x záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami, 1x záda LTD 18 mm  • min. 1x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, nastavitelné ve výšce 32 mm od sebe  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK284 | **92** | Minikuchyňka | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1000x600x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1,  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 2 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře, LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm - za každými min. 1 police tl. min 18 mm  • 1x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici iskrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením  • 1x nahoru otvírává plastová žakluzie (černá nebo stříbrná) s blokací polohy, vodící lišty zafrézované  • pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou (černá nebo stříbrná) - nerezový dřez  • pod dřezem samootvírací odpadkový koš, vodovodní stojánková chromovaná páková baterie s prodlouženým ramínkem a s prodlouženými hadičkami  • 2x el. zásuvka 230 V  • nahoře min. 2x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak)  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení |  |
| PSK285 | **93** | Minikuchyňka s chladničkou | buk světlý, buk tmavě hnědý, dub světlý, třešeň, kalvados červený, šedá, černá | • DxHxV 1000x600x1750-2000mm / LTD emisní třídy E1,  • korpus LTD tloušťka min. 18 mm, pohledové hrany ABS min. 2 mm  • půda korpusu posazená na bocích, LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS 2mm  • záda jednostranně lakovaná z min. 3 mm silných desek, fixována sponkami  • 2x dveře, LTD tloušťka min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm - za každými min. 1 police tl. min 18 mm  • 1x zásuvka (výška čela LTD cca 120 mm), v plechové bočnici iskrytý plnovýsuv s dotahem a tlumením  • 1x nahoru otvírává plastová žakluzie (černá nebo stříbrná) s blokací polohy, vodící lišty zafrézované  • pracovní deska 38 mm, HPL - postformingově nalepený s přední oblou hranou (černá nebo stříbrná) - nerezový dřez  • pod dřezem samootvírací odpadkový koš, vodovodní stojánková chromovaná páková baterie s prodlouženým ramínkem a s prodlouženými hadičkami  • 2x el. zásuvka 230 V  • nahoře min. 2x police LTD, tl. min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm  • úchytky celokovové prošroubované (stříbrné nebo černé)  • skryté seřiditelné kovové panty 110°  • sokl min. 50 mm s výškovou rektifikací min. 10 mm  • suchá montáž (vodící dřevěné kolíky, táhlo/excentr/krytka v dekoru)  • všechny komponenty ve stejné barvě a dekoru (není-li uvedeno jinak)  • omyvatelný materiál, desky odolné proti poškrábání  • možnost doplnění výrobkem shodného materiálového a designového řešení  • pod zásuvkou vestavěná kompresor. chladnička s mrazáčkem |  |



|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Pokud není v popisu uvedeno rozmezí rozměrů od-do (DxHxV) bude uznána tolerance ± 50mm, neplatí u sedacího nábytku. Tolerance neplatí pro hodnoty min. a/nebo max. |
| 2 | Ke každé položce musí dodavatel dodat reálnou fotografii, nebo 3-D  model, pokud nebude mít fotky nábytku. |
| 3 | Ve specifických případech může odběratel změnit v objednávce výšku stolů a to zejména při doplnění již používaného nábytku. |
| 4 | Ke každé položce k LTD nábytku musí dodavatel doložit certifikát  Ekologicky šetrný výrobek |

Příloha č. 2 – Dodací místa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Společnost** | **Ulice** | **č.p.** | **PSČ** | **Město** |
|  | | | | | |
| 1 | CzI | Štěpánská | 15 | 120 00 | Praha |
| 2 | CzT | Dittrichova | 21 | 128 01 | Praha |
| 3 | CzT | Politických vězňů | 20 | 112 49 | Praha |
| 4 | ČIA | Olšanská | 54/3 | 130 00 | Praha 3 |
| 5 | ČIA | Okružní | 31 | 631 00 | Brno |
| 6 | ČMI | Okružní | 31 | 631 00 | Brno |
| 7 | ČMI | Radiová | 1163/3 | 102 00 | Praha |
| 8 | ČMI | V Botanice | 1504/4 | 150 72 | Praha |
| 9 | ČMI | Romana Havelky | 17/294 | 586 01 | Jihlava |
| 10 | ČMI | Hvožďanská | 2053/3 | 148 01 | Praha |
| 11 | ČMI | Bendova | 11 | 301 27 | Plzeň |
| 12 | ČMI | Vladislava Vančury | 1428/7 | 434 01 | Most |
| 13 | ČMI | Průmyslová | 455 | 530 03 | Pardubice |
| 14 | ČMI | Pekařská | 9 | 772 00 | Olomouc |
| 15 | ČMI | Gudrichova | 41 | 746 01 | Opava |
| 16 | ČMI | Kotojedy | 73 | 767 01 | Kroměříž |
| 17 | ČMI | U Sirkárny | 5/33 | 370 21 | České Budějovice |
| 18 | ČMI | Slunečná | 23 | 460 01 | Liberec |
| 19 | ČMI | Radiová | 1 | 102 00 | Praha |
| 20 | ČOI | Štěpánská | 15 | 120 00 | Praha |
| 21 | ČOI | Prokopa Diviše | 6 | 400 01 | Ústí nad Labem |
| 22 | ČOI | Nám Dr. E Beneše | 26 | 460 31 | Liberec |
| 23 | ČOI | Provozní | 1 | 722 00 | Ostrava |
| 24 | ČOI | Krapkova | 3 | 772 11 | Olomouc |
| 25 | ČOI | Tř. Kpt. Jaroše | 5 | 602 00 | Brno |
| 26 | ČOI | Balbínova | 821 | 500 02 | Hradec Králové |
| 27 | ČOI | Houškova | 33 | 308 57 | Plzeň |
| 28 | ČOI | Mánesova | 3a | 370 21 | České Budějovice |
| 29 | ČOI | Tolstého | 15 | 586 01 | Jihlava |
| 30 | ČÚZZS | Jilmová | 759/12 | 130 00 | Praha |
| 31 | ČÚZZS | Koželužská | 140 | 390 01 | Tábor |
| 32 | MPO | Na Františku | 32 | 110 15 | Praha |
| 33 | MPO | Politických vězňů | 20 | 112 49 | Praha |
| 34 | MPO | Gorazdova | 24 | 128 00 | Praha |
| 35 | MPO | Washingtonova | 11 | 112 49 | Praha |
| 36 | PÚ | Kozí | 4 | 110 00 | Praha |
| 37 | PÚ | Vyšinka | 1409 | 511 01 | Turnov |
| 38 | PÚ | Veveří | 18 | 602 00 | Brno |
| 39 | PÚ | Zahradní | 1 | 702 00 | Ostrava |
| 40 | PÚ | 17. listopadu | 220 | 549 41 | Červený Kostelec |
| 41 | PÚ | Náměstí Rudolfa Terera | 3/4 | 770 10 | Olomouc |
| 42 | PÚ | Divišova | 439 | 500 03 | Hradec Králové |
| 43 | PÚ | Jesenského | 3060 | 390 02 | Tábor |
| 44 | PÚ | Koterovská | 83 | 307 53 | Plzeň |
| 45 | PÚ | Dolní náměstí | 6 | 466 01 | Jablonec nad Nisou |
| 46 | PÚ | Nádražní 10 | 148 | 466 45 | Jablonec nad Nisou |
| 47 | SEI | Rejskova | 3 | 326 00 | Plzeň |
| 48 | SEI | Wonkova | 1143 | 500 02 | Hradec Králové |
| 49 | SEI | Opuštěná | 4 | 602 00 | Brno |
| 50 | SEI | Provozní | 1 | 722 00 | Ostrava Třebonice |
| 51 | SEI | Gorazdova | 24 | 120 00 | Praha |
| 52 | SEI | Winstona Churchilla | 12 | 400 01 | Ústí nad Labem |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Společnost** | **Ulice** | **č.p.** | **PSČ** | **Město** |
|  | | | | | |
| 53 | SEI | nám. Dr. E. Beneše | 26 | 460 01 | Liberec |
| 54 | SEI | tř. Míru | 273/99 | 779 00 | Olomouc |
| 55 | SEI | Legerova 49 | 49 | 120 00 | Praha |
| 56 | SEI | tř. T. Bati 853 | 853 | 760 01 | Zlín |
| 57 | SEI | Lipenská 17 | 17 | 370 01 | České Budějovice |
| 58 | SpS MPO | Politických vězňů | 20 | 112 49 | Praha |
| 59 | SURAO | Na Bídnici | 2 | 412 01 | Litoměřice |
| 60 | SURAO | K lanovce Štola Bratrství |  | 326 51 | Jáchymov |
| 61 | SURAO | Dlážděná | 1004/6 | 110 00 | Praha |
| 62 | ÚNMZ | Biskupský dvůr | 5 |  | Praha |
| 63 | ÚNMZ | Gorazdova | 24 | 128 00 | Praha |
| 64 | API | Žitná | 18 | 120 00 | Praha |



č. VZ: VZ/21400/16/11, 638764, P16V00112572 č. sml. kupujícího: 31/16

sp. zn. VZ: MPO 18196/2016 č. sml. prodávajícího: 22092016 č.j. sml.: MPO 68031/2016

**Seznam odběratelů**

**Příloha č. 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Po z.** | **Název** | **Zkratky** | **IČ** | **Adresa** |
| 1 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | MPO | 47609109 | Na Františku 1039/32  110 15 Praha 1 – Staré Město |
| 2 | Puncovní úřad | PÚ | 00002542 | Kozí 4/748  110 00 Praha 1 |
| 3 | Správa úložišť radioaktivních odpadů | SÚRAO | 66000769 | Dlážděná 6  110 01 Praha 1 |
| 4 | Státní energetická inspekce | SEI | 61387584 | Gorazdova 24  128 01 Praha |
| 5 | Úřad pro technickou normalizaci, metrologii  a státní zkušebnictví | ÚNMZ | 48135267 | Biskupský Dvůr 1148/5  11000 Praha 1 |
| 6 | Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva | ČÚZZS | 70844844 | Jilmová 12  130 00 Praha 3 |
| 7 | Česká obchodní inspekce | ČOI | 00020869 | Štěpánská 15/567  120 00 Praha 2 |
| 8 | Správa služeb Ministerstva průmyslu a  obchodu ČR | SpS MPO | 61382060 | Politických vězňů 20  112 49 Praha 1 |
| 9 | Český metrologický institut | ČMI | 00177016 | Okružní 31  638 00 Brno |
| 10 | Česká agentura pro podporu obchodu  CzechTrade | CzT | 00001171 | Dittrichova 21  128 01 Praha 2 |
| 11 | Agentura pro podporu podnikání a investic  Czechinvest | CzI | 71377999 | Štěpánská 15  120 00 Praha 2 |
| 12 | Český institut pro akreditaci, o.p.s. | ČIA | 25677675 | Olšanská 54/3  130 00 Praha 3 |
| 13 | Agentura pro podnikání a inovace | API | 05108861 | Žitná 566/18  120 00 Praha 2 - Nové Město |