**Technické specifikace plnění Smlouvy o poskytnutí služeb  
„Testovací vozidla - CDR“**

Zajištěny budou 4 ks testovacích vozidel odhlášených z evidence motorových vozidel a určených pro provedení experimentálních měření (crash testů) a služby související s přepravou a ekologickou likvidací testovacích vozidel. Vozidla budou crash testem kompletně zničena a předána k ekologické likvidaci.

Plnění spočívá v:

1. zajištění 4 kusů různých (jiný výrobce a model) testovacích vozidel určených pro provedení experimentálních měření (crash-testů), která splňují následující požadavky:
2. podporují BOSCH CDR získávání nehodových dat dle poslední aktualizace seznamu vozidel vydaného firmou BOSCH – viz seznam a minimálně jedno z nich podporuje vyčtení úhlu natočení volantu

<https://www.boschdiagnostics.com/cdr/software-downloads>

1. jsou v pojízdném stavu, elektronické vybavení vozidel je funkční (řídící jednotka, airbagy, senzory ABS atp.);
2. mají ověřen technický stav; mají ověřen systém CDR a funkčnost elektronických zařízení (řídící jednotky, čidla); u vozidel je funkční motorová skupina a seřízena geometrie; (pomocí diagnostiky WAG nebo BOSCH);
3. jsou připravena na crash-test (vypuštění provozních kapalin a jejich ekologická likvidace).
4. Zajištění služeb souvisejících s přepravou a ekologickou likvidací testovacích vozidel, které zahrnují:
5. uskladnění vozidel;
6. dopravu na místo realizace crash-testu a zpět (uvažovaná vzdálenost do 850 km tam i zpět, a to s možností realizace crash-testu na území EU);
7. zajištění administrativy spočívající v registraci vozidel na subjekt poskytující službu, odhlášení z příslušného registru;
8. zajištění dokumentace nezbytné k přepravě vozidla na místo realizace crash-testu a zpět (v rámci EU);
9. ekologickou likvidaci vozidla; včetně předání dokladu o ekologické likvidaci poptávajícímu.