Technická specifikace AV techniky pro modernizaci poslucháren As135 + As134.

Dataprojektor: 2ks
Světelný výkon min. 5000 ANSI, nativní rozlišení 1920*1200, laserový světelný zdroj, kontrastní poměr 300 000:1. Stropní instalace. Projekce na stěnu. Dataprojektor připojen na vzdálenou správu (LAN).

Signálová cesta: 2ks
Digitální. Všechny její komponenty podporují nativní rozlišení 1920x1200.
Vedení kabelů v lištách. Ke katedře ve vhodné podlahové liště.

Přípojné místo: 2ks
Zapuštěno do katedry - 1x VGA, 1x HDMI,1x LAN, 1x audio stereo jack 3,5 mm, 1x zásuvka 230V. Výsuvné kabely v přípojném místě - délka min. 150cm.
Primární zdroj signálu pro projekci i zvuk bude pevně instalovaný PC v katedře. Výstupy z grafické karty PC – DVI+DisplayPort . Katedra ani PC nejsou součástí dodávky. Budou využity stávající.
Monitor: 2ks
Uhlopříčka 24“ , 16:10 (1920*1200).  Umístění na katedru.

Řídící systém: 2ks
S dotykovým displejem, umístěný na katedře. Možnost ovládání hlasitosti, přepínání jednotlivých vstupů (PC, HDMI, VGA), zapnutí/vypnutí dataprojektoru, zapnutí/vypnutí zvuku, zapnutí/vypnutí celého systému. Grafika displeje (logika ovládání)  obdobná jako u stávajících řídících systémů instalovaných v učebnách FSv. 

Ozvučení: 2ks
Vhodné pro mluvené slovo a projekci krátkých filmů. Výkon odpovídající velikosti posluchárny (kapacita 80 míst). Možnost přenosu zvuku i přes vstup HDMI v přípojném místě. 
Možnost připojení mikrofonů do mixážního zesilovače. 2x volný mikrofonní vstup XLR.

Instalace, oživení a nastavení AV techniky, zaškolení s obsluhou.
Odborná demontáž nepotřebného stávajícího  AV vybavení.