**Příloha č. 2 – Kupní smlouvy**

**Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

zadávané jako zakázka malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem **„Dodávka elektrických polohovacích lůžek s antidekubitní matrací“**

 Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadavků na výkon, funkci a potřeb, které mají být naplněny.

**Specifikace 4 ks elektrických polohovacích lůžek Sentida 1:**

Základní požadavky na provedení (rozměrové a ostatní požadavky)

* Provedení se shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010 v platném znění
* Plně elektrické polohovatelné lůžko vhodné pro zdravotnictví či sociální služby
* Výška ložné plochy nastavitelná pomocí elektromotoru od 25cm od země
* Intuitivní ovladač pro nastavení polohování s přednastavenou volbou základních poloh
* Lůžko pojízdné, 4 kolečka s průměrem 75mm, umístěné pod ložnou plochou, s centrální brzdou s možností blokování na ovladači
* Postranice dělené, výsuvné, bez středového sloupku, nastavitelné alespoň ve čtyřech výškách
* Dekor lůžka přírodní buk
* Hrazda kovová, odnímatelná
* Rukojeť na hrazdu plastová, vč. popruhu

**Specifikace 4ks Pasivní antidekubitní matrace PrimaCare 10:**

**Pasivní antidekubitní matrace. Matrace je jeden celek.**

Základní požadavky na provedení (rozměrové a ostatní požadavky):

* Nosnost do 200 kg
* Potah omyvatelný, dezinfikovatelný, voděodolný, paropropustný, švy matrace vysokofrekvenčně svařované
* Matrace budou nehořlavé
* Péče o pacienty s vysokým rizikem proleženin a o dekubity až do III. stupně
* Spodní vrstva vyrobená z polyuretanové pěny s podélnými řezy zajišťující dokonalé přizpůsobení matrace při polohování
* Podélné řezy v rizikových oblastech – hlava, pánev, paty
* Pasivní, dvouvrstvá, antidekubitní matrace vhodná pro zdravotnictví a sociální služby
* Desinfekce běžnými prostředky

Součást dodávky bude:

* Dodávka – doprava na místo instalace
* Montáž
* Zaškolení obsluhujícího personálu
* Záruka 24 měsíců
* BTK
* Doklady o řádně provedené montáži a potřebných revizích, zkoušek apod.