Popis použitých materiálů na šatní skříně

pro

ZŠ a MŠ Na Nábřeží 49 HAVÍŘOV - MĚSTO

* Všechny konstrukční spoje budou pevně lepené na kolíkový spoj.
* Korpus skříně bude vyroben z laminované dřevotřískové desky o tl. 18mm dekor buk 381.
* Dveře budou vyrobené z laminované dřevotřískové desky o tl. 18mm, barevnost dle grafického návrhu.
* Na všech hranách bude ABS 2mm.
* Záda skříně budou z bílého sololaku o tl. 3,2mm, připevněná nastřelovacími sponkami.
* NK panty budou použity vyšší třídy, celkem 3 kusy na jedny dveře.
* Na dveřích bude speciální petlice na visací zámek - odolná proti krádeži, vypáčení, se zaoblenými hranami kvůli bezpečí žáka, bude fungovat i jako úchytka při otvírání. Povrchová úprava - komaxit RAL 9006.
* Skříňky budou na rektifikačních nožkách o výšce 100mm.
* Celá sestava skříněk bude sešroubovaná na spojovací komponenty a ustavená do roviny dle grafického schématu.
* V celkové sestavě skříněk bude instalován plastový sokl, dle grafického schématu.
* Dostatečné odvětrávání skříněk bude zajištěno odskokem dna oproti boku o 20mm a mezera mezi půdou a dvířky o 15mm, viz. grafický návrh.
* V každé skříňce bude instalována polypropylenová vložka se zvýšeným okrajem na mokré boty a pod úhlem pro lepší stékaní vody před skříňku, viz. detail dle grafického návrhu.
* Ve vrchní části skříněk budou instalovány dva kovové háčky na oblečení, viz. grafický náhled.
* Před podpisem smlouvy dodavatel předloží vzorky materiálů.