Příloha č. 2 
Technická specifikace  zakázky č. 3/2019 „Zajištění PC techniky a elektroniky pro Základní školu Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa“.

Třídílná tabule s projekční plochou:
tabule s dvouvrstvým keramickým odolným povrchem, střední část bílá, vhodná pro projekci a psaní fixem, křídla zelená pro psaní křídlem
splňuje ČSN EN 71 Bezpečnost hraček
tloušťka tabule 16mm
rozměry střední části 200 x 100 cm, křídla 100 x 100 cm
pylonový systém s min. výškou 290 cm
odkládací polička v délce 200 cm, rameno k projektoru s krátkou projekční vzdáleností

Projektor s krátkou projekční vzdáleností:
nativní rozlišení 1280 x 800 bodů
svítivost 3600 ANSI
kontrast 20000 : 1
připojení a kabel HDMI 15m

Kancelářský počítač:
procesor s výkonem dle passmark.com 11900 bodů, čtyři jádra
paměť 8GB DDR 2666 MHz
pevný disk 256GB SSD NVMe
mechanika DVDRW
síťová karta 1Gb
porty 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 1x sluchátka v přední části, 1x displayport, 1x VGA, 1x RJ-45
klávesnice s numerickým blokem, optická myš
operační systém s podporou AD (domény)

Dotykový notebook:
procesor s výkonem dle passmark.com 7650 bodů, čtyři jádra
13,3“ multidotykový displej s podporou Windows Ink, rozlišení 1920 x 1080 bodů
paměť 8GB DDR 2666 MHz
pevný disk 256GB SSD NVMe
síťová karta 1Gb
WiFi 802.11ac, Bluetooth
porty 1x USB-C, 3x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x sluchátka, 1x HDMI, 1x RJ-45
podsvícená klávesnice, webkamera, celokovový design, aktivní dotykové pero
výdrž baterie 13 hodin
operační systém s podporou AD (domény)

Interaktivní edukativní pomůcka:
inteligentní, rychlé a snadné programování pomocí intuitivního editoru, rozvíjí kreativitu, logiku, učí základy programování a robotiky
LED dioda reagující na barvu snímaného podkladu, indikace stavu nabití, proměnná rychlost pohybu
kompatibilní se systémy iOS a Android
ochranný skin, nabíjecí kabel, ochranné pouzdro robota na cesty
sada karet, kalibrační karta, sada samolepek, manuál

Nabíjecí stanice pro interaktivní edukativní pomůcky:
nabíjení pro 5 pomůcek zároveň

Vizualizer:
snímaná plocha 44,5 x 24,8 cm
flexibilní rameno s LED osvětlením
komunikace přes HDMI, USB a WiFi
digitální zoom 12x
adaptér mikroskopu
baterie s výdrží 6,5 hodiny

Monitor:
uhlopříčka 22“
rozlišení 1920 x 1080 bodů
svítivost 250 cd/m2
kontrast 3000 : 1
odezva 5ms

Multifunkční inkoustová tiskárna
formát A4
rychlost 22 stran za minutu
automatický oboustranný tisk, automatický oboustranný podavač originálů na 35 listů
připojení USB, LAN, WiFi
barevný dotykový displej 6,75cm
oddělené náplně pro každou barvu
max. náklady na tisk ČB stránky při 5% pokrytí s originálním spotřebním materiálem 0,55 Kč s DPH

Multifunkční laserová tiskárna
formát A4
rychlost 35 stran za minutu
automatický oboustranný tisk, automatický oboustranný podavač originálů na 100 listů
paměť 1GB
připojení USB, LAN
barevný dotykový displej 7cm
max. náklady na tisk ČB stránky při 5% pokrytí s originálním spotřebním materiálem 0,32 Kč s DPH

Bezdrátový přístupový bod:
technologie 802.11ac 3x3MIMO
automatický přesun klientů mezi pásmy 2,4GHz a 5GHz
přenosový rychlost 1,3Gbps na 5GHz a 450Mbps na 2,4GHz
připojení 2x 1Gb
kompatibilní z centralizovanou správou školy (škola využívá kontroler Ubiquiti UniFi)

Síťový přepínač 16 port PoE:
L2/L3 síťový přepínač
16x 10/100/1000Mb + 2x 1Gb SFP
PoE 802.3at/af 150W
přepínací kapacita 36Gbps
propustnost 18Gbps
montážní kit do rozvaděče 19"
kompatibilní z centralizovanou správou školy (škola využívá kontroler Ubiquiti UniFi)

Síťový přepínač 24 port:
L2/L3 síťový přepínač
24x 10/100/1000Mb + 2x 1Gb SFP
přepínací kapacita 52Gbps
propustnost 26Gbps
montážní kit do rozvaděče 19"
kompatibilní z centralizovanou správou školy (škola využívá kontroler Ubiquiti UniFi)

Síťový přepínač 24 port PoE:
L2/L3 síťový přepínač
24x 10/100/1000Mb + 2x 1Gb SFP
PoE 802.3at/af 250W
přepínací kapacita 52Gbps
propustnost 26Gbps
montážní kit do rozvaděče 19"
kompatibilní z centralizovanou správou školy (škola využívá kontroler Ubiquiti UniFi)

HW kontroler pro centrální správu síťových zařízení:
1x 1Gb
informační displej
pevný disk 1TB 2.5“ (možnost upgradu)
napájení 802.3at nebo 802.3af
kompatibilní z centralizovanou správou školy (škola využívá kontroler Ubiquiti UniFi)