1.

**Technická specifikace příslušenství komunálního stroje s pohonem 4 x 4, N1:**

A) Šnekový sypač specifikace – požadované:

|  |
| --- |
| 1.Ovládání šířky a dávky posypu pomocí panelu v kabině řidiče |
| 2.Proporcionální ventily s možností nouzového ručního ovládání |
| 3.Skluz rozmetadla s talířem z nerezu |
| 4.Výstražné reflexní červenobílé šrafy |
| 5.Duplexní antikorozní nátěr rozmetadla |
| 6.Duplexní antikorozní nátěr nástavby |
| 7.Objem 1,2 cbm |
| 8.Odklopná střecha |
| 9.Držák ovládacího panelu |
| 10.Odstavné nohy |
| 11.Osvětlení prostoru rozmetadla |
| 12.Montáž sypačové nástavby na ložnou plochu korby |
| 13.Připojování hydraulického obvodu k nosiči provádět rychlospojkami |
| 14.Ochranné síto |
| 15.Kompatibilní s vozem (včetně montáže na vozidlo) |
| 16.Záruční a pozáruční servis do 24 hod. od nahlášení závady |

B) Sněhová radlice šípová variabilní – požadované:

|  |
| --- |
| 1.Vyztužený štít |
| 2.Úprava pro připojení na 1 okruhový systém |
| 3.Kluzák |
| 4.Hydraulické přetáčení hřídele |
| 5.Výstražné červené praporky |
| 6.Výstražné reflexní červenobílé šrafy |
| 7.Gumový břit |
| 8.Připojování hydraulického obvodu k nosiči provádět rychlospojkami |
| 9.Šířka 2 m, pracovní šíře min. 1,7 m |
| 10.Kompatibilní s vozem |
| 11.Záruční a pozáruční servis do 24 hod. od nahlášení závady |

C) Silniční zametač – požadované:

|  |
| --- |
| 1.Šířka: 1 600 mm |
| 2.Zimní výplet |
| 3.Hydraulické přetáčení |
| 4.Výstražné reflexní červenobílé šrafy |
| 5.Nástavbu na vozidlo zavěšovat pomocí čelního upínacího zařízení |
| 6.Připojování hydraulického obvodu k nosiči provádět pomocí rychlospojek |
| 7.Kompatibilní s vozem |
| 8.Záruční a pozáruční servis do 24 hod. od nahlášení závady |