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                         Technické užitkové vozidlo pro údržbu měníren

Požadovaná technická specifikace

· [bookmark: _GoBack]Barva  červená                                                                                                                                            Ano
· Pohon předních kol
· Ano
· Počet sedadel: 6-7
· 6 Ano
· Výkon motoru: min. 95 kW
· 107 kW  Ano
· Palivo: motorová nafta
· Ano
· Klimatizace
· Ano
· Airbag řidiče a spolujezdce
· Ano
· Zadní parkovací kamera + parkovací  asistent
· Ano
· Výška nákladového prostoru: min. 1360 mm
· 1369 Ano
· Délka nákladového prostoru bez druhé řady sedadel  min. 2900mm ,  s druhou řadou min 2040mm (podlahový prostor)
· 2050/2937 Ano
· Celková hmotnost max.  do 3500 kg
· Ano
· Maximální zatížení: min. 960 kg
· 962 Ano
· Zadní otvíratelné prosklené křídlové dveře s ochrannou mříží na oknech
· Ano
· Nákladový prostor – bez bočních oken
· Ano
· Příčné střešní nosiče
· Ano
· Led osvětlení nákladového prostoru
· Ano
· Ochrana blatníků
· Ano
· Přední zástěrky
· Ano
· Zadní zástěrky
· Ano
· Ochranný kryt pod motor – kovový
· Ano
· Denní svícení 
· Ano
· Přední mlhové světlomety
· Ano
· Celoplošné kryty  kol - 4 ks
· Ano
· Rádio MP3 Bluetooth,/ DAB výhodou /
· Ano
· Zásuvka 230 V /min  150W, umístěná v nákladovém prostoru
· Ano
· Centrální zamykání (dálkové)
· Ano
· Elektricky ovládaná okna vpředu
· Ano
· LED výstražná oranžová světelná souprava VNT 024-LU AaCaA, výška 80mm
· Ano
· Oranžový LED Maják  B14-VMD 024-L-B-10A
· Ano
· Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka
· Ano
· Rezervní kolo + zvedák + zakládací klín + klíč na kola
· Ano
· Boční posuvné dveře po obou stranách
· Ano
· Posuvná okna v druhé řadě sedadel (otvíratelná)
· Ano
· Tažné zařízení se zásuvkou 12 V - Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu 750 , bržděného 2000
· Ano
· Nákladový prostor – zásuvka 12 V
· Ano
· Protiskluzová zesílená dřevěná podlaha
· Ano
· Záchytná oka pro upevnění nákladu v zavazadlovém prostoru
· Ano
· Ochrana podvozku proti soli (nástřik gumo-asfaltem nebo obdobným materiálem)
· Ano
· Ochrana nákladové hrany
· Ano
· Gumové koberce 
· Ano
· ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
· Ano
· Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
· Ano
· Zesílená baterie 12V / výhodou - uveďte kapacitu /
· Ano

Všechny požadované parametry musí být splněny, jinak bude uchazeč vyřazen a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeči uvedou na konci řádku u každého parametru „Ano“, pokud bude parametr splněn a na dalších řádcích bude popsána forma jeho splnění.

